apstiprinĀts  
 Daugavpils Ledus sporta skolas direktors

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ R.Vabiščevičs

Daugavpilī, 2018.gada 11.oktobrī

DLSS2018/2

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**Daugavpils Ledus sporta skolas hokeja vārtsarga formas iepirkšanai**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Ledus sporta skola |
| **Adrese** | Stacijas iela 45a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 40900021086 |
| **Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos** | Direktors Renāts Vabiščevičs, tālr. 65407194, mob.22469889  e-pasts: ledus.skola@inbox.lv |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Atbildīga persona Margarita Stepanova, tālr.29850374,  e-pasts: ledus.skola@inbox.lv |

**2. Iepirkuma priekšmets:** Daugavpils Ledus sporta skolas hokeja vārtsarga formas iepirkšana

**3. Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 680.00 bez PVN

**4. Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 25.oktobris**

**5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā**

5.1.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Pretendentam ir jābūt nodrošinātai mājas lapai, lai būtu iespēja iepazīties ar preču klāstu;

5.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1);

5.5.Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijās noteiktās preces. Pasūtītās preces būs jāpiegādā uz piegādātāja rēķina;

5.6. Pretendentam nav tiesību mainīt piedāvātās preces aprakstu;

**6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā**

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

**7.Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

**8.**Piedāvājums iesniedzams**: līdz 2018.gada 12.oktorim, plkst.12.00**

**9.**Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Stacijas ielā 45a, Daugavpilī (2.stāvs, kab.207)

9.2.elektroniski (e-pasts: ledus.skola@inbox.lv)

**10.Paziņojums par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.

**1.pielikums**

**Tehniskā specifikācija**

**Veicamā darba uzdevumi:** Daugavpils Ledus sporta skolas hokeja vārtsarga formas iepirkšana

**Pasūtījuma izpildināšana:** 2018.gada 25.oktobris

**Piegāde:** bezmaksas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Apraksts** | **Mērvienība** |
| 1. | Vārtsarga ķērājs cimds | Vārtsarga ķērājs cimds pielāgots cimds ripu tveršanai ar papildus aizsardzību plaukstai un plaukstas locītavai. Kabata, kas atrodas starp īkšķi un rādītājpirkstu ir vieta, kur atrodas tīkls un ir paredzēta ripu tveršanai, ripu notveršana tīklā samazina ripas atlēkšanas risku un palielina iespēju notvert ripu tai neizlecot no cimda.  Izmērs: JR Left | 1gab. |
| 2. | Vārtsarga nūja | Vārtsarga nūja no laminēta apša un bērza kāta, kurš noklāts ar plānām stiklšķiedras kārtām. Lāpstiņa ir izgatavota no DELUXE kompozīta. Lāpstiņas apakšējā daļā DELUXE kompozīts ir kombinēts ar triecienizsturīgu ABS materiālu un pastiprināts ar oglekļa šķiedru. Āķis pateicoties RIM tehnoloģijai apsorbē triecienus un mazina vibrāciju. Nūja ir ražota Somijā. Nūjas izmērs –JR 59 Left | 1gab. |
| 3. | Vārtsarga slidas | * Spēles līmenis :Pro, Dynamic Support System (DSS) * Asmenis:ProFormance Life, Spinal Zone (kompozīta šķiedra) * Mēles materiāls: Hybrid Pro Filca ar PPE Foam kombinācija * Slidzābaka konstrukcija: Pro Armour IV w / Compozite Inserts * Oderes materiāls: Dual Zone * Zole konstrukcija: Karbons * Pēdiņa: Griptonite * Svars 843 gr * Termoformējamas; Jā * Izmers: JR 01.0 D | 1 pāris |
| 4. | Vārtsarga atsitējs | Atsitēja priekšpuse ir izgatavota no izturīgas pret nodilimu pasargāta mikrošķiedras. Neilons ar blīvumu 400 DEN palielina atsitēja izturību. Kā iekšēja apsorbējoša uzpilde ir izmantotas putas ar dubulto blīvumu. Plaukste ir izgatavota no pastiprināta Nash materiāla, kuram raksturīga augsta izturība un gaisa caurlaidība. Materiāls arī atgrūž mitrumu.  Izmērs: JR Right | 1 gab. |
| 5. | Vārtsarga ķivere | Materiāli stikla šķiedra, kevlars, oglekļa šķiedra un citi kompozītmateriāli. Galvenokārt paredzēta lai samazinātu traumu rašanās risku ko var iegūt no lidojošas ripas, spēlētāja nūjas, slidas utt.  Izmērs: YTH | 1gab. |
| 6. | Vārtsarga plecsargs | Putu pildījums mugurpusē, augsta blīvuma putu plāksnes krūtīs un mugurkaula rajonā, pastiprināti bicepsu aizsargi.  Izmērs: YTH | 1gab. |
| 7. | Vārtsarga bikses | Mugurkaula aizsargs, nieru aizsargs, augsta blīvuma putu polsterējums ar poli ieliktņiem, polsterēta josta, gūžu sargs, augšstilbu sargs, kāju ielaidumi un krokas ar rāvējslēdzējiem, multi virziena jostu funkcija. Izmēri – JR M | 1gab. |
| 8. | Vārtsarga kakla sargs | Pro tehnoloģija dod profesionālu vārtsarga kakla aizsardzību. Kakla sargam ir integrēta krekla forma, kas pielāgojas ķermenim un pilnībā pieguļ kakla zonai.  Izmērs Junior | 1gab. |
| 9. | Vārtsarga spendzūra | Vārtsarga spendzūra ar kausu, kas aizsargā iegurņa zonu. Vārtsarga spendzūra sastāv no polsterējuma pār iekšejo plastmasas kausu un papildu polsterējums no virspusējā kausa. Vārtsarga spendzūrās izmanto divus kausus, viens virs otra, lai nodrošinātu lielāku aizsardzību.  Izmērs: JR | 1gab. |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Ledus sporta skolas metodiķe J.Dedele

**2.Pielikums**

2018.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Piedāvājam piegādāt Daugavpils Ledus sporta skolas hokeja vārtsarga formu iepirkšanu par šādu cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils Ledus sporta skolai,  Stacijas iela 45a, Daugavpils, LV-5401 |
| Pretendents  Reģ. numurs |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Apraksts** | **Mērvienība** | **Cena bez PVN** |
| **p.k.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| 1. | Vārtsarga ķērājs cimds | Vārtsarga ķērājs cimds pielāgots cimds ripu tveršanai ar papildus aizsardzību plaukstai un plaukstas locītavai. Kabata, kas atrodas starp īkšķi un rādītājpirkstu ir vieta, kur atrodas tīkls un ir paredzēta ripu tveršanai, ripu notveršana tīklā samazina ripas atlēkšanas risku un palielina iespēju notvert ripu tai neizlecot no cimda.  Izmērs: JR Left | 1gab. |  |
| 2. | Vārtsarga nūja | Vārtsarga nūja no laminēta apša un bērza kāta, kurš noklāts ar plānām stiklšķiedras kārtām. Lāpstiņa ir izgatavota no DELUXE kompozīta. Lāpstiņas apakšējā daļā DELUXE kompozīts ir kombinēts ar triecienizsturīgu ABS materiālu un pastiprināts ar oglekļa šķiedru. Āķis pateicoties RIM tehnoloģijai apsorbē triecienus un mazina vibrāciju. Nūja ir ražota Somijā. Nūjas izmērs –JR 59 Left | 1gab. |  |
| 3. | Vārtsarga slidas | * Spēles līmenis :Pro, Dynamic Support System (DSS) * Asmenis:ProFormance Life, Spinal Zone (kompozīta šķiedra) * Mēles materiāls: Hybrid Pro Filca ar PPE Foam kombinācija * Slidzābaka konstrukcija: Pro Armour IV w / Compozite Inserts * Oderes materiāls: Dual Zone * Zole konstrukcija: Karbons * Pēdiņa: Griptonite * Svars 843 gr * Termoformējamas; Jā * Izmers: JR 01.0 D | 1 pāris |  |
| 4. | Vārtsarga atsitējs | Atsitēja priekšpuse ir izgatavota no izturīgas pret nodilimu pasargāta mikrošķiedras. Neilons ar blīvumu 400 DEN palielina atsitēja izturību. Kā iekšēja apsorbējoša uzpilde ir izmantotas putas ar dubulto blīvumu. Plaukste ir izgatavota no pastiprināta Nash materiāla, kuram raksturīga augsta izturība un gaisa caurlaidība. Materiāls arī atgrūž mitrumu.  Izmērs: JR Right | 1 gab. |  |
| 5. | Vārtsarga ķivere | Materiāli stikla šķiedra, kevlars, oglekļa šķiedra un citi kompozītmateriāli. Galvenokārt paredzēta lai samazinātu traumu rašanās risku ko var iegūt no lidojošas ripas, spēlētāja nūjas, slidas utt.  Izmērs: YTH | 1gab. |  |
| 6. | Vārtsarga plecsargs | Putu pildījums mugurpusē, augsta blīvuma putu plāksnes krūtīs un mugurkaula rajonā, pastiprināti bicepsu aizsargi.  Izmērs: YTH | 1gab. |  |
| 7. | Vārtsarga bikses | Mugurkaula aizsargs, nieru aizsargs, augsta blīvuma putu polsterējums ar poli ieliktņiem, polsterēta josta, gūžu sargs, augšstilbu sargs, kāju ielaidumi un krokas ar rāvējslēdzējiem, multi virziena jostu funkcija. Izmēri – JR M | 1gab. |  |
| 8. | Vārtsarga kakla sargs | Pro tehnoloģija dod profesionālu vārtsarga kakla aizsardzību. Kakla sargam ir integrēta krekla forma, kas pielāgojas ķermenim un pilnībā pieguļ kakla zonai.  Izmērs Junior | 1gab. |  |
| 9. | Vārtsarga spendzūra | Vārtsarga spendzūra ar kausu, kas aizsargā iegurņa zonu. Vārtsarga spendzūra sastāv no polsterējuma pār iekšejo plastmasas kausu un papildu polsterējums no virspusējā kausa. Vārtsarga spendzūrās izmanto divus kausus, viens virs otra, lai nodrošinātu lielāku aizsardzību.  Izmērs: JR | 1gab. |  |
| **Kopā:** | | |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

* Līguma izpildes termiņš līdz **2018 gada 25.oktobrim**;
* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
* Pasūtītās preces piegādāsim uz sava rēķina.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |