APSTIPRINĀTI

Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas

28.09.2018. sēdē, prot.Nr.5

ATKLĀTS KONKURSS

**“Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Nr.28 ēkas Liepājas ielā 37, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros)”**

identifikācijas numurs DPD 2018/110

**Grozījumi Nr.4 un atbilde uz jautājumu**

Iepirkumu komisija izskatīja uzdotus jautājumus un sniedz šādas atbildes:

*1.jautājums*

Rasējuma lapā AR-15 „Cokola mezgls B” norādīts blietētās šķembas b=150mm, bet darbu apjomos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | **Pamatu apmale** |   |   |
| 3.4. | Šķembu fr.20-40mm, 70-80mm piebēršana, blietēšana | m3 | 7,86 |

Lūdzam precizēt biezumu un apjomu.

1. **Atbilde**

Darbu apjomos veikti precizējumi, precizējot blietētās šķembas kārtu uz 150mm BA pozīcija “3.4. Šķembu fr.20-40mm, 150mm piebēršana, blietēšana’’

*2.jautājums*

Rasējuma lapā AR-15 „Cokola mezgls B” ir norādīts sienas siltinājuma biezums 180mm, bet cokola daļai biezums nav attēlots. Lūdzam precizēt sienas un cokola daļas siltinājuma biezumu.

1. **Atbilde**

Cokola siltinājuma biezums ir norādīts lapā AR-10, mezglā ‘’ĀS-3’’. Precizēts siltinājuma biezums cokola mezglā ‘’B’’ uz 200mm.

*3.jautājums*

Rasējuma lapā AR-10 „Ārsienu mezgls ĀS-1 un ĀS-2” ir norādīts karkasa elements metāla leņķis 100x100x200. Lūdzam norādīt ar kādu soli tiek ierīkots šis elements.

1. **Atbilde**

Papildināti AR-10 lapas mezgli norādot metāla leņķu soli 500-900mm.

*4.jautājums*

Rasējuma lapā AR-10 „Ārsienu mezgls ĀS-1 un ĀS-2” ir norādīta pretvēja izolācija. Lūdzam norādīt izolācijas tehniskos parametrus un kurā darba apjomu pozīcijā tā ir iekļauta?

1. **Atbilde**

Papildināts ar norādīto materiālu TYVEK HOUSEWRAP vai ekvivalentu. (tehniskos parametrus skatīt materiālu deklarācijā). Izmaksas ir jāiekļauj “1.4. Siltumizolācijas montāža un dībeļošana 2 dībeļi/loksne b=200mm (100+100mm)’’ pozīcijā, ir pieļaujama arī siltumizolācijas montāža ar pretvēja izolāciju.

*5.jautājums*

Rasējuma lapā AR-12 „GS-1” ir norādīta hidroizolācija. Lūdzam norādīt hidroizolācijas tehniskos parametrus un kurā darba apjomu pozīcijā tā ir iekļauta?

1. Atbilde

Paredzēta plēve 200 mikroni vai pergamīns, mezglu detalizācija tiks izstrādāta autoruzraudzības kārtā pēc veco grīdu demontāžas. Apjomu pozīcijā “1.2. OSB skaidu plātņu grīdas izveide uz koka brusām. Hidroizolējošu starpliku pielīmēšana starp betonu un koka brusām”.

*6.jautājums*

Darba apjomi „Jumts”:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | **Parapets**  |   |   |
| 7.3. | Parapeta pamatnes mitrumizturīgs finieris, montāža pieskrūvējot | m3 | 1,8734 |

Lūdzam norādīt šo darbu veidu *m2* vai *tm*, t.sk. biezumu.

1. **Atbilde**

Finiera montāža 155,85m, finiera platums 0,8m, finiera biezums 15mm.

*7.jautājums*

Darba apjomi „Jumts”:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | **Jumtiņi** |   |   |
| 8.1. | Polikarbonāta jumtiņš virs pagalma ieejas, ar stiprinājumiem | gb. | 1 |

Lūdzam iesniegt rasējuma lapu, kur attēlots dotais jumtiņš.

1. **Atbilde**

Būvuzņēmējs piedāvās jumtiņa veidu un detalizāciju.

Precizējot iepriekš publicēto būvniecības dokumentāciju, iepirkumu komisija nolēma:

1. aktualizēt būvdarbu apjomus atbilstoši pielikumam;
2. papildināt tehnisko dokumentāciju ar precizējošo informāciju būvprojektā atbilstoši pielikumam;
3. pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz **2018.gada 19.oktobrim, plkst.10.00**.

Pielikumā: aktualizētā tehniskā dokumentācija.

*Iepirkumu* *komisija*