**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Horizontālā ceļa marķējuma uzlikšana**

**Darba uzdevumi:**

1.Horizontālā ceļa marķējuma demarkācija un uzlikšana;

2. Pretendents iesniedz visu pielietojamomateriālu, kas nepieciešami 1.1 un 2.1 punktā minēto darbu izpildei**, atbilstības sertifikātus vai atbilstības deklarācijās**;

3. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanai jālieto mehāniskas pašgājējiekārtas, kas saskaņā ar ražotāja instrukciju ir piemērotas lietojamo materiālu iestrādei. Tām jābūt aprīkotām ar vadības iekārtām, kas nodrošina iestrādājamo materiālu izlietojuma daudzuma regulēšanu un kontroli, kā arī automātisku ceļa horizontālo apzīmējumu materiāla izsmidzināšanas sprauslu ieslēgšanos, un mēriekārtu izpildītā darba apjoma automātiskai uzmērīšanai. Ceļa horizontālo apzīmējumu krāsas, ar roku darbu lietojamas iekārtas, mehānismi (augstspiediena vai normālspiediena krāsu izsmidzinātāji) un palīgaprīkojums, kas nodrošina izpildītā darba atbilstību paredzētajam. Nav atļauts izmantot krāsotāju rokas instrumentus (ota, rullītis);

4. Darbus veikt atbilstoši „Ceļa specifikācija 2017” 7.8.p.p. „Ceļa horizontālie apzīmējumi”;

5. Darba izpildi veikt triju dienu laikā pēc paziņojuma, labvelīgajos laika apstākļos.

**Paredzamie darbu apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| **1** | **Horizontālā ceļa marķējuma uzlikšana ar specializēto krāsu** | | |
| 1.1 | Horizontāls marķējums Nr. 920 - 931; 934 - 942 | m² | 12 320.00 |
| **2** | **Horizontālā ceļa marķējuma uzlikšana ar auksto plastikātu** | | |
| 2.1 | Horizontāla marķējuma uzlikšana Nr. 920 - 931; 934 - 942 | m² | 1 000.00 |
|  | Horizontāla marķējuma demarkācija | m² | 300.00 |
| 2.2. | Horizontāls marķējuma atjaunošana Nr. 920 - 931; 934 - 942 | m² | 500.00 |
| 2.2. | Horizontāls dzeltenais marķējums Nr. 943-944; 929; 947; 948 | m² | 60.00 |

**Īpašie noteikumi:**

1 Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17;

***2. Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”, materiālam jābūt CE marķējumam;***

3. Veicot darbus jāievēro Vispārīgos un speciālos būvnoteikumus, Ministru kabineta 2010.gada 09.marta noteikumus Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra noteikumi Nr.23 “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

4. Horizontālo marķējumu uzlikšana ar specializēto krāsu un ar auksto plastikātu tiks veika visā Daugavpils pilsētas administrativajā teritorijā, trīs darba dienu laikā pēc rakstiskā pieprasījuma.

**7. Izpildes termiņš:** 12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas;

**Sagatavoja:**

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

tehniskās nodaļas vadītāja O.Grigorjeva