**ATBILDES UZ PRETENDENTA JAUTĀJUMIEM**

***Jautājumi:***

1. Dokumentācijas 3.punktā nepieciešams R410 kondicioniera tipa vietā norādīt kondicioniera tipu R32, jo R410 tipa kondicionieri no 2018.gada netiek ražoti.
2. Papildināt Dokumentācijas 4.punktu ar sekojošiem vārdiem: “viedgabali un fasondaļas, kas noslēdz cauruļvadus, ārējā bloka kronšteins, atsevišķs automātslēdzis elektrosadalē katrai iekārtai, kondensāta novadīšanas caurule un, ja nav iespējams nodrošināt kondensāta novadīšanu paštecē, tad ir jāparedz kondensāta novadīšanas sūknis”.
3. Papildināt Dokumentācijas 10.punktu ar norādi par nepieciešamību utilizēt vecās demontētās iekārtas vai arī atstāt tās pie Pasūtītāja?
4. Iepirkuma Dokumentāciju papildināt ar prasībām Pretendentiem: “Pretendentam jābūt:

Valsts vides dienesta izsniegtai un derīgai atļaujai (licencei) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām;

Pretendentam jānodarbina vismaz viens darbinieks, kuram ir Aukstumiekārtu speciālista sertifikāts 1.1 \* ;

Pretendenta darbiniekam, kurš veiks pie strāvas padeves pieslēgšanas darbus un vecās iekārtas atslēgšanas no strāvas darbus, jābūt Bz elektrodrošības grupā;

Pretendenta darbiniekam jābūt apliecībai darbam augstumā”.

***Iepirkuma komisijas atbildes:***

1. Grozīt iepirkuma Dokumentācijas 3.punktu, norādīto augstumnesēja tipa R410 ar augstumnesēja tipu R32.
2. Papildināt iepirkuma Dokumentācijas 4.punktu ar sekojošiem vārdiem: “viedgabali un fasondaļas, kas noslēdz cauruļvadus, ārējā bloka kronšteins, atsevišķs automātslēdzis elektrosadalē katrai iekārtai, kondensāta novadīšanas caurule un, ja nav iespējams nodrošināt kondensāta novadīšanu paštecē, tad ir jāparedz kondensāta novadīšanas sūknis”.
3. Izslēgt no iepirkuma Dokumentācijas 10.punkta vārdus: “vecā kondicioniera vietā”.
4. Papildināt iepirkuma Dokumentāciju ar 16.punktu sekojošā redakcijā:

“16. “Pretendentam jābūt:

16.1. Valsts vides dienesta izsniegtai un derīgai atļaujai (licencei) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām;

16.2. Pretendentam jānodarbina vismaz viens darbinieks, kuram ir Aukstumiekārtu speciālista sertifikāts 1.1 \* ;

16.3. Pretendenta darbiniekam, kurš veiks pie strāvas padeves pieslēgšanas darbus un vecās iekārtas atslēgšanas no strāvas darbus, jābūt Bz elektrodrošības grupā;

16.4. Pretendenta darbiniekam jābūt apliecībai darbam augstumā”.