## Publiskā sarunu procedūra

**„Piekabes piegāde”**

identifikācijas Nr. DŪ 2023/25

Daugavpilī, 2023. gada 20. maijā

**Atbilde uz jautājumiem Nr.1**

 Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtiem jautājumiem publiskās sarunu procedūras “Piekabes piegāde”, identifikācijas Nr. DŪ 2023/25, ietvaros:

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums:** | **Atbilde:** |
| 1. Cik obligāta ir prasība piekabes pašmasai būt 750kg, ja pilna masa ir ne vairāk par 3000kg, kravnesība ne mazāk par 2000kg?

 Sanāk pašmasa varētu būt līdz 1000kg nevis līdz 750kg. | Tehniskajā specifikācijā ir norādītas obligātas prasībās: Piekabes masa bez kravas: Ne vairāk par 750 kg, Piekabes pilna masa: Ne vairāk par 3000 kg, Celtspēja: Ne mazāk kā 2000 kg. Secināms, ka celtspēja ir pieļaujama lielākā par 2000 kg (piemēram, 2250kg, ja piekabes masa būs 750 kg), savukārt piekabes pilna masa ir pieļaujama mazākā par 3000 kg (piemēram 2750kg, ja piekabes masa būs 750 kg un celtspēja 2000kg) u.tml.. |
| 1. Attiecībā uz piekabes bortu augstumu, nav minēts bortu augstums.

 Vai piekabe jānodrošina ar bortiem ne vairāk kā 200mm augstumā? | Kravas stiprināšanas āķiem ārpusē jābūt piestiprinātiem pie bortiem, kuru augstums ir pretendentu ziņā. |
| 1. Attiecībā uz piekabes bortu izturību. Vai bortu metāla biezums jānodrošina ne mazāk kā 2 mm, pastiprinātai izturībai pret mehāniskām deformācijām? Vai borta nesošā rāmja caurulei jābūt vismaz 3mm biezai, nodrošinot izturību pret mehāniskiem triecieniem?
 | Piekabes bortu izturībai un borta nesošā rāmja biezumam jābūt tādam, lai nodrošinātu izturību pret mehāniskiem triecieniem. |
| 1. Attiecībā uz piekabes konstrukciju. Vai jāparedz rezerves ritenis, kas stiprināts uz piekabes? Vai jāparedz pastiprināta metāla grīda, ekskavatora kausa novietošanai?
 | Tehniskajā specifikācijā prasība par rezerves riteni nav izvirzītā, tas paliek pretendenta ziņā. Atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām piekabes grīdai jābūt laminētai, neslīdošai, ūdensizturīgai saplāksnei. |
| 1. Attiecībā uz piekabes grīdu. Vai jānodrošina vismaz 18mm biezs mitrumizturīgs neslīdošs finiera saplāksnis piekabes grīdai?
 | Atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām piekabes grīdai jābūt laminētai, neslīdošai, ūdensizturīgs saplāksnis. |
| 1. Attiecībā uz piekabes riteņiem. Vai jānodrošina pastiprinātas izturības 14 collu riteņi ar ar marķējumu C (14C)? Vai piekabes riteņiem jābūt paredzētiem lietošanai visās sezonām (M+S)?
 | Piekabes riteņiem jābūt spējīgiem nodrošināt piekabes pašmasas un kravas masas (ne mazāk par 2000kg) summas slodzes pārvadīšanu.Atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām riepām jābūt vissezonas (M+S). |
| 1. Attiecībā uz riteņu spārniem. Vai jānodrošina metāla spārni ar metāla biezumu ne mazāk kā 2mm?
 | Tehniskajā specifikācijā šāda prasība nav izvirzītā, tas paliek pretendenta ziņā.  |
| 1. Attiecībā uz piekabes pretkorozijas pārklājumu. Vai piekabei jābūt pārklātai ar karstā cinka pretkorozijas pārklājumu- piekabes rāmim, bortiem un spārniem?
 | Tehniskajā specifikācijā šāda prasība nav izvirzītā, tas paliek pretendenta ziņā.  |
| 1. Attiecībā uz piekabes apgaismes ierīcēm. Vai piekabei jābūt aprīkotai ar LED lukturiem?
 | Prasībā attiecībā uz lukturu veidiem netika izvirzīta, tas paliek pretendenta ziņā.  |
| 1. Attiecībā uz piekabes sakabes ierīci. Vai piekabei jābūt aprīkotai ar 50mm inerces sakabes ierīci kopā ar rokas bremzi?
 | Tehniskajā specifikācijā šāda prasība nav izvirzītā, tas paliek pretendenta ziņā.  |
| 1. Attiecībā uz piekabes atbalsta kājām. Vai atbalstu kāju kravnesībai jābūt vismaz 1200kg uz vienu kāju?
 | Tehniskajā specifikācijā šāda prasība nav izvirzītā, tas paliek pretendenta ziņā.  |
| 1. Attiecībā uz piekabes kravas stiprināšanas cilpām. Vai jāparedz ka kravas kastes iekšpusē cilpas stiprinātas pie piekabes rāmja? Vai stiprināšanas cilpām izturība jāparedz ne mazāk kā 400kg?
 | Tehniskajā specifikācijā norādīts, ka piekabei jābūt iekšpusē cilpas vismaz 4 gab.  |
| 1. Attiecībā par piekabes uzbraukšanas rampām. Vai jāparedz ka uzbraukšanas rampas tiek novietotas zem piekabes grīdas un droši fiksētas pret izkrišanu, piekabes transportēšanas laikā? Vai jāparedz ka uzbraukšanas rampas iztur slodzi vismaz 1200kg , katra rampa atsevišķi?
 | Tehniskajā specifikācijā norādīts, ka piekabei jābūt aprīkotai ar trapi (rampu). |
| 1. Vai jāparedz, ka piekabes aizmugures grīdā iestrādāts īpašs profils, uzbraukšanas rampas novietošanai, pie rampu izmantošanas
 | Atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām piekabes grīdai jābūt laminētai, neslīdošai, ūdensizturīgs saplāksnis. |

Pasūtītājs vērš uzmanību, ka piedāvātai piekabei jābūt tādā komplektācijā, lai piekabi varētu reģistrēt CSDD un droši izmantot ceļu satiksmē.

 Iepirkumu komisija