PTZ Vadāma tīkla videokamera ne sliktāk, ka ar tadiem parametriem, var labāk

Vadāma tīkla 2MP intelektuāla kamera:  
- 1/1.9” 2Megapixel CMOS  
- H.264 / MJPEG / 3 Streams  
- Powerful 30x optical zoom  
- Starlight technology  
- Illumination: Color: 0.002Lux@F1.5; B/W:0.0002Lux@F1.5;  
- Max. 30fps@1080P and 60fps@720P  
- Micro SD memory,IP67,IK10,PoE+  
- RJ-45 (10/100Base-T)  
- Protocols:   
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,  
ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP,  
DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x;  
- PTZ Protocols: Pelco-P/D (Auto recognition), DH-SD;   
- Interoperability: ONVIF, PSIA, CGI; Web viewer; Edge Storage NAS;  
- Intelligence: auto tracking and IVS  
- -40ºC ~+ 70ºC

+++++++++

Cietais disks HDD 6Tb videoarhīvam