1. pielikums

**Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam**

**projekta LLI-183 „Darba tirgus bez robežām” ietvaros iegādājamā**

**fotodizaina darbnīcas un apģērbu dizaina darbnīcas aprīkojuma**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k** | **Nosaukums, apraksts** | **Modelis (iespējamais risinājums)** | **Skaits, gab.** |
|  | **Šujmašīna komplektā ar izšūšanas moduli un 2 izšūšanas rāmjiem**200 dažādi dūrienu veidi. 100 ieprogrammēti izšūšanas motīvi + iespēja ar USB zibatmiņu ielādēt neskaitāmus gatavus izšūšanas dizainus.10 automātiskā pogcauruma dūriena veidi, 2 alfabēti (97 simboli), pogu piešūšanas programma, maksimālais vīles platums 7mm, , maksimālais vīles garums 4,5mm, atmiņa ar iespēju saglabāt dūrienu kombinācijas, start/stop poga darbam bez pedāļa, automātiska adatas apstādināšana augšējā/apakšējā pozīcijā, elektroniska dūrienu izvēle ar taustiņiem, laidena vīles platuma maiņas funkcija šujot, dūriena pagriešanas funkcija spoguļattēlā, dūriena pagarinašanas funkcija, augšējā un apakšējā diega nogriezējs, maināms pēdiņas piespiedējspēks, regulējams augšējā diega nostiepums, dubultās adatas izmantošanas iespēja, neatkārtojams un gaišs LED apgaismojums, LCD displejs, pusautomātiskais diega ievērējs,  | Bernina Bernette Chicago 7 | 1 |
|  | **Tvaika stacija ar statīvu**Jauda – 1700WTālvadības pultsŪdens tvertnes tilpums – min 1.8lMaksimālais darbības laiks ar vienu ūdens uzpildes reizi- min 2 st Ūdens tvertni var ātri un vienkārši noņemt un uzpildītStiprinājums gludināšanai vertikāli Uzgalis bikšu vīļu gludināšanai Automātiska strāvas padeves pārtraukšana, gadījumā, ja tvaika gludeklī beidzies ūdens Standarta drēbju pakaramais ar rotējošu funkciju | TEXI Master | 1 |
|  | **Elektromehāniskā šujmašīna:**11 dūrienu veidi; 4-soļu automātiskais pogcaurums; Dūriena garuma regulētājs līdz 4 mm Dūriena platuma regulētājs līdz 6 mm Ātrums – 1100 dūr./min/ Metālisks ramītis Pēdiņas dubultpacēlājs - 7/12mm Nerusējošā terauda adatas plāksne Pēdiņas piespiešanas regulētājs | Singer Heavy Duty SMC 4411 | 1 |
|  | **Video statīvs ar “peldošu” galvu**-max augstums 170 cm-teleskopisks | VELBON VIDEOMATE 638 | 3 |

Sastādīja O. Krumpāne