**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

“Elektrisko virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

* Visām iekārtām un precēm CE marķējums
* Cenā jāiekļauj piegādes un uzstādīšanas izmaksas
* Iekārtu instrukcija latviešu valodā
* Attēliem ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir apraksts

| **N.****p.****k.** | **Preces****nosaukums** | **Preces apraksts**  | **Skaits** | **Attēls**  | **Iestāde/adrese** | **EUR\*** par vienu vienību | **EUR\*** par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektriskā plīts ЭП-6ЖШ-01 vai analoga | Elektriskā plīts ar cepeškrāsni. Priekšpuse un cepeškrāsns no nerūsējošā tērauda. Čuguna sildvirsmas.2 nerūsējošā tērauda paplātes (530x475x30) un reste. Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda.Izmēri: 1475x897x860 mmElektriskā jauda: 22.6 kWSildvirsmu skaits: 6 gab.Vienas sildvirsmas izmēri: 295x417 mmVienas sildvirsmas jauda: 4,8 kWKopēja sildvirsmas platība: 0,72 m2. Maks. sildvirsmas temperatūra: 480°CSildvirsmas sasilšanas laiks ne vairāk 30 min.Cepeškrāsns jauda: 4.8 kWCepeškrāsns temperatūras diapazons: 20-270°C.Cepeškrāsns sasilšanas laiks līdz 240°C ne vairāk 30 min.CE sertifikāts | 1 | ElektriskÄ plÄ«ts ar standarta cepeÅ¡krÄsni Abat Ð­Ð-6ÐÐ¨ | 20. pirmsskolas izglītības iestāde, Inženieru iela 16 |  |  |
|  | Ledusskapis bez saldētavas | * Izmēri 185x59,5x66,8cm
* Tilpums 395 litri
* Energoefektivitātes klase A+
* Krāsa balta
* Atkausēšana -automātiska
* Plauktu tips-rūdīts stikls
* Trokšņa līmenis 39Db
* Elektroenerģijas patēriņš-392kwh/gadā
 | 1 | 8c8c12efb57368de52b1fc014a6032996fb4f78cf750e3f15865d961bf4cae_ZpTBGsT.jpeg.1024x1024_q85_crop-scale.jpg | 27. pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104a |  |  |
|  | Virtuves galds ar bīdāmām durvīm | * Izgatavots no nerūsējoša tērauda AISI304
* Garums 1,20m
* Platums 0,60m
* Augstums 0,90m
* Regulējamas kājas-4gab,izgatavotas no nerūsējoša tērauda caurulēm
* 2 bīdāmas durvis
* Ar bortu aizmugurē 50mm
* Iekšpusē 2 plaukti
 | 2 | NT_galds_ar_bidamam_durvim1-600x530.jpg | 27. pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104a |  |  |
|  | Virtuves galdsar plauktu un atvilktnēm | * Izgatavots no nerūsējoša tērauda AISI304
* Garums 1,00m
* Platums 0,60m
* Augstums 0,90m
* Regulējamas kājas-4gab,izgatavotas no nerūsējoša tērauda caurulēm
* Ar bortu aizmugurē 50mm
* Viena galda apakšas puse brīva,otra sastāv no 4 atvilknēm
 | 1 | ner_terauds.png | 27. pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104a |  |  |
|  | Elektriskā plīts ЭП-4ЖШ-01 vai analoga | Priekšpuse un cepeškrāsns no nerūsējoša tērauda, pulverkrāsā krāsots metāla korpuss Sildvirsmas izmēri,mm: 295 /417 Sildvirsmu skaits - 4Spriegums ,V - 380 (trīs fazes)2 cepešpannas + 1 reste no N/T ,mm: 530/470/30Cepšanas platība, kv.m: 0,5 Kameras iekšējie izmēri,mm: 538/535/290Jauda,kW : 16,8  Jauda (1 sildvirsma),kW – 3  Jauda (cepeškrāsns) kW – 4,8 Maks. t. (krāsns ) : 270 oCMaks. t. (sildvirsma ) : 460 oCGabarītizmēri ,mm -1050 /897 /860 Svars,kg: 155CE sertifikāts |  1  |  | 6. vidusskola, Komunālā iela 2 |  |  |

Bottom of Form

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs: V.Losevs