apstiprinĀts  
 Daugavpils Ledus sporta skolas direktors

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ R.Vabiščevičs

Daugavpilī, 2019.gada 5.augustā

DLSS2019/11

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**Daugavpils LSS hokeja nodaļai vārtsarga sporta formas piegāde**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Ledus sporta skola |
| **Adrese** | Stacijas iela 45a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 40900021086 |
| **Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos** | Direktors Renāts Vabiščevičs, tālr. 65407194, mob.22469889  e-pasts: ledus.skola@daugavpils.lv |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Atbildīga persona Margarita Stepanova, tālr.29850374,  e-pasts: ledus.skola@daugavpils.lv |

**2. Iepirkuma priekšmets:** Daugavpils LSS hokeja nodaļas vārtsarga sporta formas piegāde;

**3. Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 1635,00 bez PVN

**4. Līguma izpildes termiņš:** 2019.gada 1.septembris.

**5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā**

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Pretendentam ir jābūt nodrošinātai mājas lapai, lai būtu iespēja iepazīties ar preču klāstu;

5.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1);

5.5.Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijās noteiktās preces. Pasūtītās preces būs jāpiegādā uz piegādātāja rēķina;

5.6. Pretendentam nav tiesību mainīt piedāvātās preces aprakstu;

**6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā**

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

**7.Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

**8.**Piedāvājums iesniedzams**: līdz 2019.gada 8.augustam, plkst.12.00**

**9.**Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Stacijas iela 45a, Daugavpilī (2.stāvs, kab.207)

9.2.elektroniski (e-pasts: ledus.skola@daugavpils.lv)

**10.Paziņojums par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.

**1.pielikums**

**Tehniskā specifikācija**

**Veicamā darba uzdevumi:** Daugavpils LSS hokeja nodaļas vārtsarga sporta formas piegāde;

**Pasūtījuma izpildināšana:** 2019.gada 1.septembris

**Piegāde:** bezmaksas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Apraksts** | **Mērvienība** |
| **p.k.** |
| **1.** | Vārtsarga ķērājs cimds | Vārtsarga ķērājs cimds pielāgots cimds ripu tveršanai ar papildus aizsardzību plaukstai un plaukstas locītavai. Kabata, kas atrodas starp īkšķi un rādītājpirkstu ir vieta, kur atrodas tīkls un ir paredzēta ripu tveršanai, ripu notveršana tīklā samazina ripas atlēkšanas risku un palielina iespēju notvert ripu tai neizlecot no cimda.  Izmērs: Junior Regular  Youth Regular | 3 gab.  1 gab. |
| **2.** | Vārtsarga ķivere | Materiāli stikla šķiedra, kevlars, oglekļa šķiedra un citi kompozītmateriāli. Galvenokārt paredzēta lai samazinātu traumu rašanās risku ko var iegūt no lidojošas ripas, spēlētāja nūjas, slidas utt.  Izmērs: Junior | 3 gab. |
| **3.** | Vārtsarga kājsargi | Kājsargu priekšpuses apdare un visas vietas, kas tiek pakļautas maksimālam nodilumam ir izgatavoti no augstas kvalitātes ādas. Kājsargu iekšpusē tiek izmantotas vidēja un augsta blīvuma putas. Papildus polikarbonāta ieliktni dod papildus augšstilbu aizsardzību. Reedirect tehnoloģija nodrošina lielāku kājsargu elastību, pateicoties mīksto ruļļu izmantošanai ceļgalos. Kinetic Fit tehnoloģijaneierobežo kāju mobilitāti.  Reestablilize tehnoloģija nodrošina papildus stabilitāti. Kājsargiem ir trīsdaļīgs ergonomisks dizains, kas pielāgojas kājai, mazinot slodzi.  Izmērs:28+1in | 1 gab. |
| **4.** | Vārtsarga atsitējs | Atsitēja priekšpuse ir izgatavota no izturīgas pret nodilimu pasargāta mikrošķiedras. Neilons ar blīvumu 400 DEN palielina atsitēja izturību. Kā iekšēja apsorbējoša uzpilde ir izmantotas putas ar dubulto blīvumu. Plauksta ir izgatavota no pastiprināta Nash materiāla, kuram raksturīga augsta izturība un gaisa caurlaidība. Materiāls arī atgrūž mitrumu.  Izmērs: Junior Regular  Youth Regulars | 3 gab.  1 gab. |
| **5.** | Vārtsarga kakla sargs | Pro tehnoloģija dod profesionālu vārtsarga kakla aizsardzību. Kakla sargam ir integrēta krekla forma, kas pielāgojas ķermenim un pilnībā pieguļ kakla zonai.  Izmērs Junior | 3 gab. |
| **6.** | Vārtsarga spenzūra | Vārtsarga spenzūra ar kausu, kas aizsargā iegurņa zonu. Vārtsarga spenzūra sastāv no polsterējuma pār iekšējo plastmasas kausu un papildu polsterējums no virspusējā kausa. Vārtsarga spenzūras izmanto divus kausus, viens virs otra, lai nodrošinātu lielāku aizsardzību.  Izmērs: Junior | 3 gab. |
| **7.** | Vārtsarga krūšu/roku sargs | Putu pildījums mugurpusē, augsta blīvuma putu plāksnes krūtīs un mugurkaula rajonā, pastiprināti bicepsu aizsargi.  Izmērs: Junior Medium  Youth Large | 1 gab.  1 gab. |
| **8.** | Vārtsarga slidas | Spēles līmenis :Pro, Dynamic Support System (DSS)  Asmenis:ProFormance Life, Spinal Zone (kompozīta šķiedra). Mēles materiāls: Hybrid Pro Filca ar PPE Foam kombinācija. Slidzābaka konstrukcija: Pro Armour IV w / Compozite Inserts  Oderes materiāls: Dual Zone; zole konstrukcija: Karbons  Pēdiņa: Griptonite  Termoformējamas; Jā  Izmers: 1.0 | 1 pāris |
| **9.** | Vārtsarga bikses | Bikšu augšstilba un cirkšņa priekšējā daļā sastāv no segmentētām, formētām HD / PE putuplasta ieliknēm. Kājām ir noapaļots dizains augšstilba daļā, un to polsterējums ir izgatavots no cietām HD putām neticamai aizsardzībai. Bikses izgatavotas no 420D neilona, ​​ar stiepšanas zonām kāju un jostas vietas rajonā.  Izmērs: Junior Large  Junior Small | 2 gab.  1 gab. |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Ledus sporta skolas metodiķe J. Dedele

**2.pielikums**

2019.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Piedāvājam papildus piegādāt Daugavpils Ledus sporta skolas hokeja nodaļas vārtsarga sporta formu par šādu cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils Ledus sporta skolai,  Stacijas iela 45a, Daugavpils, LV-5401 |
| Pretendents,  Reģ.Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Apraksts** | **Mērvienība** | **Cena bez PVN** |
| **p.k.** |
|  | Vārtsarga ķērājs cimds | Vārtsarga ķērājs cimds pielāgots cimds ripu tveršanai ar papildus aizsardzību plaukstai un plaukstas locītavai. Kabata, kas atrodas starp īkšķi un rādītājpirkstu ir vieta, kur atrodas tīkls un ir paredzēta ripu tveršanai, ripu notveršana tīklā samazina ripas atlēkšanas risku un palielina iespēju notvert ripu tai neizlecot no cimda.  Izmērs: Junior Regular  Youth Regular | 3 gab.  1 gab. |  |
|  | Vārtsarga ķivere | Materiāli stikla šķiedra, kevlars, oglekļa šķiedra un citi kompozītmateriāli. Galvenokārt paredzēta lai samazinātu traumu rašanās risku ko var iegūt no lidojošas ripas, spēlētāja nūjas, slidas utt.  Izmērs: Junior | 3 gab. |  |
|  | Vārtsarga kājsargi | Kājsargu priekšpuses apdare un visas vietas, kas tiek pakļautas maksimālam nodilumam ir izgatavoti no augstas kvalitātes ādas. Kājsargu iekšpusē tiek izmantotas vidēja un augsta blīvuma putas. Papildus polikarbonāta ieliktni dod papildus augšstilbu aizsardzību. Reedirect tehnoloģija nodrošina lielāku kājsargu elastību, pateicoties mīksto ruļļu izmantošanai ceļgalos. Kinetic Fit tehnoloģijaneierobežo kāju mobilitāti.  Reestablilize tehnoloģija nodrošina papildus stabilitāti. Kājsargiem ir trīsdaļīgs ergonomisks dizains, kas pielāgojas kājai, mazinot slodzi.  Izmērs:28+1in | 1 gab. |  |
|  | Vārtsarga atsitējs | Atsitēja priekšpuse ir izgatavota no izturīgas pret nodilimu pasargāta mikrošķiedras. Neilons ar blīvumu 400 DEN palielina atsitēja izturību. Kā iekšēja apsorbējoša uzpilde ir izmantotas putas ar dubulto blīvumu. Plauksta ir izgatavota no pastiprināta Nash materiāla, kuram raksturīga augsta izturība un gaisa caurlaidība. Materiāls arī atgrūž mitrumu.  Izmērs: Junior Regular  Youth Regulars | 3 gab.  1 gab. |  |
|  | Vārtsarga kakla sargs | Pro tehnoloģija dod profesionālu vārtsarga kakla aizsardzību. Kakla sargam ir integrēta krekla forma, kas pielāgojas ķermenim un pilnībā pieguļ kakla zonai.  Izmērs Junior | 3 gab. |  |
|  | Vārtsarga spenzūra | Vārtsarga spenzūra ar kausu, kas aizsargā iegurņa zonu. Vārtsarga spenzūra sastāv no polsterējuma pār iekšējo plastmasas kausu un papildu polsterējums no virspusējā kausa. Vārtsarga spenzūras izmanto divus kausus, viens virs otra, lai nodrošinātu lielāku aizsardzību.  Izmērs: Junior | 3 gab. |  |
|  | Vārtsarga krūšu/roku sargs | Putu pildījums mugurpusē, augsta blīvuma putu plāksnes krūtīs un mugurkaula rajonā, pastiprināti bicepsu aizsargi.  Izmērs: Junior Medium  Youth Large | 1 gab.  1 gab. |  |
|  | Vārtsarga slidas | Spēles līmenis :Pro, Dynamic Support System (DSS)  Asmenis:ProFormance Life, Spinal Zone (kompozīta šķiedra). Mēles materiāls: Hybrid Pro Filca ar PPE Foam kombinācija. Slidzābaka konstrukcija: Pro Armour IV w / Compozite Inserts  Oderes materiāls: Dual Zone; zole konstrukcija: Karbons  Pēdiņa: Griptonite  Termoformējamas; Jā  Izmers: 1.0 | 1 pāris |  |
|  | Vārtsarga bikses | Bikšu augšstilba un cirkšņa priekšējā daļā sastāv no segmentētām, formētām HD / PE putuplasta ielīknēm. Kājām ir noapaļots dizains augšstilba daļā, un to polsterējums ir izgatavots no cietām HD putām neticamai aizsardzībai. Bikses izgatavotas no 420D neilona, ​​ar stiepšanas zonām kāju un jostas vietas rajonā.  Izmērs: Junior Large  Junior Small | 2 gab.  1 gab. |  |
| **Kopā:** | | |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

* Līguma izpildes termiņš līdz **2019 gada 1.septembrim**;
* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
* Pasūtītās preces piegādāsim uz sava rēķina.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |