Saskaņots
 Daugavpils pensionāru sociālās

apkalpošanas teritoriālā centra

vadītājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V.Plonis

Daugavpilī, 2019.gada 4.novembrī

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„VIRTUVES IEKĀRTU PIEGĀDE**

**daugavpils pENSIONĀRU SOCIĀLĀS**

**APKALPOŠANAS TERITORIĀLAJAM CENTRAM”**

**ID. Nr.DPSATC2019/39**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs |
| **Adrese** | 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413 |
| **Reģ.Nr.** | 90000065913 |
| **Kontaktpersona** | Irina Samule, tālr.: 65432176, e-pasts: daugavpilspansionats@apollo.lv |
| **Darba laiks** | no 8:00 līdz 16:30 |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums**: 2019.gada 4.novembrī
2. **Iepirkuma priekšmets:** Virtuves iekārtu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
3. **Paredzamā līgumcena:** līdz9999,00 *euro* bez PVN.
4. Precīzs pakalpojumu apraksts ir noteiks **Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums)**.
5. **Līguma izpildes termiņš:**  (atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais)**:**
* līdz līgumsaistību izpildei
1. **Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

7.1.Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

7.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija;

7.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti:**

 8.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

 8.2. **Finanšu - tehniskais piedāvājums**:

 8.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

 8.2.2. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

9. **Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.**

10. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 8.novembrim, plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, 6.kab., vai uz e-pastu:daugavpilspansionats@apollo.lv**

11. Aptaujas rezultāti tiks publicēti Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra mājas lapā [www.dpsatc.lv](http://www.dpsatc.lv/) , www.daugavpils.lv.

Pielikumā:

1. Pieteikums;
2. Tehniskā specifikācija;
3. Tehniskā - finanšu piedāvājuma forma.

Ziņojums sagatavots 04.11.2019.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Irina Samule

**1.Pielikums**

## „Virtuves iekārtu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās

## apkalpošanas teritoriālajam centram”

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties aptaujā **“Virtuves iekārtu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”,** piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apliecina, ka:
	1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
	2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
	3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**2.Pielikums**

## „ Virtuves iekārtu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās

## apkalpošanas teritoriālajam centram”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Virtuves iekārtu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās**

**apkalpošanas teritoriālajam centram”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Virtuves iekārtu nosaukums\* | Apraksts | Daudzums(gab.) |
| 1. | Elektriskā panna izgāžamā | Korpuss: no nerūsējoša tēraudaCepjamās virsmas korpuss: čugunsDarba spriegums: 380VJauda: 12 kWTilpums: ne mazāk, ka 85 LUzsildīšanas laiks- 30min., Cepjamās virsmas izmēri ne mazāk: 900x550x180(h)mmIzmēri nemazāk: 1440 /800/850 mmSvars 230 kg (+/- 10 kg) | 1 |
| 2. | Nerūsējoša tērauda ratiņi paplāšu žāvēšanai | Korpuss: nerūsējoša tēraudsRežģi no nerūsējošā tērauda stieples, nerūsējošā tērauda ūdens savākšanas paplāte ar blīvējošu vāciņu.Kopēja ietilpība 60 paplātesUz ritiņiem, 2 riteni ar bremzēmIzmēri: ne mazāk: 1020 x 450 x 950 mm | 2 |
| 3. | Ēdienu pārvadratiņi | 3 plaukti;Svara izturība uz plauktu, ne mazāk, ka50 kg (+/- 5 kg).Riteņu diametrs 125 mm (+/- 2 mm)Izmēri 900 x 590 x 930 mm (+/- 5 mm).Materiāls: nerūsējošais tērauds  | 2 |
| 4. | Nerūsējoša tērauda galds,bez plaukta , ar bortiņi | Izmēri 600 x 600 x 600 mmMateriāls: nerūsējošais tērauds Aizmugures apmales augstums 50 mm (+/- 5 mm)Augstumā regulējamas kājas. | 1 |
| 5. | Termoss pārtikai | Tilpums 20 litri (+/- 2 l).Nerūsējoša tērauda korpuss un iekšsieneHermētiskais vāks,dibenam ir plastikata pamatne,kas pasarga termosu no bojāšanasStarpsienas pildītas ar termoizolējošu materiālu, kas ļauj saglabat augstu ēdiena temperatūru 6-8 stundasErgonomiski rokturi katla parnēsāšanai | 2 |
| 6. | Gastronomijas tvaika konvekcijas kombi krāsns ar boileri uz 7 paplatēm. |  Jauda – no 11 kW līdz 12.5 kW ; Attālums starp paplatiem ne mazāk : 65 mm  Boilers - tvaika ģenerators Korpuss-no nerūsējoša tērauda Iekšēja kamera ar apgaismojumu; Termostats; Elektroniskā vadība ; Programēšanas iespēja; Priekšsildīšana Ūdens aizsardzības līmenis IPX3; Temperatura : 50 oC -270 oC Pašattīrīšanas sistēma**Komplektā ietilpst:*****1.) Paliktnis- galds*** ( 1. gab) no nerūsējoša tērauda* Paliktnis krāsnij ar turētājiem paplatēm
* Nerūsējošā tērauda konstrukcija
* Augstumā regulējamas kājas

***2.) Gastrotrauks***nerūsējoša tērauda ( 7.gab)Izmēri ne mazāk: 530 /325 / 40 mm***3.) Rokas Duša***(1. gab)***4.) Ūdens mīkstinātājs*** (1.gab) Tilpums -8 L (+/ 1L), 1000 L/st., Izmērs: Diametrs 180 x 500(H) mm(+/- 10mm)***5.) Temperatūras tausts ar statīvu***(1.gab) | 1 |
| 7. | Elektriskā tējkanna | Tilpums 1 L ( +/- 0,1 l);siltelements disks;plastmasa korpuss;ūdens līmeņa indikators;ieslēgtas tējkannas signāls norāda, ka tejkanna ir ieslēgta;viegla uzpilde caur vāku vai snīpi;drošība – ieslēgšanas (uzsilšanas) indikators;automatiska atslēgšana: ja nav ūdens, ja noņemta no pamatnes, ja ūdens uzvārīts. | 15 |
| 8. | Mikrovilnu krāsns | * Var regulēt jaudu, taimeris līdz 30 min
* Krāsns jauda: 0,8kW;
* Spriegums 220 V
 | 2 |
| 9. | Tējkanna ar vāku | Materiāls :nerūsējošais tēraudsTilpums ne mazāk: 5 litri | 2 |

\*bildēm ir informatīvs raksturs

Sagatavoja: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Irina Samule

## 3.Pielikums

## „Virtuves iekārtu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās

## apkalpošanas teritoriālajam centram”

2019.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, Latvija |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma veikt **virtuves iekārtu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”** par šādām cenām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Preču nosaukums | Preču apraksts (lai var salīdzināt ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām) \* | Daudzums (gab.) | Cena (bez PVN) | Summa (bez PVN) |
|  1. | **Elektriskā panna izgāžamā**Korpuss: no nerūsējoša tēraudaCepjamās virsmas korpuss: čugunsDarba spriegums: 380VJauda: 12 kWTilpums: ne mazāk, ka 85 LUzsildīšanas laiks- 30min., Cepjamās virsmas izmēri ne mazāk: 900x550x180(h)mmIzmēri nemazāk: 1440 /800/850 mmSvars 230 kg (+/- 10 kg) |  | 1 |  |  |
|  2. | **Nerūsējoša tērauda ratiņi paplāšu žāvēšanai**Korpuss: nerūsējoša tēraudsRežģi no nerūsējošā tērauda stieples, nerūsējošā tērauda ūdens savākšanas paplāte ar blīvējošu vāciņu.Kopēja ietilpība 60 paplātesUz ritiņiem, 2 riteni ar bremzēmIzmēri: ne mazāk: 1020 x 450 x 950 mm |  | 2 |  |  |
|  3. | **Ēdienu pārvadratiņi**3 plaukti;Svara izturība uz plauktu, ne mazāk, ka50 kg (+/- 5 kg).Riteņu diametrs 125 mm (+/- 2 mm)Izmēri 900 x 590 x 930 mm (+/- 5 mm).Materiāls: nerūsējošais tērauds |  | 2 |  |  |
|  4. | **Nerūsējoša tērauda galds,bez plaukta , ar bortiņi**Izmēri 600 x 600 x 600 mmMateriāls: nerūsējošais tērauds Aizmugures apmales augstums 50 mm (+/- 5 mm)Augstumā regulējamas kājas. |  | 1 |  |  |
|  5. | **Termoss pārtikai**Tilpums 20 litri (+/- 2 l).Nerūsējoša tērauda korpuss un iekšsieneHermētiskais vāks,dibenam ir plastikata pamatne,kas pasarga termosu no bojāšanasStarpsienas pildītas ar termoizolējošu materiālu, kas ļauj saglabat augstu ēdiena temperatūru 6-8 stundasErgonomiski rokturi katla parnēsāšanai |  | 2 |  |  |
|  6. | **Gastronomijas tvaika konvekcijas kombi krāsns ar boileri uz 7 paplatēm**Jauda – no 11 kW līdz 12.5 kW ; Attālums starp paplatiem ne mazāk : 65 mm  Boilers - tvaika ģenerators Korpuss-no nerūsējoša tērauda Iekšēja kamera ar apgaismojumu; Termostats; Elektroniskā vadība ; Programēšanas iespēja; Priekšsildīšana Ūdens aizsardzības līmenis IPX3; Temperatura : 50 oC -270 oC Pašattīrīšanas sistēma**Komplektā ietilpst:*****1.) Paliktnis- galds*** ( 1. gab) no nerūsējoša tērauda* Paliktnis krāsnij ar turētājiem paplatēm
* Nerūsējošā tērauda konstrukcija
* Augstumā regulējamas kājas

***2.) Gastrotrauks***nerūsējoša tērauda ( 7.gab)Izmēri ne mazāk: 530 /325 / 40 mm***3.) Rokas Duša***(1. gab)***4.) Ūdens mīkstinātājs*** (1.gab) Tilpums -8 L (+/ 1L), 1000 L/st., Izmērs: Diametrs 180 x 500(H) mm(+/- 10mm)***5.) Temperatūras tausts ar statīvu***(1.gab) |  | 1 |  |  |
|  7. | **Elektriskā tējkanna**Tilpums 1 L ( +/- 0,1 l);siltelements disks;plastmasa korpuss;ūdens līmeņa indikators;ieslēgtas tējkannas signāls norāda, ka tejkanna ir ieslēgta;viegla uzpilde caur vāku vai snīpi;drošība – ieslēgšanas (uzsilšanas) indikators;automatiska atslēgšana: ja nav ūdens, ja noņemta no pamatnes, ja ūdens uzvārīts. |  | 15 |  |  |
|  8. | **Mikrovilnu krāsns**Var regulēt jaudu, taimeris līdz 30 min;Krāsns jauda: 0,8kW;Spriegums 220 V.  |  | 2 |  |  |
|  9. | **Tējkanna ar vāku**Materiāls :nerūsējošais tēraudsTilpums ne mazāk: 5 litri |  | 2 |  |  |

\*katram preču pozīcijām klāt pievienot bildes

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |