 SASKAŅOTS

# Daugavpils pilsētas domes

# Attīstības departamenta vadītāja

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_D.Krīviņa

# Daugavpilī, 2020.gada 02. oktobrī

**ZIŅOJUMS**

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties cenu aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„Tehniskā nodrošinājuma pakalpojuma sniegšana VI Starptautiskā Austrumbaltijas foruma dalībniekiem 30.10.2020.”**

**Identifikācijas Nr. AD 2020/71**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas dome | |
| Adrese | **Krišjāņa Valdemāra ielā 1**, Daugavpils, LV-5401 | |
| Reģistrācijas numurs | **90000077325** | |
| Kontaktpersona | Domes Attīstības departamenta Biznesa attīstības nodaļas vadītāja vietniece Tatjana Morenko, tālr. 654 76081, e-pasts: tatjana.morenko@daugavpils.lv | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

## **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2020. gada 02. oktobris

## **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** sniegt tehniskā nodrošinājuma pakalpojumu.

## **Līguma izpildes termiņš:** 2020.gada 30.oktobrī.

## **Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** ir noteikts tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

## **Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz EUR 7320,00 bez PVN.

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.

## **Pretendents iesniedz piedāvājumu:** atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums).

## **Informācija par rezultātiem:** tiks publicēts Daugavpils pilsētas domes mājās lapā www.daugavpils.lv.

1. **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2020. gada 13.oktobrim plkst.15:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 3.stāvā, 304.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: tatjana.morenko@daugavpils.lv

# **1.pielikums**

# CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**„Tehniskā nodrošinājuma pakalpojuma sniegšana VI Starptautiskā Austrumbaltijas foruma dalībniekiem 30.10.2020.”**

**Identifikācijas Nr. AD 2020/71**

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Pasūtītāja adrese: | K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
| 4. Pasūtītie pakalpojumi: | Tehniskais nodrošinājums pasākuma vajadzībām |
| 5. Pakalpojuma realizācijas vieta un laiks: | 2020.gada 30. oktobrī, saskaņā ar pasākuma programmu |
| 6.Pakalpojuma tehniskā specifikācija: | Visam jābūt sagatavotam atbilstoši pirms pasākuma, jāseko līdzi nodrošinājumam visa pasākuma gaitā un pēc tā. Cenā iekļautas montāžas, demontāžas u.c. palīgdarbu izmaksas.  **Pasūtītājs tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, brīdinot Izpildītāju līdz 22.10.2020. ieskaitot.**  ***Ja varas vai pārvaldes institūciju rīcības dēļ pasākuma norise kļūst neiespējama tā iepriekš paredzētājā apjomā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Izpildītāju 2 (divas) dienas iepriekš (28.10.2020). Šādā gadījumā Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādām izmaksām, līgumsodiem vai sankcijām.***  - Nodrošināt multimediju pakalpojumu:   1. Nodrošināt: piegādāt un uzstādīt 150 krēslus foruma dalībniekiem, ievērojot visi valstī noteiktie Covid-19 ierobežošanas pamatprincipi un piesardzības pasākumi. 2. Nodrošināt pietiekamo optisko Interneta pieslēgumu un stabilu publisko WIFI tīklu foruma kvalitatīvajai norisei un translācijai. 3. Coaxial Skatuves monitors 15``+1.4``, jauda 1200W. Atskaņojamo frekvenču diapazons: 55Hz - 20kHz. Izstarošanas leņķis: horizontāli - 80 grādi, vertikāli - 60 grādi. – 4 komplekti. 4. Divvirziena sķaņas iekārta Viens 15” neodīna zemo frekvenču (ZF) skaļrunis   Viens 1.4” ferīta kompresijas draiveris kopā ar universālu augsto frekvenču (AF) ruporu.  Darbības nomināls frekvenču diapazons ne mazāk kā no 50Hz līdz 20kHz.RMS pieļaujamā jauda ne mazāka kā 2200W.  Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 139 dB SPL.Universālais asimetriskais rupors 80°x30°,  Ar Takelāžes sistēmu, kas ļauj uzstādīt sistēmu gan horizontālā, gan vertikālā izkārtojumā.  Ar X-comb tehnoloģiju.Ar FIR X-OVER optomal phase respons – 4 komplekti.   1. Digitalais skaņas pults 92 kHz signāla semplēšana. Aprīkota ar 1x 10 collu skarienjūtīgu ekrānu. 16efektu statne ar stereo izejām katram efektam. 12DCA grupas. 1x Rūteris. 1x UPS. 1x Planšētdators. 1x Dators mūzikas spēlēšanai. 1x Dante card – 1 komplekts 2. UHF diapazona digitāla bezvadu mikrofona sistēma ar min. 2280x maināmām frekvencēm. Komplektā ietilpst uztvērējs un rokas mikrofons ar Beta58a galvu – 2 komplekti 3. UHF diapazona digitāla bezvadu mikrofona sistēma ar min. 2280x maināmām frekvencēm. Komplektā ietilpst uztvērējs un galvas radiomikrofons gaišā miesas krāsā – 2 komplekti; 4. Kustīgais efektstarmetis Wash tipa inteliģentais prožektors ar LED Gaismas avotu 18x10w ar RGBW krāsu jaukšanas sistēmu(zoom7-55gradi) – 20 gabali. 5. Kustīgā galva ar CMY krāsu jaukšanu. Vismaz Osram 330w spuldze , stara leņķis vismaz 3,8 līdz 42 grādi, divi gobo-wheel, 1xrotējošas prizmas,frost filtrs – 8 gab. 6. Teātra tipa starmetis Fresnel tipa starmetis ar lampas jaudu ne mazāku kā 1kW, lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 5-55 grādiem – 12 gabali. 7. LED paneļis – LED paneļi ar vismaz 18x 10W RGBW multidiodēm – 32 gabali 8. LED strīpas (lentas) 1 m ar vadības bloku – 16 gabali 9. Gaismas iekārta vadības pults Atbalsta DMX512 signāla protokolu, aprīkota ar 22 collu skarienjūtīgu ekrānu., ar funkciju izmantojot ārējo serveri konfigurēt līdz 64 dmx līnijām, aprīkota ar programējamiem regulātoriem un ātrās izsaukšanas pogām – 1 gab. 10. Gaismu vadības iekārta Splitter 8/ ARTNET 8 vai analogs – 4 gabali 11. Jaudas regulātoru sistēma ar 12 kontroles kanāliem. Maksimālā pieļaujamā jauda uz kanālu 2 kW, jaudas bloki aprīkoti ar SOCAPEX tipa izejas konektoriem. Blokiem jāatbalsta DMX512 gaismas iekārtu vadības protokols. Blokam jābūt iespējai mainīt jaudas regulācija līkni. – 1 komplekts. 12. Skatuves podesta konstrukcija 6m x 4m H:0,60 – 1 gabals 13. Elektriskais ķēdes pacēlājs pacelšanai līdz 1000 kg. Kompektā tekstila ķēdes soma, 2 līdzstrāvas bremzes, patentēts berzes sajūgs aizsardzībai pret pārslodzi, ātrums: 4 m/min – 4 komplekti 14. Lieljaudas D-50 mm četru cauruļu moduļu ferma1m – 30 gabali 15. Audums dekorācijām– Molton 6x6 m melns – 6 gabali 16. Visu pasākuma norisei nepieciešamo barošanas vadu, elektrības pagarinātāju un jaudas līniju komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī – 1 gabals 17. Visu pasākuma norisei nepieciešamo signāla vadu un skatuves multikabeļu komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī.Komplektā ietilpst visi nepieciešamie vadi, lai pieslēgtu visus mikrofonus, instrumentus un monitoru līnijas. – 1 gabals 18. LED ekrāns. Ne mazāks kā 6m x 3,5m Diodes pixel pitch ne vairak 3mm – 1 gabals 19. Video serveris Resolume6 vai analogs - 1 gabals 20. Video signāls kontrolei ar iespēju demonstrēt translāciju no profesionālām video kamerām, video materiālus Mp4 formātā un ppt prezentācijas, visa nepieciešamā komutācija – 1 gabals 21. Displejs, izmērs: ne mazāk kā 55 collas Izšķirtspēja: ne mazāk kā 1920x1080 Malu attiecība: 16: 9 Spilgtums (cd / m²): ne mazāk kā 450, krāsu skaits: ne mazāk kā 16,7 milj, skata leņķis: ne mazāk kā 178 °, kontrasta attiecība: ne mazāk kā 4000: 1   AV ieejas:  - Video: HDMI, VGA, BNC  - Kontrole: RS-232  - Audio: Audio ligzda (3,5 mm)  Atbalstāmie multivides formāti: Video (AVI, MP4), Audio (MP3), Attēls (JPG, BMP)  Komplektā plānošanas programmatūra, tālvadības pults,statīvs 2m - 2 gabali   1. Facebook LIVE -Aprīkojuma komplekts video attēlu ar skaņu pārraidīšanai no videokamerām un dalībnieku prezentācijām internetā, neatkarīgi no pārraides uz iekšējiem ekrāniem – 1 gab. 2. Video Operators ar profesionālo video kameru - 2 personas. 3. Fona mūzika - DJ (dīdžejs) ar licenci Akala/Laipa no plkst. 18:00 līdz 21:00 furšeta laikā, nodrošināt akustisko aprīkojumu. 4. Tiešsaistes translācija no Igaunijas un Latvijas. Nodrošināt translāciju uz ekrāna - attālinātas dalībnieku prezentācijas no Igaunijas. - 4 translācijas. 5. SLI.DO balsošanas nodrošināšana foruma laikā 150 personām 6. Nodrošināt tehniskā speciālista klātbūtni, kas visa pasākuma laikā seko pakalpojuma kvalitātei un nepieciešamības gadījumā risina tehniskos - 2 tehniskie darbinieki. |

**2.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

**Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja cenu aptauja Nr. AD 2020/71 Tehniskajai specifikācijai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Pasūtītie pakalpojumi:** | **Piedāvātā līgumcena** |
| **1.** | **„Tehniskā nodrošinājuma pakalpojuma sniegšana VI Starptautiskā Austrumbaltijas foruma dalībniekiem 30.10.2020.”** |  |
|  | | |
| Kopā bez PVN, EUR: | |  |
| PVN\_\_\_\_% ,EUR: | |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: | |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

**Pretendenta nosaukums:**

**Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)**

**Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Juridiskā adrese:**

**Bankas rekvizīti:**

**Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:**

**E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:**

**Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /**

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)