 SASKAŅOTS

# Daugavpils pilsētas domes

#  Attīstības departamenta vadītāja

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_D. Krīviņa

# Daugavpilī, 2020.gada 05.oktobrī

**ZIŅOJUMS**

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties cenu aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„Tehniskā aprīkojuma iegāde VI Starptautiskā Austrumbaltijas foruma 16.10.2020. vajadzībām”**

**Identifikācijas Nr. AD 2020/70**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas dome |
| Adrese | **Krišjāņa Valdemāra ielā 1**, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģistrācijas numurs | **90000077325** |
| Kontaktpersona  | Domes Attīstības departamenta Biznesa attīstības nodaļas vadītājs Edvards Sargsjans, tālr. 654 04238, e-pasts: edvards.sargsjans@daugavpils.lv |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

## **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2020. gada 30. septembris.

## **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) norādītajā apjomāveikt tehniskā aprīkojuma piegādi VI Starptautiskā Austrumbaltijas foruma vajadzībām.

## **Līguma izpildes termiņš:** 2020.gada 16.oktobrī.

## **Veicamo preču piegādes uzskaitījums (apjomi):** ir noteikts tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

## **Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz EUR 7629,00 bez PVN.

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.

## **Pretendents iesniedz piedāvājumu:** atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums).

## **Informācija par rezultātiem:** tiks publicēts Daugavpils pilsētas domes mājās lapā www.daugavpils.lv.

1. **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2020. gada 8.oktobrim plkst.12:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 202.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: jurijs.sjanita@daugavpils.lv.

# **1.pielikums**

# **CENU APTAUJAS NR. AD 2020/70 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Interaktīvais ekrāns ar Stendu – 1. gb** |  |
| * Displeja izmērs ne mazāks kā 86 collas ± 2 collas
* Ekrāna izšķirtspēja ne mazāka kā 4K (3840x2160)
* Skārienu jūtībai jābūt ne mazāk kā 20 punktu vienlaicīgu pieskārienu atbalsts
* Displeja spilgtums ne mazāks kā 370cd/m2
* Displejam malu attiecībai jābūt 16:9
* Displeja kontrasta attiecībai jābūt ne mazākai kā 4000:1 vai vairāk.
* Darbības mūžs ne mazāk kā 30000 stundas
* Redzes leņķim jābūt ne mazākam kā 178 grādiem

Signāla ieejām jābūt Vismaz:• Vismaz 3 xHDMI digitālā video signāla ieejas• Vismaz 1 xLAN pieslēgums• Vismaz 5 x USB Tocuh pieslēgumi • Vismaz 3 x USB 2.0 pieslēgumi• Vismaz 1 x USB 3.0 pieslēgumi• Vismaz 1 x Displey port pielsēgums• Vismaz 1 x VGA pieslēgums• Vismaz 1 x VGA Audio in pieslēgums• Vismaz 1 x RS232 pieslēgumsSignāla izejām jābūt vismaz: • 1 x Audio• 1 x HDMI izeja* Ekrāna biezums ne vairāk kā 110 mm
* Ekrāna svars ne vairāk kā 80 kg
* Ekrāna iebūvētā atmiņa datu glabāšanai ne mazāk kā 16 GB
* Ekrāna operatīvā atmiņa ne mazāk kā 3 GB
* Ekrānam jābūt bezvadu tīkla pieslēgumam 802,11 a/b/g/n/ac USB 3.1 vai ekvivalentam
* Ekrānam jānodrošina attālināta vadība
* Kas nodrošina ieslēgšanu un izslēgšanu, darba laiku kontrole vairākiem lietotājiem.
* Nodrošina iespēju izsūtīt info paziņojumus un brīdinājumus uz vairākiem displejiem
* Izveidot dažādus lietotājus ar dažādām pieejas atļaujām
* Garantija vismaz 3 gadi
* Jāparedz komplektā atbilstošs mobilais stends
* Stendam jābūt aprīkots ar 4 riteņiem un viegli pārvietojams
 |  |
| **Koplietošanas pieslēguma punkts**  |  |
| * Straumēšanas protokols: Airplay, Miracast, Google Cast
* Video standarts: 4K UHD
* Operētājsistēma: Linux
* Izejas izšķirtspēja / kadru ātrums: 3840 x 2160 /60(px /Hz)
* Ieejas savienotāji: Ethernet, USB-A 3.0 (4x)
* Izejas savienotāji: HDMI 2.0, VGA, Audio – izeja, mini-toslink
* Iepakojuma saturs: barošanas bloks, montāžas materiāls, ātras iestatīšanas rokasgrāmata LV, EULA
* Kabeļa bloķēšanas spraugas caurums – Ir
* Garantija vismaz 24 mēneši
* Piedāvājumā jābūt iekļautām ražotāja vai pārstāvja apstiprinātai autorizācijai, kur piegādātājs ir tiesīgs veikt uzstādīšanu, piegādi un veikt apmācību. Piegādātājam jānodrošina ražotāja vai pārstāvja sertificētu speciālistu iekārtas konfigurēšanā, pievieno sertifikātu, ka ir speciālists, kurš ir tiesīgs veikt šīs darbības.
* Garantija: vismaz 2 gadi
 |  |
| **Videokonferences sistēma – 2.gb** |  |
| * Videokamera aprīkota ar tālvadības pulti
* Kameras izmērs vismaz Augstums x platums x dziļums:

304,2 mm x 75 mm x 75 mm* Kameras svars vismaz : 766 g
* Tālvdības pults izmērs ne lielāks par Augstums x platums x dziļums: 128 mm x 41 mm x 9 mm
* Tālvadības pults svars ne vairāk par : 32 g
* Kamera atbalsta vismaz Full HD 1080p videozvani (līdz 1920 x 1080 pikseļiem); 720p HD videozvani (līdz 1280 x 720 pikseļiem)
* Video kodēšana vismaz H.264 UVC 1.5
* Kameras redzeslauks vismaz :
* Diagonāle: 90 °
* Horizontāli: 82,1 °
* Vertikāli: 52,2 °
* Kamera aprīkota ar 4x digitālā tālummaiņu
* Tālvadības pults nodrošina vismaz sekojošas funkcijas: Digitālā panoramēšana, noliekšana un tālummaiņa
* Iebūts skaļrunis
* Kamera aprīkota vismaz ar vienu Led indikatoru
* Iebūvēti vismaz 2 mikrofoni, ar jūtīgumu vismaz 3,6 metru diapazonā
* Mikrofona frekvences vismaz: 100Hz - 16KHz
* Mikrofona jutība vismaz : -34dB +/- 3dB
* Iebūvēts akumulators kas nodrošina vismaz 3 stundu nepārtrauktu darbību video zvana laikā
* Garantija vismaz 2 gadi
 |  |
| **Videokonferences skaņas sistēma – 1.gb**  |  |
| * Bezvadu savienojums atbalstot Bluetooth
* Izmēri vismaz (P x A x Dz)960 x 63 x 76,5 mm
* Garantijas termiņš vismaz 24 mēneši
* Savienojumi vismaz :
* Digitālā optiskā ieeja
* HDMI 1.4 izeja (ARC)
* Audio ieeja (3,5 mm ligzda)
* Skaļruņa izejas jauda vismaz 15 W x 2
* Maksimālā jauda vismaz 30 w
 |  |
| **Prezentācijas pults – 2.gb** |  |
| * Krāsa melna
* Ieslēgšanas / izslēgšanas poga
* Darbības diapazons: 100 m
* Darbību nodrošina (AAA) akumulators
* Sarkans lāzera punkts, diametrs apm. 4 mm
* Ir savietojams ar Microsoft Power point prezentāciju pārslēgšanai
 |  |
| **Iekārtu uzstādīšana** |  |
| * Jānodrošina visi nepieciešamie kabeļi un materiāli iekārtu saslēgšanai savā starpā
* Akustiskās sistēmu uzstāda konferences zāles priekšējā daļa un saslēdz ar Interaktīvo ekrānu
* Interaktīvo ekrānu uzstāda uz mobilā stenda konferenču zāles priekšēja daļa.
* Konferences kameru un koplietošanas pieslēguma punktu konfigurē un veic apmācību par iekārtu darbību un izmantošanas iespējām.
 |  |

**2.pielikums**

**TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Tehnisko cenu aptaujā Nr. AD 2020/70 piedāvājumu:

|  |  |
| --- | --- |
| **TEHNISKĀS PRASĪBAS** | ATBILSTĪBA PRASĪBĀM JĀ/NĒ, apraksts |

|  |  |
| --- | --- |
| **Interaktīvais ekrāns ar Stendu – 1. gb** | Modelis: |
| * Displeja izmērs ne mazāks kā 86 collas ± 2 collas
* Ekrāna izšķirtspēja ne mazāka kā 4K (3840x2160)
* Skārienu jūtībai jābūt ne mazāk kā 20 punktu vienlaicīgu pieskārienu atbalsts
* Displeja spilgtums ne mazāks kā 370cd/m2
* Displejam malu attiecībai jābūt 16:9
* Displeja kontrasta attiecībai jābūt ne mazākai kā 4000:1 vai vairāk.
* Darbības mūžs ne mazāk kā 30000 stundas
* Redzes leņķim jābūt ne mazākam kā 178 grādiem

Signāla ieejām jābūt Vismaz:• Vismaz 3 xHDMI digitālā video signāla ieejas• Vismaz 1 xLAN pieslēgums• Vismaz 5 x USB Tocuh pieslēgumi • Vismaz 3 x USB 2.0 pieslēgumi• Vismaz 1 x USB 3.0 pieslēgumi• Vismaz 1 x Displey port pielsēgums• Vismaz 1 x VGA pieslēgums• Vismaz 1 x VGA Audio in pieslēgums• Vismaz 1 x RS232 pieslēgumsSignāla izejām jābūt vismaz: • 1 x Audio• 1 x HDMI izeja* Ekrāna biezums ne vairāk kā 110 mm
* Ekrāna svars ne vairāk kā 80 kg
* Ekrāna iebūvētā atmiņa datu glabāšanai ne mazāk kā 16 GB
* Ekrāna operatīvā atmiņa ne mazāk kā 3 GB
* Ekrānam jābūt bezvadu tīkla pieslēgumam 802,11 a/b/g/n/ac USB 3.1 vai ekvivalentam
* Ekrānam jānodrošina attālināta vadība
* Kas nodrošina ieslēgšanu un izslēgšanu, darba laiku kontrole vairākiem lietotājiem.
* Nodrošina iespēju izsūtīt info paziņojumus un brīdinājumus uz vairākiem displejiem
* Izveidot dažādus lietotājus ar dažādām pieejas atļaujām
* Garantija vismaz 3 gadi
* Jāparedz komplektā atbilstošs mobilais stends
* Stendam jābūt aprīkots ar 4 riteņiem un viegli pārvietojams
 |  |
| **Koplietošanas pieslēguma punkts**  | Modelis: |
| * Straumēšanas protokols: Airplay, Miracast, Google Cast
* Video standarts: 4K UHD
* Operētājsistēma: Linux
* Izejas izšķirtspēja / kadru ātrums: 3840 x 2160 /60(px /Hz)
* Ieejas savienotāji: Ethernet, USB-A 3.0 (4x)
* Izejas savienotāji: HDMI 2.0, VGA, Audio – izeja, mini-toslink
* Iepakojuma saturs: barošanas bloks, montāžas materiāls, ātras iestatīšanas rokasgrāmata LV, EULA
* Kabeļa bloķēšanas spraugas caurums – Ir
* Garantija vismaz 24 mēneši
* Piedāvājumā jābūt iekļautām ražotāja vai pārstāvja apstiprinātai autorizācijai, kur piegādātājs ir tiesīgs veikt uzstādīšanu, piegādi un veikt apmācību. Piegādātājam jānodrošina ražotāja vai pārstāvja sertificētu speciālistu iekārtas konfigurēšanā, pievieno sertifikātu, ka ir speciālists, kurš ir tiesīgs veikt šīs darbības.
* Garantija: vismaz 2 gadi
 |  |
| **Videokonferences sistēma – 2.gb** | Modelis: |
| * Videokamera aprīkota ar tālvadības pulti
* Kameras izmērs vismaz Augstums x platums x dziļums:

304,2 mm x 75 mm x 75 mm* Kameras svars vismaz : 766 g
* Tālvdības pults izmērs ne lielāks par Augstums x platums x dziļums: 128 mm x 41 mm x 9 mm
* Tālvadības pults svars ne vairāk par : 32 g
* Kamera atbalsta vismaz Full HD 1080p videozvani (līdz 1920 x 1080 pikseļiem); 720p HD videozvani (līdz 1280 x 720 pikseļiem)
* Video kodēšana vismaz H.264 UVC 1.5
* Kameras redzeslauks vismaz :
* Diagonāle: 90 °
* Horizontāli: 82,1 °
* Vertikāli: 52,2 °
* Kamera aprīkota ar 4x digitālā tālummaiņu
* Tālvadības pults nodrošina vismaz sekojošas funkcijas: Digitālā panoramēšana, noliekšana un tālummaiņa
* Iebūts skaļrunis
* Kamera aprīkota vismaz ar vienu Led indikatoru
* Iebūvēti vismaz 2 mikrofoni, ar jūtīgumu vismaz 3,6 metru diapazonā
* Mikrofona frekvences vismaz: 100Hz - 16KHz
* Mikrofona jutība vismaz : -34dB +/- 3dB
* Iebūvēts akumulators kas nodrošina vismaz 3 stundu nepārtrauktu darbību video zvana laikā
* Garantija vismaz 2 gadi
 |  |
| **Videokonferences skaņas sistēma – 1.gb**  | Modelis: |
| * Bezvadu savienojums atbalstot Bluetooth
* Izmēri vismaz (P x A x Dz)960 x 63 x 76,5 mm
* Garantijas termiņš vismaz 24 mēneši
* Savienojumi vismaz :
* Digitālā optiskā ieeja
* HDMI 1.4 izeja (ARC)
* Audio ieeja (3,5 mm ligzda)
* Skaļruņa izejas jauda vismaz 15 W x 2
* Maksimālā jauda vismaz 30 w
 |  |
| **Prezentācijas pults – 2.gb** | Modelis: |
| * Krāsa melna
* Ieslēgšanas / izslēgšanas poga
* Darbības diapazons: 100 m
* Darbību nodrošina (AAA) akumulators
* Sarkans lāzera punkts, diametrs apm. 4 mm
* Ir savietojams ar Microsoft Power point prezentāciju pārslēgšanai
 |  |
| **Iekārtu uzstādīšana** | Apņemamies |
| * Jānodrošina visi nepieciešamie kabeļi un materiāli iekārtu saslēgšanai savā starpā
* Akustiskās sistēmu uzstāda konferences zāles priekšējā daļa un saslēdz ar Interaktīvo ekrānu
* Interaktīvo ekrānu uzstāda uz mobilā stenda konferenču zāles priekšēja daļa.
* Konferences kameru un koplietošanas pieslēguma punktu konfigurē un veic apmācību par iekārtu darbību un izmantošanas iespējām.
 |  |

Paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(pretendenta paraksts)*

Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.pielikums**

 **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

**Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Pasūtītie pakalpojumi:** | **Piedāvātā līgumcena** |
| **1.** | **„Tehniskā aprīkojuma iegāde VI Starptautiskā Austrumbaltijas foruma 16.10.2020. vajadzībām”** |  |
| Kopā bez PVN, EUR: |  |
| PVN\_\_\_\_% ,EUR: |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |

**Pielikumā detalizēta tāme uz \_\_\_.lpp**

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

**Pretendenta nosaukums:**

**Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)**

**Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Juridiskā adrese:**

**Bankas rekvizīti:**

**Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:**

**E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:**

**Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /**

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)