apstiprinĀts  
Daugavpils Individuālo sporta veidu skolas direktore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_A.Titova

Daugavpilī, 2020.gada 28.oktobrī

Nr. DISVS2020/50

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**DISVS airēšanas nodaļai laivu un piekabi iegādei**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola |
| **Adrese** | Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 40900021067 |
| **Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos** | Direktors Anna Titova, tālr. 65425346, mob.26793252  e-pasts: [disvs@daugavpils.lv](mailto:disvs@daugavpils.lv) |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Saimniecības pārzinis Margarita Stepanova, tālr.29850374  e-pasts: [disvs@daugavpils.lv](mailto:disvs@daugavpils.lv) |

**2. Iepirkuma priekšmets:** DISVS airēšanas nodaļai laivu un piekabi iegāde;

**3. Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 6600,00 bez PVN

**4. Līguma izpildes termiņš:** 2020.gada 30.decembris

**5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā**

5.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Pretendentam ir jābūt nodrošinātai mājas lapai, lai būtu iespēja iepazīties ar preču klāstu;

5.4. Precīzs preču apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).

5.5. Pretendenta piedāvātajām precēm ir jāatbilst ES un nacionālo normatīvo aktu prasībām par drošības un nekaitīguma prasībām (CE marķējums).

5.6. Pasūtītās preces būs jāpiegādā uz Stropu ielu 40, Daugavpilī.

5.7. Pretendentam nav tiesību mainīt piedāvātās preces aprakstu;

5.8. Pasūtītājs veic avansa maksājumu no piešķirtā finansējuma 30% apmērā. Atlikušo maksājuma daļu no piešķirtā finansējuma 70% apmērā pasūtītājs pārskaita pēc preces piegādes.

**6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā**

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

**7.Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

**8.**Piedāvājums iesniedzams**: līdz 2020.gada 30.oktobrim, plkst.16:00**

**9.**Piedāvājumu var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.302)

9.2.elektroniski (e-pasts: [disvs@daugavpils.lv](mailto:disvs@daugavpils.lv))

**10.Paziņojums par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.

**1.pielikums**

**Tehniskā specifikācija**

**Veicamā darba uzdevumi:** DISVS airēšanas nodaļai laivu un piekabi iegāde;

**Pasūtījuma izpildināšana:** 2020.gada 30.decembris

**Piegāde:** bezmaksas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Apraksts** | **Mērvienība** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Laiva ar jaunu dzinēju un jaunu laivu piekabi laivu transportēšanai. | Jauna stikla šķiedras laiva  Dzinējs ar tentu  Laivu piekabe ar ērtāko laivas nolaišanas un izvilkšanas sistēmu  Garantija 2 gadi  Tehniskās apkopes un remonta iespējas garantijas periodā Daugavpilī | 1 komp. |

* 1. **Laiva:**

**Marka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**Modelis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**Modifikācija \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Raksturlielums** | **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvātās glābšanas laivas tehniskie parametri, aprīkojums un apraksts** |
|  | Glābšanas laivas skaits | 1 |  |
|  | Glābšanas laivas izlaiduma gads | Jauns |  |
|  | Laivas korpusa garums | ne mazāks kā 4.3 m |  |
|  | Laivas platums: | ne mazāks kā 1.5 m |  |
|  | Korpusa materiāls: | stikla šķiedras |  |
|  | Pieļaujamais pasažieru skaits: | vismaz 4 |  |
|  | Degvielas tvertnes tilpums: | ne mazāks kā 12 l |  |
|  | Papildus opcijas | Dzinēja uzkare – dzinējam ne vairāk par 30 zirgspēki. |  |
|  | Papildus prasības | Stīpas uz ķīļiem  Dubultā grīda  Ūdens notece  Mantu kaste  Nerūsējošā tērauda stīpas uz visiem trīs laivas ķīļiem  Dubultā paceltā grīda  Ūdens notece  Divas mantu kastes priekša un aizmugurē  Sānu pontoni ar pārvietojamu solu  Starpsiena laivas aizmugurē  Stiprināts motora trancis  Gumijas moldings  Airi ar duļļiem  Glābšanas rinķis  Konsole ar stūres iekārtu un motora vadību, regulējams amortizējošs krēsls kapteinim.  Trepes  Airu turētāji |  |
|  | Laiva aprīkota ar stūres vadības sistēmu un dzinēja elektrovadību (ir vadības un elektroslēdžu panelis) | Ir |  |
|  | Laiva aprīkota ar navigācijas ugunīm atbilstoši MK noteikumiem Nr.92 (2016.09.02.) | Ir |  |
|  | Laivas krāsojums: | Pelēka |  |
|  | Garantija | vismaz 2 gadi |  |
|  | Tehniskās apkopes un remonta iespējas garantijas periodā | Ir |  |
|  | Laivas piegādes termiņš | ne vēlāk kā **1 (vienu) mēnešu** laikāno līguma spēkā stāšanās dienas |  |

* 1. **Motors:**

**Marka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**Modelis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**Modifikācija \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Raksturlielums** | **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvātā motora tehniskie parametri, aprīkojums un apraksts** |
|  | Motoru skaits | 1 |  |
|  | Izlaiduma gads | Jauns |  |
|  | Tips: | Četrtaktu  OHC  Cilindru skaits :2  Cilindra tilpums  cm3: 327 |  |
|  | Kājas garums / dzinēja svars | 381 mm / 44 kg / (El.start.R) 48 kg  Virzuļa diametrs x gājiens :  60.4 x 57 mm  Dzenskrūvju variācijas (soļi)  7 " - 11 " |  |
|  | Jauda: | ne mazāk kā 20/14.7 ZS / kW, kas savietojama ar pieļaujamo laivai uzstādāmo dzinēja jaudu  Pilnas droseles  darbības diapazons:  DF20A: 5300 - 6300 apgr. / min |  |
|  | Starteris: | elektriskais (pagrieziena atslēga)  CDI |  |
|  | Degvielas sistēma: | EFI (elektroniskā degvielas iesmidzināšana) |  |
|  | Ātrumkārba: | F-N-R |  |
|  | Akumulators: | ne mazāk kā 80 AH, ne mazāk par 12V. Akumulatoram un dzinējam jābūt uzstādītiem un pieslēgtiem pie laivas. Motora vadības princips – distances, komplektācijā jāietilpst distances vadības pultij. Dzinējs ar elektrisko starteri, hidraulisko elektrisko pacelšanu. |  |
|  | Akumulators un dzinējs uzstādīts un pieslēgts pie laivas | Ir |  |
|  | Dzinēja vadības princips: | Ir, distances |  |
|  | Komplektācijā ir distances vadības pults un tents | Ir |  |
|  | Garantija | vismaz 2 gadi |  |
|  | Tehniskās apkopes un remonta iespējas garantijas periodā | Ir |  |
|  | Motora piegādes termiņš | ne vēlāk kā **1 (vienu) mēnešu** laikāno līguma spēkā stāšanās dienas |  |

* 1. **Piekabe:**

**Marka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**Modelis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**Modifikācija \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Raksturlielums** | **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvātā piekabes tehniskie parametri, aprīkojums un apraksts** |
|  | Piekabes skaits | 1 |  |
| 2. | Izlaiduma gads | Jauns |  |
| 3. | Tips | Pilnībā piemērots augstāk minēto laivu ar dzinēju transportēšanai un noņemšanai no ūdens. |  |

* Piegādājamajām precēm ir jābūt ar CE atbilstības marķējumu, rūpnieciski izgatavotām un iepriekš neekspluatētām;
* Piegādātājam jānodrošina piegādājamo preču nogādāšana Pasūtītājam bez papildus maksas;
* Piegādātajam jānodrošina preču (glābšanas laivas ar motoru un piekabes) garantija, kura nav mazāka par 2 gadiem no to nodošanas Pasūtītājam brīža;
* Garantijas laikā glābšanas laivas, motora un piekabes bojājumi, Piegādātājam jānovērš bez maksas. Piegādātājs neatbild par iespējamiem bojājumiem, kas radušies garantijas laikā Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ. Piegādātājs spēs nodrošināt laivas un motora tehnisko apkopi un remontu garantijas periodā.

**Speciālās prasības:**

* Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par piegādājamo preču atbilstību noslēgtā līguma prasībām, tehniskajai specifikācijai vai tās kvalitātei, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu un negatīva vērtējuma gadījumā preces noraidīt un atgriezt Piegādātājam. Izmaksas, kas rodas eksperta vērtējuma rezultātā saistībā ar preču noraidīšanu un atgriešanu, ir jāsedz Piegādātājam.

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Individuālo sporta veidu skolas metodiķe J.Dedele

**2.Pielikums**

2020.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Piedāvājam piegādāt DISVS airēšanas nodaļai laivu un piekabi par šādu cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils Individuālo sporta veidu skolai,  Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401 |
| Pretendenta nosaukums,  Reģ. Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Apraksts** | **Mērvienība** | **Cena bez PVN** |
| 1. | Laiva ar jaunu dzinēju un jaunu laivu piekabi laivu transportēšanai. | Jauna stikla šķiedras laiva  Dzinējs ar tentu  Laivu piekabe ar ērtāko laivas nolaišanas un izvilkšanas sistēmu  Garantija 2 gadi  Tehniskās apkopes un remonta iespējas garantijas periodā Daugavpilī | 1 komp. |  |
| **Kopā:** | | |  |  |

**1.1. Laiva:**

**Marka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**Modelis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**Modifikācija \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Raksturlielums** | **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvātās glābšanas laivas tehniskie parametri, aprīkojums un apraksts** |
|  | Glābšanas laivas skaits | 1 |  |
|  | Glābšanas laivas izlaiduma gads | Jauns |  |
|  | Laivas korpusa garums | ne mazāks kā 4.3 m |  |
|  | Laivas platums: | ne mazāks kā 1.5 m |  |
|  | Korpusa materiāls: | stikla šķiedras |  |
|  | Pieļaujamais pasažieru skaits: | vismaz 4 |  |
|  | Degvielas tvertnes tilpums: | ne mazāks kā 12 l |  |
|  | Papildus opcijas | Dzinēja uzkare – dzinējam ne vairāk par 30 zirgspēki. |  |
|  | Papildus prasības | Stīpas uz ķīļiem  Dubultā grīda  Ūdens notece  Mantu kaste  Nerūsējošā tērauda stīpas uz visiem trīs laivas ķīļiem  Dubultā paceltā grīda  Ūdens notece  Divas mantu kastes priekša un aizmugurē  Sānu pontoni ar pārvietojamu solu  Starpsiena laivas aizmugurē  Stiprināts motora trancis  Gumijas moldings  Airi ar duļļiem  Glābšanas rinķis  Konsole ar stūres iekārtu un motora vadību, regulējams amortizējošs krēsls kapteinim.  Trepes  Airu turētāji |  |
|  | Laiva aprīkota ar stūres vadības sistēmu un dzinēja elektrovadību (ir vadības un elektroslēdžu panelis) | Ir |  |
|  | Laiva aprīkota ar navigācijas ugunīm atbilstoši MK noteikumiem Nr.92 (2016.09.02.) | Ir |  |
|  | Laivas krāsojums: | Pelēka |  |
|  | Garantija | vismaz 2 gadi |  |
|  | Tehniskās apkopes un remonta iespējas garantijas periodā | Ir |  |
|  | Laivas piegādes termiņš | ne vēlāk kā **1 (vienu) mēnešu** laikāno līguma spēkā stāšanās dienas |  |

**1.2. Motors:**

**Marka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**Modelis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**Modifikācija \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Raksturlielums** | **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvātā motora tehniskie parametri, aprīkojums un apraksts** |
|  | Motoru skaits | 1 |  |
|  | Izlaiduma gads | Jauns |  |
|  | Tips: | Četrtaktu  OHC  Cilindru skaits :2  Cilindra tilpums  cm3: 327 |  |
|  | Kājas garums / dzinēja svars | 381 mm / 44 kg / (El.start.R) 48 kg  Virzuļa diametrs x gājiens :  60.4 x 57 mm  Dzenskrūvju variācijas (soļi)  7 " - 11 " |  |
|  | Jauda: | ne mazāk kā 20/14.7 ZS / kW, kas savietojama ar pieļaujamo laivai uzstādāmo dzinēja jaudu  Pilnas droseles  darbības diapazons:  DF20A: 5300 - 6300 apgr. / min |  |
|  | Starteris: | elektriskais (pagrieziena atslēga)  CDI |  |
|  | Degvielas sistēma: | EFI (elektroniskā degvielas iesmidzināšana) |  |
|  | Ātrumkārba: | F-N-R |  |
|  | Akumulators: | ne mazāk kā 80 AH, ne mazāk par 12V. Akumulatoram un dzinējam jābūt uzstādītiem un pieslēgtiem pie laivas. Motora vadības princips – distances, komplektācijā jāietilpst distances vadības pultij. Dzinējs ar elektrisko starteri, hidraulisko elektrisko pacelšanu. |  |
|  | Akumulators un dzinējs uzstādīts un pieslēgts pie laivas | Ir |  |
|  | Dzinēja vadības princips: | Ir, distances |  |
|  | Komplektācijā ir distances vadības pults un tents | Ir |  |
|  | Garantija | vismaz 2 gadi |  |
|  | Tehniskās apkopes un remonta iespējas garantijas periodā | Ir |  |
|  | Motora piegādes termiņš | ne vēlāk kā **1 (vienu) mēnešu** laikāno līguma spēkā stāšanās dienas |  |

**1.3.Piekabe:**

**Marka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**Modelis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**Modifikācija \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p/k** | **Raksturlielums** | **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvātā piekabes tehniskie parametri, aprīkojums un apraksts** |
|  | Piekabes skaits | 1 |  |
| 2. | Izlaiduma gads | Jauns |  |
| 3. | Tips | Pilnībā piemērots augstāk minēto laivu ar dzinēju transportēšanai un noņemšanai no ūdens. |  |

* Piegādājamajām precēm ir jābūt ar CE atbilstības marķējumu, rūpnieciski izgatavotām un iepriekš neekspluatētām;
* Piegādātājam jānodrošina piegādājamo preču nogādāšana Pasūtītājam bez papildus maksas;
* Piegādātajam jānodrošina preču (glābšanas laivas ar motoru un piekabes) garantija, kura nav mazāka par 2 gadiem no to nodošanas Pasūtītājam brīža;
* Garantijas laikā glābšanas laivas, motora un piekabes bojājumi, Piegādātājam jānovērš bez maksas. Piegādātājs neatbild par iespējamiem bojājumiem, kas radušies garantijas laikā Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ. Piegādātājs spēs nodrošināt laivas un motora tehnisko apkopi un remontu garantijas periodā.

**Speciālās prasības:**

* Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par piegādājamo preču atbilstību noslēgtā līguma prasībām, tehniskajai specifikācijai vai tās kvalitātei, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu un negatīva vērtējuma gadījumā preces noraidīt un atgriezt Piegādātājam. Izmaksas, kas rodas eksperta vērtējuma rezultātā saistībā ar preču noraidīšanu un atgriešanu, ir jāsedz Piegādātājam.

2. Mēs apliecinām, kā:

* Līguma izpildes termiņš līdz **2020 gada 30.decembrim**;
* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
* Pasūtītās preces piegādāsim uz sava rēķina.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |