**Apstiprinu**  
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“ Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada 11.novembrī

# **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz viena līguma piešķiršanas tiesībām**

**Aprīkojuma piegāde nomaiņai Daugavpils pilsētas esošajā videonovērošanas sistēmā**

**ID Nr.DPPI KSP 2020/84N**

## **Uzaicinājuma pamatojums:** Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” | |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 | |
| **Reģ.Nr.** | 90009547852 | |
| **Kontaktpersona** | Snežana Afanasjeva | |
| Tālruņa Nr. | 65476325, Mob.29297901 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476474 | |
| **Faksa Nr.** | ----------- | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

**3.Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz EUR 4550.00 bez PVN:

4.Tehniskā specifikācija: 2.pielikums un tā pielikumi Nr.1.;2;3.

**5.Līguma izpildes termiņš:** 1(viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas..

**6.Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek

piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā

darbība vai pretendents tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu

parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no

valstīm pārsniedz 150 *euro*;

3)nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

**7. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:**

7.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.

7.2.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

7.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja

piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta

reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas

Republikas Uznēmumu reģistra.

7.4. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai. Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās izmaksas.

7.5.Apliecinājums, ka Pretendents var nodrošināt Preces piegādi Pasūtītāja norādītajā laikā, kvalitātē un apjomā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

**8.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji** – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem

piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

**9.Pasūtītājs** 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā

[www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).

**10.Piedāvājums iesniedzams līdz 2020.gada 13.novembrim plkst.14.00** pēc adreses Daugavpils pilsētas

pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 221.kab. (pie juristes), Daugavpilī, LV-

5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē **ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.DPPI KSP**

**2020/84N”** un Pretendenta nosaukums **vai elektroniski uz e-pastu** [**arija.pupina@daugavpils.lv**](mailto:arija.pupina@daugavpils.lv)

**elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika**

**zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu**

**likuma** **prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts.**

**11**.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija un pielikumi Nr.1;2;3.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

**Pielikums nr.1**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

**Saules iela 5A, Daugavpils**

**Aprīkojuma piegāde nomaiņai Daugavpils pilsētas esošajā videonovērošanas sistēmā**

**ID Nr.DPPI KSP 2020/84N**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā;

2.apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**2.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Tehniskā specifikācija**

**Par aprīkojuma piegādi nomaiņai Daugavpils pilsētas esošajā videonovērošanas sistēmā**

1. **Uzdevums**

Nodrošināt aprīkojuma piegādi nomaiņai Daugavpils pilsētas esošajā videonovērošanas sistēmā

1. **Darbu apjomi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | Darbu nosaukums | **Mērv.** | **Daudz.** | **Piezīmes** |
| 1 | **Mezgls Nr.43; Rīgas šosejas krustojums ar Ventas, Daugavas un Vizbuļu ielu, Vizbuļu iela 4a;** | | | |
| 1.1 | PTZ videokamera  (tehniskas prasības pielikums Nr.1) | Gab. | 1 |  |
| 1.2 | Transformators STM100/230/230 | Gab. | 1 |  |
| **2** | **Mezgls Nr. 64; Stropu promenādē no atpūtas vietas ”Stropu vilnis” līdz DRS apgaismojuma stabs** | | | |
| 2.1 | PTZ videokamera  (tehniskas prasības pielikums Nr.1) | Gab. | 1 |  |
| **3** | **Mezgls Nr.40; SAULES/ĢIMNĀZIJAS IELU KRUSTOJUMS ĢIMNĀZIJAS IELA 34/36;** | | | |
| 3.1 | PTZ videokamera  (tehniskas prasības pielikums Nr.1) | Gab. | 1 |  |
| 4 | **Mezgls Nr.62; Esplanāde** | | | |
| 4.1 | PTZ videokamera  (tehniskas prasības pielikums Nr.1) | Gab. | 1 |  |
| 5 | **Mezgls Nr. 33; Rīgas/ Viestura ielu krustojums** | | | |
| 5.1 | Stacionārā videokamera  (tehniskas prasības pielikums Nr.2)  Kaste PFA130-E (balta krāsa) | Kompl. | 1 |  |
| 6 | **Mezgls Nr.2; Operatoru telpa Saules ielā 5a** | | | |
| 6.1 | LCD monitors 27’’ FHD 1920x1080, Reakcijas laiks ne lenāk par 2 ms, vismaz pa vienai pieslēgvietai D-SUB un HDMI, skata leņkis 178 x 178, jabūt VESA sienas stiprinājumam | Gab. | 1 |  |
| 6.2 | Dators (tehniskas prasības pielikums Nr.3) |  |  |  |
| 7 | **Mezgls Nr.1; Serveru telpa Muzeja ielā 6** | | | |
| 7.1 | Cietais disks 6TB  (WD Purple 6TB Surveillance Hard Disk Drive - 5400 RPM Class SATA 6 Gb/s 64MB Cache 3.5 vai SEAGATE, SkyHawk, 6 TB, 256MB, 7200 rpm, 3,5”, ST6000VX0023 – diskam jābut pāredzētam video ierakstam 24/7 | Gab. | 1 |  |

1. **Prasības piedāvājuma sagatavošanā** ir sekojošas:

3.1 Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecinatikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

3.2.Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

**4. Precēm un materiāliem**, kas tiks piedāvāti jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī

tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

1. **Darbu izpildes termiņš:** 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
2. **Garantijas termiņš:** 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas

parakstīšanas dienas.

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere S. Afanasjeva

**Pielikums Nr. 1**

**Tehniskās prasības vadāmāi PTZ videokamerai DH-SD50430U-HNI**

1.1 Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

1.2 Matrica: 1/1.3” CMOS

1.3 Izšķirtspēja: 2592(H) x 1520(V), 4 Megapikseļi

1.4 RAM/ROM 1024M/128M

1.5 Fokusa attālums 4.5 mm–135 mm

1.6 Maks. Apertūra F1.6–F4.4

1.7 Optiskā tālummaiņa 30x

1.8 Fokusa kontrole Automātiski / manuāli;

100mm-1000mm

1.9 Jūtīgums: **Krāsas režīmā:** 0.05Lux@F1.6,

**Melnbaltā rezīmā:** 0.005Lux@F1.6

1.10 Kodēšana: H.265+/H.265/H.264+/H.264, trīs plūsmu kodešāna

1.11 Izšķirtspēja 4M(2592×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)

/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/

CIF(352×288/352×240)

1.12 Kadru ātrums **Galvenā straume:** 4M/3M(1~25/30fps), 1080P/1.3M/

720P(1~50/60fps)

**Papild straume1:** D1/CIF(1 ~ 25/30fps)

**Papild straume2:** 4M/1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps)

1.13 Joslas platums: H.265/H.264: 448K ~ 8192Kb/s,

1.14 Tīkla mijiedarbība: **Internet:** RJ-45(10Base-T/100Base-Tx)

**Protokols** : IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x;

1.15 Savietojamība: ONVIF Profile S&G; CGI;

1.16 Pārvaldības programmatūra: Smart PSS, DSS, DMSS

1.17 PTZ parametri:

* 30 x optiskā tālummaiņa;/ 16x digitālā tālummaiņa;
* Panorāmas/Slīpuma diapozons - Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -20° līdz 90°, ar automātisku pārmetienu 180°
* Rokas ātruma regulēšana - Panorāma: no 0.1°/s līdz 350°/s; Slīpums: no 0.1°/s līdz 250°/s
* Automātiskā režīma ātrums - Panorāma: 500°/s; Slīpums: 500°/s
* PTZ režīms līdz 300 priekšiestatījumiem, automātiska skenēšana, 8 tūres, 5 vadīklas modeļi, automātisks slīpums
* Protokoli - DH-SD
* Automatīska kustības aktivācija caur laikiem: priekšiestatījumiem, skenēšanai, turēm, modeliem

1.18 Iebūvētās ieejas/izejas: 7/2 trauksmes

1.19 Atbalsts:

* Automātiska sekošana un viedā video sistēma
* Viedā telpiskā pozicionēšana ar DH-SD protokolu
* Pretaizsvīšana,
* Plašs dinamiskais diapozons,
* Diena/Nakts(Infra sarkanais filtrs),
* Digitāla traucējumu pazemināšana (2D un 3D),
* Elektroniska attēla stabilizācija,
* Automātiska varavīksne,
* Automātisks fokuss,
* Funkcijas ROI, AWB, AGC, BLC, POE+

1.20 Papildus atmiņa: MicroSD atmiņa, Maks. 256GB

1.21 Darba temperatūra: -40ºC ~ 60ºC / mitrums zem 95%

1.22 Aizsardzības klase: IP67, IK 10

1.23 Barošanas atbalsts: AC24V/1,5A(±10%), PoE+(802.3at)

1.24 Patērējāma jauda: 13W, 23W (Heater on)

Pielikums Nr.2

***Tehniskā specifikācija***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KAMERA** | | |
| Attēla devējs(Matrica) | | 1/3.4" 4Megapixel Progressive CMOS |
| Sensora minimālā jutība | | 0.005 Lux @ F1.6 |
| Slēdža ātrums: | | Auto/ Manual 1/3 s to 1/100,000 s |
| Objektīvs | | 2.8 mm:09 m  Horiz. 103°;Vert. 55°; diag. 122° |
| Fokuss | | Fiksetais |
|  | |  |
| Dienas un nakts režīms | | Ir infrasarkanais filters |
| DNR Atbalsts( DNR -Digitāla trokšņa redukcija) | | 3D DNR |
| WDR atbalsts paplašināts dinamiskais diapazons (WDR); | | 120dB |
| Apgaismojuma attālums | | 50 m |
| Apgaismotāja ieslēgšanas / izslēgšanas vadība | | Auto/Manuālā |
| Apgaismotāja numurs | | 1(IR Led) |
| 3-Ašu koriģēšana | | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |
| **Kompresijas standarts** | | |
| Video Kodēšana(Videoplūsmas): | | Main stream (Galvenā plūsma): H.265/H.264;H.264H; H.264B;  Sub stream (Papildplūsma): H.265/H.264/MJPEG |
| **Attēls; Videoattēla iestatījumi** | | |
| Maksimala izšķirtspēja | | 2688 × 1520 |
| Straumēšanas iespējas | | 3 plūsmas |
| Main Stream (Galvenā plūsma) | | 2688 × 1520@1–25/30 fps |
| Sub Stream1 (Papildplūsma1) | | 704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps |
| Sub Stream2 (Papildplūsma2) | | 1280 × 720@1–25/30 fps |
| Izšķirtspēja | | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Attēlu uzlabošanas funkcijas | | BLC (BLC - atpakaļgaismas kompensācijas Iespēja)  3D DNR (3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija);HLC; |
| Attēlu iestatījumi | Iesātinājums, spilgtums, kontrasts, asums, AGC, baltas krāsas balanss, ko var regulēt ar klienta programmatūru vai tīmekļa pārlūkprogrammu | |
| ROI (Region of Interest) ROI – izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana | Atbalsta 4 atsevišķi apgabali | |
| Dienas / nakts režīms | Krāsainais/Auto(ICR)/Melnā/Baltā | |
| **Tīkls** | | |
| Uzglabāšana | FTP; SFTP; Micro SD Card (atbalsts max. 256 G); Dahua Cloud; NAS; | |
| Trauksmes indikators | No SD card; SD card full; SD card error; less service time of SD card (smart card supports); network disconnection; IP conflict; illegal access; voltage detection; security exception; motion detection; video tampering; scene changing; intensity change; tripwire; intrusion; SMD | |
| Protokolu atbalsts: | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP | |
| Piekļuves interfeiss | SDK un API | |
| Vienlaicīga online piekļuve | līdz 6 kanaliem | |
| Lietotāji | 20 | |
| Pārvaldības programmatūra | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Web pārlūks | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox | |
| **Interface / Saskarne** | | |
| Komunikācijas interfeiss | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port | |
| Pārstartēšanas poga | jā | |
| **Intelektuālas funkcijas** | | |
| Perimetra aizsardzība | Tripwire; cilvēka un transportlīdzekļa atpazīšana; | |
| Intelektuālā meklēšana | Strādājiet kopā ar Smart NVR, lai veiktu uzlabojumus intelektuālā meklēšana, notikumu iegūšana un apvienošana ar notikumu video | |
| **Vispārīgi** | | |
| Darba temperatūra | -40 °C to +60 °C mitrums 95% | |
| Barošanas atbalsts | 12 V DC /PoE (802.3at) | |
| Patērējāma jauda | <5,4W | |
| Aizsardzības klase | IP67 | |
| Korpuss | metal | |
| Izmēri | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm (632.2" × 231.3" × 217.8") (L × W × H) | |
| Bruto svars | 780 g | |

Pielikums Nr.3

|  |  |
| --- | --- |
| **Iekārta** | **Minimālās tehniskās prasības** |
| Mātes plate (*Mainboard*) | PCI Express porti: vismaz viens PCI Express x16, vismaz divi PCI Express x1  USB porti: vismaz 6x USB 2.0/3.0, no tiem USB 3.0 - vismaz 4. |
| Procesors (*CPU*) | Passmark CPU mark ([www.cpubenchmark.net](http://www.cpubenchmark.net)) ≥14000 |
| Operatīvā atmiņa (*RAM*) | ne mazāka kā 16GB, ar iespēju palielināt līdz 32GB, vismaz DDR4 |
| Videokarte (*GPU*) | Passmark Performance Test G3D mark ([www.videocardbenchmark.net](http://www.videocardbenchmark.net))≥9000 |
| Videokartes atmiņas apjoms | Vismaz 4Gb |
| LAN | 10/100/1000 Mbits/sec |
| Korpuss (*Case*) | ≥ 2 x USB 2.0/3.0 korpusa priekšpusē |
| Barošanas bloks (*PSU)* | 230V, jauda vismaz 450W ar temperatūras kontroli pret pārkaršanu. Efektivitāte ne mazāk kā 85% pie 50% noslodzes un vidējās noslodzes. Barošanas blokam jānodrošina APFC (activepowerfactorcorrector) tehnoloģija. Ieejas spriegums 230V. Pievienot norādi uz konkrētā barošanas bloka atrašanās vietu vietnē www.80plus.com. |
| Cietais disks (*SSD*) | Vismaz 250Gb |
| Video | Video porti: vismaz divi digitālie videoporti |
| Tastatūra (*Keyboard*) | Eng/Rus |
| Pele (*Mouse)* | Laser 1600dpi |
| Programatūra (*Software*) | MS Windows 10 Pro64bit Eng vai jaunāka |

**Pielikums nr.3**

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt aprīkojuma piegādi nomaiņai Daugavpils pilsētas esošajā videonovērošanas sistēmā saskaņā ar 2020.gada 11.novembra Uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
|  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Uzaicinājuma „ Aprīkojuma piegāde nomaiņai Daugavpils pilsētas esošajā videonovērošanas sistēmā”, ID Nr.DPPI KSP 2020/84N nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |