SASKAŅOTS

# Daugavpils pilsētas domes Attīstības

# departamenta vadītāja

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Daina Krīviņa

# Daugavpilī, 2021.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ZIŅOJUMS**

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„Mājturības kabinetu aprīkojuma iegāde Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām (SAM 8.1.2.)”**

**Id.Nr. AD 2021/4**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas dome | |
| Adrese | **Krišjāņa Valdemāra ielā 1**, Daugavpils, LV-5401 | |
| Reģistrācijas numurs | **90000077325** | |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils Saskaņas pamatskolas direktores vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos Lilija Žarinova, lilija.gidrjuka@gmail.com, 26743602 | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

## **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2020. gada 25. novembris.

## **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** Mājturības kabinetu aprīkojuma iegāde Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām (SAM 8.1.2.).

1. **Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:**

**4.1. „A” daļa –** sadzīves tehnikas iegāde Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām;

**4.2. „B” daļa –** laboratorijas žāvēšanas skapja iegāde Saskaņas pamatskolas vajadzībām.

## **Līguma izpildes termiņš:** 50 (piecdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

## **Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums), (2.pielikums) un (3.pielikums).

## **Paredzamā līgumcena: „A” daļai –3 545.00 EUR; „B” daļai 555.00 EUR. Kopā:** līdz **EUR 4 100.00** bez PVN.

## **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā**

1. pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
2. pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;
3. pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.
4. pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.
5. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:**
6. Pretendenta **Tehniskais un finanšu piedāvājums** dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 4. un/vai 5. pielikumā norādītajai formai (*oriģināls*).
7. Dokumenta, kas apliecina piedāvātās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai kopija;
8. Pretendenta iesniegta informācija par Pretendenta veiktajām līdzīgu preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem (brīvā formā).
9. Piedāvājumu var iesniegt vienā vai visās cenu aptaujas daļās. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Iesniedzot piedāvājumu vairākās aptaujas daļās, pretendents apzinās savas iespējas vienlaicīgi izpildīt vairākus līgumus.

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.

## **Informācija par rezultātiem:** tiks publicēts Daugavpils pilsētas domes mājās lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).

1. **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2021. gada 5.februārim plkst.12:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 202.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: jurijs.sjanita@daugavpils.lv.

**1.Pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**cenu aptauja Nr. AD 2021/4 „A” un „B” daļai**

**Mājturības kabinetu aprīkojuma iegāde Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām (SAM 8.1.2.)**

**Vispārīgās prasības**

1. Piegādātājam jāpiegādā preces Saskaņas pamatskolā.
2. Stiprinājumiem jābūt vizuāli nepamanāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartiem.
3. Aprīkojuma cenā jāiekļauj tehnisku parametru precizēšana, piegāde.
4. Aprīkojuma uzstādīšanas darbi ir jāsaskaņo ar skolas administrācijas pārstāvju.
5. Attēliem un skicēm ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir tehniskais apraksts, pieļaujama ekvivalentu izmantošana.

**2. pielikums**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **pk.** | **Nosaukums** | **Tehniskās specifikācija cenu aptaujai Nr. AD 2021/4 „A” daļai** | | **vienību skaits** |
| ***tehniskais apraksts*** | ***attēls***  ***(informatīvā rakstura)*** |
| 1. | Šujmašīna | Produkta veids Šujmašīnas  Mašīnas tips Elektroniskā  Maksimālais dūrienu garums 4 mm  Maksimālais dūrienu platums 5 mm  Automātiskā diega ievēršana Jā  Maksimālais ātrums minūtē vismaz 800 rpm  Atspole Horizontāla; Spoles veidu skaits vismaz 26  Reversais pārnesums Jā  Svars vismaz 4,8 kg  Garantija 24 mēn.  Pēdiņa pacelšanas maksimālais augstums – vismaz 10 mm  iespēja šūt ar dubulto adatu, Pogcaurumu skaits – vismaz 1, Overloka šuve - ir  Šūšanas ātruma regulēšana - laidena. Pēdiņas spiediena uz audumu regulēšana- ir. Overloka dūriena pēdiņa – ir, pēdiņa rāvejslēdzēja iešūšanai - ir  Komplektācijā: pārsegs uzglabāšanai, dubultadata, pedālis, dokumentācija, spoles, universālā pēdiņa, adatu komplekts, pogcaurumu pēdiņa, biezu audumu pēdiņa, Ārdītājs, Slēptās vīles pēdiņa  Papildus: apgaismojums, šūšanas padomnieks, reverss  Jauda – vismaz 32 W |  | 2 |
| 2. | Plīts virsma | Sildriņķi – 4 gab. indukcijas; Neatkarīga virsma, Maksimālā pieslēguma jauda (kW) – vismaz 7.2kW; sensoru vadība, ar vadības bloķēšanas iespēju, Automātiska virsmas atslēgšana, taimeris,  Platums – vismaz 580 mm  Dziļums – vismaz 510 mm  Augstums – vismaz 54 mm  Taimeris - Jā  Bērnu drošības funkcija - Jā  Garantija - 24 mēn  Paplašināms sildvirsmas laukums | https://www.rdveikals.lv/images/full/ea8ba2b0efe0b01caac92007549dd4b5.jpg | 3 |
| 3. | Cepeškrāsns | Jauda – vismaz 2780 W  Cepeškrāsns veids - Elektriskā  Krāsns tilpums - 72 l  Ar gaismu - Jā  Krāsa - Nerūsējošā tērauda  Ekrāns - Jā  Vadība - Elektroniska, Mehāniska  Taimeris - Jā  Cepeškrāsns funkciju skaits – vismaz 8  Cepeškrāsns durvju stiklu skaits - 2  Cepeškrāsns maksimālā temperatūra – vismaz 250 °C  Grils - Jā  Konvekcija - Jā  Termostats - Jā  Teleskopiskās vadotnes - 1 līmeņa  Cepšanas paliktņu skaits - 2  Platums - 594 mm  Dziļums – vismaz 568 mm  Augstums - 594 mm  Garantija - 24 mēn |  | 2 |
| 4. | Tvaika nosūcējs | Tips: Montējams skapī  Gaisa caurplūsma: vismaz 300 m³/st  Recirkulācija: Ir  Režīmu skaits: vismaz 3  Korpusa materiāls: Krāsots metāls  Tauku filtri: 2  Tauku filtru tips: Alumīnijs  Vadība: Poga  Augstums: vismaz 17.5 cm  Platums: 60 cm  Garums: vismaz 30 cm  Maksimālais trokšņa līmenis: maks. 62 dB | Krona Kamilla „Slim“ 600 inox/inox 2 dzinēji Krona | 3 |
| 5. | Ledusskapis | Ledusskapja veids - Saldētava augšā  Krāsa - Nerūsējošā tērauda  Augstums – vismaz 159 cm  Platums - vismaz 54 cm  Dziļums - vismaz 54 cm  Enerģijas klase – ne mazāk kā A+  Gada enerģijas patēriņš – ne vairāk kā 242 kWh  Kopējais ledusskapja tilpums – vismaz 201 l  Plauktu materiāls - Rūdītais stikls  Kopējais saldētavas tilpums – vismaz 41 l  Termostata tips - Mehānisks  Kompresoru skaits - 1  Automātiskā atkausēšana - Jā  Durvju atvēršanas virzienu maiņa - Jā  Vadība - Mehānisks  Trokšņa līmenis – ne vairāk kā 40 dB  Garantija - 24 mēn | 54482bf1b657c_174055_xl_100040.jpg | 1 |
| 6. | Veļas mazgājamā mašīna ar žāvētāju | Produkta veids - Veļas mašīnas  Krāsa - Balta  Mazgāšanas efektivitātes klase – ne mazāk kā A  Enerģijas patēriņš vienā ciklā ne vairāk kā 1,2 kWh  Ūdens patēriņš – ne vairāk kā 80 l  Veļas ietilpība – vismaz 7 kg  Maināms centrifūgas ātrums: 1200 / 1100 / 1000 / 800 / 400 / bez izgr  Maksimālais trokšņa līmenis - 73 dB  Platums - 600 mm  Augstums - 850 mm  Dziļums - vismaz 450 mm  Vadība - Elektroniska  Ekrāns - Jā  Taimeris - Ir  Programmu skaits – vismaz 11  Ātrā mazgāšana - Jā  Mazgāšana bez veļas izgriešanas - Jā  Atliktais starts - Jā;  Mazgāšanas procesa indikators - Jā  Temperatūras regulēšana - Jā  Centrifūgas apgriezienu regulēšana - Jā  Bērnu drošības funkcija - Jā  Aizsardzība pret ūdens noplūdi - Jā  Garantija - 24 mēn |  | 1 |
| 7. | Trauku mazgājamā mašīna | Trauku mazgājamās mašīnas tips: Iebūvējams  Platums: 596 mm  Dziļums: 550 mm  Augstums: 815 mm  Krāsa: Nerūsējošā tērauda  Enerģijas klase: ne mazāk kā A++  Ūdens patēriņš ciklā: ne vairāk kā 9.9 l  Mazgāšanas efektivitātes klase: ne mazāk kā A  Žāvēšanas efektivitātes klase: ne mazāk kā A  Vadība: Elektroniska, Mehāniska  Programmu skaits: vismaz 5  Trauku skaits komplektā: vismaz 13  Programma starta atlikšanai: Jā  Aizsardzība pret ūdens noplūdi: Jā  Trokšņa līmenis: ne vairāk 48 dB  Garantija: 24 mēn  Sensori: ūdens sensors, lādēšana  Elektroniska ūdens mīkstināšana  Elektroniskā sāls deficīta indikācija |  | 1 |
| 8. | Gaļas maļamā mašīna | Korpusa materiāls: Plastmasa  Krāsa: Melna  Maksimālā jauda: vismaz 1500 W  Nominālā jauda: vismaz 500 W  Ātrumu skaits: vismaz 1  Ražīgums kg/min: vismaz 2.3  Disku skaits: vismaz 2  Uzgaļu skaits: vismaz 2  Materiālu īpašības: Nerūsējošais tērauds  Asmens materiāls: Nerūsējošais tērauds  Galvenā korpusa materiāls: ABS plastmasa  Garantija: 24 mēn |  | 1 |
| 9. | Suluspiede | Jauda  \* vismaz 700W  Tilpums  \* Tilpums: 1.25 l  \* Biezumu trauks: 2 l  Atvere augļiem  \* Īpaši liela vismaz 73mm  Ātrumi  \* Ātrumi: vismaz 2, citiem un mīkstiem augļiem  Citas īpašības  \* Nerūsējošā tērauda mikrosietiņa filtrs  \* Īpaši lielā padeves caurule (vismaz 73mm) ļauj ātri un vienkārši sagatavot veselus augļus un dārzeņus  \* Alumīnija korpusa skava - nekādas noplūdes  \* pretpilēšanas sistēma  \* Sulas tvertne ar putu atdalītāju  \* Automātiska biezumu izvadīšana  \* Drošības slēdzis - sulas spiede darbojas tikai tad, ja visas detaļas ir pareizi saliktas  \* Gumijas kājiņas nodrošina īpašu stabilitāti  \* Detaļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā  \* Komplektam pievienota suka ērtai sietiņa tīrīšanai | 5477b4fdd0449_MCSA00763480_115201.jpg | 1 |
| 10. | Virtuves kombains | Universālais virtuves kombains  Korpusa materiāls - Nerūsējošais tērauds, Plastmasa  Komplektācija: Disks rīvēšanai (2 gb.), Disks sagriešanai (1 gb.), Maisīšanas trauks (1 gb.), Piederumu soma (1 gb.), Rīvēšanas disks (1 gab.), Smalcinātājs, Sulu spiede (1 gab.), Uzgalis mīklai (1 gb.), Uzgalis putošanai (2 gb.)  Gatavošanas trauks - 3.9 l  Jaukšanas krūzes ietilpība - 1.25 l  Apvienošanas funkcijas: Elektriskā rīve - piemērota siera smalcināšanai picām vai mērcēm., Griešanas funkcija, lai sasmalcinātu produktus, piemēram, gurķi, salātus, tomātus, redīsus un citus dārzeņus, sagatavojot veselīgus salātus., Mikseris - ļaus sajaukt viendabīgu masu., Putotājs - piemērots, lai sakultu olu baltumus desertu pagatavošanai., Sulu spiede - līdzeklis, kas ļaus katru dienu baudīt svaigi spiestas burkānu sulas, lai saņemtu nepieciešamo vitamīnu daudzumu., Virtuves kombainis - ļauj pagatavot kokteiļus, dzērienus un dažādus maisījumus.  Pulsa režīms - Jā  Jauda – vismaz 1000 W  Ātrumu skaits – vismaz 7  Ātruma kontrole - Jā  Garantija - 24 mēn | Virtuves kombains Bosch MUM 58920 Vanilla | 1 |
| 11. | Dzeramūdens strūklaka | Strūklaka dzeramajam ūdenim, ar dozatoru, novietojama uz grīdas, korpuss no nerūsējoša tērauda AISI 304 1,0-2,mm biezumā. H=900mm. Koniskā korpusa forma, glancēts hroms. Izlietnes diametrs 300mm. Ūdens padeve G1/2, darba spiediens 0,2-0,6 MPa (rekomendēts 0,3 MPa). Komplektā stiprinājums, vārsts, sifons ar cauruļvadu, savienojuma caurules, garnitūra |  | 1 |

**3.pielikums**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **pk.** | **Nosaukums** | **Tehniskās specifikācija cenu aptaujai Nr. AD 2021/4 „B” daļai** | ***attēls***  ***(informatīvā rakstura)*** | **vienību skaits** |
| ***tehniskais apraksts*** |
| 1. | Laboratorijas žāvēšanas skapis. | Elektriskais žāvēšanas skapis ar termoregulātoru paredzēts dažādu materiālu un izejvielu analīžu sildīšanai un žāvēšanai nemainīgos apstākļos pie 50oC - 200oC temperatūras.  Žāvēšanas skapja ietvars un kamera veidotas no tērauda pārklājuma.  Kamerā ievietojami 2 plaukti.  Kameras tilpums vismaz 24 l  Uzsilšanas temperatūra (bez ielādes): ne vairāk kā 40 min.  Temperatūras regulācijas diapazons: 50-200oC  Temperatūras indikācija: digitālā  Žāvēšanas skapja kameras iekšējie izmēri:  Platums ne vairāk kā 300 mm  Garums ne vairāk kā 380 mm  Augstums ne vairāk kā 280 mm  Žāvēšanas skapja ārējie izmēri:  Platums ne vairāk kā 400 mm  Garums ne vairāk kā 515mm  Augstums ne vairāk kā 410 mm  Garantija: vismaz 24 mēneši. | Laboratorijas žāvēšanas skapji | 1 |

**4.pielikums**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu cenu aptaujā Nr. AD 2021/4 „A” daļai:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **pk.** | **Nosaukums** |  | | **vienību skaits** | **Piedāvāta cena par 1.gab. EUR, bez PVN** | **Piedāvāta cena par visu apjomu EUR, bez PVN** |
| ***Pasūtītāja tehniskā specifikācija*** | ***Pretendenta tehniskais piedāvājums*** |
| 1. | Šujmašīna | Produkta veids Šujmašīnas  Mašīnas tips Elektroniskā  Maksimālais dūrienu garums 4 mm  Maksimālais dūrienu platums 5 mm  Automātiskā diega ievēršana Jā  Maksimālais ātrums minūtē vismaz 800 rpm  Atspole Horizontāla; Spoles veidu skaits vismaz 26  Reversais pārnesums Jā  Svars vismaz 4,8 kg  Garantija 24 mēn.  Pēdiņa pacelšanas maksimālais augstums – vismaz 10 mm  iespēja šūt ar dubulto adatu, Pogcaurumu skaits – vismaz 1, Overloka šuve - ir  Šūšanas ātruma regulēšana - laidena. Pēdiņas spiediena uz audumu regulēšana- ir. Overloka dūriena pēdiņa – ir, pēdiņa rāvejslēdzēja iešūšanai - ir  Komplektācijā: pārsegs uzglabāšanai, dubultadata, pedālis, dokumentācija, spoles, universālā pēdiņa, adatu komplekts, pogcaurumu pēdiņa, biezu audumu pēdiņa, Ārdītājs, Slēptās vīles pēdiņa  Papildus: apgaismojums, šūšanas padomnieks, reverss  Jauda – vismaz 32 W | Modelis (attēls): | 2 |  |  |
| 2. | Plīts virsma | Sildriņķi – 4 gab. indukcijas; Neatkarīga virsma, Maksimālā pieslēguma jauda (kW) – vismaz 7.2kW; sensoru vadība, ar vadības bloķēšanas iespēju, Automātiska virsmas atslēgšana, taimeris,  Platums – vismaz 580 mm  Dziļums – vismaz 510 mm  Augstums – vismaz 54 mm  Taimeris - Jā  Bērnu drošības funkcija - Jā  Garantija - 24 mēn  Paplašināms sildvirsmas laukums | Modelis (attēls): | 3 |  |  |
| 3. | Cepeškrāsns | Jauda – vismaz 2780 W  Cepeškrāsns veids - Elektriskā  Krāsns tilpums - 72 l  Ar gaismu - Jā  Krāsa - Nerūsējošā tērauda  Ekrāns - Jā  Vadība - Elektroniska, Mehāniska  Taimeris - Jā  Cepeškrāsns funkciju skaits – vismaz 8  Cepeškrāsns durvju stiklu skaits - 2  Cepeškrāsns maksimālā temperatūra – vismaz 250 °C  Grils - Jā  Konvekcija - Jā  Termostats - Jā  Teleskopiskās vadotnes - 1 līmeņa  Cepšanas paliktņu skaits - 2  Platums - 594 mm  Dziļums – vismaz 568 mm  Augstums - 594 mm  Garantija - 24 mēn | Modelis (attēls): | 2 |  |  |
| 4. | Tvaika nosūcējs | Tips: Montējams skapī  Gaisa caurplūsma: vismaz 300 m³/st  Recirkulācija: Ir  Režīmu skaits: vismaz 3  Korpusa materiāls: Krāsots metāls  Tauku filtri: 2  Tauku filtru tips: Alumīnijs  Vadība: Poga  Augstums: vismaz 17.5 cm  Platums: 60 cm  Garums: vismaz 30 cm  Maksimālais trokšņa līmenis: maks. 62 dB | Modelis (attēls): | 3 |  |  |
| 5. | Ledusskapis | Ledusskapja veids - Saldētava augšā  Krāsa - Nerūsējošā tērauda  Augstums – vismaz 159 cm  Platums - vismaz 54 cm  Dziļums - vismaz 54 cm  Enerģijas klase – ne mazāk kā A+  Gada enerģijas patēriņš – ne vairāk kā 242 kWh  Kopējais ledusskapja tilpums – vismaz 201 l  Plauktu materiāls - Rūdītais stikls  Kopējais saldētavas tilpums – vismaz 41 l  Termostata tips - Mehānisks  Kompresoru skaits - 1  Automātiskā atkausēšana - Jā  Durvju atvēršanas virzienu maiņa - Jā  Vadība - Mehānisks  Trokšņa līmenis – ne vairāk kā 40 dB  Garantija - 24 mēn | Modelis (attēls): | 1 |  |  |
| 6. | Veļas mazgājamā mašīna ar žāvētāju | Produkta veids - Veļas mašīnas  Krāsa - Balta  Mazgāšanas efektivitātes klase – ne mazāk kā A  Enerģijas patēriņš vienā ciklā ne vairāk kā 1,2 kWh  Ūdens patēriņš – ne vairāk kā 80 l  Veļas ietilpība – vismaz 7 kg  Maināms centrifūgas ātrums: 1200 / 1100 / 1000 / 800 / 400 / bez izgr  Maksimālais trokšņa līmenis - 73 dB  Platums - 600 mm  Augstums - 850 mm  Dziļums - vismaz 450 mm  Vadība - Elektroniska  Ekrāns - Jā  Taimeris - Ir  Programmu skaits – vismaz 11  Ātrā mazgāšana - Jā  Mazgāšana bez veļas izgriešanas - Jā  Atliktais starts - Jā;  Mazgāšanas procesa indikators - Jā  Temperatūras regulēšana - Jā  Centrifūgas apgriezienu regulēšana - Jā  Bērnu drošības funkcija - Jā  Aizsardzība pret ūdens noplūdi - Jā  Garantija - 24 mēn | Modelis (attēls): | 1 |  |  |
| 7. | Trauku mazgājamā mašīna | Trauku mazgājamās mašīnas tips: Iebūvējams  Platums: 596 mm  Dziļums: 550 mm  Augstums: 815 mm  Krāsa: Nerūsējošā tērauda  Enerģijas klase: ne mazāk kā A++  Ūdens patēriņš ciklā: ne vairāk kā 9.9 l  Mazgāšanas efektivitātes klase: ne mazāk kā A  Žāvēšanas efektivitātes klase: ne mazāk kā A  Vadība: Elektroniska, Mehāniska  Programmu skaits: vismaz 5  Trauku skaits komplektā: vismaz 13  Programma starta atlikšanai: Jā  Aizsardzība pret ūdens noplūdi: Jā  Trokšņa līmenis: ne vairāk 48 dB  Garantija: 24 mēn  Sensori: ūdens sensors, lādēšana  Elektroniska ūdens mīkstināšana  Elektroniskā sāls deficīta indikācija | Modelis (attēls): | 1 |  |  |
| 8. | Gaļas maļamā mašīna | Korpusa materiāls: Plastmasa  Krāsa: Melna  Maksimālā jauda: vismaz 1500 W  Nominālā jauda: vismaz 500 W  Ātrumu skaits: vismaz 1  Ražīgums kg/min: vismaz 2.3  Disku skaits: vismaz 2  Uzgaļu skaits: vismaz 2  Materiālu īpašības: Nerūsējošais tērauds  Asmens materiāls: Nerūsējošais tērauds  Galvenā korpusa materiāls: ABS plastmasa  Garantija: 24 mēn | Modelis (attēls): | 1 |  |  |
| 9. | Suluspiede | Jauda  \* vismaz 700W  Tilpums  \* Tilpums: 1.25 l  \* Biezumu trauks: 2 l  Atvere augļiem  \* Īpaši liela vismaz 73mm  Ātrumi  \* Ātrumi: vismaz 2, citiem un mīkstiem augļiem  Citas īpašības  \* Nerūsējošā tērauda mikrosietiņa filtrs  \* Īpaši lielā padeves caurule (vismaz 73mm) ļauj ātri un vienkārši sagatavot veselus augļus un dārzeņus  \* Alumīnija korpusa skava - nekādas noplūdes  \* pretpilēšanas sistēma  \* Sulas tvertne ar putu atdalītāju  \* Automātiska biezumu izvadīšana  \* Drošības slēdzis - sulas spiede darbojas tikai tad, ja visas detaļas ir pareizi saliktas  \* Gumijas kājiņas nodrošina īpašu stabilitāti  \* Detaļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā  \* Komplektam pievienota suka ērtai sietiņa tīrīšanai | Modelis (attēls): | 1 |  |  |
| 10. | Virtuves kombains | Universālais virtuves kombains  Korpusa materiāls - Nerūsējošais tērauds, Plastmasa  Komplektācija: Disks rīvēšanai (2 gb.), Disks sagriešanai (1 gb.), Maisīšanas trauks (1 gb.), Piederumu soma (1 gb.), Rīvēšanas disks (1 gab.), Smalcinātājs, Sulu spiede (1 gab.), Uzgalis mīklai (1 gb.), Uzgalis putošanai (2 gb.)  Gatavošanas trauks - 3.9 l  Jaukšanas krūzes ietilpība - 1.25 l  Apvienošanas funkcijas: Elektriskā rīve - piemērota siera smalcināšanai picām vai mērcēm., Griešanas funkcija, lai sasmalcinātu produktus, piemēram, gurķi, salātus, tomātus, redīsus un citus dārzeņus, sagatavojot veselīgus salātus., Mikseris - ļaus sajaukt viendabīgu masu., Putotājs - piemērots, lai sakultu olu baltumus desertu pagatavošanai., Sulu spiede - līdzeklis, kas ļaus katru dienu baudīt svaigi spiestas burkānu sulas, lai saņemtu nepieciešamo vitamīnu daudzumu., Virtuves kombainis - ļauj pagatavot kokteiļus, dzērienus un dažādus maisījumus.  Pulsa režīms - Jā  Jauda – vismaz 1000 W  Ātrumu skaits – vismaz 7  Ātruma kontrole - Jā  Garantija - 24 mēn | Modelis (attēls): | 1 |  |  |
| 11. | Dzeramūdens strūklaka | Strūklaka dzeramajam ūdenim, ar dozatoru, novietojama uz grīdas, korpuss no nerūsējoša tērauda AISI 304 1,0-2,mm biezumā. H=900mm. Koniskā korpusa forma, glancēts hroms. Izlietnes diametrs 300mm. Ūdens padeve G1/2, darba spiediens 0,2-0,6 MPa (rekomendēts 0,3 MPa). Komplektā stiprinājums, vārsts, sifons ar cauruļvadu, savienojuma caurules, garnitūra | Modelis (attēls): | 1 |  |  |
| Kopā bez PVN, EUR: | | | | | |  |
| PVN\_\_\_\_% ,EUR: | | | | | |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /***

*Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)*

**5.pielikums**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu cenu aptaujā Nr. AD 2021/ 4 „B” daļai:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **pk.** | **Nosaukums** |  | | **vienību skaits** | **Piedāvāta cena par 1.gab. EUR, bez PVN** |
| ***Pasūtītāja tehniskā specifikācija*** | ***Pretendenta tehniskais piedāvājums*** |
| 1. | Laboratorijas žāvēšanas skapis | Elektriskais žāvēšanas skapis ar termoregulātoru paredzēts dažādu materiālu un izejvielu analīžu sildīšanai un žāvēšanai nemainīgos apstākļos pie 50oC - 200oC temperatūras.  Žāvēšanas skapja ietvars un kamera veidotas no tērauda pārklājuma.  Kamerā ievietojami 2 plaukti.  Kameras tilpums vismaz 24 l  Uzsilšanas temperatūra (bez ielādes): ne vairāk kā 40 min.  Temperatūras regulācijas diapazons: 50-200oC  Temperatūras indikācija: digitālā  Žāvēšanas skapja kameras iekšējie izmēri:  Platums ne vairāk kā 300 mm  Garums ne vairāk kā 380 mm  Augstums ne vairāk kā 280 mm  Žāvēšanas skapja ārējie izmēri:  Platums ne vairāk kā 400 mm  Garums ne vairāk kā 515mm  Augstums ne vairāk kā 410 mm  Garantija: vismaz 24 mēneši. | Modelis (attēls): | 1 |  |
| Kopā bez PVN, EUR: | | | | |  |
| PVN\_\_\_\_% ,EUR: | | | | |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /***

*Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)*