**2.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**“Zāles pļāvēju, trimmeru, krūmgriežu un citas teritorijas uzkopšanas tehnikas piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”**

| **N.**  **p.**  **k.** | **Preces**  **nosaukums** | **Preces apraksts** | **Skaits** | **Attēls** | **Iestāde/adrese** | **EUR\*** par vienu vienību | **EUR\*** par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zāles trimmeris** **ER2550 LH vai analogs** | Zāles trimmeris ar benzīna motoru;  ar plecu jostu (komplektācijā ietilps auklas spole),  pļaušanas veids – aukla;  roktura veids – cilpa;  jauda – 0,75 kW;  degvielas tvertnes tilpums - 0,55L;  automātisks apturēšanas slēdzis;  svars - ne vairāk kā 5kg | 1 | C:\Users\14pii\Desktop\42ba0e2926c6bd1be658b29d81c66962.jpg | 14.pirmsskolas izglītības iestāde, Vienības iela 36A |  |  |
|  | **Elektriskais zāles pļāvējs Makita ELM 3720 vai analogs** | Jauda: 1400 W  Pļaušanas joslas platums: 37 cm  Minimālais pļaušanas augstums: 20 mm  Maksimālais pļaušanas augstums: 55 mm  Pļaušanas augstuma pakāpes: 3  Savācēja kastes tilpums: 40  Priekšējā riteņa diametrs - 14 cm Aizmugurējā riteņa diametrs - 18 cm  Produkta izmēri (GxPxA): 1330 x 380 x 1120 mm | 2 | Elektriskais zāles pļāvējs Makita ELM3720 cena un informācija | Zāles pļāvēji | 220.lv | 17.pirmsskolas izglītības iestāde, Stadiona iela 6  18.pirmsskolas izglītības iestāde, Parādes iela 5 |  |  |
|  | **Elektriskais zāles trimmeris Bosch ART 35, vai analogs** | Dzinēja jauda 600 W Griešanas diametrs (griešanas diegs) 35 cm Griešanas sistēma: griešanas diega padeves spole Griešanas ātrums: 8.000 apgr. /min Svars 4,6 kg | 2 | __alt__ | 18.pirmsskolas izglītības iestāde, Parādes iela 5  26.pirmsskolas izglītības iestāde, Šaurā iela 20 |  |  |
|  | **Elektriskais zāles pļāvējs** | Zālēs pļāvēja tips - stumjams,  Pļaušanas platums – 40-50 cm,  Pļaušanas augstums regulējams no 20 mm līdz 70 mm,  Ar zāles savācēju – 40 l,  Ieteicamā pļaušanas platība – 600-700 m2  Svars – līdz 15 kg  Spriegums – 240 V  Jauda – 1600 W | 1 | el plaujmasina.jpg | 21.pirmsskolas izglītības iestāde, Jātnieku iela 66 |  |  |
|  | **Benzīna zāles trimmeris** | Svars – 5-7 kg  Jauda – 1400 W  Enerģijas avots – benzīns  ar auklas padeves sistēmu  apgriezieni minūtē – 9500  motora veids – benzīna 2-taktu  Aprīkots:  ar trimera spoli,  zāles asmeni,  ar stiprinājuma siksnu,  degvielas sūknīti,  augu aizsargu | 1 | trimmeris.jpg | 21.pirmsskolas izglītības iestāde, Jātnieku iela 66 |  |  |
|  | **Elektriskais zāles pļāvējs ar pagarinātāju** | * elektriskais zāles pļāvējs ar funkcijām: pļaušana, savākšana, pļaušana ar mulčēšanu; * ar savācēj tvertni ar uzpildes līmeņa rādītāju; * var regulēt pļaušanas augstumu; * pļaušanas platums ne mazāk par 46 cm; * pagarinātājs 50m   - spriegums – 240 V   * jauda ne mazāka, kā 1500 W | 1 | Benzīna zāles pļāvējs AL-KO Classic 4.66SP-A, pašgājējs, 46 cm - Ksenukai.lv | 24.pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja iela 9 |  |  |
|  | **elektriskās dzīvžoga šķēres Bosh AHS 45-16 vai analogs** | ;Jauda: 420 W.Griešanas garums: 450mm.Attālums starp asmeņiem: 16mm.Asmeņu kustību biežums tukšgaitā: 3400/min.Svars: līdz 2.6 kg. | 1 |  | 26.pirmsskolas izglītības iestāde, Šaurā iela 20 |  |  |
|  | **Zāles pļāvējs** | |  |  | | --- | --- | | Akumulatora sistēma | AK sistēma | | Akumulators | AK20  vai AK30 | | Lādētājs | AL101 | | Pļaušanas platums, cm | 33 | | Pļaušanas augstums, mm | 25-65 | | Zāles savācējgrozs, l | 30 | | Nominālā jauda, W | 36 | | Darba apgriezieni, apgr./min | 3.400 | | Skaņas spiediena līmenis, dB(A) | 87.9 | | Skaņas jaudas līmenis, dB(A) | 89 | | Svars, kg | 14 | | Garantētais trokšņa jaudas līmenis LWA, (dB[A]) | 89 | |  |  | |  |  | | Darbības diapazons ar akumulatoru AK 20 līdz, m² | 250 | | Darbības diapazons ar akumulatoru AK 30 līdz, m² | 300 | | 1 | rma 235 | 27.pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104A |  |  |
|  | **Benzīna zāles pļāvējs** | Manevrēt spējīgs ar benzīnu darbināms zāles pļāvējs ar 51 cm pļaušanas platumu vidēji lielām un lielām zālāju platībām. Centrālā pļaušanas augstuma regulēšana, nolaižams rokturis, kā arī 1 ātruma riteņu piedziņa ērtai strādāšanai. Iekļauts 55 litrus liels zāles savācējgrozs.  Pļaušanas platums – 51cm.  Cilindra tilpums – 150cm³.  Garantētais trokšna jaudas līmenis – 98dB.  Darba apgriezieni – 2800apgr./min.  Zālāja platībām – līdz 1800m².  Pļaušanas augstums – 25-75mm.  Nominālā jauda – 2.2kW/3.0ZS.  Zāles savācējrozs – 55L.  Svars – ne vairāk kā 28kg | 1 | RM_253_T.jpg | Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, Gaismas iela 9 |  |  |
|  | **Benzīna zāles trimmeris Husgvarna 543 RS vai analogs** | * Cilindra darba tilpums: **40.1 сm³** * Izejas jauda: **1.5 kW** * Svars: līdz **7.4 kg** * OEM Trimmera spole: **T35 M12** * Cilindra darba tilpums: 40.1 сm³ * Maksimālās apgriezienu skaits: 9000 apgr./min. * Tukšgaitas apgriezieni: 3000 apgr./min. * Degvielas tvertnes tilpums: 0.75 l * Reduktora leņķis: 30 ° * Caurules garums: 1483 mm * Caurules diametrs: 28.05 mm * OEM Zāles asmens: Multi 275-4 * OEM Uzkabe: Standarta dubultā uzkabe * Skaņas līmenis (LWA): 118 dB(A) * Cenā iekļauts: [Trimmera spole T35](https://www.husqvarna.com/lv/piederumi-un-detalas/trimmera-spoles/trimmera-spole-t35/578446401/) * Cenā iekļauts: [Zāles asmens, 4 zobu](https://www.husqvarna.com/lv/piederumi-un-detalas/zales-nazi/zales-asmens-4-zobu/578444701/) | 1 |  | Stropu pamatskola attīstības centrs, Abavas iela 1 |  |  |
|  | **Benzīna zāles pļāvējs Huskvarna LC 151 C vai analogs** | Dzinēja nosaukums: HS 166A vai analogs  Lietderīgā jauda: 2,7 kW  Apgriezieni minūtē: 2800 apgr./min  Motora dzesēšana: gaisa  Pļaušanas metodes: savākšana, sānu izvadīšana  Pļaušanas platums: 51 cm  Pļaušanas augstuma regulēšana: 7 pozīcijas  Pļaušanas augstuma regulēšana: centrālā  Pļaušanas augstums: 25-75 mm  Savācēja kastes tilpums: 65 litri  Roktura augstuma regulēšana: 2 pozīcijas  Riteņa gultnis, priekšējais/aizmugurējais  Riteņa izmērs priekšējais/aizmugurējais: 203 mm  Garenbāze: 66 cm  Svars: līdz 30,3 kg  Pļaušanas klāja materiāls: tērauda  Skaņas līmenis: 86 dB(A) | 1 |  | Stropu pamatskola attīstības centrs, Abavas iela 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Kopā:** |  |

Bottom of Form