**Apstiprinu**
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“ Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

 komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

\_\_\_\_\_\_\_\_personiskais paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2021.gada 13.jūlijā

# **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz divu līgumu piešķiršanas tiesībām**

**Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņa ar piegādi**

**ID Nr.DPPI KSP 2021/45N**

## **Uzaicinājuma pamatojums:** Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90009547852 |
| **Kontaktpersona**  | Snežana Afanasjeva |
| Tālruņa Nr. | 65476325, Mob.29297901 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476474 |
| **Faksa Nr.** | ----------- |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

**3.Iepirkuma priekšmets sadalīts 2(divi) daļās:**

 3.1.iepirkuma priekšmeta 1.daļa- „Videonovērošanas sistēmas 37.Mezgls;26.Mezgls;

 3.2.iepirkuma priekšmeta 2.daļa- „Videonovērošanas sistēmas 49.Mezgls”; 3.Mezgls.

 **4.Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz EUR 2180.00 bez PVN:

 4.1.iepirkuma priekšmeta 1.daļā – līdz EUR 1360,00 bez PVN;

 4.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā – līdz EUR 820,00 bez PVN.

5.Tehniskā specifikācija: 2.pielikums un tā pielikumi Nr.1.;2.

**6.Līguma izpildes termiņš:**

 **6.1. iepirkuma priekšmeta 1.daļā; 2.daļā-** 2(divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

**7. Piedāvājumu** var iesniegt uz katru (vienu, vairākām vai visām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi.

**8.** Ņemot vērā to, ka iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par katru daļu atsevišķi. Līgumi ir noslēdzami par katru daļu atsevišķi.

**9.Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

 9.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

 1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek

 piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā

 darbība vai pretendents tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu

 parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm

 pārsniedz 150 *euro*;

 3)nav iesniegti kādi no 10.punktā pieprasītiem dokumentiem.

**10. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:**

10.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.

10.2.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

10.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

 apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja

 piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta

 reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas

 Republikas Uznēmumu reģistra.

10.4. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai. Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās izmaksas.

10.5.**Apliecinājums**, ka Pretendents var nodrošināt Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja

 norādītajā laikā, kvalitātē un apjomā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

**11.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji** – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

**12.Pasūtītājs** 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).

**13.Piedāvājums iesniedzams līdz 2021.gada 19.jūlijam plkst.11.00** pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē **ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.DPPI KSP 2021/45N”** un Pretendenta nosaukums **vai elektroniski uz e-pastu** **arija.pupina@daugavpils.lv** **elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma** **prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts.**

**15**.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija un pielikumi Nr.1;2.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

**Pielikums nr.1**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

 **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

 **Saules iela 5A, Daugavpils**

**Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņa ar piegādi**

**ID Nr.DPPI KSP 2021/45N**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā;

2.apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**2.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Tehniskā specifikācija**

**Par Daugavpils pilsētas esošas videonovērošanas sistēmas**

**aprīkojuma nomaiņu ar piegādi**

1. **Uzdevums**

Nodrošināt Daugavpils pilsētas esošas videonovērošanas sistēmas

 aprīkojuma nomaiņu ar piegādi

1. **Darbu apjomi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | Darbu nosaukums | **Mērv.** | **Daudz.** | **Piezīmes** |
| **1.daļa** |
|  | **Mezgls Nr.37; Sakņu / Mihoelsa ielu krustojums, Mihoelsa 68;** |
| 1 | PTZ videokamera dh-sdsa432xa-hnr(tehniskas prasības pielikums Nr.1) | Gab. | 1 |  |
|  | **Mezgls Nr.26; „Aveņu iela 25”** |
| 2 | PTZ videokamera dh-sdsa432xa-hnr (tehniskas prasības pielikums Nr.1) | Gab. | 1 |  |
| **2.daļa** |
|  | **Mezgls Nr.49; „Mihaila vārti izeja”, Mihaila iela 1;** |
| 1 | PTZ videokamera dh-sd5A225xA-hnr(tehniskas prasības pielikums Nr.2) | Gab. | 1 |  |
|  | **Mezgls Nr.3; „Dubrovina parks”, Parādes iela** |
| 2 | PTZ videokamera dh-sd5A225xA-hnr(tehniskas prasības pielikums Nr.2) | Gab. | 1 |  |

1. **Prasības piedāvājuma sagatavošanā ir sekojošas:**

3.1 Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

3.2.Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

 **Precēm un materiāliem**, kas tiks piedāvāti jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī

 tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

**4. Darbu izpildes termiņš:**

1. Daļa: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

2. Daļa: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

1. **Garantijas termiņš:**

1. Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2. Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere S. Afanasjeva

Pielikums Nr.1

***Tehniskā specifikācija*** dh-sdsa432xa-hnr

|  |
| --- |
| **KAMERA** |
| Attēla sensors: | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
| Maksimala izšķirtspēja | 2560 (H)x 1440 (V) |
| Sensora izšķirtspēja | 4 MP |
| RAM/ ROM | 4 GB/1GB |
| Slēdža ātrums, diafragmas slēdža laiks |  1/1 s–1/30000 s |
| Skenēšanas sistēma | Progresīv |
| Minimālais apgaismojums | Color: 0.005 Lux@F1.35 B/W: 0.0005 Lux@F1.35 0 Lux (IR on) |
| Apgaismojuma attālums  | 150 m |
| **Objektīvs** |
| Objektīvs | 4.9 mm:-156 mmH: 61.6°-2.r; V: 35.1°-1.3°; D: 68.2°-2.5° |
| Maksim. Aperture | F1.35–F4.4 |
| Optiskā tālummaiņa | 32x |
| Fokusa kontrole | Auto/Semi-Auto/Manual |
| Tuvs fokusa attālums | 1m-1.5m |
| Iris kontrole | Auto/Manual/Fixed |
| DORI attālums | Derect Observe Recognize Identifv3120 m 1232 m 624 m 312 m |
| **PTZ** |
| Panorāmas/Slīpuma diapozons  | Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -15° līdz 90°, ar automātisku pārmetienu 180° |
| Manuālās vadības ātrums | Panorāma: 0.1°/ s – 3 0 0 °/s; Slīpums: 0.1°/s –20 0°/s |
| Priekšiestatījuma ātrums | Panorāma: 400 °/ s Slīpums: 300 °/ s |
| Priekšiestatījumi | 300 |
| Tūrēs | 8 |
| Vadīklas modeļi | 5 |
| Skanēšanas modeļi | 5 |
| Automatīska kustības aktivācija caur laikiem | Priekšiestatījumiiem/Tūrēm/ Vadīklas modeļiem/ Skanēšanas modeļiem |
| Protokolu atbalsts  | DH-SDPelco-P/D (auto recognition) |
| **Intelektuālas funkcijas**  |
| Notikuma triggeris, IVS | Kustības noteikšana, video sagrozīšana, ainas maiņa, tīkla atvienošana, IP adreses konflikts, nelegāla piekļuve un anomālija krātuvē. |
| Perimetra aizsardzība | Tripvvire un ielaušanās. Atbalsta trauksmes iedarbināšanu pēc mērķa tipiem (cilvēkiem un transportlīdzekļiem). Atbalstiet dzīvnieku radīto viltus trauksmju, čaukstošu lapu, spilgtu gaismu utt. |
| **Attēls; Videoattēla iestatījumi** |
| Video Kodēšana(Videoplūsmas):  | H.265;H.264H; H.264B;H.265+/H.264+/MJPEG  |
| Straumēšanas iespējas |  3 plūsmas |
| Maksimala izšķirtspēja | 4Mb 2560×1440 |
| Izšķirtspēja | 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 1080P (1920 x 1080); 720P (1280 x 720); Dl (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
| Kadru ātrums (Frame Rate) | Galvenā plūsma (Main stream): 4M/3M/1080P/1.3M/720P (1–25/30 fps) Papildplūsma1 (Sub stream 1): D1/CIF (1–25/30 fps) Papildplūsma2 (Sub stream 2): 720P (1–25/30 fps) |
| Attēlu uzlabošanas funkcijas | BLC (BLC - atpakaļgaismas kompensācijas Iespēja) 3D DNR (3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija);HLC;WDR; White Balans |
| Dienas / nakts režīms | Krāsainais/Auto(ICR)/Melnā/Baltā |
| Attēlu iestatījumi | Iesātinājums, spilgtums, kontrasts, asums, AGC, baltas krāsas balanss, ko var regulēt ar klienta programmatūru vai tīmekļa pārlūkprogrammu |
| ROI (Region of Interest) ROI – izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana;Kustības noteikšana | Atbalsta  |
| Attēla stabilizācija | Elektroniski |
| Digitālā tālummaiņa | 16x |
| Privātuma maskēšana | Līdz 24 apgabaliem un līdz pat 8 apgabaliem tajā pašā skatā |
| **Audio** |
| Kodēšana | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| **Tīkls** |
| Ethernet | 1 RJ45 10M/100M |
| Protokolu atbalsts: | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
| Savietojamība | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
| Uzglabāšana | FTP; NAS; Micro SD Card (atbalsts max. 256 G);  |
| Lietotāji | 20 |
| Pārvaldības programmatūra | Smart PSS, DSS, DMSS; IVSS; Easy4ip |
| Web pārlūks | IE7 un jaun. vers, Chrome, Firefox, Safari |
| **Vispārīgi** |
| Darba temperatūra, mitrums | -40 °C to +70 °C mitrums 95%  |
| Barošanas atbalsts | AC 24V/3A ± 25% (standard) PoE+ (802.3at) |
| Patērējāma jauda | Basic: 12W Max: 20W |
| Aizsardzības klase | IP67 ; IK 10 |
| Izmēri | Φ190 mm × 332 mm (Φ7.48" × 13.07") |
| Neto svars/ | 4.7 kg |

Pielikums Nr.2

***Tehniskā specifikācija*** dh-sd5A225XA-hnr

|  |
| --- |
| **KAMERA** |
| Attēla sensors: | 1/2.8" CMOS |
| Maksimala izšķirtspēja | 1920 (H)x 1080 (V) |
| Sensora izšķirtspēja | 2 MP |
| RAM/ ROM | 4 GB/1GB |
| Slēdža ātrums, diafragmas slēdža laiks |  1/1 s–1/30000 s |
| Skenēšanas sistēma | Progresīv |
| Minimālais apgaismojums | Color: 0.005 Lux@F1.6 B/W: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux (IR on) |
| Apgaismojuma iesl./izsl. kontrole | Zoom Prio/Manual/Smart/IR/OFF |
| Apgaismojuma attālums  | 150 m |
| **Objektīvs** |
| Objektīvs | 5.4 mm:-135 mmH: 58.7°-3.1°; V: 33.2°-1.7°; D: 67.3°-3.9° |
| Maksim. Aperture | F1.6–F3.5 |
| Optiskā tālummaiņa | 25x |
| Fokusa kontrole | Auto/Semi-Auto/Manual |
| Tuvs fokusa attālums | 1m-1.5m |
| Iris kontrole | Auto/Manual |
| DORI attālums | Derect Observe Recognize Identifv1655 m 657 m 331 m 166 m  |
| **PTZ** |
| Panorāmas/Slīpuma diapozons  | Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -15° līdz 90° |
| Manuālās vadības ātrums | Panorāma: 0.1°/ s – 3 0 0 °/s; Slīpums: 0.1°/s –20 0°/s |
| Priekšiestatījuma ātrums | Panorāma: 400 °/ s Slīpums: 300 °/ s |
| Priekšiestatījumi | 300 |
| Tūrēs | 8 |
| Vadīklas modeļi | 5 |
| Skanēšanas modeļi | 5 |
| Automatīska kustības aktivācija caur laikiem | Priekšiestatījumiiem/Tūrēm/ Vadīklas modeļiem/ Skanēšanas modeļiem |
| Protokolu atbalsts  | DH-SDPelco-P/D (auto recognition) |
| **Intelektuālas funkcijas**  |
| Notikuma triggeris, IVS | Kustības noteikšana, video sagrozīšana, ainas maiņa, tīkla atvienošana, IP adreses konflikts, nelegāla piekļuve un anomālija krātuvē. |
| Perimetra aizsardzība | Tripvvire un ielaušanās. Atbalsta trauksmes iedarbināšanu pēc mērķa tipiem (cilvēkiem un transportlīdzekļiem). Atbalstiet dzīvnieku radīto viltus trauksmju, čaukstošu lapu, spilgtu gaismu utt. |
| **Attēls; Videoattēla iestatījumi** |
| Video Kodēšana(Videoplūsmas):  | H.265;H.264; H.265+/H.264+/MJPEG (Sub Stream) |
| Straumēšanas iespējas |  3 plūsmas |
| Maksimala izšķirtspēja | 4Mb 2560×1440 |
| Izšķirtspēja | 1080P (1920 x 1080); 1.3 M(1280x960); 720P (1280 x 720); Dl (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
| Kadru ātrums (Frame Rate) | Galvenā plūsma (Main stream): 1080P/1.3M/720P (1–50/60 fps) Papildplūsma1 (Sub stream 1): D1/CIF (1–25/30 fps) Papildplūsma2 (Sub stream 2): 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1–25/30 fps) |
| Attēlu uzlabošanas funkcijas | BLC (BLC - atpakaļgaismas kompensācijas Iespēja) 3D DNR (3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija);HLC;WDR; White Balans |
| Dienas / nakts režīms | Krāsainais/Auto(ICR)/Melnā/Baltā |
| Attēlu iestatījumi | Iesātinājums, spilgtums, kontrasts, asums, AGC, baltas krāsas balanss, ko var regulēt ar klienta programmatūru vai tīmekļa pārlūkprogrammu |
| ROI (Region of Interest) ROI – izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana;Kustības noteikšana | Atbalsta  |
| Attēla stabilizācija | Elektroniski |
| Digitālā tālummaiņa | 16x |
| Privātuma maskēšana | Līdz 24 apgabaliem un līdz pat 8 apgabaliem tajā pašā skatā |
| **Audio** |
| Kodēšana | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| **Tīkls** |
| Ethernet | 1 RJ45 Port10/100Base-T |
| Protokolu atbalsts: | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
| Savietojamība | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
| Uzglabāšana | FTP; NAS; Micro SD Card (atbalsts max. 256 G);  |
| Lietotāji | 20 |
| Pārvaldības programmatūra | Smart PSS, DSS, Smart Player/EASY4IP |
| Web pārlūks | IE7 un jaun. vers, Chrome, Firefox, Safari |
| **Vispārīgi** |
| Darba temperatūra, mitrums | -40 °C to +70 °C mitrums 95%  |
| Barošanas atbalsts | AC 24V/3A ± 25% (standard) PoE+ |
| Patērējāma jauda | Basic: 8W Max: 20W |
| Aizsardzības klase | IP67 ; IK 10; |
| Izmēri | Φ190 mm × 332 mm (Φ7.48" × 13.07") |
| Neto svars/ | 4.7 kg |

**Pielikums nr.3**

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņu ar piegādi saskaņā ar 2021.gada 13.jūlija Uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
|   1.iepirkuma priekšmeta 1.daļā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; 2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Uzaicinājuma „ Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņa ar piegādi „ ID Nr.DPPI KSP 2021/45N nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  |  (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |