**SASKAŅots**
Mākslu izglītības kompetences centrs

“Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA”

direktore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I.Kokina

Daugavpilī, 2023.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„Iekārtu un aprīkojuma iegāde**

**Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas vajadzībām”**

**Nr. DDMV 2023/03-1**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Mākslu izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA” |
| **Adrese** | Saules iela 8, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90000064918 |
| **Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos** | Direktore Inguna Kokina, mob.26428390e-pasts: inguna.kokina@gmail.com  |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Galdnieks darbnīcas vadītājs Gunvaldis Smirnovs, mob. 28339711, e-pasts: saule.sskola@saules.lv  |

**2. Iepirkuma priekšmets:** Iekārtu un aprīkojuma iegāde Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas vajadzībām iepirkums

**3. Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 10 000 bez PVN

**4. Līguma izpildes termiņš:** līdz 2023.gada 10.aprīlim

**5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā**

5.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1);

**6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā**

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

**7.Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām;

**8.**Piedāvājums iesniedzams**: līdz 2023.gada 27.martam, plkst.16:00**

**9.**Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Saules iela 8, Daugavpils (3.stāvā 303.kab.)

9.2.elektroniski (e-pasts: saules.skola@saules.lv ) Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

**10.Paziņojums par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.

 **1.pielikums**

**„Iekārtu un aprīkojuma iegāde**

**Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas vajadzībām”**

Nr. DDMV 2023/03-1

**Tehniskā specifikācija**

**Veicamā darba uzdevumi:** „Iekārtu un aprīkojuma iegāde Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas vajadzībām” iepirkums;

**Pasūtījuma izpildīšana**: līdz 2023.gada 10.aprīlim

**Piegāde:** bezmaksas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums/apraksts | Mērv. |
|  | Tālvadības pults , piemērota visiem nosūcējiem ar Bluetooth® | 1 gab. |
|  | Ciklons, apstiprināts L un M klases putekļu sūkšanai, saderīgs ar SYS-Dock sistēmu. | 1 gab. |
|  | SELFCLEAN filtra maiss, ietilpība 15L 5gab. Vienkārša un droša atbrīvošanās no L un M klases putekļiem, FSC™ sertificēts | 1 gab. |
|  | Novirzītājs, novērš sūkšanas šļūtenes un kabeļa aizķeršanos aiz vadotnes gala. | 1 gab. |
|  | Leņķa atdure , Monolīts, CNC frēzēts alumīnija balsts precīziem un vienādiem 90° griezumiem, Robojums priekšpusē un aizmugurē ļauj nostiprināt spīle | 1 gab. |
|  | Zāģripa WOOD UNIVERSAL HW 168x1,8x20 W28, Zāģripa ar W veida zobiem ātram zāģēšanas progresam | 1 gab. |
|  | Spīles 120mm, 2 gab. iepakojuma | 1 gab. |
|  | Gropes frēze HW 45°, Ilgs kalpošanas laiks, pateicoties cietmetāla asmeņiem | 1 gab |
|  | Noapaļošanas frēze HW R6 | 1 gab |
|  | Atdure vadlineālam, Plastmasas uzgalis novērš gremdzāģa pacelšanos pēc tā iegremdēšanas materiālā, kalpo kā priekšējā un aizmugurējā apstāšanās pozīcija uz vadlineāla  | 2 gab |
|  | Adapteris vadlineālam, Kombinācija ar vadotnes sliedi galvenokārt ir piemērota gropju, savienojuma līstu vai izfrēzējamu iefrēzēšanai virsmā. | 1 gab |
|  | SELFCLEAN filtra maiss, Iepakojuma saturs: 5,00 Gabals, ietilpība 26L, No 3 slāņu neausta poliestera materiāla, L un M klases putekļu savākšanai, FSC™ sertificēts. | 1 gab |
|  | Zāģripa LAMINATE/HPL HW 216x2,3x30 WZ/FA60, lamināta un ar melamīna sveķu saistvielu saistītu materiālu apstrāde | 1 gab. |
|  | Velkamais šķērszāģis 60mm ar statīvu/transporta ratiņu funkciju, Enerģijas patēriņš 1200 W, Abpusēji līdz 47°/46° slīpuma leņķim un abpusēji līdz 60° slīpinājuma leņķim. Gaismas diodes prožektors projicē zāģa asmens ēnu uz materiāla, izceļot precīzas griešanas līnijas. | 1 gab. |
|  | Putekļu sūcējs, SYS stiprinājuma panelis ar T-LOC Systainer savienošanai, Bluetooth® funkcija: putekļsūcēja attālai ieslēgšanai, kad izmanto akumulatora instrumentus | 1 gab. |
|  | Putekļu sūcējs 26, ar 26 L Optimāls tvertnes tilpuma izmantojums – bruto tilpums atbilst neto tilpumam, SYS stiprinājuma panelis ar funkciju T-LOC. **,** Bluetooth® funkcija  | 1 gab. |
|  | Slīpdisks D150/48 P60, 50gab. Pateicoties MULTI – JETSTREAM 2 sistēmai un nosūkšanas sistēmai ar 49 caurumiem, darbu var veikt ar īpaši zemu putekļu līmeni. Tas aizsargā apstrādājamo virsmu un jūsu veselību. | 1 gab. |
|  | Slīpdisks D150/48 P80, 50gab. Pateicoties MULTI – JETSTREAM 2 sistēmai un nosūkšanas sistēmai ar 49 caurumiem, darbu var veikt ar īpaši zemu putekļu līmeni. Tas aizsargā apstrādājamo virsmu un jūsu veselību | 1 gab. |
|  | Slīpdisks D150/48 P120, 100gab. Pateicoties MULTI – JETSTREAM 2 sistēmai un nosūkšanas sistēmai ar 49 caurumiem, darbu var veikt ar īpaši zemu putekļu līmeni. Tas aizsargā apstrādājamo virsmu un jūsu veselību | 1 gab. |
|  | Slīpdisks D150/48 P180, 100gab. Pateicoties MULTI – JETSTREAM 2 sistēmai un nosūkšanas sistēmai ar 49 caurumiem, darbu var veikt ar īpaši zemu putekļu līmeni. Tas aizsargā apstrādājamo virsmu un jūsu veselību | 1 gab. |
|  | Akumulatora urbjmašīna, 10,8 voltu. Svars 0.9kg. Integrēts gaismas diožu apgaismojums un akumulatora uzlādes indikators, maks. griezes moments kokā/tēraudā 10/16 Nm, Leņķa piederums ir ideāli piemērots darbam stūros un paslēptu skrūvju aizsniegšanai šaurās vietās. | 1 gab. |
|  | Malu frēze R3, 450 W, Apgriezienu skaits brīvgaitā 28 000 min, Izstrādājuma svars1,80 kg, frēzēšanas dziļuma regulēšana ar precizitāti līdz 1/10 mm | 1 gab. |
|  | Bezsuku ekscentra slīpmašīna D150. 400W enerģijas patēriņs, Orbitālo kustību diametrs 5,00 mm, 1,2 kg svars, 116mm augstums | 1 gab. |
|  | Plakano tapu frēze ar svārsta tipa griešanas principu, Frēzēšana slīpi 0 - 90°, iegriezumfrēzes D: 8, 10, 12, 14 mm | 1 gab. |
|  | Virsfrēze, Komfortabla frēzes nomaiņa ar fiksatoru un tarkšķatslēgas darbības principu, Ātrdarbīga bremze un MMC elektronika, svars 4.7kg, Frēzes gājiens 70,00 mm | 1 gab. |
|  | Dižskābarža tapas DS/XL D8/D10 komplekts. Piegādes komplektācija : 50x dižskābarža tapas D 8 x 50 mm, 36x dižskābarža tapas D 8 x 80 mm, 36x dižskābarža tapas D 8 x 100 mm, 80x dižskābarža tapas D 10 x 50 mm ,52x dižskābarža tapas D 10 x 80 mm , 52x dižskābarža tapas D 10 x 100 mm, frēze D 8-NL 50 HW, frēze D 10-NL 70 HW, Systainer SYS3 M 187 | 1 gab. |
|  | Dižskābarža tapas DS/XL D12/D14 128 Komplekts. Piegādes komplektācija : 40x dižskābarža tapas D 12 x 100 mm, 40x dižskābarža tapas D 12 x 140 mm, 16x dižskābarža tapas D 14 x 100 mm, 32x dižskābarža tapas D 14 x 140 mm, frēze D 14-NL 70 HW, Systainer SYS3 M 187 | 1 gab. |
|  | Grīdas tīrīšanas komplekts. Piegādes komplektācija: liekta rokas caurule D 36, grīdas tīrīšanas uzgalis D 36, pagarinājuma caurule, nerūsējošā tērauda, trīsdaļīga D 36 , šaurais uzgalis D36, antistatiska putekļu sūcēja caurule, gluda, D 36 x 3,5 m, Systainer SYS3 M 437  | 1 gab. |
|  | Ripzāģis, bezsuku motors, regulējamu slīpās saduras leņķi no -1° līdz 47°, Zāģēšanas dziļums 0 - 62 mm, KickbackStop funkcija, var lietot kopā ar pārbaudītajiem vadlineāliem un ar šķērszāģēšanas vadlineāliem. | 1 gab. |
|  | Zāģa vadlineāls šķērszāģēšanai, Pretplaisāšanas aizsargs zāģēšanai bez izrāvumiem, materiālu zāģēšana līdz 670 mm platumam, Atvilkšanas funkcija zāģi pēc zāģēšanas pārvieto izejas pozīcijā | 1 gab. |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Galdnieks darbnīcas vadītājs G. Smirnovs

**2.pielikums**

**„Iekārtu un aprīkojuma iegāde**

**Koka izstrādājumu dizaina izglītības programmas vajadzībām”**

Nr. DDMV 2023/03-1

2023.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Piedāvājam iegādāties aprīkojumu, inventāru par šādu cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Mākslu izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA”, reģ.nr.90000064918Saules iela 8, Daugavpils, LV-5401 |
| Pretendents,Reģ.Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums/apraksts | Mērv. | Cena bez PVN | Summa bez PVN |
|  | Tālvadības pults , piemērota visiem nosūcējiem ar Bluetooth® | 1 gab. |  |  |
|  | Ciklons, apstiprināts L un M klases putekļu sūkšanai, saderīgs ar SYS-Dock sistēmu. | 1 gab. |  |  |
|  | SELFCLEAN filtra maiss, ietilpība 15L 5gab. Vienkārša un droša atbrīvošanās no L un M klases putekļiem, FSC™ sertificēts | 1 gab. |  |  |
|  | Novirzītājs, novērš sūkšanas šļūtenes un kabeļa aizķeršanos aiz vadotnes gala. | 1 gab. |  |  |
|  | Leņķa atdure , Monolīts, CNC frēzēts alumīnija balsts precīziem un vienādiem 90° griezumiem, Robojums priekšpusē un aizmugurē ļauj nostiprināt spīle | 1 gab. |  |  |
|  | Zāģripa WOOD UNIVERSAL HW 168x1,8x20 W28, Zāģripa ar W veida zobiem ātram zāģēšanas progresam | 1 gab. |  |  |
|  | Spīles 120mm, 2 gab. iepakojuma | 1 gab. |  |  |
|  | Gropes frēze HW 45°, Ilgs kalpošanas laiks, pateicoties cietmetāla asmeņiem | 1 gab |  |  |
|  | Noapaļošanas frēze HW R6 | 1 gab |  |  |
|  | Atdure vadlineālam, Plastmasas uzgalis novērš gremdzāģa pacelšanos pēc tā iegremdēšanas materiālā, kalpo kā priekšējā un aizmugurējā apstāšanās pozīcija uz vadlineāla  | 2 gab |  |  |
|  | Adapteris vadlineālam, Kombinācija ar vadotnes sliedi galvenokārt ir piemērota gropju, savienojuma līstu vai izfrēzējamu iefrēzēšanai virsmā. | 1 gab |  |  |
|  | SELFCLEAN filtra maiss, Iepakojuma saturs: 5,00 Gabals, ietilpība 26L, No 3 slāņu neausta poliestera materiāla, L un M klases putekļu savākšanai, FSC™ sertificēts. | 1 gab |  |  |
|  | Zāģripa LAMINATE/HPL HW 216x2,3x30 WZ/FA60, lamināta un ar melamīna sveķu saistvielu saistītu materiālu apstrāde | 1 gab. |  |  |
|  | Velkamais šķērszāģis 60mm ar statīvu/transporta ratiņu funkciju, Enerģijas patēriņš 1200 W, Abpusēji līdz 47°/46° slīpuma leņķim un abpusēji līdz 60° slīpinājuma leņķim. Gaismas diodes prožektors projicē zāģa asmens ēnu uz materiāla, izceļot precīzas griešanas līnijas. | 1 gab. |  |  |
|  | Putekļu sūcējs, SYS stiprinājuma panelis ar T-LOC Systainer savienošanai, Bluetooth® funkcija: putekļsūcēja attālai ieslēgšanai, kad izmanto akumulatora instrumentus | 1 gab. |  |  |
|  | Putekļu sūcējs 26, ar 26 L Optimāls tvertnes tilpuma izmantojums – bruto tilpums atbilst neto tilpumam, SYS stiprinājuma panelis ar funkciju T-LOC. **,** Bluetooth® funkcija  | 1 gab. |  |  |
|  | Slīpdisks D150/48 P60, 50gab. Pateicoties MULTI – JETSTREAM 2 sistēmai un nosūkšanas sistēmai ar 49 caurumiem, darbu var veikt ar īpaši zemu putekļu līmeni. Tas aizsargā apstrādājamo virsmu un jūsu veselību. | 1 gab. |  |  |
|  | Slīpdisks D150/48 P80, 50gab. Pateicoties MULTI – JETSTREAM 2 sistēmai un nosūkšanas sistēmai ar 49 caurumiem, darbu var veikt ar īpaši zemu putekļu līmeni. Tas aizsargā apstrādājamo virsmu un jūsu veselību | 1 gab. |  |  |
|  | Slīpdisks D150/48 P120, 100gab. Pateicoties MULTI – JETSTREAM 2 sistēmai un nosūkšanas sistēmai ar 49 caurumiem, darbu var veikt ar īpaši zemu putekļu līmeni. Tas aizsargā apstrādājamo virsmu un jūsu veselību | 1 gab. |  |  |
|  | Slīpdisks D150/48 P180, 100gab. Pateicoties MULTI – JETSTREAM 2 sistēmai un nosūkšanas sistēmai ar 49 caurumiem, darbu var veikt ar īpaši zemu putekļu līmeni. Tas aizsargā apstrādājamo virsmu un jūsu veselību | 1 gab. |  |  |
|  | Akumulatora urbjmašīna, 10,8 voltu. Svars 0.9kg. Integrēts gaismas diožu apgaismojums un akumulatora uzlādes indikators, maks. griezes moments kokā/tēraudā 10/16 Nm, Leņķa piederums ir ideāli piemērots darbam stūros un paslēptu skrūvju aizsniegšanai šaurās vietās. | 1 gab. |  |  |
|  | Malu frēze R3, 450 W, Apgriezienu skaits brīvgaitā 28 000 min, Izstrādājuma svars1,80 kg, frēzēšanas dziļuma regulēšana ar precizitāti līdz 1/10 mm | 1 gab. |  |  |
|  | Bezsuku ekscentra slīpmašīna D150. 400W enerģijas patēriņs, Orbitālo kustību diametrs 5,00 mm, 1,2 kg svars, 116mm augstums | 1 gab. |  |  |
|  | Plakano tapu frēze ar svārsta tipa griešanas principu, Frēzēšana slīpi 0 - 90°, iegriezumfrēzes D: 8, 10, 12, 14 mm | 1 gab. |  |  |
|  | Virsfrēze, Komfortabla frēzes nomaiņa ar fiksatoru un tarkšķatslēgas darbības principu, Ātrdarbīga bremze un MMC elektronika, svars 4.7kg, Frēzes gājiens 70,00 mm | 1 gab. |  |  |
|  | Dižskābarža tapas DS/XL D8/D10 komplekts. Piegādes komplektācija : 50x dižskābarža tapas D 8 x 50 mm, 36x dižskābarža tapas D 8 x 80 mm, 36x dižskābarža tapas D 8 x 100 mm, 80x dižskābarža tapas D 10 x 50 mm ,52x dižskābarža tapas D 10 x 80 mm , 52x dižskābarža tapas D 10 x 100 mm, frēze D 8-NL 50 HW, frēze D 10-NL 70 HW, Systainer SYS3 M 187 | 1 gab. |  |  |
|  | Dižskābarža tapas DS/XL D12/D14 128 Komplekts. Piegādes komplektācija : 40x dižskābarža tapas D 12 x 100 mm, 40x dižskābarža tapas D 12 x 140 mm, 16x dižskābarža tapas D 14 x 100 mm, 32x dižskābarža tapas D 14 x 140 mm, frēze D 14-NL 70 HW, Systainer SYS3 M 187 | 1 gab. |  |  |
|  | Grīdas tīrīšanas komplekts. Piegādes komplektācija: liekta rokas caurule D 36, grīdas tīrīšanas uzgalis D 36, pagarinājuma caurule, nerūsējošā tērauda, trīsdaļīga D 36 , šaurais uzgalis D36, antistatiska putekļu sūcēja caurule, gluda, D 36 x 3,5 m, Systainer SYS3 M 437  | 1 gab. |  |  |
|  | Ripzāģis, bezsuku motors, regulējamu slīpās saduras leņķi no -1° līdz 47°, Zāģēšanas dziļums 0 - 62 mm, KickbackStop funkcija, var lietot kopā ar pārbaudītajiem vadlineāliem un ar šķērszāģēšanas vadlineāliem. | 1 gab. |  |  |
|  | Zāģa vadlineāls šķērszāģēšanai, Pretplaisāšanas aizsargs zāģēšanai bez izrāvumiem, materiālu zāģēšana līdz 670 mm platumam, Atvilkšanas funkcija zāģi pēc zāģēšanas pārvieto izejas pozīcijā | 1 gab. |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

* Līguma izpildes termiņš līdz **2023 gada 10.aprīlim**
* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
* Pasūtītās preces piegādāsim uz sava rēķina.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |