**APSTIPRINU**

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra

vadītājs M.Čačka

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Daugavpilī, 2023. gada 21. jūnijā

# Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde

„Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

# **“LED starmešu piegāde”**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs |
| Adrese | Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr. | **90009938567** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” saimniecības departamenta vadītājs Jurijs Černovs, mob. 27888702,  e-pasts [jurijs.cernovs@daugavpils.lv](mailto:jurijs.cernovs@daugavpils.lv) |
| Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos | Jurists Vladimirs Gargazevičs, tālr.65430274,  e-pasts [vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv](mailto:vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv) |

1. **Iepirkuma identifikācijas Nr.DMRMC 2023/05N**
2. **Iepirkuma priekšmets:** LED starmešu piegāde (1. pielikums);
3. **Līguma izpildes termiņš: līdz** 2023. gada 1. septembrim
4. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā**

5.1.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

5.2.Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā**

Pretendenta sastādīts **finanšu/tehniskais piedāvājums** (2. pielikums).

1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu par vienu vienību, kas pilnībā atbilst prasībām.
2. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils Marka Rotko mākslas centra tīmekļa vietnē [www.rothkocenter.com](http://www.rothkocenter.com), sadaļā “Aktualitātes/Iepirkumi”.
3. Piedāvājums iesniedzams: **līdz 2023. gada 30. jūnija plkst.10.00.**
4. Piedāvājumu var iesniegt:

elektroniski (e-pasts: vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv).

1.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**Priekšmets:** LED starmešu piegāde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Preces nosaukums** | **Preces raksturojums** |
| **1.** | Sliedē montējams starmetis BEACON LED MUSE II  97CRI 3000K L3 ON-BOARD DIM BLACK  **36 gabali** | * Melns RAL 9005 starmetis ar integrētu LED, * regulējams staru kūļa leņķis no 8° līdz 55°; * spiedienliets alumīnija korpuss; * pasīvās dzesēšanas radiators; * optika: asfēriskā stikla lēca; * krāsu temperatūra: 3000K (silti balta), * kopējā sistēmas jauda: 21W, * lietderīga gaismas plūsma: 1081lm, * gaismekļa efektivitāte: 52lm/W, * SDCM3; * darba spriegums: 220- 240V / 50-60Hz; * aptumšojams, izmantojot iebūvēto potenciometru; * jaudas koeficients: 0,9; * 3-fāžu sliežu adapteris Global; * iekļūšanas aizsardzības vērtējums: IP20; * horizontālā rotācija: 355°, vertikālais slīpums: 90°, * Gaismas stara platuma regulēšanas princips – ar optiskās daļas rotāciju; * Regulēšanas diapazona skala un pozīcijas atzīme ir uzdrukātas uz gaismekļa korpusa un ir labi saskatāmas; * Iegūtais gaismas punkts visā regulējumu diapazonā neveido kropļojumus vai aptumšošanu gaismas punkta centrā; * Dimēšanas robežās no 1-100%; * Krāsu atveides indekss Ra ne mazāks kā 97. Krāsas R9 atveides indekss – ne mazāks kā 90; * Iespēja izmantot oriģinālos, ražotāja piedāvātos piestiprināmos piederumus: izstiepšanas lēca, gaismas punkta kontūrus mīkstinoša lēca, šūnveida pretapžilbināšanas filtrs, pretapžilbināšanas žalūzijas, pretapžilbināšanas gredzens; * izmēri: Ø80x135x176mm, svars: 0,95kg; * Kalpošanas laiks L80B20: 100`000st.; * garantija: 5 gadi; * jāiesniedz gaismekļa paraugs, lai novērtētu regulēšanas iespējas, kā arī parametru atbilstību ( jāpārbauda krāsu atveides indeksa atbilstība, īpaši R9 un gaismas stara punktu, ja lukturis atšķiras no konkursā aprakstītā |
| **2.** | Sliedē montējams starmetis BEACON LED MUSE II  97CRI 4000K L3 ON-BOARD DIM BLACK  **9 gabali** | * Melns RAL 9005 starmetis ar integrētu LED, * regulējams staru kūļa leņķis no 8° līdz 55°; * spiedienliets alumīnija korpuss; * pasīvās dzesēšanas radiators; * optika: asfēriskā stikla lēca; * krāsu temperatūra: 4000K (neitrāli balta), * kopējā sistēmas jauda: 21W, * lietderīga gaismas plūsma: 1150lm, * gaismekļa efektivitāte: 55lm/W, * krāsu atveide: Ra 97; SDCM3; * darba spriegums: 220- 240V / 50-60Hz; * aptumšojams, izmantojot iebūvēto potenciometru; * jaudas koeficients: 0,9; * 3-fāžu sliežu adapteris Global; * iekļūšanas aizsardzības vērtējums: IP20; * horizontālā rotācija: 355°, vertikālais slīpums: 90°; * Gaismas stara platuma regulēšanas princips – ar optiskās daļas rotāciju; * Regulēšanas diapazona skala un pozīcijas atzīme ir uzdrukātas uz gaismekļa korpusa un ir labi saskatāmas; * Iegūtais gaismas punkts visā regulējumu diapazonā neveido kropļojumus vai aptumšošanu gaismas punkta centrā; * Dimēšanas robežās no 1-100%; * Krāsu atveides indekss Ra ne mazāks kā 97. Krāsas R9 atveides indekss – ne mazāks kā 90; * Iespēja izmantot oriģinālos, ražotāja piedāvātos piestiprināmos piederumus: izstiepšanas lēca, gaismas punkta kontūrus mīkstinoša lēca, šūnveida pretapžilbināšanas filtrs, pretapžilbināšanas žalūzijas, pretapžilbināšanas gredzens; * izmēri: Ø80x135x176mm, svars: 0,95kg; * Kalpošanas laiks L80B20: 100`000st.; * garantija: 5 gadi; * jāiesniedz gaismekļa paraugs, lai novērtētu regulēšanas iespējas, kā arī parametru atbilstību ( jāpārbauda krāsu atveides indeksa atbilstība, īpaši R9 un gaismas stara punktu, ja lukturis atšķiras no konkursā aprakstītā |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

“Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” saimniecības departamenta vadītājs Jurijs Černovs

2.pielikums

**FINANŠU / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Daugavpils Marka Rotko mākslas centram**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nosaukums)* piedāvā nodrošināt cenu aptaujas “LED prožektoru piegāde” priekšmeta izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai par šādu summu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Preces nosaukums** | **Preces raksturojums** | **Cena par vienu vienību** |
| **1.** | Sliedē montējams starmetis BEACON LED MUSE II  97CRI 3000K L3 ON-BOARD DIM BLACK | * Melns RAL 9005 starmetis ar integrētu LED, * regulējams staru kūļa leņķis no 8° līdz 55°; * spiedienliets alumīnija korpuss; * pasīvās dzesēšanas radiators; * optika: asfēriskā stikla lēca; * krāsu temperatūra: 3000K (silti balta), * kopējā sistēmas jauda: 21W, * lietderīga gaismas plūsma: 1081lm, * gaismekļa efektivitāte: 52lm/W, * SDCM3; * darba spriegums: 220- 240V / 50-60Hz; * aptumšojams, izmantojot iebūvēto potenciometru; * jaudas koeficients: 0,9; * 3-fāžu sliežu adapteris Global; * iekļūšanas aizsardzības vērtējums: IP20; * horizontālā rotācija: 355°, vertikālais slīpums: 90°, * Gaismas stara platuma regulēšanas princips – ar optiskās daļas rotāciju; * Regulēšanas diapazona skala un pozīcijas atzīme ir uzdrukātas uz gaismekļa korpusa un ir labi saskatāmas; * Iegūtais gaismas punkts visā regulējumu diapazonā neveido kropļojumus vai aptumšošanu gaismas punkta centrā; * Dimēšanas robežās no 1-100%; * Krāsu atveides indekss Ra ne mazāks kā 97. Krāsas R9 atveides indekss – ne mazāks kā 90; * Iespēja izmantot oriģinālos, ražotāja piedāvātos piestiprināmos piederumus: izstiepšanas lēca, gaismas punkta kontūrus mīkstinoša lēca, šūnveida pretapžilbināšanas filtrs, pretapžilbināšanas žalūzijas, pretapžilbināšanas gredzens; * izmēri: Ø80x135x176mm, svars: 0,95kg; * Kalpošanas laiks L80B20: 100`000st.; * garantija: 5 gadi; * jāiesniedz gaismekļa paraugs, lai novērtētu regulēšanas iespējas, kā arī parametru atbilstību ( jāpārbauda krāsu atveides indeksa atbilstība, īpaši R9 un gaismas stara punktu, ja lukturis atšķiras no konkursā aprakstītā |  |
| **2.** | Sliedē montējams starmetis BEACON LED MUSE II  97CRI 4000K L3 ON-BOARD DIM BLACK | * Melns RAL 9005 starmetis ar integrētu LED, * regulējams staru kūļa leņķis no 8° līdz 55°; * spiedienliets alumīnija korpuss; * pasīvās dzesēšanas radiators; * optika: asfēriskā stikla lēca; * krāsu temperatūra: 4000K (neitrāli balta), * kopējā sistēmas jauda: 21W, * lietderīga gaismas plūsma: 1150lm, * gaismekļa efektivitāte: 55lm/W, * krāsu atveide: Ra 97; SDCM3; * darba spriegums: 220- 240V / 50-60Hz; * aptumšojams, izmantojot iebūvēto potenciometru; * jaudas koeficients: 0,9; * 3-fāžu sliežu adapteris Global; * iekļūšanas aizsardzības vērtējums: IP20; * horizontālā rotācija: 355°, vertikālais slīpums: 90°; * Gaismas stara platuma regulēšanas princips – ar optiskās daļas rotāciju; * Regulēšanas diapazona skala un pozīcijas atzīme ir uzdrukātas uz gaismekļa korpusa un ir labi saskatāmas; * Iegūtais gaismas punkts visā regulējumu diapazonā neveido kropļojumus vai aptumšošanu gaismas punkta centrā; * Dimēšanas robežās no 1-100%; * Krāsu atveides indekss Ra ne mazāks kā 97. Krāsas R9 atveides indekss – ne mazāks kā 90; * Iespēja izmantot oriģinālos, ražotāja piedāvātos piestiprināmos piederumus: izstiepšanas lēca, gaismas punkta kontūrus mīkstinoša lēca, šūnveida pretapžilbināšanas filtrs, pretapžilbināšanas žalūzijas, pretapžilbināšanas gredzens; * izmēri: Ø80x135x176mm, svars: 0,95kg; * Kalpošanas laiks L80B20: 100`000st.; * garantija: 5 gadi; * jāiesniedz gaismekļa paraugs, lai novērtētu regulēšanas iespējas, kā arī parametru atbilstību ( jāpārbauda krāsu atveides indeksa atbilstība, īpaši R9 un gaismas stara punktu, ja lukturis atšķiras no konkursā aprakstītā |  |

**Kopējā cena bez PVN** par BEACON LED MUSE II 97CRI 3000K L3 ON-BOARD DIM BLACK **36 vienībām un** BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3 ON-BOARD DIM BLACK **9 vienībām: Euro**

3. Mēs apliecinām, ka:

a. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

b. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums***

***Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)***