|  |
| --- |
| - Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000,00 bez PVN (*ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 8.panta ceturtajā daļā, 9.panta pirmajā daļā un 11.panta sestajā daļā noteikto*).  - Cenu aptauja zemsliekšņa iepirkumā tiek veikta, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta trešās daļas prasības. - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldības) noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību, kas apstiprināta ar 2023.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.98e, 57. punkts nosaka zemsliekšņa iepirkuma publicēšanu pašvaldības tīmekļvietnē [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv), vai sagatavo un nosūta Uzaicinājumu brīvi izraudzītiem pretendentiem, ja kopējā paredzamā līgumcena pakalpojumam visā līguma darbības periodā **nepārsniedz** 5000 *euro*. |

apstiprinĀts
 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” vadītāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_V.Linkeviča

Daugavpilī, 2023.gada 7.jūlijā

UZAICINĀJUMS

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties tirgus izpētē par līguma piešķiršanas tiesībām

**„****Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks””**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iestādes nosaukums** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” |
| **Adrese** | Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90011647754 |
| **Kontaktpersona** **(amats, vārds, uzvārds)** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” galvenā pasākumu organizatore Inese Kaļiņina, |
| **Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts** |  Tālr.: 65424233, e-pasts: sport@daugavpils.lv  |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

*Iepirkuma ID.Nr. DVPIJLSP\_2023\_24N*

**2.Iepirkuma priekšmets**: Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks””

**3.Paredzamā līgumcena:** līdz 8000.00 bez PVN
4. **Līguma izpildes termiņš: 2023.gada 29.jūlijā**
5.**Veicamo pakalpojumu apraksts :** 1.pielikumā (tehniskajā specifikācijā).
6. **Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu par kopējo piedāvājuma summu.**

7.**Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

* 1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
	2. Pretendents ir reģistrēts pārtikas apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	3. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā, ko viņš apliecina iesniegtajā piedāvājumā.
1. **Pretendents iesniedz piedāvājumu**: atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (Pielikums Nr.2). Atsevišķu tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams. Parakstot piedāvājumu cenu aptaujā (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2. pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā (pielikumā Nr.1.) izvirzītās prasības.

*Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības cenu aptaujā, ja:*

8.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.

9. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2023.gada 12.jūlijam, plkst.10:00 personīgi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” (Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, 2.stāvā kab. Nr. 304 - 1) *vai* uz e-pastu:** **sport@daugavpils.lv****. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.**

 Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

9.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

9.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks”””;

9.3. atzīme: „*Neatvērt līdz 2023.gada 12.jūlijam, plkst.10:00*”.

9.4. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

9.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

9.6. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

Ziņojuma pielikumā:

1. Pieteikums
2. Tehniskā specifikācija
3. Pretendenta piedāvājums

Komisijas locekļi:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” galvenā pasākumu organizatore I.Kaļiņina

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” sporta darba organizatore A.Moļejeva

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” galvenā grāmatvede D.Paļuniene

Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” pasākumu organizators I.Caune \_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Daugavpilī, 2023.gada 7.jūlijā

1.Pielikums
**“Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā
“Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks”””**
identifikācijas Nr.*DVPIJLSP\_2023\_24N***.**

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 tā direktora [*vadītāja, valdes priekšsēdētāja*] ar paraksta tiesībām [*vārds, uzvārds*] personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties aptaujā (tirgus izpētē) **“Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks””, identifikācijas Nr.*****DVPIJLSP\_2023\_24N*,** piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apliecina, ka:
	1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
	2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
	3. pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi Vispārīgās vienošanās izpildei;
	4. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	5. apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.
	6. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |

2.Pielikums
**“Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā
“Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks”””**
identifikācijas Nr.*DVPIJLSP\_2023\_24N***.**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks”” tehniskais nodrošinājums**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iekārtas nosaukums un tehniskā specifikācija** | **Skaits** |
|  |
| **Skaņas iekārtas komplekts**  |  |  |
| Aktīva Line Array tipa skanda sastāvoša no minimums 2 x 8"" LF/MF &1 x 3"" HF voice coil & Titanium diaphragm. Atskaņojamo frekvenču diapazons: 55Hz – 20kHz. Izstarošanas leņķis: horizontāli – 110/90 grādi, vertikāli – 10 grādi. Skandas spiediens – 142 dB. | 16 |  |
| Aktīvs sabvūferis. 18” collu woofer. Maximālais SPL – 131 dB. RMS jauda – 700W. Frekvenču diapazons (-6dB) – 55-100Hz. | 4 |  |
| Aktīva subbass skanda sastāvoša no minimums 21"skaļruņiem. Atskaņojamo frekvenču diapazons: 25Hz - 110kHz. Skandas spiediens – 145dB | 10 |  |
| Coaxial Skatuves monitors 15``+1.4``, jauda 1200W. Atskaņojamo frekvenču diapazons: 55Hz - 20kHz. Izstarošanas leņķis: horizontāli - 80 grādi, vertikāli - 60 grādi. | 8 |  |
| Digitālais skaņas pults 48/96 kHz signāla semplēšana.8efektu statne ar stereo izejām katram efektam. Stereo + mono/LCR, 16 Mix + Matrix izejas. Dante tīkls ar redundancy. | 1 |  |
| UPS x 1  |  |
| Planšetdators x 1 |  |
| Dators mūzikas spēlēšanai x 1 |  |
| USB Skaņas karte x 1 |  |
| Ethernet Rūteris +WIFI x 1 |  |
| Skaņas pults skatuves modulis 32 x analogas mikrofona/līnijas ieejas. 16x izejas16X analogas līnijas izejas. 48/96 kHz signāla semplēšana. Dante tīkls ar redundancy. 2x Digitāls signāla multikabelis CAT5e līnijas ar NEUTRIK NE8MC-1 tipa konektoriem. Garums ne mazāks par 50 metriem | 2 |  |
| Skaņas sistēmas procesors. 4x XLR ieejas, 8x XLR izejas. AES-3 ieejas un izejas. Sampling rate līdz 192 kHz. Dante tīkls ar redundancy. | 1 |  |
| UHF diapazona digitāla bezvadu mikrofona sistēma ar min. 2280x maināmām frekvencēm. Komplektā ietilpst uztvērējs un rokas mikrofons ar Beta58a galvu.Radiomikrofonu antennas splitteris un 2x pasīvas vienvirziena antennas ar darbības joslu 450-960 Mhz; | 8 |  |
| "Bungu komplekts Kick 22”x16”; FT 16”x16”; TT(Rack) 13”x12”; TT(Rack) 12”x10”; SD 14”x 6,5”; Single Bass Drum Pedal x1; Hi-hat Stand x1; Boom Cymbal Stand x5; Snare Stand x1; Drum Throne x1; Tom Holders x2. Bungu komplektam ir jābūt teicamā tehniskā stāvoklī un jāiekļauj sevī visus nepieciešamos aksesuārus un Bungu šķīvju komplekts" | 1 |  |
| Bungu apskaņošanas mikrofonu komplekts | 1 |  |
| Bass ģitāras pastiprinātājs 300W ar skandu (minimums 4 (četri) 10" skaļruņi) | 1 |  |
| Ģitāru pastiprinātājs Fender Rot Hot Deville , vai analogs | 2 |  |
| Līniju trasformators Aktīvs mono directbox  | 8 |  |
| DJ iekārtas 2x Pioneer DJ CDJ 3000 +DJM800 | 1 |  |
| UHF diapazona bezvadu monitora sistēma ar min 1680gb maināmām frekvencēm (komplektā ietilpst raidītājs un uztvērējs ar austiņām)" | 6 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Gaismas iekārtas komplekts**  |  |  |
| Starmetis ar lielu gaismas stara izkliedi ar 4 x LED 100W Blinder | 4 |  |
| Kustīgais efektstarmetis ar CMY krāsu jaukšanu. Vismaz Osram 330w spuldze , staraleņķis vismaz 3,8 līdz 42 grādi, divi gobo-wheel, 1xrotējošas prizmas, frost filtrs" | 19 |  |
| Kustīgais efektstarmetis Wash tipa inteliģentais prožektors ar LED Gaismas avotu 18x10w ar RGBW krāsu jaukšanas sistēmu(zoom7-55gradi) | 20 |  |
| Teātra tipa starmetis Fresnel tipa starmetis ar lampas jaudu ne mazāku kā 1kW, lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 10-40 grādiem. | 4 |  |
| Jaudas regulātoru sistēma Ar 12 kontroles kanāliem. Maksimālā pieļaujamā jauda uz kanālu 4 kW. Jaudas bloki aprīkoti ar SOCAPEX tipa izejas konektoriem. Blokiem jāatbalsta DMX512 gaismas iekārtu vadības protokols. Blokam jābūt iespējai mainīt jaudas regulācija līkni. | 1 |  |
| Gaismas iekārtu vadības pults Atbalsta DMX512 signāla protokolu. Aprīkota ar 10-22 collu skarienjūtīgu ekrānu.Ar funkciju izmantojot ārējo serveri konfigurēt līdz 64 dmx līnijām. Aprīkota ar programējamiem regulātoriem un ātrās izsaukšanas pogām | 1 |  |
| Dūmu generators ar augsta kvalitate škidrumu  | 2 |  |
| Visu pasākuma norisei nepieciešamo signāla vadu un skatuves multikabeļu komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī.Komplektā ietilpst visi nepieciešamie vadi, lai pieslēgtu visus mikrofonus, instrumentus un monitoru līnijas. | 1 |  |
| Visu pasākuma norisei nepieciešamo barošanas vadu, elektrības pagarinātāju un jaudas līniju komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī. | 1 |  |
| Kabeļu traps 35cmx90cm Svars: min.12 kg | 50 |  |
| Backline Telts ne mazak 3x3m | 1 |  |
| FOH Telts ne mazak 3x3m podests H:0,40 | 1 |  |
| **Skatuves komplekts**  |  |  |
| Drošibas žogs:1,20m | 15 |  |
| "Skatuves podesta konstrukcija 8m x 6m Skatuves podestam jābūt bez spraugām.Podestam jābūt aprīkotam ar drošības margām no aizmugures un sāniem un lietu aizturošu segumu.Podesta jābūt kāpnēm ar platumu 0,75m.Skatuves podestūras kravnesībai jābūt ne mazākai kā 750kg/m2.podestūras platums 8m, podestūras dziļums 6m, podestūras augstums 1,40.TUV sertificēts" | 1 kompl. |  |
| "Skatuves jumta konstrukcija 8mx6mx8m. Skatuves konstrukcija jumta rāmis. Skatuves sistēmas rāmis veidots no kopņu elementiem, kuru ārējais izmērs ir ne mazāks kā 390x390mm(ārējās caurules izmērs 50mm sienas biezums 3mm šķērsspraišļa caurules izmērs 25mm sienas biezums 2mm)iekšējais platums ne mazāk kā 8,5miekšējais dziļums ne mazāk kā 6,0 mJumta kopnes zemākais punkts ne zemāk kā 7,5 m no zemes.TUV sertificēts. Minimālā celtspēja 4000 kg.Aprīkota ar 4 pacelšanas elektromotoriem ar dubultām bremzēm. Tenta krāsa - melna.No trim pusēm aprīkots ar tīkliem, kas pasargā no vēja un lietus.drošības balasti 1t x4gab." | 1 kompl. |  |
| **Cenā jābūt iekļautām transporta, montāžas, demontāžas, pasākuma apkalpošanas izmaksām.** |  |  |

Komisijas locekļi:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” galvenā pasākumu organizatore I.Kaļiņina

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” sporta darba organizatore A.Moļejeva

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” galvenā grāmatvede D.Paļuniene

Sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” sporta pasākumu organizators I.Caune\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

3.Pielikums
**“Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā
“Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks”””**
identifikācijas Nr.*DVPIJLSP\_2023\_24N***.**

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

***Pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks”” tehniskais nodrošinājums***

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” |
| Pretendents  |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma nodrošināt aptaujas (tirgus izpētes) “**“Pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks”” tehniskais nodrošinājums”, identifikācijas Nr. *DVPIJLSP\_2023\_24N*** priekšmeta izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai par šādu cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Iekārtas nosaukums un tehniskā specifikācija** | **Skaits** |
|  |
| **Skaņas iekārtas komplekts**  |  |  |
| Aktīva Line Array tipa skanda sastāvoša no minimums 2 x 8"" LF/MF &1 x 3"" HF voice coil & Titanium diaphragm. Atskaņojamo frekvenču diapazons: 55Hz – 20kHz. Izstarošanas leņķis: horizontāli – 110/90 grādi, vertikāli – 10 grādi. Skandas spiediens – 142 dB. | 16 |  |
| Aktīvs sabvūferis. 18” collu woofer. Maximālais SPL – 131 dB. RMS jauda – 700W. Frekvenču diapazons (-6dB) – 55-100Hz. | 4 |  |
| Aktīva subbass skanda sastāvoša no minimums 21"skaļruņiem. Atskaņojamo frekvenču diapazons: 25Hz - 110kHz. Skandas spiediens – 145dB | 10 |  |
| Coaxial Skatuves monitors 15``+1.4``, jauda 1200W. Atskaņojamo frekvenču diapazons: 55Hz - 20kHz. Izstarošanas leņķis: horizontāli - 80 grādi, vertikāli - 60 grādi. | 8 |  |
| Digitālais skaņas pults 48/96 kHz signāla semplēšana.8efektu statne ar stereo izejām katram efektam. Stereo + mono/LCR, 16 Mix + Matrix izejas. Dante tīkls ar redundancy. | 1 |  |
| UPS x 1  |  |
| Planšetdators x 1 |  |
| Dators mūzikas spēlēšanai x 1 |  |
| USB Skaņas karte x 1 |  |
| Ethernet Rūteris +WIFI x 1 |  |
| Skaņas pults skatuves modulis 32 x analogas mikrofona/līnijas ieejas. 16x izejas16X analogas līnijas izejas. 48/96 kHz signāla semplēšana. Dante tīkls ar redundancy. 2x Digitāls signāla multikabelis CAT5e līnijas ar NEUTRIK NE8MC-1 tipa konektoriem. Garums ne mazāks par 50 metriem | 2 |  |
| Skaņas sistēmas procesors. 4x XLR ieejas, 8x XLR izejas. AES-3 ieejas un izejas. Sampling rate līdz 192 kHz. Dante tīkls ar redundancy. | 1 |  |
| UHF diapazona digitāla bezvadu mikrofona sistēma ar min. 2280x maināmām frekvencēm. Komplektā ietilpst uztvērējs un rokas mikrofons ar Beta58a galvu.Radiomikrofonu antennas splitteris un 2x pasīvas vienvirziena antennas ar darbības joslu 450-960 Mhz; | 8 |  |
| "Bungu komplekts Kick 22”x16”; FT 16”x16”; TT(Rack) 13”x12”; TT(Rack) 12”x10”; SD 14”x 6,5”; Single Bass Drum Pedal x1; Hi-hat Stand x1; Boom Cymbal Stand x5; Snare Stand x1; Drum Throne x1; Tom Holders x2. Bungu komplektam ir jābūt teicamā tehniskā stāvoklī un jāiekļauj sevī visus nepieciešamos aksesuārus un Bungu šķīvju komplekts" | 1 |  |
| Bungu apskaņošanas mikrofonu komplekts | 1 |  |
| Bass ģitāras pastiprinātājs 300W ar skandu (minimums 4 (četri) 10" skaļruņi) | 1 |  |
| Ģitāru pastiprinātājs Fender Rot Hot Deville , vai analogs | 2 |  |
| Līniju trasformators Aktīvs mono directbox  | 8 |  |
| DJ iekārtas 2x Pioneer DJ CDJ 3000 +DJM800 | 1 |  |
| UHF diapazona bezvadu monitora sistēma ar min 1680gb maināmām frekvencēm (komplektā ietilpst raidītājs un uztvērējs ar austiņām)" | 6 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Gaismas iekārtas komplekts**  |  |  |
| Starmetis ar lielu gaismas stara izkliedi ar 4 x LED 100W Blinder | 4 |  |
| Kustīgais efektstarmetis ar CMY krāsu jaukšanu. Vismaz Osram 330w spuldze , staraleņķis vismaz 3,8 līdz 42 grādi, divi gobo-wheel, 1xrotējošas prizmas, frost filtrs" | 19 |  |
| Kustīgais efektstarmetis Wash tipa inteliģentais prožektors ar LED Gaismas avotu 18x10w ar RGBW krāsu jaukšanas sistēmu(zoom7-55gradi) | 20 |  |
| Teātra tipa starmetis Fresnel tipa starmetis ar lampas jaudu ne mazāku kā 1kW, lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 10-40 grādiem. | 4 |  |
| Jaudas regulātoru sistēma Ar 12 kontroles kanāliem. Maksimālā pieļaujamā jauda uz kanālu 4 kW. Jaudas bloki aprīkoti ar SOCAPEX tipa izejas konektoriem. Blokiem jāatbalsta DMX512 gaismas iekārtu vadības protokols. Blokam jābūt iespējai mainīt jaudas regulācija līkni. | 1 |  |
| Gaismas iekārtu vadības pults Atbalsta DMX512 signāla protokolu. Aprīkota ar 10-22 collu skarienjūtīgu ekrānu.Ar funkciju izmantojot ārējo serveri konfigurēt līdz 64 dmx līnijām. Aprīkota ar programējamiem regulātoriem un ātrās izsaukšanas pogām | 1 |  |
| Dūmu generators ar augsta kvalitate škidrumu  | 2 |  |
| Visu pasākuma norisei nepieciešamo signāla vadu un skatuves multikabeļu komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī.Komplektā ietilpst visi nepieciešamie vadi, lai pieslēgtu visus mikrofonus, instrumentus un monitoru līnijas. | 1 |  |
| Visu pasākuma norisei nepieciešamo barošanas vadu, elektrības pagarinātāju un jaudas līniju komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī. | 1 |  |
| Kabeļu traps 35cmx90cm Svars: min.12 kg | 50 |  |
| Backline Telts ne mazak 3x3m | 1 |  |
| FOH Telts ne mazak 3x3m podests H:0,40 | 1 |  |
| **Skatuves komplekts**  |  |  |
| Drošibas žogs:1,20m | 15 |  |
| "Skatuves podesta konstrukcija 8m x 6m Skatuves podestam jābūt bez spraugām.Podestam jābūt aprīkotam ar drošības margām no aizmugures un sāniem un lietu aizturošu segumu.Podesta jābūt kāpnēm ar platumu 0,75m.Skatuves podestūras kravnesībai jābūt ne mazākai kā 750kg/m2.podestūras platums 8m, podestūras dziļums 6m, podestūras augstums 1,40.TUV sertificēts" | 1 kompl. |  |
| "Skatuves jumta konstrukcija 8mx6mx8m. Skatuves konstrukcija jumta rāmis. Skatuves sistēmas rāmis veidots no kopņu elementiem, kuru ārējais izmērs ir ne mazāks kā 390x390mm(ārējās caurules izmērs 50mm sienas biezums 3mm šķērsspraišļa caurules izmērs 25mm sienas biezums 2mm)iekšējais platums ne mazāk kā 8,5miekšējais dziļums ne mazāk kā 6,0 mJumta kopnes zemākais punkts ne zemāk kā 7,5 m no zemes.TUV sertificēts. Minimālā celtspēja 4000 kg.Aprīkota ar 4 pacelšanas elektromotoriem ar dubultām bremzēm. Tenta krāsa - melna.No trim pusēm aprīkots ar tīkliem, kas pasargā no vēja un lietus.drošības balasti 1t x4gab." | 1 kompl. |  |
| **Cenā jābūt iekļautām transporta, montāžas, demontāžas, pasākuma apkalpošanas izmaksām** |  |  |
| ***Piedāvājuma cena EUR kopā:*** |  |

 Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Amatpersona vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |