**SASKAŅots** Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore

S.Šņepste \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Daugavpilī, 2025.gada 29. aprīlī

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa

uzaicina potenciālos pretendentus uz zemsliekšņa iepirkumu par līguma piešķiršanas tiesībām

**„Žalūziju piegāde un uzstādīšana”** Nr. DPCP 2025/57

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iestādes nosaukums** | Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde | |
| **Maksātājs** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | |
| **Adrese** | K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 | |
| **Reģ.Nr.** | 90000077325 | |
| **Kontaktpersona**  (amats, vārds, uzvārds) | Lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas Vecākais saimniecības pārzinis Edgars Baiks | |
| **Kontakti:** tālruņa numurs, e-pasts | mob.t.: 26828850 , e-pasts: [edgars.baiks@daugavpils.lv](mailto:edgars.baiks@daugavpils.lv) | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | 8:00 – 18:00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | 8:00 – 17:00 |
| Piektdiena | 8:00 – 16:00 |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2025.gada 29.aprīlis.
2. **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** Žalūziju piegāde un uzstādīšana.
3. **Līguma izpildes termiņš:** ne ilgāk kā **14** (četrpadsmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
4. **Preču piegādes (vai pakalpojuma sniegšanas) apjomi:** Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts **Tehniskajā specifikācijā** (1.pielikums).
5. **Paredzamā līgumcena 1561,98 euro** (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit viens *euro* un 98 centi) bez PVN.
6. **Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs:** piedāvājuma kopsumma ar viszemāko cenu.
7. **Pretendents iesniedz piedāvājumu**: atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums). Atsevišķu tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams. Parakstot piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumā(sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2. pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības. Pretendents pats ierodas objektā un nosaka žalūziju izmērus, stiprinājumu risinājumus, kā arī noskaidro visus citus jautājumus, kas saistīti ar preču piegādi un pasūtījuma kvalitatīvu izpildi.
8. Piedāvājums iesniedzamslīdz 2025.gada 9.maijam, plkst.10:00 (**Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam**.):

**9.1.** atsūtot ar paroli aizsargātu (***vēlams***) un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu (***obligāta prasība***) failu - piedāvājumu uz e-pastu: [info@daugavpils.lv](mailto:info@daugavpils.lv) . Šajā gadījumā pretendents nosūta paroli no iesniegtā faila – piedāvājuma uz e-pastu: [info@daugavpils.lv](mailto:info@daugavpils.lv) 2025.gada 9.maijā pēc plkst.10:05, bet ne vēlāk par 10:30. Obligāta prasība: elektroniski iesniedzamais piedāvājums parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

**9.**2. iesniedzot Pašvaldības Informācijas birojā pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā. Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, zemsliekšņa iepirkumanosaukums – “Žalūziju piegāde un uzstādīšana”;

3. atzīme: „Neatvērt līdz 2025.gada 9.maijam, plkst.10:05”.

Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumāparaksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

**10. Citi nosacījumi:**

10.1. Pakalpojuma cenās iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu (transports, transporta stāvvietas apmaksa, darbaspēka, tehniskā aprīkojuma izmaksas, u.c.).

10.2. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.

10.3. Zemsliekšņa iepirkumanoteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu zemsliekšņa iepirkumapriekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

10.4. Pretendents pats ierodas objektā un nosaka žalūziju izmērus, stiprinājumu risinājumus, kā arī noskaidro visus citus jautājumus, kas saistīti ar preču piegādi un pasūtījuma kvalitatīvu izpildi.

Ziņojuma pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija.
2. Pretendenta piedāvājuma forma.

Lietvedības un saimnieciskā

nodrošinājuma nodaļas Vecākais saimniecības pārzinis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Edgars Baiks

Saskaņots:

Lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja \_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* /I.Lauska/

Daugavpilī, 2025.gada 29.aprīlī.

1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“**Žalūziju piegāde un uzstādīšana**”

1. **Vertikālās žalūzijas**



Žalūziju vadība: metāla ķēde auduma lameļu pagriešanai, lai regulētu dienas gaismas intensitāti telpā,kā ari poliestera aukla ar atsvaru žalūziju atvēršanai/aizvēršanai.

Žalūziju stiprināšanas veids: pie sienas, pie griestiem, loga ailē, saskaņojot ar konkrēto iestādi. Žalūziju vēršanās veidi: auduma lameļu savilkšanās pa vidu, uz malām, vai citādi, saskaņojot ar konkrēto iestādi.

Žalūziju audums atbilstošs **EN 13773 standartam,** kas ekvivalents Oeko-Tex Standard 100. Žalūziju materiāls audums: 100% poliesters, neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, vienkrāsains ar faktūru vai bez, saskaņojot ar konkrēto iestādi.

Saules gaismas atstarojums **95.%**

Auduma svars: 2**20 g/m2.**

Auduma biezums: **0,35 mm**.

Lameļu platums: saskaņojot ar konkrēto iestādi.

Krāsa: vismaz 10 neitrālu toņu izvēle, kas jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

Atrašanās vieta:

Krišjāņa Valdemāra iela 1 – (kabinetos Nr. 304,306,307,313, 3. stāvs)-11 gab.

1. **Rullo kasešu žalūzijas plastikāta logiem (mini kasetes)**



Vadības mehānisms – krāsots, ekstrudēts alumīnijs ar mehānismu auduma fiksēšanai jebkurā stāvoklī. Vadības ķēde - plastmasas..

Mehānisms – ekstrudēta alumīnija cauruļveida ass.

Mehānisma noslēgmateriāls –pulverkrāsots alumīnijs, balts .

Sānu vadotnes – PVC, platumā **35 mm.**

Žalūziju stiprināšanas veids: pie loga rāmja.

Žalūziju audums atbilstošs **Oeko-Tex Standard 100** ekvivalentam standartam.

Žalūziju materiāls audums: **saules atstarojošs pārklājums**, neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, vienkrāsains bez faktūru.

Saules gaismas atstarojums: ne mazāks par **92%.**

Auduma svars: **170 g/m2**.

Auduma biezums: **0,30 mm.**

Atrašanās vieta:

Saules iela 7 – (kabinets Nr.302 3. stāvs ) – 4 gab.

Raiņa iela 28 – (kabinets Nr. 12 , 3. stāvs ) – 2gab.

Krišjāņa Valdemāra iela 1-(kabinets Nr. 312, 3. stāvs) – 4gab.

Kopā 10gab.

Pretendents pats ierodas objektā un nosaka žalūziju izmērus, stiprinājumu risinājumus, kā arī noskaidro visus citus jautājumus, kas saistīti ar preču piegādi un pasūtījuma kvalitatīvu izpildi.

Lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecākais saimniecības pārzinis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Edgars Baiks

2.pielikums

**PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents, reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam šādas preču piegādes un uzstādīšanu (montāžu) tehniskajā specifikācijā **„ Žalūziju piegāde un uzstādīšana”** norādītās preces par šādu cenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apraksts | Skaits | Cena (*norādot katras vienības izcenojumu atsevišķi*), bez PVN |
| **Vertikālās žalūzijas**:  Žalūziju vadība:  metāla ķēde auduma lameļu pagriešanai, lai regulētu dienas gaismas intensitāti telpā, kā arī poliestera aukla ar atsvaru žalūziju atvēršanai/aizvēršanai.  Žalūziju stiprināšanas veids:  pie sienas, pie griestiem, loga ailē, saskaņojot ar konkrēto iestādi.  Žalūziju vēršanās veidi: auduma lameļu savilkšanās pa vidu, uz malām, vai citādi, saskaņojot ar konkrēto iestādi.  Žalūziju audums atbilstošs **EN 13773 standartam,** kas ekvivalents Oeko-Tex Standard 100. Žalūziju materiāls audums: 100% poliesters, neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, vienkrāsains ar faktūru vai bez, saskaņojot ar konkrēto iestādi.  Saules gaismas atstarojums **55 %.**  Auduma svars: 2**20 g/m2.**  Auduma biezums: **0,35 mm**.  Lameļu platums: saskaņojot ar konkrēto iestādi.  Krāsa: vismaz 10 neitrālu toņu izvēle, kas jāsaskaņo ar konkrēto iestādi. | **Vertikālās žalūzijas**:  Krišjāņa Vaidemāra iela1  3. stāvs   |  |  | | --- | --- | | 304. kab | 1 logs | | 304. kab | 1 logs | | 304. kab | 1 logs | | 304. kab | 1 logs | | 306. kab | 1 logs | | 306. kab | 1 logs | | 307. kab | 1 logs | | 307. kab | 1 logs | | 307. kab | 1 logs | | 313. kab | 1 logs | | 313. kab | 1 logs | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rullo kasešu žalūzijas plastikāta logiem (mini kasetes):**  Vadības mehānisms – krāsots, ekstrudēts alumīnijs ar mehānismu auduma fiksēšanai jebkurā stāvoklī. Vadības ķēde - plastmasas..  Mehānisms – ekstrudēta alumīnija cauruļveida ass.  Mehānisma noslēgmateriāls –pulverkrāsots alumīnijs, balts .  Sānu vadotnes – PVC, platumā **35 mm.**  Žalūziju stiprināšanas veids: pie loga rāmja.  Žalūziju audums atbilstošs **Oeko-Tex Standard 100** ekvivalentam standartam.  Žalūziju materiāls audums: **saules atstarojošs pārklājums**, neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, vienkrāsains bez faktūru.  Saules gaismas atstarojums: ne mazāks par **92%.**  Auduma svars: **170 g/m2**.  Auduma biezums: **0,30 mm.** | **Rullo kasešu žalūzijas plastikāta logiem (mini kasetes):**  K. Valdemāra iela 1  Diviem logiem četras rullo kasešu žalūzijas  312kab. – 1gab.  1gab.  1 gab.  1 gab.  Saules iela 7  Diviem logiem četras rullo kasešu žalūzijas  302kab. 1gab.  1gab.  1gab.  1gab.  Raiņa iela 28  Viens logs divas rullo kasešu zalūzijas  12kab.- 1gab.  1gab. | |  |
| KOPĀ (cena, bez PVN): | |  | |

*Pretendents pats ierodas objektā un nosaka žalūziju izmērus, stiprinājumu risinājumus, kā arī noskaidro visus citus jautājumus, kas saistīti ar preču piegādi un pasūtījuma kvalitatīvu izpildi*.

Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.

Pretendents “*pretendenta nosaukums*” tā “*vārds, uzvārds, amats”*  personā, ar šī finanšu piedāvājuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties zemsliekšņa iepirkumā **„ Žalūziju piegāde un uzstādīšana"**

1. piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē zemsliekšņa iepirkuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
2. “*pretendenta nosaukums*” apliecina, ka:
   1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
   2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
   3. pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi līguma izpildei;
   4. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
   5. apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.
   6. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.
   7. piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža, kā arī visā līguma darbības laikā;
   8. piedāvātā līgumcena grozīta netiks.

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |