|  |
| --- |
| - Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000,00 bez PVN (*ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma, 9.panta pirmajā daļā un 11.panta sestajā daļā noteikto*).  - Cenu aptauja zemsliekšņa iepirkumā tiek veikta, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta trešās daļas prasības. - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību, kas apstiprināta ar 2023.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.98e, 58. punkts nosaka zemsliekšņa iepirkuma publicēšanu pašvaldības tīmekļvietnē [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv), ja kopējā paredzamā līgumcena pakalpojumam visā līguma darbības periodā **pārsniedz** 5000 *euro*. |

APSTIPRINĀTS
 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” vadītāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V.Linkeviča

Daugavpilī, 2025.gada 10.jūnijā

**UZAICINĀJUMS**

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iestādes nosaukums** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” |
| **Adrese** | Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90011647754 |
| **Kontaktpersona** **(amats, vārds, uzvārds)** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” Jauniešu iniciatīvu centra “Navigators” administrators |
| **Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts** | Aleksandrs Komarovs tālr.: 65424233, e-pasts: sport@daugavpils.lv  |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

**Iepirkuma identifikācijas Nr.**DVPIJLSP\_2025/30N

**2.Iepirkuma priekšmets**: **Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks”**

**3.Paredzamā kopēja summa:** līdz EUR 9999.00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 00 centi).

3.1. I. daļā -8199,00 (astoņi tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi euro 00 centi) bez PVN

3.2. II. Daļā - 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro 00 centi) bez PVN

**4. Pakalpojuma izpildes datums:** 2025.gadā 9.augustā

5. **Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu par kopējo piedāvājuma summu.**

6. **Pretendents iesniedz piedāvājumu**: atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (Pielikums Nr.2). Atsevišķu tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams. Parakstot piedāvājumu cenu aptaujā (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2. pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā (pielikumā Nr.1.) izvirzītās prasības.

*Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības cenu aptaujā, ja:*

6.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

6.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.

7. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2025.gada 13.jūnijam, plkst.12:00 personīgi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” (Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, 2.stāvā kab. Nr. 304 - 1) *vai* uz e-pastu:** **sport@daugavpils.lv****. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.**

 Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

7.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

7.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks”;

7.3. atzīme: „*Neatvērt līdz 2025.gada 13.jūnijam, plkst.12:00*”.

7.4. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

7.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

7.6. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

Ziņojuma pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;

2. Pretendenta piedāvājums.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” Jauniešu iniciatīvu centra “Navigators” administrators\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_A.Komarovs*

Daugavpilī, 2025.gada 10.jūnijā

|  |  |
| --- | --- |
| Komisijas locekļi: |  |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” sporta nodaļas vadītājs | I.Lagodskis |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” galvenais pasākumu organizators | I.Caune |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” jaunatnes nodaļas vadītāja | E.Janene |

1.Pielikums

Par sporta un jaunatnes festivāla “Artišoks”

koncertprogrammas (konkursa) nodrošināšanu

identifikācijas Nr. DVPIJLSP\_2025/30N

**Tehniskā specifikācija**

1. **daļā**

**Veicamā darba uzdevumi: Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks”**

**Pasūtījuma izpildināšana:** 2025.gadā 9.augusts

**Norises vieta:** Stropu iela 40, Daugavpils (izvietojumu saskaņojot ar pasūtītāju)

Skatuvei ar visu tehniskā specifikācija minēto aprīkojumu ir jābūt uzstādītai līdz 2025.gada 9.augusta plkst. 8:00.

Izpildītājs pats nodrošina skatuves un aparatūras apsardzi, ja tā ir nepieciešama.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iekārtu nosaukums un tehniskā specifikācija** | **Skaits** |  |
|  |
| **Apskaņošanas iekārtas** |  |
| Line Array tipa 3 joslu pasiva sistēma: sistēma sastāv vismaz no -Zemfrekvenču 10"skaļruņiem (LF) x 2gab , ar kopējo maksimālo pīķa jaudu vismaz (2x600w) = 1200wVidējo frekvenču 9" skaļruni (MF) x 1gab , ar maksimālo pīķa jaudu vismaz 700wAugsto frekvenču 1.5" skaļruni (HF) x 1gab , ar maksimālo pīķa jaudu 150wAkustiskās sitēmas kopējā maksimāla pīķa jauda ne mazāka kā 2000wAksutsikās sistēmas freknvenču diapazons ne sliktāks kā 60Hz-18kHz (+-3db)Maksimālais skaņas spiediens ar 2gab , ne mazāks kā 144 dbKomplektā iekļauti atbilstošas jaudas pastiprinātāji ar DSP procesoru | 8 gab |  |
| SUB zemo frekvenču aksustiskā sistēmaSistēma sastāv vismaz no; Zemfrekvenču 18"skaļruņiem (LF) x 2gab , ar kopējo maksimālo pīķa jaudu vismaz (2x1200w) = 2400wAkustsikās sistēmas freknvenču diapazons ne sliktāks kā 30Hz-200HzMaksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 130 dbKomplektā iekļauti atbilstošas jaudas pastiprinātāji ar DSP procesoru | 6 gab |  |
| Priekšējās un sānu zonas apskaņošanas skandas:2 joslu skanda sastāvoša no vismaz 15” LF/MF skaļruņi un 2.5”HF skaļruņa.Izstarošanas leņķis: horizontāli – 80 grādi, vertikāli – 60grādi;Atskaņojamo frekvenču diapazons: 44 Hz - 19 kHz; Max skandas spiediens SPL – 134 dB. | 4 gab |  |
| Skatuves monitors: 2 joslu skanda sastāvoša no vismaz 1x15” LF/MF skaļruņiem un koaksāla 1,75”HF skaļruņa.Izstarošanas leņķis: horizontāli – 100 grādi, vertikāli – 60grādi;Atskaņojamo frekvenču diapazons: 45 Hz - 20 kHz; Max skandas spiediens SPL – 131 dB. | 8 gab |  |
| UHF diapazona bezvadu ausu monitora sistēma ar vismaz 20gab saderīgām frekvencēm vienā joslā un pieslēdzamu pie Workbench programmatūras. (Komplektā ietilpst raidītājs un uztvērējs ar austiņām) SHURE PSM 1000 vai lidzīgs | 4 gab |  |
| Digitālā skaņas pults ar minimums 40gb ieejām un 16gb izejām; 96 kHz signāla samplēšana; uz pults virsmas vismaz 12 AUX un 8 Matrix izejas; katrs ieejas kanāls aprīkots ar kompresoru, gate, dinamisko ekvalaizeri, Hi pass un Low pass filtriem, +48V barošanu; 4 x AES3 IN/OUT, motorizētu feideru skaits viena slānī ne mazāk kā 32. Pults aprīkota ar skatuves moduli, kurš ļauj savienot pulti pa tīkla kabeļiem 100m attālumā, uz modeļa ir vismaz 32ieejas un 16izejas. Komplektā jābūt bezvadu rūterim un planšetei ar kuru var pieslēgties pults programmatūrai un monitorēt miksus uz skatuves vai citā skatītāju zonā. | 1 gab |  |
| Planšetdators fonogrammu atskaņošanai ar kvalitatīvi iebūvēto vai ārējo skaņas karti | 1 gab |  |
| Bungu komplekts: 22"x18" bass drum, 14"x5.5" snare drum, 10"x8", 12"x9" rack toms, 14"x11" vai 16"x12" floor toms.Bungu ”šķīvji”: 14" HiHats, 16" Crash, 18" Crash - Added Value, 20" Medium Ride;Komplekts aprīkots ar statīviem, bungu krēslu, paklāju. | 1 gab |  |
| Bass ģitāras pastiprinātājs ar skandu (minimums 4x10" skaļruņi), minimālā jauda 500W | 1 gab |  |
| Ģitāru pastiprinātāji (atbilstoši tehniskajiem raideriem) ar 2x12” skaļruņiem | 2 gab |  |
| Bungu apskaņošanas mikrofonu komplekts | 1 kompl |  |
| Vokālie mikrofoni Shure SM58 vai analogs | 6 gab |  |
| Instrumentu apskaņošanas mikrofoni Shure SM57 vai analogs | 4 gab |  |
| Līnijas transformators (DI Box mono active) Klotz, Cordial, Radial, BSS vai analogs | 6 gab |  |
| UHF diapazona bezvadu mikrofona sistēma ar vismaz 50gb maināmām frekvencēm un pieslēdzamu pie Workbench programmatūras. (Komplektā ietilpst uztvērējs un rokas mikrofons ar dinamisko un kondensator tipa kapsulu). Iekārtām jānodrošina vienlaicīgu darbību bez frekvenču pārrāvumiem. | 8 gab |  |
| Mikrofona statīvi K&M vai analogs | 20 gab |  |
| Pretendents nodrošinās visu apskaņošanas iekārtu savstarpēju savietojamību un kompleksu darbību, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajās specifikācijās neminētus papildus materiālus vai iekārtas (piemēram, signālu pastiprinātājus, speciālus montāžas elementus, papildus kabeļus u.tml.) |  |  |
| **Gaismas iekārtas** |  |
| DMX vadāms LED prožektors (vismaz 18gb x 10W diodes) RGBWA; aizsardzības klase IP65 | 6 gab |  |
| Divu lampu blinders (spuldzes jauda ne mazāk kā 650W) | 8 gab |  |
| Wash tipa inteliģentais prožektors ar vismaz 18 gb x 10W RGBW diodēm un lineāru stara regulēšanas iespējām no 7-55 grādiem; | 24 gab |  |
| Beam tipa efektstarmetis, Lampas jauda ne mazāka kā 230w; 14 fiksētas krāsas + balta; šķautņu apaļa Prisma (8 prism+24 prism+prizmaz kombinācija); Beam stara leņķis 2.5º;  | 16 gab |  |
| DMX vadāms LED prožektors (vismaz 12gb x 10W diodes) RGBW;  | 16 gab |  |
| DMX vadāms LED prožektors - panelis (vismaz 16gb x 10W diodes) RGBW; aizsardzības klase IP65 | 12 gab |  |
| HAZE tipa dūmu ģenerators | 1 gab |  |
| Gaismu vadības pults, kas kontrolē reālā laikā vismaz 1024 parametrus ar iespēju paplašināt līdz 2048 paramtriem;  | 1 gab |  |
| Elektro jaudas sadale 3F/63A PDU  | 1 gab |  |
| Pretendents nodrošinās visu gaismu iekārtu savstarpēju savietojamību un kompleksu darbību, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajās specifikācijās neminētus papildus materiālus vai iekārtas (piemēram, signālu dalītājus, speciālus montāžas elementus,jaudas kabeļus, dmx tipa kabeļus u.tml.) | 1 gab |  |
| **Skatuves jumta un podesta konstrukcijas**  |  |
| Skatuves jumta konstrukcija ar iekšējo izmēru ne mazāku kā 8.5m x 6m x 7m(h);Ekspluatācijā droša skatuves jumta konstrukcija, kas sastāv no kvadrātveida četriem atbalsta stabiem, kvadrātveida fermu jumta perimetra konstrukcijas, PVC ūdensnecaurlaidīga jumta seguma, sānu un aizmugures PVC sietiem (melnā krāsā); Zemes atbalsta un skatuves jumta konstrukcijai jānodrošina iespēju piekārt gaismu, skaņu, video aparatūru un dekorācijas. Pēc pasūtītāja pieprasījuma skatuves jumta priekšējā daļā jāparedz iespēju izvietot vizuālu reklāmas banerus.  | 1 kompl |  |
| Skatuves podesta konstrukcija ar izmēru 8m x 6m. Skatuves var savienot kopā dažādās plaknēs un līmeņos, veidot vēlamo skatuves podesta formu un izmēru. Vienas plāksnes kravnesībai jeb pieļaujamai slodzei jābūt ne mazākai kā 500 kg/m2. Plāksnes virsma līdzena bez spraugām un neslīdoša. Pretendentam jānodrošina plākšņu pacelšanas augstums robežās no 0,4m – 1,2m pēc pasūtītāja pieprasījuma. Komplektā podestu sistēmai paredzēt kāpnes, perimetra drošības margas un melnu auduma drapējumu. | 1 kompl |  |
| Operatoru / tehniskā telts Mastertent 3x3m, krāsa melna | 2 gab |  |
| Pūļa norobežojošās barjeras | 20metri |  |
| Kabeļu pārsegi | 40metri |  |
|  |  |
| Iekārtu montāža, demontāža |  |  |
| Apkalpojošais personāls meģinājumu un pasākuma laikā  |  |  |
| Transporta izmaksas |  |  |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”
Jauniešu iniciatīvu centra “Navigators” administrators A.Komarovs

**Tehniskā specifikācija**

1. **daļā**

**Veicamā darba uzdevumi: Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks”**

**Pasūtījuma izpildināšana:** 2025.gadā 9.augusts

**Norises vieta:** Stropu iela 40, Daugavpils (izvietojumu saskaņojot ar pasūtītāju)

Videoekrānam ar visu tehniskā specifikācija minēto aprīkojumu ir jābūt uzstādītai līdz 2025.gada 9.augusta plkst. 8:00.

Izpildītājs pats nodrošina skatuves un aparatūras apsardzi, ja tā ir nepieciešama.

|  |
| --- |
| **Videoekrāna komplektam pakalpojuma nodrošinājuma tehniskā specifikācija** |
| LED video ekrāna komplekta aprīkojums un piederumi | Kopējais LED ekrāna izmērs 4x2.5m , LED pikseļa izmērs/ solis ne lielāks kā 3.91mm , Pikseļa sastāvs - 1 (RGB) , viena atsevišķa moduļa izmērs 0,5x0,5m , Svars ne vairāk kā 36kg/m2 |
| Aizsardzības klase vismaz / ne zemākā kā IP65, paredzēts darbam gan iekštelpās, gan arī ārtelpās. |
| Spilgtums ne mazāks kā 5500 cd/m2  |
| Atjaunošanās frekvence / maināma , ne mazākā kā 3840 Hz  |
| Skata leņkis - horizintāli x vertikāki ne mazāks kā 140gr x 140gr  |
| Kluss "Noise-free "panelis bez ventilātora.  |
| Vidēji patērējamā elektroenerģija 0.35 kW / m2 , Maksimāli patērējamā elektroenerģija 0.8 kW / m2 |
| Darba temperatūra: -20 līdz + 40 grādi C |
| Komplektā iekļauts LED ekrānu moduļu savstarpējās savienošanas strāvas un CAT5 signālkabeļu komplekts |
| Komplektā iekļauts profesionāls LED ekrānā kontrolieris ALL-in One LED PROCESSOR Novastar VX4S vai tā analogs, ar atbilstošu ekrāna vadības programmatūru . Procesors atbalsta pieslēguma tipus DP / HDMI / VGA / DVI / CVBS / SDI, Jānodrošina iespēja atskaņot non Portativā datotora video materiālus MOV files; AVI files; GIF files; MP4 files; MPG un MPEG files formātus. |
| Veikt LED ekrānā, Video iekārtu montāžu-demontāžu un apkalpošanu mēģinājumu un pasākuma laikā |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”
Jauniešu iniciatīvu centra “Navigators” administrators A.Komarovs

2.Pielikums

Par sporta un jaunatnes festivāla “Artišoks”

koncertprogrammas (konkursa) nodrošināšanu

identifikācijas Nr. DVPIJLSP\_2025/30N

2025.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

1. **daļa**

**Piedāvājam** “**Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks” skatuves iekārtošanu”** par šādu cenu**:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” |
| Pretendents  |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Apraksts** | **Daudzums** |
| **1.** |  **Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks”, skatuves iekārtošana** |  |  |
|  |  |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |

2025.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

1. **daļa**

**Piedāvājam** “**Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks” Videoekrāna nodrošināšanu”** par šādu cenu**:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” |
| Pretendents  |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Apraksts** | **Daudzums** |
| **1.** |  **Par tehnisko nodrošinājumu pasākumā “Sporta un jaunatnes festivāls “Artišoks”, videoekrāna nodrošināšana** |  |  |
|  |  |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |