Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Būvdarbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršana Daugavpils 10.vidusskolas ēkā (Tautas ielā 11, Daugavpilī) un Daugavpils 17.vidusskolas ēkā (Valmieras ielā 5, Daugavpilī)”**

identifikācijas numurs DPD 2016/06

**ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.1.**

**1.1.Jautājums:** *“A” daļā 2.pozīcijā “Esošā jumta seguma un siltināšanas slāņa demontāža, saglabājot puscieto akmens vati atkārtotai lietošanai” 221,60m2, lūdzam paskaidrot vai darbus ir paredzēts veikt vienā noteiktā jumta seguma daļā vai vairākās atsevišķās vietās.*

**1.1.Atbilde**: darbus ir paredzēts veikt vienā noteiktā jumta seguma daļā.

**1.2.Jautājums:** *5.pozīcija “Jumta virsmu ieklāšana ar necaurlaidīgu membrānu, divās kārtās” - lūdzam iesniegt uzkausējamā ruberoīda tehniskos parametrus (biezums, blīvums u.c.).*

**1.2.Atbilde:** Specifikācija neparedz īpašas prasības ruberoīda parametriem. Jebkurā gadījumā ruberoīdam ir jābūt kvalitatīvam, jāatbilst ES normatīvu prasībām un ir jābūt uzkausējamam.

**1.3.Jautājums**: *Vai ir tiesības, piedaloties iepirkumā, iesniegt piedāvājumu tikai par vienu atsevišķu daļu.*

**1.3.Atbilde:** piedaloties iepirkumā, pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājumu tikai par vienu atsevišķu daļu.

**1.4.Jautājums:** *Vai ir kādi ierobežojumi saistīti ar darbu izpildīšanas sakumu? Piemēram, ja darbu izpildei ir nepieciešams viens mēnesis vai būs iespēja sākt darbus agrāk nekā 1.maijā.*

**1.4.Atbilde:** Iepirkuma nolikumā pasūtītājs ir paredzējis, ka darbi ir jāpabeidz ne vēlāk kā 2016.gada 1.jūnijā. Darbu uzsākšanas datumu var izvelēties pats līguma izpildītājs, tomēr ir jāņem vērā, ka darbiem ir jābūt pabeigtiem 2016.gada 1.jūnijā vai agrāk.

**1.5.Jautājums:** *Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.4 (tehniskā specifikācija) iepirkuma "A" daļai ir rakstīts: Kopējais jumta seguma apjoms ir 2000,00 m2 ar piekļāvumiem. Pēc objekta apmeklēšanas un pēc mūsējiem aprēķiniem kopējais jumta seguma apjoms sastādīja 2561,00 m2 ar piekļāvumiem. Vai ir paredzēts daļējais jumta seguma remonts.*

**1.5.Atbilde:** Atbilstoši tehniskās specifikācijas sagatavotāju skaidrojumam, jumta seguma apjoms ir 2000,00 m2 ar piekļāvumiem.

**1.6.Jautājums:** *Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.4 (tehniskā specifikācija) iepirkuma "A" daļai ir rakstīts: uzkausējamā ruberoīda apakšslānis; uzkausējamā ruberoīda virsslānis. Jautājums: Kādas ir minimālas tehniskas prasības materiāliem?*

**1.6.Atbilde:** Specifikācija neparedz īpašas prasības ruberoīda parametriem. Jebkurā gadījumā ruberoīdam ir jābūt kvalitatīvam, jāatbilst ES normatīvu prasībām un ir jābūt uzkausējamam.

Iepirkumu komisija