ApstiprinātS
Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas
2016.gada 26.augusta sēdē, prot.Nr.2

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 82.pantā noteiktajā kārtībā

**Fasādes siltināšana administratīvajai ēkai**

**„LATGALES ZOODĀRZS” Vienības ielā 27, Daugavpilī”**

**identifikācijas numurs DPD 2016/140**

**Atbildes uz pretendenta jautājumiem Nr.1**

 Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija 2016.gada 26.augusta sēdē (prot.Nr.2) ir izskatījusi pretendenta uzdotos jautājumus iepirkuma Nolikuma sakarā un sniedz šādas atbildes:

 **1. Jautājums:** **Par darbu apjomu sarakstu Nr. 1-1 un Nr. 1-2**

Sarakstā Nr. 1-1 ir pozīcija Nr. 1 *Vējtveru demontāža (logi, durvis, sienas, jumts)*” un tāda pati pozīcija ir darbu apjomu sarakstā Nr. 1-2 Nr. 5, lūdzam precizēt.

**Atbilde uz 1.Jautājumu:**

“Sarakstos ir pārrakstīšanās kļūdas. Sarakstā Nr.1-1 ir jābūt pozīcijai Nr.1 *Vējtveru demontāža (logi, durvis*), bet darbu apjomu sarakstā Nr. 1-2 jābūt pozīcijai Nr.5 *Vējtveru demontāža (sienas, jumts).*

**2. Jautājums: Par darbu apjomu sarakstu Nr. 1-2**

23.pozīcija - Cokola līstei dots apjoms 84m, bet materiālos cinkota skārda apjoms tikai 22m, tas ir par maz, lūdzam precizēt.

30.pozīcija – Betona kārta – 56m2, betons C12/12 norādīts m2, jābūt m3, lūdzam precizēt.

44.pozīcija „Dažādi darbi” „Siltumtrases ievads” 1 gb., lūdzam precizēt, kādus darbus paredzēts veikt šīs pozīcijas ietvaros.

**Atbilde uz 2.Jautājumu:**

“Darbu apjomu sarakstā Nr. 1-2 ir pārrakstīšanās kļūdas.

23.pozīcijā cinkota skārda apjoms ir 84 m,

30.pozīcijā mērvienībai jābūt m3.

44 pozīcijā ir pārrakstīšanās kļūda, jo šajā objektā nav paredzēts veikt siltumtrases būvdarbus. Pozīcija paredz ventilācijas ievada izbūvi - 1 gab. Izmērus lūdzam skatīt projekta AVK daļā”.

**3.Jautājums: Par tehnisko projektu**

Rasējuma lapā BK-1 piezīmē Nr.4 norādīts, ka kāpņu laukumi un kāpņu pakāpieni no cinkota režģa klājumiem, bet rasējuma lapā BK-2 specifikācijas 1. un 2. pozīcijā norādīts rievotais tērauds, lūdzam precizēt.

**Atbilde uz 3.Jautājumu:**

“Projektā BK-2 specifikācijas 1. un 2. pozīcijā ir pārrakstīšanās kļūda. Kāpņu laukumiem un kāpņu pakāpieniem jābūt no cinkota režģa klājumiem ”.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja J.Kornutjaka