**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

***sporta inventāra piegādei projekta aktivitāšu īstenošanai***

E daļa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Inventārs | Tehniskā specifikācija | Daudzums |
|  | Distanču slēpes | Paredzētas slēpošanas treniņiem un sacensībām.  Bērniem – piemērotas apvidus (distanču) slēpošanai, stabila *Air Channel* konstrukcija, perfekti noregulējamas, atbilstoši bērna svaram un izturīgas pret nodilumu. *Crown* tehnoloģija.  Slēpes konstrukcija (sastāvs):   * stikla šķiedras koka serde * pamatne: vaskojama; * virspuse: bez metāla elementiem.   Svars: No 650g līdz 1280g.  Slēpes konstrukcija: *Activ/’Cap* vai ekvivalents.  120 cm | 2 pāri |
| 130 cm | 2 pāri |
| 140 cm | 2 pāri |
| 150 cm | 2 pāri |
| 160 cm | 2 pāri |
| 170 cm | 4 pāri |
| 180 cm | 4 pāri |
| 190 cm | 2 pāri |
|  | Slēpju zābaki | Viegli, zema profila slēpošanas zābaki ar mīkstu, mitruma izturīgu oderi un ūdensnecaurlaidīgu virspusi; zābaka iekšpusē Thermo polsterējums vai ekvivalents, ķīļveida mēlīte. NNN sistēmas zole. Kājas novietojums ar optimālu balstu potītei.  Materiāls: plastmasa, mākslīgā āda, ūdens necaurlaidīgs materiāls.  Izmēri: no 36 – 44  34-36 izm. | 2 pāri |
| 36-38 izm | 2 pāri |
| 38-39 izm | 2 pāri |
| 39-40 izm | 2 pāri |
| 39-41 izm | 2 pāri |
| 41-42 izm | 4 pāri |
| 41-43 izm | 4 pāri |
| 41-44 izm | 4 pāri |
|  | Slēpju nūjas | Materiāls: viegls un stabils alumīnija kāts vai kompozīts.  Nūjas rokturis: spēcīgs TPR rokturis, īpaši plata cilpa ar pinumu un cietu metāla uzgali.  Garums: no 120 – 160cm.  120 cm | 2 pāri |
| 130 cm | 2 pāri |
| 140 cm | 6 pāri |
| 150 cm | 4 pāri |
| 155 cm | 4 pāri |
| 160 cm | 2 pāri |
|  | Slēpju stiprinājumi | Viens, vienkāršs, visiem izmēriem pielāgots slēdzis atvēršanai un aizvēršanai.  Stiprinājuma veids pie slēpēm: NNN profila sistēma; zābaki pie lamatiņas piestiprināmas manuāli. | 20 pāri |
|  | Parafīns | Ļoti cieta sastāva augsti fluorizēta smēre, kas paredzēta visiem sniega tipiem ļoti aukstā laikā cietām trasēm. Parafīnam ir ļoti augstu noturība garajās distancēs ilgstošāka darbība par zemajiem floriem. HF. | 5 gab. |
|  | Rollerslēpes | Materiāls: kompozīts vai alumīnijs  garenvirzienā: CC 630mm  Riteņu diametrs 100 mm  Riteņu materiāls: gumija | 20 pāri |
|  | Stiprinājumi rollerslēpes | Viens, vienkāršs, visiem izmēriem pielāgots slēdzis atvēršanai un aizvēršanai.  Stiprinājuma veids pie slēpēm: NNN profila sistēma; zābaki pie lamatiņas piestiprināmas manuāli. | 20 pāri |

Piedāvātajām slēpēm/rollerslēpēm, slēpju zābakiem un stiprinājumiem jābūt attiecīgi savienojamiem:

\* slēpes + slēpju zābaki + slēpju stiprinājumi

\* rollerslēpes slēpes+ stiprinājumi