**IEPIRKUMS**

(atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai)

„Remontdarbi Daugavpils 16.vidusskolā, Daugavpils Vienības pamatskolā

un Vienības namā”

**Identifikācijas Nr. DPD 2016/164**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“B” daļai**

**Daugavpils Vienības pamatskolas stiklotās galerijas atjaunošana, ieejas mezgla uzjumteņa uzstādīšana, grīdas seguma nomaiņa mācību telpā**

|  |
| --- |
| **Darbu apjomu saraksts** |
|  |

**Daugavpils Vienības pamatskolas stiklotās galerijas atjaunošana, ieejas mezgla uzjumteņa uzstādīšana, grīdas seguma nomaiņa mācību telpā**

|  |  |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils Vienības pamatskola |
| Objekta nosaukums: | Stiklotās galerijas atjaunošana un ieejas mezgla uzjumteņa uzstādīšana, grīdas seguma nomaiņa mācību telpā |
| Objekta adrese: | Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils |
| Pasūtījumanumurs: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Kods** | **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** |
|  |  | **Stiklotā galerija** |  |  |
| 1 |  | Stiklotās galerijas jumta pakešu JS-1, JS-2, JS-3 demontāža | objekts | 1 |
| 2 |  | Esošo stikla pakešu attīrīšana, montāža, hermetizācija ar augsta moduļa poliuretāna līmi- hermētiķi, piemēram “Den Braven Tectane 2050” vai citu, ar analogiem tehniskajiem parametriem, 4 pakešu nomaiņa . Skārda jumta pieslēguma mezglu izbūve un hermetizācija. | kpl | 1 |
| 3 |  | Virsgaismas logu VL-1 attīrīšana no abām pusēm, . skārda jumta pieslēguma mezglu hermetizācija. | gb | 3 |
| 4 |  | Jumta nožogojuma ar stiprinājumiem VLEN | m | 38,50 |
| 5 |  | Lietus ūdeņu tekņu ar aķiem montāža D175 | m | 30,00 |
| 6 |  | Lietus ūdeņu tekņu ar aķiem montāža D150 | m | 3,50 |
| 7 |  | Lietus ūdeņu tekņu ar aķiem montāža 500x300mm | m | 16,50 |
| 8 |  | Lietus notekcauruļu ar stiprinājumiem, piltuves montāža D150 | m | 16,00 |
| 9 |  | Lietus notekcauruļu ar stiprinājumiem, piltuves montāža D120 | m | 4,00 |
| 10 |  | Deflektors D 125 | gb | 2,00 |
|  |  | **Ieejas mezgls (BK-1, BK-2, AR-13)** |  |  |
| 12 |  | Grunts izstrāde un aizbēršana ar rokām | m3 | 3,50 |
| 13 |  | Šķembas maisījuma pamatojuma izveidošana 100mm biezumā roku darbā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m3 | 0,20 |
| 14 |  | Monolītā betona ar spiedes stiprības klasi c20/25pamatsMP-1, MP-2, stiegrojumaunieliekamodetaļuuzstādīšana | m3 | 0,90 |
| 15 |  | Metāla konstrukcijas ar gruntēšanu un krāsošanu | t | 0,52 |
| 16 |  | Jumta stiklojums no rīdīta stikla metāla karkasā b=10mm | m2 | 11,52 |
| 17 |  | Betona bruģa iesegumu atjaunošana | m2 | 12,50 |
| 18 |  | Ieejas kāpņu un pandusu atbalsta sieniņas sanācija (krāsošana) | m2 | 13,50 |
| 19 |  | Margu krāsošana | m | 16,00 |
| 20 |  | Būvgružu utilizācija | objekts | 1 |
|  |  | **Grīdas seguma nomaiņa telpā Nr.6, ēkas 3. stāvā** |  |  |
| 21 |  | Esošo PVC grīdlīstu demontāža, nokraušana uzglabāšanai | telpa | 1 |
| 22 |  | Esošā linoleja grīdas seguma demontāža | m2 | 51,5 |
| 23 |  | Nodilumizturīga linoleja (41 kl.) grīdas seguma ierīkošana, ieskaitot līmi, šuvju diegu u.c.montāžas un palīgmateiālus | m2 | 51,5 |
| 24 |  | Esošo grīdlīstu nostiprināšana | telpa | 1 |
| 25 |  | Būvgružu utilizācija | telpa | 1 |
|  |  |  |  |  |

Jumta stiklojumam jabūt rūdītam (no ārpuses) un laminētam (no iekšpuses), ar siltuma caurlaidības koeficientu Ug ≤1,1W/m2 x K

1. Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.
2. Jebkuri mērķa sasniegšanai nepieciešamie darbi, palīgdarbi vai pasākumi, kas nav norādīti atsevišķi Darba tehniskajā aprakstā, bet ir nepieciešami, lai telpu remontdarbus realizētu labā kvalitātē un laikā, tiks uzskatīti par ietvertiem piedāvātajā cenā citās pozīcijās, kas nepieciešamas kopējai un kvalitatīvai darbu pabeigšanai.
3. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
4. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
5. Visu pielietojamo būvizstrādājumu tehniskie parametri, pirms to iebūves jāsaskaņo ar pasūtītāju.
6. Remontdarbus telpās (darbi kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – demontāža, urbšana, zāģēšana u.c.) ir iespējams veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.
7. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

9.1. materiālu izmaksas;

9.2. darba izmaksas;

9.3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

9.4. nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu).

8.5. tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

9.6. būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

9.7. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

9.8. visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

9.9. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

9.10. visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildu darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma finanšu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija, skolas inventāra, iekārtu noklāšana ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem.
3. Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju.
4. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
5. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.

Sagatavoja: V.Kalniņš

29.09.2016.