**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

“Elektrisko virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

* Visām iekārtām un precēm CE marķējums
* Cenā jāiekļauj piegādes un uzstādīšanas izmaksas
* Iekārtu instrukcija latviešu valodā
* Attēliem ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir apraksts

| **N.**  **p.**  **k.** | **Preces**  **nosaukums** | **Preces apraksts** | **Skaits** | **Attēls** | **Iestāde/adrese** | **EUR\*** par vienu vienību | **EUR\*** par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektriskā plītsЭП-6ЖШ-01 vai analoga | Elektriskā plīts ar cepeškrāsni. Priekšpuse un cepeškrāsns no nerūsējošā tērauda. Čuguna sildvirsmas - 6.  Papildus aprīkojums: 2 nerūsējošā tērauda paplātes ( 530x475x40; 530x475x65) un reste. Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda.  Izmēri: 1475x897x860 mm  Elektriskā jauda: 22.6 kW  Sildvirsmu skaits: 6 gab.  Vienas sildvirsmas izmēri: 295x417 mm  Vienas sildvirsmas jauda: 4,8 kW  Kopēja sildvirsmas platība: 0,72 m2.  Maks. sildvirsmas temperatūra: 480°C  Sildvirsmas sasilšanas laiks ne vairāk 30 min.  Cepeškrāsns jauda: 4.8 kW  Cepeškrāsns temperatūras diapazons: 20-270°C.  Cepeškrāsns sasilšanas laiks līdz 240°C ne vairāk 30 min. | 1 | ElektriskÄ plÄ«ts ar standarta cepeÅ¡krÄsni Abat Ð­Ð-6ÐÐ¨ | 28. pirmsskolas izglītības iestāde, Liepājas iela 37 |  |  |
|  | Planetārais mikserisMPM40 vai analogs | Tehniskie dati:   |  | | --- | | Tilpums: 40 L  Korpuss no metāla, tilpne no nerūsējošā tērauda,  3 ātrumi ( 80-160-310apgr./min)  Jauda-1,5 kW, 230V  Gabarītizmēri: 630/620/1011 mm., 150kg | | 1 |  | Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, Gaismas iela 9 |  |  |
|  | Ledusskapis Deluxe R 600 GN vai analogs | Tilpums: 600 L (537L)  Plaukti: 3  Plaukta izmēri: 530 mm / 650 mm (2/1 GN)  Gabarītizmēri: 680/810/2000 mm, 135kg  Jauda: 300 W(230 V)  Digital temperature control (DIXELL )  Durvju skaits: 1  Korpuss un iekšēja kamera: nerūsējošais tērauds  Kompresors R 134a /CFC free  Dzesēšana ar gaisu, automātiska atkausēšana  LED iekšējais apgaismojums  Sienas ( izolācijas ) biezums 60 mm  Temperatūras režīms :  + 2oC - +8 oC | 1 | Картинки по запросу "Ledusskapis Deluxe R 600 GN"" | 3. pirmsskolas izglītības iestāde, Raipoles iela 8 |  |  |
|  | Ledusskapis  232125  Hendi vai analogs | Durvju skaits: 2 (1 kamera)  3 plaukti  kompressors R 134a  Temperatūras režīms : +1 oC +10 oC  Jauda: 570 W (230 V)  Tilpums: 1400 L  Gabarītizmēri: 1420x800x2050mm  Korpuss un iekšēja kamera :  nerūsējošais tērauds  Svars: 120 kg | 1 |  | 7. pirmsskolas izglītības iestāde, Tartu iela 8 |  |  |
|  | Saldētava DGD AF07ISOMBTPS vai analogs | Saldētava ar 5 plauktiem-režģiem. Nerūsējošā tērauda konstrukcija AISI 304 iekšējā un ārējā apdare. Darba temperatūru: no -18°C līdz-22°C. Digitālā temperatūras kontrole un displejs. Iekšējais LED apgaismojums. Piespiedu gaisa cirkulācija, nodrošina normālu darba režīmu pie apkārtējās vides temperatūras: max +38°C un gaisa mitruma:  max.60%.Slēdzamas durvis. Izolācijas slāņa biezums 60mm. Automātiskā atkausēšana. Uz kopējās platformas uzmontēts kompresors, kondensators un iztvaikotājs, kas nodrošina to vieglo demontāžu un apkopi. Galvanizēta apakšsiena un aizmugures siena. Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda.  Komplektā:5 plaukti-režgi  Tilpums: 650 - 700L  Izmērs: (GxDzxA): 750mm x 835mm x 2040mm  Pieslēgums: 220 Jauda, kW: 0.75  Temperatūras diapazons, °C: no -18 līdz -22 | 1 | http://www.pvd.lv/jpg2/GN650TN.jpg | 32. pirmsskolas izglītības iestāde, Malu iela 7 |  |  |

Bottom of Form

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs: V.Losevs