Darba apraksts

Būvdarbu laikā notiks jauno betona apmaļu uzstādīšanā,  esošo aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem ar turpmāko regulēšanu projektētā seguma līmenī, karsta asfalta izlīdzinošas un dilumkārtas izbūve. Asfaltēšanas darbi tiks plānoti ceļa braucamai daļai un iebrauktuvēm.

Veicot būvdarbus, plānots nozāģēt vienu koku – Parasto liepu ar stumbra apkārtmēru 1.3 m augstumā no koka sakņu kakla 148 cm, kas aug Kauņas ielā pretī īpašumam Miera ielā 28, jo koks aug tuvu ielas braucamajai daļai, koka sakņu sistēma paceļ asfalta segumu iebrauktuves vietā, līdz ar to būvdarbu laikā tiks bojāta koka sakņu sistēma. Koks aug ar noliekumu, kokam konstatēta V-veida žākle.