**Tehniskā specifikācija iepirkumam**

**“Rokas instrumentu iegāde”,**

**identifikācijas numurs ASDS/2021/24, “A daļa”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | | Nosaukums | | Mērv. | | TRSD | |
|  | | **Kombinētās uzgriežņu atslēgas, metriskā sērija, standarta, hroma-vanādija tērauds, C stiprības klase, DIN 3113A** | |  | |  | |
|  | | izm. 4mm | | gab. | | 2 | |
|  | | izm. 5mm | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 5,5mm | | gab. | | 5 | |
|  | | izm. 6mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 7mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 8mm | | gab. | | 6 | |
|  | | izm. 9mm | | gab. | | 3 | |
|  | | Izm. 10mm | | gab. | | 7 | |
|  | | izm. 11mm | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 12mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 13mm | | gab. | | 7 | |
|  | | izm. 14mm | | gab. | | 6 | |
|  | | izm. 15mm | | gab. | | 1 | |
|  | | izm. 16mm | | gab. | | 1 | |
|  | | izm. 17mm | | gab. | | 7 | |
|  | | izm. 18mm | | gab. | | 1 | |
|  | | izm. 19mm | | gab. | | 6 | |
|  | | izm. 22mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 24mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 27mm | | gab. | | 2 | |
|  | | izm. 30mm | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 32mm | | gab. | | 2 | |
|  | | izm. 36mm | | gab. | | 5 | |
|  | | **Radziņu uzgriežņu atslēgas, metriskā sērija, standarta, hroma-vanādija tērauds, C stiprības klase, DIN3110** | |  | |  | |
|  | | izm. 4x5mm | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 5,5x7mm | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 6x7mm | | gab. | | 6 | |
|  | | izm. 7x8mm | | gab. | | 2 | |
|  | | izm. 8x9mm | | gab. | | 2 | |
|  | | izm. 8x10mm | | gab. | | 6 | |
|  | | izm. 10x11mm | | gab. | | 8 | |
|  | | izm. 13x14mm | | gab. | | 6 | |
|  | | izm. 16x18mm | | gab. | | 1 | |
|  | | izm. 17x19mm | | gab. | | 5 | |
|  | | izm. 20x22mm | | gab. | | 1 | |
|  | | izm. 22x24mm | | gab. | | 5 | |
|  | | izm. 24x27mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 30x32mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 32x36mm DIN895 | | gab. | | 1 | |
|  | | izm. 36x41mm DIN895 | | gab. | | 3 | |
|  | | **Atslēgas, C stiprības klase** | |  | |  | |
|  | | Tarkšķatslēga izm.1/2" DIN3122-D12,5 | | gab. | | 6 | |
|  | | Tarkšķatslēga izm.1/4" DIN3122-D6,3 | | gab. | | 5 | |
|  | | Tarkšķatslēga izm.3/8" DIN3122-D10 | | gab. | | 2 | |
|  | | izm.1/4" komplektā ar muciņām (izm.5,5-14mm, vismaz 11 muciņ.) DIN3124 | | gab. | | 2 | |
|  | | Skrūvgalviņas skrūvēm ar iekšējo sešstūri izm.1/2” komplektā ar muciņām (izm.4-19mm) DIN7422 | | gab. | | 2 | |
|  | | Atslēga kvadrāta ar pārējas slidošu galviņu 1/2" DIN3122-A12,5 | | gab. | | 2 | |
|  | | Atslēga kvadrāta ar pārējas slidošu galviņu 3/8" DIN3122-A10 | | gab. | | 2 | |
|  | | Pagarinātājs 1/2” DIN3123-B 12,5 (L 75mm) | | gab. | | 1 | |
|  | | Pagarinātājs 1/2” DIN3123-B 12,5 (L 130mm) | | gab. | | 1 | |
|  | | Pagarinātājs 1/2” DIN3123-B 12,5 (L 255mm) | | gab. | | 1 | |
|  | | **Plakanais skrūvgriezis** | |  | |  | |
|  | | izm. 3,5x150mm DIN5265B | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 5,5x161mm DIN5265 | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 6,5X75mm DIN5265B | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 6,5X80mm DIN5265 | | gab. | | 2 | |
|  | | izm. 3,5X200mm DIN5265 | | gab. | | 2 | |
|  | | **Krusta skrūvgriezis,** **DIN5265** | |  | |  | |
|  | | PH 3x140mm | | gab. | | 2 | |
|  | | PH 3x80mm | | gab. | | 2 | |
|  | | PH 3x175mm | | gab. | | 5 | |
|  | | PH 2X75mm | | gab. | | 3 | |
|  | | PH 1X100mm | | gab. | | 1 | |
|  | | **Muciņu atslēgas, īsās, metriskās, sešstūru, C stiprības klase, DIN3124** | |  | |  | |
|  | | 1/2", d 13mm | | gab. | | 2 | |
|  | | 1/2", d 17mm | | gab. | | 4 | |
|  | | 1/2", d 19mm | | gab. | | 4 | |
|  | | 1/2", d 22mm | | gab. | | 2 | |
|  | | 1/2", d 24mm | | gab. | | 2 | |
|  | | **Muciņas 3/4” uzgriežņu triecienatslēgai, DIN3129** | |  | |  | |
|  | | 3/4”, d 17mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 3/4”, d 19mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 3/4”, d 30mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 3/4”, d 27mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 3/4”, d 32mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 3/4”, d 32mm, garā 95mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 3/4”, d 32mm, garā plānsienu 100mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 3/4”, d 36mm, garā plānsienu 95mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 3/4”, d 41mm | | gab. | | 1 | |
|  | | **Muciņu atslēga, garā, triecienizturīgā, metriskā, sešstūru, C stiprības klase, DIN3121** | |  | |  | |
|  | | 1/2", d 17mm | | gab. | | 2 | |
|  | | 1/2", d 19mm | | gab. | | 2 | |
|  | | 1/2", d 27mm | | gab. | | 1 | |
|  | | *Izm. 36* | | *gab.* | | *3* | |
|  | | 1/2", d 36mm | | gab. | | 1 | |
|  | | **Sešstūru atslēgas, īsās, (L-veida tipa), C stiprības klase, DIN911** | |  | |  | |
|  | | izm. 5mm | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 6mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 7mm | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 8mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 10mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 12mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 14mm | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 17mm | | gab. | | 5 | |
|  | | izm. 19mm | | gab. | | 1 | |
|  | | L-veida atslēgu komplekts (izm. 3-12mm) | | gab. | | 2 | |
|  | | **Cauruļveida galatslēgas, C stiprības klase, DIN896B** | |  | |  | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 4x5mm | | gab. | | 3 | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 6x7mm | | gab. | | 4 | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 8x10mm | | gab. | | 4 | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 10x13mm | | gab. | | 4 | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 12x13mm | | gab. | | 4 | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 13x14mm | | gab. | | 2 | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 14x15mm | | gab. | | 1 | |
|  | | **Citas atslēgas, C stiprības klase, DIN338** | |  | |  | |
|  | | Dinamometriska atslēga 40-200Nm,1/2" | | gab. | | 1 | |
|  | | **Urbis met. (materiāls HSS-G),** | |  | |  | |
|  | | diam. 2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 20 | |
|  | | diam. 2,3mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 10 | |
|  | | diam. 2,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 16 | |
|  | | diam. 3mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 40 | |
|  | | diam. 3,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 12 | |
|  | | diam. 3,3mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 8 | |
|  | | diam. 3,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 36 | |
|  | | diam. 4mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 31 | |
|  | | diam. 4,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 24 | |
|  | | diam. 4,3mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 13 | |
|  | | diam. 4,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 30 | |
|  | | diam. 5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 43 | |
|  | | diam. 5,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 9 | |
|  | | diam. 5,3mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 13 | |
|  | | diam. 5,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 19 | |
|  | | diam. 6mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 31 | |
|  | | diam. 6,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 14 | |
|  | | diam. 6,7mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 14 | |
|  | | diam. 6,8mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 4 | |
|  | | diam. 7mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 7 | |
|  | | diam. 8mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 20 | |
|  | | diam. 8,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 12 | |
|  | | diam. 8,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 13 | |
|  | | diam. 9mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 8 | |
|  | | diam. 10mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 12 | |
|  | | diam. 10,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 3 | |
|  | | diam. 10,8mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 11mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 3 | |
|  | | diam. 11,8mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 12mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 6 | |
|  | | diam. 13mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 5 | |
|  | | diam. 14mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 5 | |
|  | | diam. 16mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 7 | |
|  | | diam. 17,5mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 18mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | | 2 | |
|  | | diam. 19.5mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 20mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | | 2 | |
|  | | diam. 21mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 24mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 26,5mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | | 1 | |
|  | | Centrējamais urbis d 4mm DIN333 | | gab. | | 5 | |
|  | | Centrējamais urbis d 5mm DIN333 | | gab. | | 5 | |
|  | | Spirālurbis d 9mm (L 175mm) Cilindriskais galenis DIN340 | | gab. | | 2 | |
|  | | diam. 4,8mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 2 | |
|  | | **Vītņurbis (materiāls HSS-G) DIN352** | |  | |  | |
|  | | M3x0,5 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M4x0,7 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M5x0,8 | | kompl. | | 2 | |
|  | | M6x1,0 | | kompl. | | 3 | |
|  | | M8x1,0 DIN2181 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M8X1,25 | | kompl. | | 3 | |
|  | | M10x1,5 | | kompl. | | 3 | |
|  | | M10X1 DIN2181 | | kompl. | | 3 | |
|  | | M12X1 DIN2181 | | kompl. | | 3 | |
|  | | M12x1,75 | | kompl. | | 3 | |
|  | | M12X1,75 kreisais | | kompl. | | 1 | |
|  | | M14x2,0 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M16x2,0 | | kompl. | | 3 | |
|  | | M16X1 DIN2181 | | kompl. | | 2 | |
|  | | M18x2,5 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M20x1,5 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M20x2,5 | | kompl. | | 2 | |
|  | | M22x2,5 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M22x2,5 kreisais | | kompl. | | 1 | |
|  | | M24x3,0 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M27x3,0 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M27X1,5 DIN2181 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M27X2 DIN2181 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M30X3,5 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M12X1,25 | | kompl. | | 2 | |
|  | | **Vītņgrieznis (materiāls HSS-G), DIN13 6g** | |  | |  | |
|  | | M3x0,5 | | gab. | | 1 | |
|  | | M4x0,7 | | gab. | | 1 | |
|  | | M5x0,8 | | gab. | | 2 | |
|  | | M6x1,0 | | gab. | | 5 | |
|  | | M8x1,0 | | gab. | | 1 | |
|  | | M8X1,25 | | gab. | | 3 | |
|  | | M10x1,5 | | gab. | | 3 | |
|  | | M10X1,0 | | gab. | | 3 | |
|  | | M12X1,0 | | gab. | | 3 | |
|  | | M12x1,75 | | gab. | | 3 | |
|  | | M12X1,75 kreisais | | gab. | | 2 | |
|  | | M14x2,0 | | gab. | | 1 | |
|  | | M16X1,0 | | gab. | | 2 | |
|  | | M16x2,0 | | gab. | | 4 | |
|  | | M18x2,5 | | gab. | | 1 | |
|  | | M20x1,5 | | gab. | | 1 | |
|  | | M20x2,5 | | gab. | | 2 | |
|  | | M24x3,0 | | gab. | | 1 | |
|  | | M27x1,5 | | gab. | | 1 | |
|  | | M27x2,0 | | gab. | | 1 | |
|  | | M30X3,5 | | gab. | | 1 | |
|  | | M12X1,25 | | kompl. | | 2 | |
|  | | **Izbīdāms rīvurbis, DIN859** | |  | |  | |
|  | | 21-24mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 24-27,5mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 15,5-18mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 27,5-31,5mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 31,5-37mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 37-45mm | | gab. | | 1 | |
|  | | **Cilindriskais rīvurbis, DIN206B** | |  | |  | |
|  | | diam. 5mm | | gab. | | 2 | |
|  | | diam. 10mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 11mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 12mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 16mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 18mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 20mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 22mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 24mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 26mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 28mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 30mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 32mm | | gab. | | 1 | |
|  | | **Vīles, DIN7261** | |  | |  | |
|  | | Vīle plakana (smalkvīle) 7x30x300mm | | gab. | | 4 | |
|  | | Vīle plakana (rūpjvīle) 7x30x300mm | | gab. | | 4 | |
|  | | Apaļvīle (smalkvīle) 12x300mm | | gab. | | 4 | |
|  | | Apaļvīle (rūpjvīle) 12x300mm | | gab. | | 4 | |
|  | | Vīle trīsstūrīga (rūpjvīle) 21x300mm | | gab. | | 4 | |
|  | | Vīle trīsstūrīga (smalkvīle) 21x300mm | | gab. | | 4 | |
|  | | Adatvīle standarta D126 (plakana) | | gab. | | 20 | |
|  | | Adatvīles (komplekts) standarta D126 | | gab. | | 1 | |
|  | | Dīmanta adatvīle standarta D126 (plakana) | | gab. | | 2 | |
|  | | Vīle pusapaļa (rūpjvīle) 30x9x300mm | | gab. | | 3 | |
|  | | Vīle pusapaļa (smalkvīle) 30x9x300mm | | gab. | | 3 | |
|  | | Vīles rokturis L 140 DIN395 | | gab. | | 5 | |
|  | | **Atslēdznieka instruments,**  **DIN1041** | |  | |  | |
|  | | Āmurs 0,5kgx320 | | gab. | | 3 | |
|  | | Āmurs 1kgx360 | | gab. | | 6 | |
|  | | Āmurs 0,3kgx300 | | gab. | | 1 | |
|  | | Āmurs 0,8kgx350 | | gab. | | 1 | |
|  | | *Āmurs 5 kg* | | *gab.* | | *2* | |
|  | | *Atslēdznieka āmurs 2 kg* | | *gab.* | | *2* | |
|  | | Veseris10kgx1m DIN1042 | | gab. | | 2 | |
|  | | Atslēdznieka cirtnis plakans 200mm DIN6453 | | gab. | | 6 | |
|  | | Cirtņa universālā rokas aizsardzības ierīce 200mm | | gab. | | 6 | |
|  | | Rokas birste metāla vienrindas, misiņa stieple 0,25mm | | gab. | | 45 | |
|  | | Virpošanas plāksnīte trīsstūrveidīga T5 K10 iekš. d 6mm | | gab. | | 18 | |
|  | | Virpošanas plāksnīte piecstūraina T5 K10 iekš. d 6mm | | gab. | | 16 | |
|  | | Virpošanas plāksnīte HB-7035-1 SNMG 190624-SG | | gab. | | 20 | |
|  | | Āmura rokturis DIN5111 L 260mm | | gab. | | 2 | |
|  | | Āmura rokturis DIN5111 L 280mm | | gab. | | 2 | |
|  | | Āmura rokturis DIN5111 L 300mm | | gab. | | 2 | |
|  | | Āmura rokturis DIN5111 L 360mm | | gab. | | 2 | |
|  | | Vesera rokturis DIN5111 L 900mm | | gab. | | 2 | |
|  | | **Virpotāju griežņi,**  **T5 K10** | |  | |  | |
|  | | Noduršanas izm.16x25x140 | | gab. | | 10 | |
|  | | Apvirpošanas atliektie izm.16x25x140 | | gab. | | 10 | |
|  | | Apvirpošanas atdures atliektie izm.16x25x140 | | gab. | | 10 | |
|  | | Izvirpošanas necaurejošiem urbumiem izm.20x20x170 | | gab. | | 4 | |
|  | | Izvirpošanas caurejošiem urbumiem izm.20x20x170 | | gab. | | 4 | |
|  | | Vītnes iekšējai vītnei izm.20x20x200 | | gab. | | 3 | |
|  | | Vītnes ārējai vītnei izm.16x25x140 | | gab. | | 6 | |
|  | | **Cits instruments un piederumi** | |  | |  | |
|  | | Rotācijas centrs konuss N5 | | gab. | | 2 | |
|  | | Slīpripa d 150 P40 lapiņu metālam | | gab. | | 10 | |
|  | | Aerometrs elektrolīta blīvuma kontrolei | | gab. | | 1 | |
|  | | Universāls nazis ar divkomponentu rokturi, asmens 18mm | | gab. | | 7 | |
|  | | Mērlente 5m/25mm | | gab. | | 5 | |
|  | | Mērlente 3m/16mm | | gab. | | 3 | |
|  | | *Mērlente 50 m* | | *gab.* | | *3* | |
|  | | *Mērlente 10 m* | | *gab.* | | *3* | |
|  | | *Mērlente 30 m* | | *gab.* | | *3* | |
|  | | Mērlente 3m/19mm | | gab. | | 3 | |
|  | | Sānknaibles izolētas VDE 160mm DIN ISO 5749 | | gab. | | 3 | |
|  | | Askniebles 180mm DIN ISO 5749 | | gab. | | 2 | |
|  | | Kombinētās plakanknaibles instrumentālais tērauds DIN ISO 5746 | | gab. | | 7 | |
|  | | Kombinētās plakanknaibles izolētas VDE DIN ISO 5746 | | gab. | | 10 | |
|  | | Knaibles izolācijas noņemšanai DIN ISO 5749 | | gab. | | 1 | |
|  | | Knaibles izolācijas noņemšanai ar šķērēm DIN ISO 5749 | | gab. | | 1 | |
|  | | Knaibles gredzenu izspiedei DIN 5256 J01x130-140mm | | gab. | | 2 | |
|  | | Knaibles gredzenu izspiedei DIN 5254 A01x130-140mm | | gab. | | 1 | |
|  | | Šķēres metālam DIN6438 250x65mm | | gab. | | 1 | |
|  | | Gala galviņu komplekts, kvadrāts 1/4“ + 1/2" (skrūve/uzgrieznis M2 – M20, skrūves (ar iekšējo seškanti) M4 – M18, tarķšatslēga) | | Kompl. | | 1 | |
|  | | Sviras smēršļirce ar cauruli M10 DIN 1283 | | gab. | | 2 | |
|  | | Sviras smēršļirce ar šļūteni M10 DIN 1283 | | gab. | | 3 | |
|  | | Stiegrota šļūtene ar slīdošu savienojumu M10 | | gab. | | 3 | |
|  | | Pistole hermetikam | | gab. | | 4 | |
|  | | Aizsargbrilles ar caurspīdīgu stiklu | | gab. | | 30 | |
|  | | Aizsargmaska caurspīdīga | | gab. | | 7 | |
|  | | Rokas zāģis metālam 300mm | | gab. | | 3 | |
|  | | Rokas zāģa asmeņi metālam 300mm | | gab. | | 45 | |
|  | | Meh. zāģa asmeņi metālam izm. 450mm HSS ISO 171100 | | gab. | | 2 | |
|  | | Lodētājs 100W | | gab. | | 1 | |
|  | | Lodētājs 80W | | gab. | | 2 | |
|  | | Lodētājs 30W | | gab. | | 1 | |
|  | | Lodalva | | kg | | 3 | |
|  | | Disks tērauda griešanai 300x3x22,23 | | gab. | | 5 | |
|  | | Disks tērauda griešanai 230x2x22,23 | | gab. | | 62 | |
|  | | *Disks tērauda griešanai 350x4x25.4* | | *gab.* | | *50* | |
|  | | *Disks tērauda griešanai disks 230x1,8* | | *gab.* | | *50* | |
|  | | *Slipešanas disks 180x7,0* | | *gab.* | | *50* | |
|  | | *Dimanta griešanas disks 350x3,2x25,4mm* | | *gab.* | | *15* | |
|  | | Diska frēze d 32x0,8 | | gab. | | 3 | |
|  | | Griezdisks metālam d 125x1,6 | | gab. | | 270 | |
|  | | Pašiespīlēšanas patrona vertikālai urbjmašīnai 3-16mm, konuss Nr.2 | | gab. | | 4 | |
|  | | Pašiespīlēšanas patrona vertikālai urbjmašīnai 1,5-13mm, konuss Nr.2 | | gab. | | 2 | |
|  | | Uzgalis PH-1 DIN3126 | | gab. | | 28 | |
|  | | Uzgalis PH-2 DIN3126 | | gab. | | 15 | |
|  | | Uzgalis PZ-3 DIN3126 | | gab. | | 4 | |
|  | | Rokas triecienskrūvgriezis | | gab. | | 1 | |
|  | | Uzgalis PZ-3 triecienskrūvgriezim | | gab. | | 4 | |
|  | | Slīpripa d 125 P40 lapiņu metālam | | gab. | | 10 | |
|  | | Slīpripa d 125x6 metālam | | gab. | | 15 | |
|  | | Kāta frēze d 4 DIN844B | | gab. | | 4 | |
|  | | Kāta frēze d 5 DIN844B | | gab. | | 4 | |
|  | | Kāta frēze d 6 DIN844B | | gab. | | 2 | |
|  | | Kāta frēze d 8 DIN844B | | gab. | | 2 | |
|  | | Kāta frēze d 10 DIN844B | | gab. | | 2 | |
|  | | Kāta frēze d 12 DIN844B | | gab. | | 2 | |
|  | | Instrumentu komplekts 1/2” – Tarķškatslēga , pagarinājumi, 125mm un 250mm, kardāns, adapteri skrūvgrieža rokturis. Muciņas 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-28-30-32, DIN3120 | | gab. | | 1 | |
|  | | Pārēja uz zemāko izmēru (triecienu uzgriežņgriežņu galviņas) piedziņas kvadrāts 3/4“, izejas kvadrāts 1/2" | | gab. | | 1 | |
|  | | Kabeļu nazis nesaliekamais, pilnīgi izolēts 180mm | | gab. | | 2 | |
|  | | Pagarinātājs (3-6 viet.) - 20m | | gab. | | 2 | |
|  | | Birste detaļu mazgāšanai | | gab. | | 6 | |
|  | | Konusa metālkorda pītas grīstes birste 115Xm14 | | gab. | | 7 | |
|  | | Darbgalda uzkopšanas birste 280mm | | gab. | | 6 | |
|  | | Bīdmērs 150mm DIN 862 | | gab. | | 1 | |
|  | | Bīdmērs 250mm | | gab. | | 1 | |
|  | | Punktsitis 8x100mm DIN7250 | | gab. | | 3 | |
|  | | Triecienmuciņu komplekts 3/4” 19-41mm, ne mazāk kā 13 gab. DIN3129 | | gab. | | 1 | |
|  | | *Lauznis* | | *gab.* | | *5* | |
| Nr. p/k | | Nosaukums | | Mērv. | | daudzums | |
|  | | **Kombinētās uzgriežņu atslēgas, metriskā sērija, standarta, hroma-vanādija tērauds, C stiprības klase, DIN 3113A** | |  | |  | |
|  | | izm. 4mm | | gab. | | 2 | |
|  | | izm. 5mm | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 5,5mm | | gab. | | 5 | |
|  | | izm. 6mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 7mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 8mm | | gab. | | 6 | |
|  | | izm. 9mm | | gab. | | 3 | |
|  | | Izm. 10mm | | gab. | | 7 | |
|  | | izm. 11mm | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 12mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 13mm | | gab. | | 7 | |
|  | | izm. 14mm | | gab. | | 6 | |
|  | | izm. 15mm | | gab. | | 1 | |
|  | | izm. 16mm | | gab. | | 1 | |
|  | | izm. 17mm | | gab. | | 7 | |
|  | | izm. 18mm | | gab. | | 1 | |
|  | | izm. 19mm | | gab. | | 6 | |
|  | | izm. 22mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 24mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 27mm | | gab. | | 2 | |
|  | | izm. 30mm | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 32mm | | gab. | | 2 | |
|  | | izm. 36mm | | gab. | | 2 | |
|  | | **Radziņu uzgriežņu atslēgas, metriskā sērija, standarta, hroma-vanādija tērauds, C stiprības klase, DIN3110** | |  | |  | |
|  | | izm. 4x5mm | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 5,5x7mm | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 6x7mm | | gab. | | 6 | |
|  | | izm. 7x8mm | | gab. | | 2 | |
|  | | izm. 8x9mm | | gab. | | 2 | |
|  | | izm. 8x10mm | | gab. | | 11 | |
|  | | izm. 10x11mm | | gab. | | 8 | |
|  | | izm. 13x14mm | | gab. | | 6 | |
|  | | izm. 16x18mm | | gab. | | 1 | |
|  | | izm. 17x19mm | | gab. | | 8 | |
|  | | izm. 20x22mm | | gab. | | 1 | |
|  | | izm. 22x24mm | | gab. | | 5 | |
|  | | izm. 24x27mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 30x32mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 32x36mm DIN895 | | gab. | | 1 | |
|  | | izm. 36x41mm DIN895 | | gab. | | 1 | |
|  | | **Atslēgas, C stiprības klase** | |  | |  | |
|  | | Tarkšķatslēga izm.1/2" DIN3122-D12,5 | | gab. | | 6 | |
|  | | Tarkšķatslēga izm.1/4" DIN3122-D6,3 | | gab. | | 5 | |
|  | | Tarkšķatslēga izm.3/8" DIN3122-D10 | | gab. | | 2 | |
|  | | izm.1/4" komplektā ar muciņām (izm.5,5-14mm, vismaz 11 muciņ.) DIN3124 | | gab. | | 2 | |
|  | | Skrūvgalviņas skrūvēm ar iekšējo sešstūri izm.1/2” komplektā ar muciņām (izm.4-19mm) DIN7422 | | gab. | | 2 | |
|  | | Atslēga kvadrāta ar pārējas slidošu galviņu 1/2" DIN3122-A12,5 | | gab. | | 2 | |
|  | | Atslēga kvadrāta ar pārējas slidošu galviņu 3/8" DIN3122-A10 | | gab. | | 2 | |
|  | | Pagarinātājs 1/2” DIN3123-B 12,5 | | gab. | | 2 | |
|  | | **Plakanais skrūvgriezis** | |  | |  | |
|  | | izm. 3,5x150mm DIN5265B | | gab. | | 5 | |
|  | | izm. 5,5x161mm DIN5265 | | gab. | | 7 | |
|  | | izm. 6,5X75mm DIN5265B | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 6,5X80mm DIN5265 | | gab. | | 2 | |
|  | | **Krusta skrūvgriezis,** **DIN5265** | |  | |  | |
|  | | PH 3x140mm | | gab. | | 2 | |
|  | | PH 3x80mm | | gab. | | 2 | |
|  | | PH 3x175mm | | gab. | | 5 | |
|  | | PH 2X75mm | | gab. | | 3 | |
|  | | PH 1X100mm | | gab. | | 1 | |
|  | | **Muciņu atslēgas, īsās, metriskās, sešstūru, C stiprības klase, DIN3124** | |  | |  | |
|  | | 1/2", d 13mm | | gab. | | 2 | |
|  | | 1/2", d 17mm | | gab. | | 4 | |
|  | | 1/2", d 19mm | | gab. | | 4 | |
|  | | 1/2", d 22mm | | gab. | | 2 | |
|  | | 1/2", d 24mm | | gab. | | 2 | |
|  | | **Muciņas 3/4” uzgriežņu triecienatslēgai, DIN3129** | |  | |  | |
|  | | 3/4”, d 17mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 3/4”, d 19mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 3/4”, d 30mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 3/4”, d 27mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 3/4”, d 32mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 3/4”, d 32mm, garā 95mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 3/4”, d 32mm, garā plānsienu 100mm | | gab. | | 1 | |
|  | | **Muciņu atslēga, garā, triecienizturīgā, metriskā, sešstūru, C stiprības klase, DIN3121** | |  | |  | |
|  | | 1/2", d 17mm | | gab. | | 2 | |
|  | | 1/2", d 19mm | | gab. | | 2 | |
|  | | 1/2", d 27mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 1/2", d 36mm | | gab. | | 1 | |
|  | | **Sešstūru atslēgas, īsās, (L-veida tipa), C stiprības klase, DIN911** | |  | |  | |
|  | | izm. 5mm | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 6mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 7mm | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 8mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 10mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 12mm | | gab. | | 4 | |
|  | | izm. 14mm | | gab. | | 3 | |
|  | | izm. 17mm | | gab. | | 5 | |
|  | | izm. 19mm | | gab. | | 1 | |
|  | | L-veida atslēgu komplekts (izm. 3-12mm) | | gab. | | 2 | |
|  | | **Cauruļveida galatslēgas, C stiprības klase, DIN896B** | |  | |  | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 4x5mm | | gab. | | 3 | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 6x7mm | | gab. | | 5 | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 8x10mm | | gab. | | 7 | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 10x13mm | | gab. | | 5 | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 12x13mm | | gab. | | 4 | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 13x14mm | | gab. | | 2 | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 14x15mm | | gab. | | 1 | |
|  | | **Citas atslēgas, C stiprības klase, DIN338** | |  | |  | |
|  | | Dinamometriska atslēga 40-200Nm,1/2" | | gab. | | 1 | |
|  | | **Urbis met. (materiāls HSS-G),** | |  | |  | |
|  | | diam. 2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 20 | |
|  | | diam. 2,3mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 10 | |
|  | | diam. 2,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 16 | |
|  | | diam. 3mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 40 | |
|  | | diam. 3,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 12 | |
|  | | diam. 3,3mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 8 | |
|  | | diam. 3,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 36 | |
|  | | diam. 4mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 31 | |
|  | | diam. 4,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 24 | |
|  | | diam. 4,3mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 13 | |
|  | | diam. 4,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 30 | |
|  | | diam. 5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 43 | |
|  | | diam. 5,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 9 | |
|  | | diam. 5,3mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 13 | |
|  | | diam. 5,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 19 | |
|  | | diam. 6mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 31 | |
|  | | diam. 6,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 14 | |
|  | | diam. 6,7mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 14 | |
|  | | diam. 6,8mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 4 | |
|  | | diam. 7mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 7 | |
|  | | diam. 8mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 20 | |
|  | | diam. 8,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 12 | |
|  | | diam. 8,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 13 | |
|  | | diam. 9mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 8 | |
|  | | diam. 10mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 12 | |
|  | | diam. 10,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 3 | |
|  | | diam. 10,8mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 11mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 3 | |
|  | | diam. 11,8mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 12mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 6 | |
|  | | diam. 13mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 5 | |
|  | | diam. 14mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 5 | |
|  | | diam. 16mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | | 7 | |
|  | | diam. 17,5mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 18mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | | 2 | |
|  | | diam. 19.5mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 20mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | | 2 | |
|  | | diam. 21mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 24mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 26,5mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | | 1 | |
|  | | Centrējamais urbis d 4mm DIN333 | | gab. | | 5 | |
|  | | Centrējamais urbis d 5mm DIN333 | | gab. | | 5 | |
|  | | *Kronurbis d.32* | | *gab.* | | *6* | |
|  | | *Kronurbis d.35* | | *gab.* | | *6* | |
|  | | **Urbis kokam** | |  | |  | |
|  | | *Urbis kokam d.18 mm. ar seškantis kātu 9 mm* | | *gab.* | | *7* | |
|  | | *Urbis kokam d.16 mm. ar seškantis kātu 9 mm* | | *gab.* | | *7* | |
|  | | **Vītņurbis (materiāls HSS-G) DIN352** | |  | |  | |
|  | | M3x0,5 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M4x0,7 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M5x0,8 | | kompl. | | 2 | |
|  | | M6x1,0 | | kompl. | | 3 | |
|  | | M8x1,0 DIN2181 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M8X1,25 | | kompl. | | 3 | |
|  | | M10x1,5 | | kompl. | | 3 | |
|  | | M10X1 DIN2181 | | kompl. | | 3 | |
|  | | M12X1 DIN2181 | | kompl. | | 3 | |
|  | | M12x1,75 | | kompl. | | 3 | |
|  | | M12X1,75 kreisais | | kompl. | | 1 | |
|  | | M14x2,0 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M16x2,0 | | kompl. | | 3 | |
|  | | M16X1 DIN2181 | | kompl. | | 2 | |
|  | | M18x2,5 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M20x1,5 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M20x2,5 | | kompl. | | 2 | |
|  | | M22x2,5 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M22x2,5 kreisais | | kompl. | | 1 | |
|  | | M24x3,0 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M27x3,0 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M27X1,5 DIN2181 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M27X2 DIN2181 | | kompl. | | 1 | |
|  | | M30X3,5 | | kompl. | | 1 | |
|  | | **Vītņgrieznis (materiāls HSS-G), DIN13 6g** | |  | |  | |
|  | | M3x0,5 | | gab. | | 1 | |
|  | | M4x0,7 | | gab. | | 1 | |
|  | | M5x0,8 | | gab. | | 2 | |
|  | | M6x1,0 | | gab. | | 5 | |
|  | | M8x1,0 | | gab. | | 1 | |
|  | | M8X1,25 | | gab. | | 3 | |
|  | | M10x1,5 | | gab. | | 3 | |
|  | | M10X1,0 | | gab. | | 3 | |
|  | | M12X1,0 | | gab. | | 3 | |
|  | | M12x1,75 | | gab. | | 3 | |
|  | | M12X1,75 kreisais | | gab. | | 2 | |
|  | | M14x2,0 | | gab. | | 1 | |
|  | | M16X1,0 | | gab. | | 2 | |
|  | | M16x2,0 | | gab. | | 4 | |
|  | | M18x2,5 | | gab. | | 1 | |
|  | | M20x1,5 | | gab. | | 1 | |
|  | | M20x2,5 | | gab. | | 2 | |
|  | | M24x3,0 | | gab. | | 1 | |
|  | | M27x1,5 | | gab. | | 1 | |
|  | | M27x2,0 | | gab. | | 1 | |
|  | | M30X3,5 | | gab. | | 1 | |
|  | | **Izbīdāms rīvurbis, DIN859** | |  | |  | |
|  | | 21-24mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 24-27,5mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 15,5-18mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 27,5-31,5mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 31,5-37mm | | gab. | | 1 | |
|  | | 37-45mm | | gab. | | 1 | |
|  | | **Cilindriskais rīvurbis, DIN206B** | |  | |  | |
|  | | diam. 5mm | | gab. | | 2 | |
|  | | diam. 10mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 11mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 12mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 16mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 18mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 20mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 22mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 24mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 26mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 28mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 30mm | | gab. | | 1 | |
|  | | diam. 32mm | | gab. | | 1 | |
|  | | **Vīles, DIN7261** | |  | |  | |
|  | | Vīle plakana (smalkvīle) 5x20x200mm | | gab. | | 8 | |
|  | | Vīle plakana (rūpjvīle) 5x20x200mm | | gab. | | 9 | |
|  | | Apaļvīle (smalkvīle) 9,2x250mm | | gab. | | 6 | |
|  | | Apaļvīle (rūpjvīle) 9,2x250mm | | gab. | | 6 | |
|  | | Vīle trīsstūrīga (rūpjvīle) 10,0x250mm | | gab. | | 6 | |
|  | | Vīle trīsstūrīga (smalkvīle) 10,0x250mm | | gab. | | 6 | |
|  | | Adatvīle standarta D126 | | gab. | | 30 | |
|  | | Adatvīles (komplekts) standarta D126 | | gab. | | 1 | |
|  | | Dīmanta adatvīle standarta D126 | | gab. | | 2 | |
|  | | **Atslēdznieka instruments,**  **DIN1041** | |  | |  | |
|  | | Āmurs 0,5kgx320 | | gab. | | 3 | |
|  | | Āmurs 1kgx360 | | gab. | | 6 | |
|  | | Āmurs 0,3kgx300 | | gab. | | 1 | |
|  | | Āmurs 0,8kgx350 | | gab. | | 1 | |
|  | | Veseris10kgx1m DIN1042 | | gab. | | 2 | |
|  | | Atslēdznieka cirtnis plakans 200mm DIN6453 | | gab. | | 6 | |
|  | | Cirtņa universālā rokas aizsardzības ierīce 200mm | | gab. | | 6 | |
|  | | Rokas birste metāla vienrindas, misiņa stieple 0,25mm | | gab. | | 45 | |
|  | | Virpošanas plāksnīte trīsstūrveidīga T5 K10 iekš. d 6mm | | gab. | | 18 | |
|  | | Virpošanas plāksnīte piecstūraina T5 K10 iekš. d 6mm | | gab. | | 16 | |
|  | | Virpošanas plāksnīte HB-7035-1 SNMG 190624-SG | | gab. | | 20 | |
|  | | **Virpotāju griežņi,**  **T5 K10** | |  | |  | |
|  | | Noduršanas izm.16x25x140 | | gab. | | 10 | |
|  | | Apvirpošanas atliektie izm.16x25x140 | | gab. | | 10 | |
|  | | Apvirpošanas atdures atliektie izm.16x25x140 | | gab. | | 10 | |
|  | | Izvirpošanas necaurejošiem urbumiem izm.20x20x170 | | gab. | | 4 | |
|  | | Izvirpošanas caurejošiem urbumiem izm.20x20x170 | | gab. | | 4 | |
|  | | Vītnes iekšējai vītnei izm.20x20x200 | | gab. | | 3 | |
|  | | Vītnes ārējai vītnei izm.16x25x140 | | gab. | | 6 | |
|  | | **Cits instruments un piederumi** | |  | |  | |
|  | | Aerometrs elektrolīta blīvuma kontrolei | | gab. | | 1 | |
|  | | Universāls nazis ar divkomponentu rokturi, asmens 18mm | | gab. | | 7 | |
|  | | Mērlente 5m/25mm | | gab. | | 3 | |
|  | | Mērlente 3m/16mm | | gab. | | 3 | |
|  | | Mērlente 3m/19mm | | gab. | | 3 | |
|  | | Sānknaibles izolētas VDE 160mm DIN ISO 5749 | | gab. | | 3 | |
|  | | Askniebles 180mm DIN ISO 5749 | | gab. | | 2 | |
|  | | Kombinētās plakanknaibles instrumentālais tērauds DIN ISO 5746 | | gab. | | 7 | |
|  | | Kombinētās plakanknaibles izolētas VDE DIN ISO 5746 | | gab. | | 10 | |
|  | | Knaibles izolācijas noņemšanai DIN ISO 5749 | | gab. | | 1 | |
|  | | Knaibles izolācijas noņemšanai ar šķērēm DIN ISO 5749 | | gab. | | 1 | |
|  | | Knaibles gredzenu izspiedei DIN 5256 J01x130-140mm | | gab. | | 2 | |
|  | | Knaibles gredzenu izspiedei DIN 5254 A01x130-140mm | | gab. | | 1 | |
|  | | Šķēres metālam DIN6438 250x65mm | | gab. | | 1 | |
|  | | Gala galviņu komplekts, kvadrāts 1/4“ + 1/2" (skrūve/uzgrieznis M2 – M20, skrūves (ar iekšējo seškanti) M4 – M18, tarķšatslēga) | | Kompl. | | 1 | |
|  | | Sviras smēršļirce ar cauruli M10 DIN 1283 | | gab. | | 2 | |
|  | | Sviras smēršļirce ar šļūteni M10 DIN 1283 | | gab. | | 3 | |
|  | | Stiegrota šļūtene ar slīdošu savienojumu M10 | | gab. | | 3 | |
|  | | Pistole hermetikam | | gab. | | 4 | |
|  | | Aizsargbrilles ar caurspīdīgu stiklu | | gab. | | 30 | |
|  | | Aizsargmaska caurspīdīga | | gab. | | 7 | |
|  | | Rokas zāģis metālam 300mm | | gab. | | 3 | |
|  | | Rokas zāģa asmeņi metālam 300mm | | gab. | | 45 | |
|  | | Meh. zāģa asmeņi metālam izm. 450mm HSS ISO 171100 | | gab. | | 2 | |
|  | | Lodētājs 100W | | gab. | | 1 | |
|  | | Lodētājs 80W | | gab. | | 2 | |
|  | | Lodētājs 30W | | gab. | | 1 | |
|  | | Lodalva | | kg | | 3 | |
|  | | Disks tērauda griešanai 300x3x22,23 | | gab. | | 5 | |
|  | | Disks tērauda griešanai 230x2x22,23 | | gab. | | 2 | |
|  | | Diska frēze d 32x0,8 | | gab. | | 3 | |
|  | | Griezdisks metālam d 125x1,6 | | gab. | | 270 | |
|  | | Pašiespīlēšanas patrona vertikālai urbjmašīnai 3-16mm, konuss Nr.2 | | gab. | | 4 | |
|  | | Pašiespīlēšanas patrona vertikālai urbjmašīnai 1,5-13mm, konuss Nr.2 | | gab. | | 2 | |
|  | | Uzgalis PH-1 DIN3126 | | gab. | | 28 | |
|  | | Uzgalis PH-2 DIN3126 | | gab. | | 15 | |
|  | | Uzgalis PZ-3 DIN3126 | | gab. | | 4 | |
|  | | Rokas triecienskrūvgriezis | | gab. | | 1 | |
|  | | Uzgalis PZ-3 triecienskrūvgriezim | | gab. | | 4 | |
|  | | Slīpripa d 125 P40 lapiņu metālam | | gab. | | 10 | |
|  | | Slīpripa d 125x6 metālam | | gab. | | 15 | |
|  | | Kāta frēze d 4 DIN844B | | gab. | | 4 | |
|  | | Kāta frēze d 5 DIN844B | | gab. | | 4 | |
|  | | Kāta frēze d 6 DIN844B | | gab. | | 2 | |
|  | | Kāta frēze d 8 DIN844B | | gab. | | 2 | |
|  | | Kāta frēze d 10 DIN844B | | gab. | | 2 | |
|  | | Kāta frēze d 12 DIN844B | | gab. | | 2 | |
|  | | Instrumentu komplekts 1/2” – Tarķškatslēga , pagarinājumi, 125mm un 250mm, kardāns, adapteri skrūvgrieža rokturis. Muciņas 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-28-30-32, DIN3120 | | gab. | | 1 | |
|  | | Pārēja uz zemāko izmēru (triecienu uzgriežņgriežņu galviņas) piedziņas kvadrāts 3/4“, izejas kvadrāts 1/2" | | gab. | | 1 | |
|  | | Kabeļu nazis nesaliekamais, pilnīgi izolēts 180mm | | gab. | | 2 | |
|  | | Pagarinātājs (3-6 viet.) - 20m | | gab. | | 2 | |
|  | | Birste detaļu mazgāšanai | | gab. | | 6 | |
|  | | Konusa metālkorda pītas grīstes birste 115Xm14 | | gab. | | 7 | |
|  | | Darbgalda uzkopšanas birste 280mm | | gab. | | 6 | |
|  | | Bīdmērs 150mm DIN 862 | | gab. | | 1 | |
|  | | Bīdmērs 250mm | | gab. | | 1 | |
|  | | Punktsitis 8x100mm DIN7250 | | gab. | | 3 | |

**Tehniskā specifikācija iepirkumam**

**“Rokas instrumentu iegāde”,**

**identifikācijas numurs ASDS/2020/24, “B daļa”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Preces nosaukums** | | | **Mērv.** | **Daudz.** | | |
| 1. | Instrumentu komplekts ¼+3/8+1/2 (ne mazāk ka 170 gab.)  Komplektā 1/4 muciņas 4 - 14 mm, E4 - E8, garās muciņas 4 - 10 mm, pagarinātāji 2 gab., dažādas uzgaļu muciņas (TX, PH, PZ, HEX, SL), kardāns, muciņskrūvgriezis, sprūdatslēga, 3/8 muciņas 10 - 19 mm, E10 - E18, garās muciņas 10 - 15 mm,  pagarinātājs, kardāns, sprūdatslēga, 1/2 muciņas 10 - 32 mm, E20 - E24, garās muciņas 16 - 22 mm, sveču muciņas (16, 18, 21 mm), pagarinātājs, kardāns, T-rokturis. Komplektā dažādi uzgaļi. L-seškanšu atslēgas komplekts 1 - 5 mm. "  Reversējamās sprūdatslēgas ar 72 pakāpju precīzo sazobi ¼"; ½"; 3/8". Komplektā ar plastmasas kasti glabāšanai. | | | komplekts | 10 | | |
| 2. | Kombinēto radziņatslēgu komplekts 6-32 mm (ne mazāk kā 20 gab.)  Komplektā ietilpst: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm kvalitatīvas hroma vanādija sakausējuma kombinētās radziņatslēgas izgatavotas atbilstoši DIN 3113 Form A /ISO 3318 / ISO 7738 standartiem. | | | komplekts | 6 | | |
| 3. | Skavotājs R34E 6 - 14mm, nr.140 skavas PRO  Metālisks korpuss. Piemērots platajām skavām nr.140 (6 - 14 mm).Drošas fiksācijas funkcija. Trieciena spēka regulēšana. Tērauda korpuss un iekšējās detaļas. | | | Gab. | 1 | | |
| 4. | Skrūvgriežu un uzgaļu komplekts, ne mazāk kā 120 gab.  Komplektā ietilpst 122 gab. instrumentu: liela uzgaļu izvēle, muciņas, adapteri,  skrūvgrieža rokturis, adapteri akumulatora urbjmašīnai. Instrumentus var izmantot  ar elektriskajiem instrumentiem vai manuāli! | | | komplekts | 4 | | |
| 5. | Triecienmuciņu komplekts 1/2" 10 - 24 mm, ne mazāk kā 12 gab.  Komplektā ietilpst 1/2" triecienmuciņas un to aksesuāri: īsās sešstūra  triecienmuciņas 1/2", 10; 11; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24 mm. 1/2", 67 mm. šarnīra savienojums, 1/2", 125 mm pagarinātājs. Komplektā ar plastmasas kasti glabāšanai. | | | komplekts | 3 | | |
| 6. | L-seškanšu komplekts 1,5-10 mm 950/9SM N | | | komplekts | 5 | | |
| 7. | Indikators 4610 • Jauda 6-24 V. | | | Gab. | 3 | | |
| 8. | Torx tipa triecienmuciņu komplekts 1/2" T30-T80 ne mazāk kā 8-gab  • 1xT30, 1xT40, 1xT45, 1xT50, 1xT55, 1xT60, 1xT70, 1xT80 | | | komplekts | 3 | | |
| 9. | L-torx komplektsTX8-40 XL garās ar instrumentu turētāju  • 967 XL HF TORX® 1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112; 1 x TX 15x123; 1 x  TX 20x137; 1 x TX 25x154; 1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224; | | | komplekts | 6 | | |
| 10. | Skrūvgriežu komplekts 335/350/355/6 SlipStop, ne mazāk kā 6gab.  4x100, 5,5 X125, PH1x80, PH2x100 PZ1x80, PZ2x100 + statīvs + stiprinājumu skrūves. | | | komplekts | 3 | | |
| 11. | Adatvīļu komplekts, 145mm, ne mazāk kā 12 gab. | | | komplekts | 1 | | |
| 12. | Asknaibles 140mm līdz D4 mm, DR | | | gab | 3 | | |
| 13. | Sānu knaibles 160 mm  Sānu knaibles piemērotas 1,6 mm daļēji cietiem kabeļiem. Indukcijas rūdīta  knaibļu virsma. Instruments izgatavots no speciāla tērauda ar matēta hroma  pārklājumu. Divkomponentu rokturis. Atbilst DIN ISO 5749 standartam. | | | gab | 4 | | |
| 14. | Stangu komplekts Comfort set 3gab. 0302180, 2612200, 7002160  Kombinētās stangas: 180 mm  Diagonālās stangas: 160 mm  Stangas ar asiem galiem: 200 mm | | | komplekts | 6 | | |
| 15. | Sprostgredzenu knaibļu komplekts, 4 gab. J1,J2,A1,A2 | | | komplekts | 5 | | |
| 16. | Gaisa pistole NYCA-S | | | Gab. | 4 | | |
| 17. | Gaisa pistole 60 AP, ar garo galu  Gaisa plūsma tiek regulēta ar nolaižamu āķi. Darba spiediens ne mazāk kā 6 bar. Gaisa caurplūde 270 l/min. | | | Gab. | 4 | | |
| 18. | Nazis ar nolaužamu asmeni 18mm slide-lock | | | Gab. | 3 | | |
| 19. | Lokanais magnēts 0,2kg 4x400mm | | | Gab. | 2 | | |
| 20. | Seškanšu komplekts 6kt 1.5-10mm 9gab. | | | komplekts | 6 | | |
| 21. | Triecienadapters F3/4"x1/2" M | | | Gab. | 3 | | |
| 22. | Pāreja pneimoinstrumentiem no 3/4'' uz 1/2'' n. KB 3219 | | | Gab. | 2 | | |
| 23. | drāšu birste 265mm HBG10 (sari 0,30 mm) | | | Gab. | 15 | | |
| 24. | Kaltu un caurumsišu komplekts n.106 | | | Gab. | 4 | | |
| 25. | Instrumentu kaste 19"  Kastes vākā iebūvēti instrumentu nodalījumi:  Izņemams instrumentu plaukts  Iespējams aizslēgt ar piekaramo atslēgu  Metāla aizdare | | | Gab. | 6 | | |
| 26. | Pneimatiskais atskaldāmais āmurs DMH 30 SET  Darba spiediens 6-6,3 bar  • Statīvs 10 mm  • Gaisa patēriņš 280 l/min  • Triecienu ātrums 3000 min.  • Svars 2 kg  • Piemērots apmetuma un flīžu noņemšanai,kā arī sīkiem gropēšanas darbiem. Ergonomiskas formas rokturis ar gumijas pārklājumu  • Komplektā: skavas atspere, 4 kalti, 10 mm šļūtenes uzgalis un šļūtenes skavas, atbilstoši ISO 11148, nipelis 1/4", eļļas pudeles, plastmasas kaste. | | | komplekts | 1 | | |
| 27. | L-veida seškantis 12 mm | | | Gab | 3 | | |
| 28. | L-veida seškantis 14 mm | | | Gab | 3 | | |
| 29. | L-veida seškantis 17 mm | | | Gab. | 3 | | |
| 30. | Triecienmuciņu komplekts 1/2" 10 - 24 mm, 12 gab.  Komplektā ietilpst 1/2" triecienmuciņas un to aksesuāri: īsās sešstūra triecienmuciņas 1/2", 10; 11; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24 mm. 1/2", 67 mm. šarnīra savienojums, 1/2", 125 mm pagarinātājs. Komplektā ar plastmasas kasti glabāšanai. | | | komplekts | 5 | | |
| 31. | Stangas KNIPEKS 250mm D50mm | | | Gab. | 9 | | |
| 32. | HD spanner single-ended 24mm | | | Gab. | 4 | | |
| 33. | HD spanner single-ended 32mm | | | Gab. | 2 | | |
| 34. | Sešstūra muciņa 1/2'' 36mm | | | Gab. | 2 | | |
| 35. | Vīļu komplekts 520WR, ne mazāk kā 5gab.  1112 200 mm C1, 1142 200 mm C1, 1152 SP 200mm C1, 1162 200mm C1, 1552 200mm C2, vīles somā | | | komplekts | 1 | | |
| 36. | Vadu uzgaļu presēšanas stangas 0,5-6mm2, | | | Gab. | 1 | | |
| 37. | Muciņatslēgu komplekts 3/4'', 21 gab. 19 - 50 mm  Komplektā ietilpst 3/4" muciņas un to aksesuāri. Muciņas: 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 28; 41; 46; 50 mm. Reversējams sprūdrats 3/4". Paplašinājumi: 100; 200; 400 mm. T-atslēga/pagarinājums: 450 mm. Komplektā ar plastmasas kasti glabāšanai. | | | komplekts | 2 | | |
| 38. | Veseris 1500g | | | Gab. | 2 | | |
| 39. | L-seškantis 7 mm 950KPL | | | Gab. | 5 | | |
| 40. | | Atslēga ar kvadrātu 1/4 | gab. | | | 1 |
| 41. | | Atslēga ar kvadrātu 3/4 | gab. | | | 1 |
| 42. | | Bremžu cauruļu atslēga 10-11mm | Gab. | | | 1 |
| 43. | | Bremžu cauruļu atslēga 12-13mm | Gab. | | | 1 |
| 44. | | Bremžu cauruļu atslēga 13-14mm | Gab. | | | 1 |
| 45. | | Mērlente 5 m/16 mm | gab. | | | 2 |
| 46. | | Mērlente 3 m/16 mm | gab. | | | 4 |
| 47. | | Riepu spiediena monometrs, metāla, 0-12 bar | gab. | | | 1 |
| 48. | | Riepu ventīļa skrūvgriezis 150mm | gab. | | | 1 |
| 49. | | Areometrs elektrolīta blīvuma kontrolei | gab. | | | 1 |
| 50. | | Smērvielu pistole ar gumijas šļūteni | gab. | | | 2 |
| 51. | | Pistole silikonam | gab. | | | 2 |
| 52. | | Dinamometriska atslēga 40-200 Nm, ½ '' | gab. | | | 2 |
| 53. | | Aizsargbrilles ar caurspīdīgu stiklu | gab. | | | 12 |
| 54. | | Aizsargmaska caurspīdīga | gab. | | | 5 |
| 55. | | Āmurs 600 gr-800gr | gab. | | | 4 |
| 56. | | Rokas zāģa asmeni metālam | gab. | | | 30 |
| 57. | | Āmurs 1kg | gab. | | | 3 |
| 58. | | Zāģis | gab. | | | 2 |
| 59. | | Lodētājs 100W | gab. | | | 2 |
| 60. | | Strāvas mērknaibles līdz 600A | gab. | | | 1 |
| 61. | | Urbis perforatoram DSD+ (300x5 mm) | gab. | | | 2 |
| 62. | | Urbis perforatoram DSD+ (300x6 mm) | gab. | | | 2 |
| 63. | | Urbis perforatoram DSD+ (300x8 mm) | gab. | | | 2 |
| 64. | | Urbis perforatoram DSD+ (300x10 mm) | gab. | | | 2 |
| 65. | | Urbis perforatoram DSD+ (300x12 mm) | gab. | | | 2 |
| 66. | | Urbis perforatoram garais DSD+ (300x25 mm) | gab. | | | 2 |
| 67. | | Urbis perforatoram garais DSD+ (300x32 mm) | gab. | | | 2 |
| 68. | | Vadu tīrīšanas knaibles (1.5-10mm) | gab. | | | 2 |
| 69. | | Kabeļu izolācijas nazis | gab. | | | 2 |
| 70. | | Figūrzāģa asmeņi 4x100mm (kokam) | gab. | | | 20 |
| 71 | | Tarkšķatslēga ½’’ | gab. | | | 4 |
| 72 | | Tarkšķatslēga ¼’’ | gab. | | | 4 |
|  | | Muciņu atslēga,gāra triecienizturīga,metriskā,1/2’-stūru |  | | |  |
| 73 | | Izm.14mm | gab. | | | 5 |
| 74 | | Izm.17mm | gab. | | | 5 |
| 75 | | Izm.19mm | gab. | | | 5 |
| 76 | | Izm.21mm | gab. | | | 5 |
| 77 | | Izm.24mm | Gab. | | | 5 |
| 78 | | Izm.27mm | Gab. | | | 5 |

**Urbis met. (materiāls HSS-G)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 79. | diam. 3,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 15 |
| 80. | diam. 3,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 15 |
| 81. | diam. 4,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 40 |
| 82. | diam. 5mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 40 |
| 83. | diam. 6mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 20 |
| 84. | diam. 7mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 20 |
| 85. | diam. 8mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 20 |
| 86. | diam. 9mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 10 |
| 87. | diam. 6mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 10 |
| 88. | diam. 6,7mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 10 |
| 89. | diam. 7mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 10 |
| 90. | diam. 9mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 10 |
| 91. | diam. 10mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 10 |
| 92. | diam. 11,8mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 10 |
| 93. | diam. 16mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 5 |
|  | **Vītņurbis (materiāls HSS-G) DIN352** |  |  |
| 94. | M3x0,5 | kompl. | 1 |
| 95. | M4x0,7 | kompl. | 1 |
| 96. | M5x0,8 | kompl. | 10 |
| 97. | M6x1,0 | kompl. | 3 |
| 98. | M8x1,2 | kompl. | 1 |
| 99. | M8X1,25 | kompl. | 1 |
| 100. | M10x1,5 | kompl. | 5 |
| 101. | M10X1 DIN2181 | kompl. | 5 |
| 102. | M12X1 DIN2181 | kompl. | 5 |
| 103. | M12x1,75 | kompl. | 1 |
| 104. | M12X1,75 kreisais | kompl. | 5 |
| 105. | M14x2,0 | kompl. | 5 |
| 106. | M16x2,0 | kompl. | 5 |
| 107. | M16X1 DIN2181 | kompl. | 2 |
| 108. | M18x2,5 | kompl. | 1 |
| 109. | M20x1,5 | kompl. | 5 |
| 110. | M20x2,5 | kompl. | 2 |
| 111. | M22x2,5 | kompl. | 1 |
| 112. | M22x2,5 kreisais | kompl. | 1 |
| 113. | M24x3,0 | kompl. | 1 |
| 114. | M27x3,0 | kompl. | 1 |
| 115. | M27X1,5 DIN2181 | kompl. | 1 |
| 116. | M30X3,5 | kompl. | 1 |
|  | **Vītņgrieznis (materiāls HSS-G), DIN13 6g** |  |  |
| 117. | M3x0,5 | gab. | 1 |
| 118. | M4x0,7 | gab. | 5 |
| 119. | M5x0,8 | gab. | 5 |
| 120. | M6x1,0 | gab. | 5 |
| 121. | M8x1,2 | gab. | 1 |
| 122. | M8X1,25 | gab. | 10 |
| 123. | M10x1,5 | gab. | 10 |
| 124. | M10X1 | gab. | 5 |
| 125. | M12X1 | gab. | 5 |
| 126. | M12x1,75 | gab. | 5 |
| 127. | M12X1,75 kreisais | gab. | 3 |
| 128. | M14x2,0 | gab. | 6 |
| 129. | M16X1 | gab. | 1 |
| 130. | M16x2,0 | gab. | 6 |
| 131. | M18x2,5 | gab. | 1 |
| 132. | M20x1,5 | gab. | 3 |
| 133. | M20x2,5 | gab. | 1 |
| 134. | M24x3,0 | gab. | 1 |
| 135. | M27x3,0 | gab. | 1 |
| 136. | M30X3,5 | gab. | 1 |

**Cits instruments un piederumi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 137. | Uzgalis PH-1 | gab. | 10 |
| 138. | Uzgalis PH-2 | gab. | 30 |
| 139. | Disks tērauda griešanai 230x20x22,23 | gab. | 10 |
| 140. | Griezdisks d 125X1x22,23 | gab. | 250 |
| 141. | Slīpēšanas disks 125x6x22,23 | gab. | 30 |
| 142. | Slīplāpu disks 125x22,23 | gab. | 25 |

1. Apmaksas noteikumi: 15 kalendāro dienu laikā pēc preces un rēķina saņemšanas.
2. Piedāvājums katrai daļai tiks vērtēts atsevišķi. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai divām daļām. Pasūtītājs slēdz atsevišķu līgumu par katru daļu atsevišķi.
3. Finanšu piedāvājumu vērtējuma kritērijs – zemākā kopēja piedāvājuma cena attiecīgai daļai.
4. Pretendentam savā Finanšu piedāvājumā jānorāda Preces cenu.
5. Prasības Finanšu piedāvājuma noformēšanai:

5.1. Finanšu piedāvājumam jābūt noformētam pēc AS „Daugavpils satiksme” parauga.

5.2. Pretendentam jāaizpilda visas tukšas Finanšu piedāvājuma parauga ailes.

5.3. Ailē „Uzņēmuma rekvizīti” jāaizpilda: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti (nosaukums un konta numurs), uzņēmuma tālruņa numurs, e-pasta adrese.

5.4. Ailē „Vieta” jānorāda pilsētas nosaukumu, kur ir parakstīts Finanšu piedāvājums, ailē „Datums” jānorāda datumu, kad ir parakstīts Finanšu piedāvājums, un ailē „amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis” jānorāda Finanšu piedāvājumu parakstījušas personas amatu, v.uzvārdu un kontakttālruni.

5.5. Neparakstītie Finanšu piedāvājumi netiks vērtēti.

5.6. Katrs Pretendent var iesniegt tikai vienu Finanšu piedāvājumu variantu.

1. Finanšu piedāvājumu iesniegšanas prasības:

6.1. Pa e-pastu, sūtot piedāvājumu uz e-pastu [info@dsatiskme.lv](mailto:info@dsatiskme.lv) ar norādi “Piedāvājums iepirkumam “Rokas instrumentu iegāde”, id. Nr. ASDS/2021/24, “\_\_\_\_\_daļa”.

7. Iesniedzot Finanšu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka tam ir visas iespējas un spējas piegādāt rokas instrumentus, ka Pretendents ir iepazinies ar līguma projektu un piekrīt tā nosacījumiem.

8. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija tās labo, paziņojot par to pretendentam.

1. Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta Finanšu piedāvājumu, ir konstatēts, ka Piedāvājums neatbilst iepirkuma dokumentācijas prasībām vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, AS „Daugavpils satiksme” ir tiesīga izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no vērtēšanas.
2. Ja ieinteresētais piegādātājs ne vēlāk kā iepirkuma dokumentos noteiktajā termiņā ir pieprasījis papildu informāciju par iepirkumu, iepirkuma komisija to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.
4. Pasūtītājs izslēgs pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no dalības iepirkumā, ja pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;
5. Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, Pasūtītājs nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
6. Finanšu piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā (**iesniedzot pilnvaras kopiju**).
7. Iepirkuma komisija var lūgt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši normatīvo aktu un šī Iepirkuma dokumentācijas prasībām. Iepirkuma komisija šīs tiesības izmanto tikai attiecībā uz tiem dokumentiem, kas ir bijuši iekļauti piedāvājumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.
8. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.
9. Finanšu piedāvājums jāiesniedz**: līdz 05.05.2021. plkst. 10.00**. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.
10. Kontaktpersona – AS „Daugavpils satiksme” TRSD ražošanas inženieris M.Podjavo m.t. 22332258 un AS “Daugavpils satiksme” garāžas vadītājs Igors Fomins (28333756).

**Finanšu piedāvājums**

**iepirkumam “Rokas instrumentu iegāde”, identifikācijas numurs ASDS/2021/24 “A daļa”**

|  |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma rekvizīti | |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | | Nosaukums | | Mērv. | Daudzums | | Cena par 1 vienību EUR bez PVN | Kopā | |
|  | | **Kombinētās uzgriežņu atslēgas, metriskā sērija, standarta, hroma-vanādija tērauds, C stiprības klase, DIN 3113A** | |  |  | |  |  | |
|  | | izm. 4mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | izm. 5mm | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | izm. 5,5mm | | gab. | 5 | |  |  | |
|  | | izm. 6mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | izm. 7mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | izm. 8mm | | gab. | 6 | |  |  | |
|  | | izm. 9mm | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | Izm. 10mm | | gab. | 7 | |  |  | |
|  | | izm. 11mm | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | izm. 12mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | izm. 13mm | | gab. | 7 | |  |  | |
|  | | izm. 14mm | | gab. | 6 | |  |  | |
|  | | izm. 15mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | izm. 16mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | izm. 17mm | | gab. | 7 | |  |  | |
|  | | izm. 18mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | izm. 19mm | | gab. | 6 | |  |  | |
|  | | izm. 22mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | izm. 24mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | izm. 27mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | izm. 30mm | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | izm. 32mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | izm. 36mm | | gab. | 5 | |  |  | |
|  | | **Radziņu uzgriežņu atslēgas, metriskā sērija, standarta, hroma-vanādija tērauds, C stiprības klase, DIN3110** | |  |  | |  |  | |
|  | | izm. 4x5mm | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | izm. 5,5x7mm | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | izm. 6x7mm | | gab. | 6 | |  |  | |
|  | | izm. 7x8mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | izm. 8x9mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | izm. 8x10mm | | gab. | 6 | |  |  | |
|  | | izm. 10x11mm | | gab. | 8 | |  |  | |
|  | | izm. 13x14mm | | gab. | 6 | |  |  | |
|  | | izm. 16x18mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | izm. 17x19mm | | gab. | 5 | |  |  | |
|  | | izm. 20x22mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | izm. 22x24mm | | gab. | 5 | |  |  | |
|  | | izm. 24x27mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | izm. 30x32mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | izm. 32x36mm DIN895 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | izm. 36x41mm DIN895 | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | **Atslēgas, C stiprības klase** | |  |  | |  |  | |
|  | | Tarkšķatslēga izm.1/2" DIN3122-D12,5 | | gab. | 6 | |  |  | |
|  | | Tarkšķatslēga izm.1/4" DIN3122-D6,3 | | gab. | 5 | |  |  | |
|  | | Tarkšķatslēga izm.3/8" DIN3122-D10 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | izm.1/4" komplektā ar muciņām (izm.5,5-14mm, vismaz 11 muciņ.) DIN3124 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Skrūvgalviņas skrūvēm ar iekšējo sešstūri izm.1/2” komplektā ar muciņām (izm.4-19mm) DIN7422 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Atslēga kvadrāta ar pārējas slidošu galviņu 1/2" DIN3122-A12,5 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Atslēga kvadrāta ar pārējas slidošu galviņu 3/8" DIN3122-A10 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Pagarinātājs 1/2” DIN3123-B 12,5 (L 75mm) | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | Pagarinātājs 1/2” DIN3123-B 12,5 (L 130mm) | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | Pagarinātājs 1/2” DIN3123-B 12,5 (L 255mm) | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | **Plakanais skrūvgriezis** | |  |  | |  |  | |
|  | | izm. 3,5x150mm DIN5265B | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | izm. 5,5x161mm DIN5265 | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | izm. 6,5X75mm DIN5265B | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | izm. 6,5X80mm DIN5265 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | izm. 3,5X200mm DIN5265 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | **Krusta skrūvgriezis,** **DIN5265** | |  |  | |  |  | |
|  | | PH 3x140mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | PH 3x80mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | PH 3x175mm | | gab. | 5 | |  |  | |
|  | | PH 2X75mm | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | PH 1X100mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | **Muciņu atslēgas, īsās, metriskās, sešstūru, C stiprības klase, DIN3124** | |  |  | |  |  | |
|  | | 1/2", d 13mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | 1/2", d 17mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | 1/2", d 19mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | 1/2", d 22mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | 1/2", d 24mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | **Muciņas 3/4” uzgriežņu triecienatslēgai, DIN3129** | |  |  | |  |  | |
|  | | 3/4”, d 17mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | 3/4”, d 19mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | 3/4”, d 30mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | 3/4”, d 27mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | 3/4”, d 32mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | 3/4”, d 32mm, garā 95mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | 3/4”, d 32mm, garā plānsienu 100mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | 3/4”, d 36mm, garā plānsienu 95mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | 3/4”, d 41mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | **Muciņu atslēga, garā, triecienizturīgā, metriskā, sešstūru, C stiprības klase, DIN3121** | |  |  | |  |  | |
|  | | 1/2", d 17mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | 1/2", d 19mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | 1/2", d 27mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | *Izm. 36* | | *gab.* | *3* | |  |  | |
|  | | 1/2", d 36mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | **Sešstūru atslēgas, īsās, (L-veida tipa), C stiprības klase, DIN911** | |  |  | |  |  | |
|  | | izm. 5mm | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | izm. 6mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | izm. 7mm | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | izm. 8mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | izm. 10mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | izm. 12mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | izm. 14mm | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | izm. 17mm | | gab. | 5 | |  |  | |
|  | | izm. 19mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | L-veida atslēgu komplekts (izm. 3-12mm) | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | **Cauruļveida galatslēgas, C stiprības klase, DIN896B** | |  |  | |  |  | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 4x5mm | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 6x7mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 8x10mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 10x13mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 12x13mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 13x14mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Cauruļveida galatslēga 14x15mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | **Citas atslēgas, C stiprības klase, DIN338** | |  |  | |  |  | |
|  | | Dinamometriska atslēga 40-200Nm,1/2" | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | **Urbis met. (materiāls HSS-G),** | |  |  | |  |  | |
|  | | diam. 2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 20 | |  |  | |
|  | | diam. 2,3mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 10 | |  |  | |
|  | | diam. 2,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 16 | |  |  | |
|  | | diam. 3mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 40 | |  |  | |
|  | | diam. 3,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 12 | |  |  | |
|  | | diam. 3,3mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 8 | |  |  | |
|  | | diam. 3,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 36 | |  |  | |
|  | | diam. 4mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 31 | |  |  | |
|  | | diam. 4,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 24 | |  |  | |
|  | | diam. 4,3mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 13 | |  |  | |
|  | | diam. 4,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 30 | |  |  | |
|  | | diam. 5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 43 | |  |  | |
|  | | diam. 5,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 9 | |  |  | |
|  | | diam. 5,3mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 13 | |  |  | |
|  | | diam. 5,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 19 | |  |  | |
|  | | diam. 6mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 31 | |  |  | |
|  | | diam. 6,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 14 | |  |  | |
|  | | diam. 6,7mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 14 | |  |  | |
|  | | diam. 6,8mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | diam. 7mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 7 | |  |  | |
|  | | diam. 8mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 20 | |  |  | |
|  | | diam. 8,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 12 | |  |  | |
|  | | diam. 8,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 13 | |  |  | |
|  | | diam. 9mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 8 | |  |  | |
|  | | diam. 10mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 12 | |  |  | |
|  | | diam. 10,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | diam. 10,8mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | diam. 11mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | diam. 11,8mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | diam. 12mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 6 | |  |  | |
|  | | diam. 13mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 5 | |  |  | |
|  | | diam. 14mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 5 | |  |  | |
|  | | diam. 16mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 7 | |  |  | |
|  | | diam. 17,5mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | diam. 18mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | diam. 19.5mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | diam. 20mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | diam. 21mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | diam. 24mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | diam. 26,5mm Koniskais galenis DIN345 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | Centrējamais urbis d 4mm DIN333 | | gab. | 5 | |  |  | |
|  | | Centrējamais urbis d 5mm DIN333 | | gab. | 5 | |  |  | |
|  | | Spirālurbis d 9mm (L 175mm) Cilindriskais galenis DIN340 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | diam. 4,8mm Cilindriskais galenis DIN338 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | **Vītņurbis (materiāls HSS-G) DIN352** | |  |  | |  |  | |
|  | | M3x0,5 | | kompl. | 1 | |  |  | |
|  | | M4x0,7 | | kompl. | 1 | |  |  | |
|  | | M5x0,8 | | kompl. | 2 | |  |  | |
|  | | M6x1,0 | | kompl. | 3 | |  |  | |
|  | | M8x1,0 DIN2181 | | kompl. | 1 | |  |  | |
|  | | M8X1,25 | | kompl. | 3 | |  |  | |
|  | | M10x1,5 | | kompl. | 3 | |  |  | |
|  | | M10X1 DIN2181 | | kompl. | 3 | |  |  | |
|  | | M12X1 DIN2181 | | kompl. | 3 | |  |  | |
|  | | M12x1,75 | | kompl. | 3 | |  |  | |
|  | | M12X1,75 kreisais | | kompl. | 1 | |  |  | |
|  | | M14x2,0 | | kompl. | 1 | |  |  | |
|  | | M16x2,0 | | kompl. | 3 | |  |  | |
|  | | M16X1 DIN2181 | | kompl. | 2 | |  |  | |
|  | | M18x2,5 | | kompl. | 1 | |  |  | |
|  | | M20x1,5 | | kompl. | 1 | |  |  | |
|  | | M20x2,5 | | kompl. | 2 | |  |  | |
|  | | M22x2,5 | | kompl. | 1 | |  |  | |
|  | | M22x2,5 kreisais | | kompl. | 1 | |  |  | |
|  | | M24x3,0 | | kompl. | 1 | |  |  | |
|  | | M27x3,0 | | kompl. | 1 | |  |  | |
|  | | M27X1,5 DIN2181 | | kompl. | 1 | |  |  | |
|  | | M27X2 DIN2181 | | kompl. | 1 | |  |  | |
|  | | M30X3,5 | | kompl. | 1 | |  |  | |
|  | | M12X1,25 | | kompl. | 2 | |  |  | |
|  | | **Vītņgrieznis (materiāls HSS-G), DIN13 6g** | |  |  | |  |  | |
|  | | M3x0,5 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | M4x0,7 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | M5x0,8 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | M6x1,0 | | gab. | 5 | |  |  | |
|  | | M8x1,0 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | M8X1,25 | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | M10x1,5 | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | M10X1,0 | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | M12X1,0 | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | M12x1,75 | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | M12X1,75 kreisais | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | M14x2,0 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | M16X1,0 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | M16x2,0 | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | M18x2,5 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | M20x1,5 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | M20x2,5 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | M24x3,0 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | M27x1,5 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | M27x2,0 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | M30X3,5 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | M12X1,25 | | kompl. | 2 | |  |  | |
|  | | **Izbīdāms rīvurbis, DIN859** | |  |  | |  |  | |
|  | | 21-24mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | 24-27,5mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | 15,5-18mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | 27,5-31,5mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | 31,5-37mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | 37-45mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | **Cilindriskais rīvurbis, DIN206B** | |  |  | |  |  | |
|  | | diam. 5mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | diam. 10mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | diam. 11mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | diam. 12mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | diam. 16mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | diam. 18mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | diam. 20mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | diam. 22mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | diam. 24mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | diam. 26mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | diam. 28mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | diam. 30mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | diam. 32mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | **Vīles, DIN7261** | |  |  | |  |  | |
|  | | Vīle plakana (smalkvīle) 7x30x300mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Vīle plakana (rūpjvīle) 7x30x300mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Apaļvīle (smalkvīle) 12x300mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Apaļvīle (rūpjvīle) 12x300mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Vīle trīsstūrīga (rūpjvīle) 21x300mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Vīle trīsstūrīga (smalkvīle) 21x300mm | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Adatvīle standarta D126 (plakana) | | gab. | 20 | |  |  | |
|  | | Adatvīles (komplekts) standarta D126 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | Dīmanta adatvīle standarta D126 (plakana) | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Vīle pusapaļa (rūpjvīle) 30x9x300mm | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | Vīle pusapaļa (smalkvīle) 30x9x300mm | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | Vīles rokturis L 140 DIN395 | | gab. | 5 | |  |  | |
|  | | **Atslēdznieka instruments,**  **DIN1041** | |  |  | |  |  | |
|  | | Āmurs 0,5kgx320 | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | Āmurs 1kgx360 | | gab. | 6 | |  |  | |
|  | | Āmurs 0,3kgx300 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | Āmurs 0,8kgx350 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | *Āmurs 5 kg* | | *gab.* | *2* | |  |  | |
|  | | *Atslēdznieka āmurs 2 kg* | | *gab.* | *2* | |  |  | |
|  | | Veseris10kgx1m DIN1042 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Atslēdznieka cirtnis plakans 200mm DIN6453 | | gab. | 6 | |  |  | |
|  | | Cirtņa universālā rokas aizsardzības ierīce 200mm | | gab. | 6 | |  |  | |
|  | | Rokas birste metāla vienrindas, misiņa stieple 0,25mm | | gab. | 45 | |  |  | |
|  | | Virpošanas plāksnīte trīsstūrveidīga T5 K10 iekš. d 6mm | | gab. | 18 | |  |  | |
|  | | Virpošanas plāksnīte piecstūraina T5 K10 iekš. d 6mm | | gab. | 16 | |  |  | |
|  | | Virpošanas plāksnīte HB-7035-1 SNMG 190624-SG | | gab. | 20 | |  |  | |
|  | | Āmura rokturis DIN5111 L 260mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Āmura rokturis DIN5111 L 280mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Āmura rokturis DIN5111 L 300mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Āmura rokturis DIN5111 L 360mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Vesera rokturis DIN5111 L 900mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | **Virpotāju griežņi,**  **T5 K10** | |  |  | |  |  | |
|  | | Noduršanas izm.16x25x140 | | gab. | 10 | |  |  | |
|  | | Apvirpošanas atliektie izm.16x25x140 | | gab. | 10 | |  |  | |
|  | | Apvirpošanas atdures atliektie izm.16x25x140 | | gab. | 10 | |  |  | |
|  | | Izvirpošanas necaurejošiem urbumiem izm.20x20x170 | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Izvirpošanas caurejošiem urbumiem izm.20x20x170 | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Vītnes iekšējai vītnei izm.20x20x200 | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | Vītnes ārējai vītnei izm.16x25x140 | | gab. | 6 | |  |  | |
|  | | **Cits instruments un piederumi** | |  |  | |  |  | |
|  | | Rotācijas centrs konuss N5 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Slīpripa d 150 P40 lapiņu metālam | | gab. | 10 | |  |  | |
|  | | Aerometrs elektrolīta blīvuma kontrolei | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | Universāls nazis ar divkomponentu rokturi, asmens 18mm | | gab. | 7 | |  |  | |
|  | | Mērlente 5m/25mm | | gab. | 5 | |  |  | |
|  | | Mērlente 3m/16mm | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | *Mērlente 50 m* | | *gab.* | *3* | |  |  | |
|  | | *Mērlente 10 m* | | *gab.* | *3* | |  |  | |
|  | | *Mērlente 30 m* | | *gab.* | *3* | |  |  | |
|  | | Mērlente 3m/19mm | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | Sānknaibles izolētas VDE 160mm DIN ISO 5749 | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | Askniebles 180mm DIN ISO 5749 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Kombinētās plakanknaibles instrumentālais tērauds DIN ISO 5746 | | gab. | 7 | |  |  | |
|  | | Kombinētās plakanknaibles izolētas VDE DIN ISO 5746 | | gab. | 10 | |  |  | |
|  | | Knaibles izolācijas noņemšanai DIN ISO 5749 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | Knaibles izolācijas noņemšanai ar šķērēm DIN ISO 5749 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | Knaibles gredzenu izspiedei DIN 5256 J01x130-140mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Knaibles gredzenu izspiedei DIN 5254 A01x130-140mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | Šķēres metālam DIN6438 250x65mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | Gala galviņu komplekts, kvadrāts 1/4“ + 1/2" (skrūve/uzgrieznis M2 – M20, skrūves (ar iekšējo seškanti) M4 – M18, tarķšatslēga) | | Kompl. | 1 | |  |  | |
|  | | Sviras smēršļirce ar cauruli M10 DIN 1283 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Sviras smēršļirce ar šļūteni M10 DIN 1283 | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | Stiegrota šļūtene ar slīdošu savienojumu M10 | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | Pistole hermetikam | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Aizsargbrilles ar caurspīdīgu stiklu | | gab. | 30 | |  |  | |
|  | | Aizsargmaska caurspīdīga | | gab. | 7 | |  |  | |
|  | | Rokas zāģis metālam 300mm | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | Rokas zāģa asmeņi metālam 300mm | | gab. | 45 | |  |  | |
|  | | Meh. zāģa asmeņi metālam izm. 450mm HSS ISO 171100 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Lodētājs 100W | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | Lodētājs 80W | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Lodētājs 30W | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | Lodalva | | kg | 3 | |  |  | |
|  | | Disks tērauda griešanai 300x3x22,23 | | gab. | 5 | |  |  | |
|  | | Disks tērauda griešanai 230x2x22,23 | | gab. | 62 | |  |  | |
|  | | *Disks tērauda griešanai 350x4x25.4* | | *gab.* | *50* | |  |  | |
|  | | *Disks tērauda griešanai disks 230x1,8* | | *gab.* | *50* | |  |  | |
|  | | *Slipešanas disks 180x7,0* | | *gab.* | *50* | |  |  | |
|  | | *Dimanta griešanas disks 350x3,2x25,4mm* | | *gab.* | *15* | |  |  | |
|  | | Diska frēze d 32x0,8 | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | Griezdisks metālam d 125x1,6 | | gab. | 270 | |  |  | |
|  | | Pašiespīlēšanas patrona vertikālai urbjmašīnai 3-16mm, konuss Nr.2 | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Pašiespīlēšanas patrona vertikālai urbjmašīnai 1,5-13mm, konuss Nr.2 | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Uzgalis PH-1 DIN3126 | | gab. | 28 | |  |  | |
|  | | Uzgalis PH-2 DIN3126 | | gab. | 15 | |  |  | |
|  | | Uzgalis PZ-3 DIN3126 | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Rokas triecienskrūvgriezis | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | Uzgalis PZ-3 triecienskrūvgriezim | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Slīpripa d 125 P40 lapiņu metālam | | gab. | 10 | |  |  | |
|  | | Slīpripa d 125x6 metālam | | gab. | 15 | |  |  | |
|  | | Kāta frēze d 4 DIN844B | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Kāta frēze d 5 DIN844B | | gab. | 4 | |  |  | |
|  | | Kāta frēze d 6 DIN844B | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Kāta frēze d 8 DIN844B | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Kāta frēze d 10 DIN844B | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Kāta frēze d 12 DIN844B | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Instrumentu komplekts 1/2” – Tarķškatslēga , pagarinājumi, 125mm un 250mm, kardāns, adapteri skrūvgrieža rokturis. Muciņas 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-28-30-32, DIN3120 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | Pārēja uz zemāko izmēru (triecienu uzgriežņgriežņu galviņas) piedziņas kvadrāts 3/4“, izejas kvadrāts 1/2" | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | Kabeļu nazis nesaliekamais, pilnīgi izolēts 180mm | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Pagarinātājs (3-6 viet.) - 20m | | gab. | 2 | |  |  | |
|  | | Birste detaļu mazgāšanai | | gab. | 6 | |  |  | |
|  | | Konusa metālkorda pītas grīstes birste 115Xm14 | | gab. | 7 | |  |  | |
|  | | Darbgalda uzkopšanas birste 280mm | | gab. | 6 | |  |  | |
|  | | Bīdmērs 150mm DIN 862 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | Bīdmērs 250mm | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | Punktsitis 8x100mm DIN7250 | | gab. | 3 | |  |  | |
|  | | Triecienmuciņu komplekts 3/4” 19-41mm, ne mazāk kā 13 gab. DIN3129 | | gab. | 1 | |  |  | |
|  | | *Lauznis* | | *gab.* | *5* | |  |  | |
| Nr. p/k | | Nosaukums | Mērv. | | daudzums | Cena par 1 vienību EUR bez PVN | Kopā |
|  | | **Kombinētās uzgriežņu atslēgas, metriskā sērija, standarta, hroma-vanādija tērauds, C stiprības klase, DIN 3113A** |  | |  |  |  |
|  | | izm. 4mm | gab. | | 2 |  |  |
|  | | izm. 5mm | gab. | | 3 |  |  |
|  | | izm. 5,5mm | gab. | | 5 |  |  |
|  | | izm. 6mm | gab. | | 4 |  |  |
|  | | izm. 7mm | gab. | | 4 |  |  |
|  | | izm. 8mm | gab. | | 6 |  |  |
|  | | izm. 9mm | gab. | | 3 |  |  |
|  | | Izm. 10mm | gab. | | 7 |  |  |
|  | | izm. 11mm | gab. | | 3 |  |  |
|  | | izm. 12mm | gab. | | 4 |  |  |
|  | | izm. 13mm | gab. | | 7 |  |  |
|  | | izm. 14mm | gab. | | 6 |  |  |
|  | | izm. 15mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | izm. 16mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | izm. 17mm | gab. | | 7 |  |  |
|  | | izm. 18mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | izm. 19mm | gab. | | 6 |  |  |
|  | | izm. 22mm | gab. | | 4 |  |  |
|  | | izm. 24mm | gab. | | 4 |  |  |
|  | | izm. 27mm | gab. | | 2 |  |  |
|  | | izm. 30mm | gab. | | 3 |  |  |
|  | | izm. 32mm | gab. | | 2 |  |  |
|  | | izm. 36mm | gab. | | 2 |  |  |
|  | | **Radziņu uzgriežņu atslēgas, metriskā sērija, standarta, hroma-vanādija tērauds, C stiprības klase, DIN3110** |  | |  |  |  |
|  | | izm. 4x5mm | gab. | | 3 |  |  |
|  | | izm. 5,5x7mm | gab. | | 3 |  |  |
|  | | izm. 6x7mm | gab. | | 6 |  |  |
|  | | izm. 7x8mm | gab. | | 2 |  |  |
|  | | izm. 8x9mm | gab. | | 2 |  |  |
|  | | izm. 8x10mm | gab. | | 11 |  |  |
|  | | izm. 10x11mm | gab. | | 8 |  |  |
|  | | izm. 13x14mm | gab. | | 6 |  |  |
|  | | izm. 16x18mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | izm. 17x19mm | gab. | | 8 |  |  |
|  | | izm. 20x22mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | izm. 22x24mm | gab. | | 5 |  |  |
|  | | izm. 24x27mm | gab. | | 4 |  |  |
|  | | izm. 30x32mm | gab. | | 4 |  |  |
|  | | izm. 32x36mm DIN895 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | izm. 36x41mm DIN895 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | **Atslēgas, C stiprības klase** |  | |  |  |  |
|  | | Tarkšķatslēga izm.1/2" DIN3122-D12,5 | gab. | | 6 |  |  |
|  | | Tarkšķatslēga izm.1/4" DIN3122-D6,3 | gab. | | 5 |  |  |
|  | | Tarkšķatslēga izm.3/8" DIN3122-D10 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | izm.1/4" komplektā ar muciņām (izm.5,5-14mm, vismaz 11 muciņ.) DIN3124 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Skrūvgalviņas skrūvēm ar iekšējo sešstūri izm.1/2” komplektā ar muciņām (izm.4-19mm) DIN7422 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Atslēga kvadrāta ar pārējas slidošu galviņu 1/2" DIN3122-A12,5 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Atslēga kvadrāta ar pārējas slidošu galviņu 3/8" DIN3122-A10 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Pagarinātājs 1/2” DIN3123-B 12,5 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | **Plakanais skrūvgriezis** |  | |  |  |  |
|  | | izm. 3,5x150mm DIN5265B | gab. | | 5 |  |  |
|  | | izm. 5,5x161mm DIN5265 | gab. | | 7 |  |  |
|  | | izm. 6,5X75mm DIN5265B | gab. | | 4 |  |  |
|  | | izm. 6,5X80mm DIN5265 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | **Krusta skrūvgriezis,** **DIN5265** |  | |  |  |  |
|  | | PH 3x140mm | gab. | | 2 |  |  |
|  | | PH 3x80mm | gab. | | 2 |  |  |
|  | | PH 3x175mm | gab. | | 5 |  |  |
|  | | PH 2X75mm | gab. | | 3 |  |  |
|  | | PH 1X100mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | **Muciņu atslēgas, īsās, metriskās, sešstūru, C stiprības klase, DIN3124** |  | |  |  |  |
|  | | 1/2", d 13mm | gab. | | 2 |  |  |
|  | | 1/2", d 17mm | gab. | | 4 |  |  |
|  | | 1/2", d 19mm | gab. | | 4 |  |  |
|  | | 1/2", d 22mm | gab. | | 2 |  |  |
|  | | 1/2", d 24mm | gab. | | 2 |  |  |
|  | | **Muciņas 3/4” uzgriežņu triecienatslēgai, DIN3129** |  | |  |  |  |
|  | | 3/4”, d 17mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | 3/4”, d 19mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | 3/4”, d 30mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | 3/4”, d 27mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | 3/4”, d 32mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | 3/4”, d 32mm, garā 95mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | 3/4”, d 32mm, garā plānsienu 100mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | **Muciņu atslēga, garā, triecienizturīgā, metriskā, sešstūru, C stiprības klase, DIN3121** |  | |  |  |  |
|  | | 1/2", d 17mm | gab. | | 2 |  |  |
|  | | 1/2", d 19mm | gab. | | 2 |  |  |
|  | | 1/2", d 27mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | 1/2", d 36mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | **Sešstūru atslēgas, īsās, (L-veida tipa), C stiprības klase, DIN911** |  | |  |  |  |
|  | | izm. 5mm | gab. | | 3 |  |  |
|  | | izm. 6mm | gab. | | 4 |  |  |
|  | | izm. 7mm | gab. | | 3 |  |  |
|  | | izm. 8mm | gab. | | 4 |  |  |
|  | | izm. 10mm | gab. | | 4 |  |  |
|  | | izm. 12mm | gab. | | 4 |  |  |
|  | | izm. 14mm | gab. | | 3 |  |  |
|  | | izm. 17mm | gab. | | 5 |  |  |
|  | | izm. 19mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | L-veida atslēgu komplekts (izm. 3-12mm) | gab. | | 2 |  |  |
|  | | **Cauruļveida galatslēgas, C stiprības klase, DIN896B** |  | |  |  |  |
|  | | Cauruļveida galatslēga 4x5mm | gab. | | 3 |  |  |
|  | | Cauruļveida galatslēga 6x7mm | gab. | | 5 |  |  |
|  | | Cauruļveida galatslēga 8x10mm | gab. | | 7 |  |  |
|  | | Cauruļveida galatslēga 10x13mm | gab. | | 5 |  |  |
|  | | Cauruļveida galatslēga 12x13mm | gab. | | 4 |  |  |
|  | | Cauruļveida galatslēga 13x14mm | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Cauruļveida galatslēga 14x15mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | **Citas atslēgas, C stiprības klase, DIN338** |  | |  |  |  |
|  | | Dinamometriska atslēga 40-200Nm,1/2" | gab. | | 1 |  |  |
|  | | **Urbis met. (materiāls HSS-G),** |  | |  |  |  |
|  | | diam. 2mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 20 |  |  |
|  | | diam. 2,3mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 10 |  |  |
|  | | diam. 2,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 16 |  |  |
|  | | diam. 3mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 40 |  |  |
|  | | diam. 3,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 12 |  |  |
|  | | diam. 3,3mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 8 |  |  |
|  | | diam. 3,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 36 |  |  |
|  | | diam. 4mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 31 |  |  |
|  | | diam. 4,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 24 |  |  |
|  | | diam. 4,3mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 13 |  |  |
|  | | diam. 4,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 30 |  |  |
|  | | diam. 5mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 43 |  |  |
|  | | diam. 5,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 9 |  |  |
|  | | diam. 5,3mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 13 |  |  |
|  | | diam. 5,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 19 |  |  |
|  | | diam. 6mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 31 |  |  |
|  | | diam. 6,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 14 |  |  |
|  | | diam. 6,7mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 14 |  |  |
|  | | diam. 6,8mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 4 |  |  |
|  | | diam. 7mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 7 |  |  |
|  | | diam. 8mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 20 |  |  |
|  | | diam. 8,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 12 |  |  |
|  | | diam. 8,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 13 |  |  |
|  | | diam. 9mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 8 |  |  |
|  | | diam. 10mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 12 |  |  |
|  | | diam. 10,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 3 |  |  |
|  | | diam. 10,8mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | diam. 11mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 3 |  |  |
|  | | diam. 11,8mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | diam. 12mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 6 |  |  |
|  | | diam. 13mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 5 |  |  |
|  | | diam. 14mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 5 |  |  |
|  | | diam. 16mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | | 7 |  |  |
|  | | diam. 17,5mm Koniskais galenis DIN345 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | diam. 18mm Koniskais galenis DIN345 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | diam. 19.5mm Koniskais galenis DIN345 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | diam. 20mm Koniskais galenis DIN345 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | diam. 21mm Koniskais galenis DIN345 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | diam. 24mm Koniskais galenis DIN345 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | diam. 26,5mm Koniskais galenis DIN345 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | Centrējamais urbis d 4mm DIN333 | gab. | | 5 |  |  |
|  | | Centrējamais urbis d 5mm DIN333 | gab. | | 5 |  |  |
|  | | *Kronurbis d.32* | *gab.* | | *6* |  |  |
|  | | *Kronurbis d.35* | *gab.* | | *6* |  |  |
|  | | *Urbis kokam* |  | |  |  |  |
|  | | *Urbis kokam d.18 mm. ar seškantis kātu 9 mm* | *gab.* | | *7* |  |  |
|  | | *Urbis kokam d.16 mm. ar seškantis kātu 9 mm* | *gab.* | | *7* |  |  |
|  | | **Vītņurbis (materiāls HSS-G) DIN352** |  | |  |  |  |
|  | | M3x0,5 | kompl. | | 1 |  |  |
|  | | M4x0,7 | kompl. | | 1 |  |  |
|  | | M5x0,8 | kompl. | | 2 |  |  |
|  | | M6x1,0 | kompl. | | 3 |  |  |
|  | | M8x1,0 DIN2181 | kompl. | | 1 |  |  |
|  | | M8X1,25 | kompl. | | 3 |  |  |
|  | | M10x1,5 | kompl. | | 3 |  |  |
|  | | M10X1 DIN2181 | kompl. | | 3 |  |  |
|  | | M12X1 DIN2181 | kompl. | | 3 |  |  |
|  | | M12x1,75 | kompl. | | 3 |  |  |
|  | | M12X1,75 kreisais | kompl. | | 1 |  |  |
|  | | M14x2,0 | kompl. | | 1 |  |  |
|  | | M16x2,0 | kompl. | | 3 |  |  |
|  | | M16X1 DIN2181 | kompl. | | 2 |  |  |
|  | | M18x2,5 | kompl. | | 1 |  |  |
|  | | M20x1,5 | kompl. | | 1 |  |  |
|  | | M20x2,5 | kompl. | | 2 |  |  |
|  | | M22x2,5 | kompl. | | 1 |  |  |
|  | | M22x2,5 kreisais | kompl. | | 1 |  |  |
|  | | M24x3,0 | kompl. | | 1 |  |  |
|  | | M27x3,0 | kompl. | | 1 |  |  |
|  | | M27X1,5 DIN2181 | kompl. | | 1 |  |  |
|  | | M27X2 DIN2181 | kompl. | | 1 |  |  |
|  | | M30X3,5 | kompl. | | 1 |  |  |
|  | | **Vītņgrieznis (materiāls HSS-G), DIN13 6g** |  | |  |  |  |
|  | | M3x0,5 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | M4x0,7 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | M5x0,8 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | M6x1,0 | gab. | | 5 |  |  |
|  | | M8x1,0 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | M8X1,25 | gab. | | 3 |  |  |
|  | | M10x1,5 | gab. | | 3 |  |  |
|  | | M10X1,0 | gab. | | 3 |  |  |
|  | | M12X1,0 | gab. | | 3 |  |  |
|  | | M12x1,75 | gab. | | 3 |  |  |
|  | | M12X1,75 kreisais | gab. | | 2 |  |  |
|  | | M14x2,0 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | M16X1,0 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | M16x2,0 | gab. | | 4 |  |  |
|  | | M18x2,5 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | M20x1,5 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | M20x2,5 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | M24x3,0 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | M27x1,5 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | M27x2,0 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | M30X3,5 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | **Izbīdāms rīvurbis, DIN859** |  | |  |  |  |
|  | | 21-24mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | 24-27,5mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | 15,5-18mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | 27,5-31,5mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | 31,5-37mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | 37-45mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | **Cilindriskais rīvurbis, DIN206B** |  | |  |  |  |
|  | | diam. 5mm | gab. | | 2 |  |  |
|  | | diam. 10mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | diam. 11mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | diam. 12mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | diam. 16mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | diam. 18mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | diam. 20mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | diam. 22mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | diam. 24mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | diam. 26mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | diam. 28mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | diam. 30mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | diam. 32mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | **Vīles, DIN7261** |  | |  |  |  |
|  | | Vīle plakana (smalkvīle) 5x20x200mm | gab. | | 8 |  |  |
|  | | Vīle plakana (rūpjvīle) 5x20x200mm | gab. | | 9 |  |  |
|  | | Apaļvīle (smalkvīle) 9,2x250mm | gab. | | 6 |  |  |
|  | | Apaļvīle (rūpjvīle) 9,2x250mm | gab. | | 6 |  |  |
|  | | Vīle trīsstūrīga (rūpjvīle) 10,0x250mm | gab. | | 6 |  |  |
|  | | Vīle trīsstūrīga (smalkvīle) 10,0x250mm | gab. | | 6 |  |  |
|  | | Adatvīle standarta D126 | gab. | | 30 |  |  |
|  | | Adatvīles (komplekts) standarta D126 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | Dīmanta adatvīle standarta D126 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | **Atslēdznieka instruments,**  **DIN1041** |  | |  |  |  |
|  | | Āmurs 0,5kgx320 | gab. | | 3 |  |  |
|  | | Āmurs 1kgx360 | gab. | | 6 |  |  |
|  | | Āmurs 0,3kgx300 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | Āmurs 0,8kgx350 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | Veseris10kgx1m DIN1042 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Atslēdznieka cirtnis plakans 200mm DIN6453 | gab. | | 6 |  |  |
|  | | Cirtņa universālā rokas aizsardzības ierīce 200mm | gab. | | 6 |  |  |
|  | | Rokas birste metāla vienrindas, misiņa stieple 0,25mm | gab. | | 45 |  |  |
|  | | Virpošanas plāksnīte trīsstūrveidīga T5 K10 iekš. d 6mm | gab. | | 18 |  |  |
|  | | Virpošanas plāksnīte piecstūraina T5 K10 iekš. d 6mm | gab. | | 16 |  |  |
|  | | Virpošanas plāksnīte HB-7035-1 SNMG 190624-SG | gab. | | 20 |  |  |
|  | | **Virpotāju griežņi,**  **T5 K10** |  | |  |  |  |
|  | | Noduršanas izm.16x25x140 | gab. | | 10 |  |  |
|  | | Apvirpošanas atliektie izm.16x25x140 | gab. | | 10 |  |  |
|  | | Apvirpošanas atdures atliektie izm.16x25x140 | gab. | | 10 |  |  |
|  | | Izvirpošanas necaurejošiem urbumiem izm.20x20x170 | gab. | | 4 |  |  |
|  | | Izvirpošanas caurejošiem urbumiem izm.20x20x170 | gab. | | 4 |  |  |
|  | | Vītnes iekšējai vītnei izm.20x20x200 | gab. | | 3 |  |  |
|  | | Vītnes ārējai vītnei izm.16x25x140 | gab. | | 6 |  |  |
|  | | **Cits instruments un piederumi** |  | |  |  |  |
|  | | Aerometrs elektrolīta blīvuma kontrolei | gab. | | 1 |  |  |
|  | | Universāls nazis ar divkomponentu rokturi, asmens 18mm | gab. | | 7 |  |  |
|  | | Mērlente 5m/25mm | gab. | | 3 |  |  |
|  | | Mērlente 3m/16mm | gab. | | 3 |  |  |
|  | | Mērlente 3m/19mm | gab. | | 3 |  |  |
|  | | Sānknaibles izolētas VDE 160mm DIN ISO 5749 | gab. | | 3 |  |  |
|  | | Askniebles 180mm DIN ISO 5749 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Kombinētās plakanknaibles instrumentālais tērauds DIN ISO 5746 | gab. | | 7 |  |  |
|  | | Kombinētās plakanknaibles izolētas VDE DIN ISO 5746 | gab. | | 10 |  |  |
|  | | Knaibles izolācijas noņemšanai DIN ISO 5749 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | Knaibles izolācijas noņemšanai ar šķērēm DIN ISO 5749 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | Knaibles gredzenu izspiedei DIN 5256 J01x130-140mm | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Knaibles gredzenu izspiedei DIN 5254 A01x130-140mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | Šķēres metālam DIN6438 250x65mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | Gala galviņu komplekts, kvadrāts 1/4“ + 1/2" (skrūve/uzgrieznis M2 – M20, skrūves (ar iekšējo seškanti) M4 – M18, tarķšatslēga) | Kompl. | | 1 |  |  |
|  | | Sviras smēršļirce ar cauruli M10 DIN 1283 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Sviras smēršļirce ar šļūteni M10 DIN 1283 | gab. | | 3 |  |  |
|  | | Stiegrota šļūtene ar slīdošu savienojumu M10 | gab. | | 3 |  |  |
|  | | Pistole hermetikam | gab. | | 4 |  |  |
|  | | Aizsargbrilles ar caurspīdīgu stiklu | gab. | | 30 |  |  |
|  | | Aizsargmaska caurspīdīga | gab. | | 7 |  |  |
|  | | Rokas zāģis metālam 300mm | gab. | | 3 |  |  |
|  | | Rokas zāģa asmeņi metālam 300mm | gab. | | 45 |  |  |
|  | | Meh. zāģa asmeņi metālam izm. 450mm HSS ISO 171100 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Lodētājs 100W | gab. | | 1 |  |  |
|  | | Lodētājs 80W | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Lodētājs 30W | gab. | | 1 |  |  |
|  | | Lodalva | kg | | 3 |  |  |
|  | | Disks tērauda griešanai 300x3x22,23 | gab. | | 5 |  |  |
|  | | Disks tērauda griešanai 230x2x22,23 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Diska frēze d 32x0,8 | gab. | | 3 |  |  |
|  | | Griezdisks metālam d 125x1,6 | gab. | | 270 |  |  |
|  | | Pašiespīlēšanas patrona vertikālai urbjmašīnai 3-16mm, konuss Nr.2 | gab. | | 4 |  |  |
|  | | Pašiespīlēšanas patrona vertikālai urbjmašīnai 1,5-13mm, konuss Nr.2 | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Uzgalis PH-1 DIN3126 | gab. | | 28 |  |  |
|  | | Uzgalis PH-2 DIN3126 | gab. | | 15 |  |  |
|  | | Uzgalis PZ-3 DIN3126 | gab. | | 4 |  |  |
|  | | Rokas triecienskrūvgriezis | gab. | | 1 |  |  |
|  | | Uzgalis PZ-3 triecienskrūvgriezim | gab. | | 4 |  |  |
|  | | Slīpripa d 125 P40 lapiņu metālam | gab. | | 10 |  |  |
|  | | Slīpripa d 125x6 metālam | gab. | | 15 |  |  |
|  | | Kāta frēze d 4 DIN844B | gab. | | 4 |  |  |
|  | | Kāta frēze d 5 DIN844B | gab. | | 4 |  |  |
|  | | Kāta frēze d 6 DIN844B | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Kāta frēze d 8 DIN844B | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Kāta frēze d 10 DIN844B | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Kāta frēze d 12 DIN844B | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Instrumentu komplekts 1/2” – Tarķškatslēga , pagarinājumi, 125mm un 250mm, kardāns, adapteri skrūvgrieža rokturis. Muciņas 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-28-30-32, DIN3120 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | Pārēja uz zemāko izmēru (triecienu uzgriežņgriežņu galviņas) piedziņas kvadrāts 3/4“, izejas kvadrāts 1/2" | gab. | | 1 |  |  |
|  | | Kabeļu nazis nesaliekamais, pilnīgi izolēts 180mm | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Pagarinātājs (3-6 viet.) - 20m | gab. | | 2 |  |  |
|  | | Birste detaļu mazgāšanai | gab. | | 6 |  |  |
|  | | Konusa metālkorda pītas grīstes birste 115Xm14 | gab. | | 7 |  |  |
|  | | Darbgalda uzkopšanas birste 280mm | gab. | | 6 |  |  |
|  | | Bīdmērs 150mm DIN 862 | gab. | | 1 |  |  |
|  | | Bīdmērs 250mm | gab. | | 1 |  |  |
|  | | Punktsitis 8x100mm DIN7250 | gab. | | 3 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Piegādes termiņš | Piegāde līdz AS "Daugavpils satiksme" Kārklu ielai 24 Daugavpilī, bezmaksas, maksimāli 3 darba dienu laikā no pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Pretendents ar saviem spēkiem un ar saviem līdzekļiem 10 kalendāro dienu laikā organizē Preces apmaiņu, ražošanas brāķa konstatēšanas gadījumā. |
|
|
| Apmaksas noteikumi | 15 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas brīža |
|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vieta) (datums)

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvāta Prece pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

• apņemas piegādāt Preci atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma dokumentācijas izvirzītajām prasībām un garantē iepirkuma dokumentācijas izpildi, iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami;

• apliecina, ka piekrīt iepirkuma dokumentācijas pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

• apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)

z.v.

**Finanšu piedāvājums**

**iepirkumam “Rokas instrumentu iegāde”, identifikācijas numurs ASDS/2021/24 “B daļa”**

|  |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma rekvizīti | |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Preces nosaukums** | | | **Mērv.** | **Daudz.** | | **Par 1 vienību EUR bez PVN** | **Kopā** |
| 1. | Instrumentu komplekts ¼+3/8+1/2 (ne mazāk ka 170 gab.)  Komplektā 1/4 muciņas 4 - 14 mm, E4 - E8, garās muciņas 4 - 10 mm, pagarinātāji 2 gab., dažādas uzgaļu muciņas (TX, PH, PZ, HEX, SL), kardāns, muciņskrūvgriezis, sprūdatslēga, 3/8 muciņas 10 - 19 mm, E10 - E18, garās muciņas 10 - 15 mm,  pagarinātājs, kardāns, sprūdatslēga, 1/2 muciņas 10 - 32 mm, E20 - E24, garās muciņas 16 - 22 mm, sveču muciņas (16, 18, 21 mm), pagarinātājs, kardāns, T-rokturis. Komplektā dažādi uzgaļi. L-seškanšu atslēgas komplekts 1 - 5 mm. "  Reversējamās sprūdatslēgas ar 72 pakāpju precīzo sazobi ¼"; ½"; 3/8". Komplektā ar plastmasas kasti glabāšanai. | | | komplekts | 10 | |  |  |
| 2. | Kombinēto radziņatslēgu komplekts 6-32 mm (ne mazāk kā 20 gab.)  Komplektā ietilpst: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm kvalitatīvas hroma vanādija sakausējuma kombinētās radziņatslēgas izgatavotas atbilstoši DIN 3113 Form A /ISO 3318 / ISO 7738 standartiem. | | | komplekts | 6 | |  |  |
| 3. | Skavotājs R34E 6 - 14mm, nr.140 skavas PRO  Metālisks korpuss. Piemērots platajām skavām nr.140 (6 - 14 mm).Drošas fiksācijas funkcija. Trieciena spēka regulēšana. Tērauda korpuss un iekšējās detaļas. | | | Gab. | 1 | |  |  |
| 4. | Skrūvgriežu un uzgaļu komplekts, ne mazāk kā 120 gab.  Komplektā ietilpst 122 gab. instrumentu: liela uzgaļu izvēle, muciņas, adapteri,  skrūvgrieža rokturis, adapteri akumulatora urbjmašīnai. Instrumentus var izmantot  ar elektriskajiem instrumentiem vai manuāli! | | | komplekts | 4 | |  |  |
| 5. | Triecienmuciņu komplekts 1/2" 10 - 24 mm, ne mazāk kā 12 gab.  Komplektā ietilpst 1/2" triecienmuciņas un to aksesuāri: īsās sešstūra  triecienmuciņas 1/2", 10; 11; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24 mm. 1/2", 67 mm. šarnīra savienojums, 1/2", 125 mm pagarinātājs. Komplektā ar plastmasas kasti glabāšanai. | | | komplekts | 3 | |  |  |
| 6. | L-seškanšu komplekts 1,5-10 mm 950/9SM N | | | komplekts | 5 | |  |  |
| 7. | Indikators 4610 • Jauda 6-24 V. | | | Gab. | 3 | |  |  |
| 8. | Torx tipa triecienmuciņu komplekts 1/2" T30-T80 ne mazāk kā 8-gab  • 1xT30, 1xT40, 1xT45, 1xT50, 1xT55, 1xT60, 1xT70, 1xT80 | | | komplekts | 3 | |  |  |
| 9. | L-torx komplektsTX8-40 XL garās ar instrumentu turētāju  • 967 XL HF TORX® 1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112; 1 x TX 15x123; 1 x  TX 20x137; 1 x TX 25x154; 1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224; | | | komplekts | 6 | |  |  |
| 10. | Skrūvgriežu komplekts 335/350/355/6 SlipStop, ne mazāk kā 6gab.  4x100, 5,5 X125, PH1x80, PH2x100 PZ1x80, PZ2x100 + statīvs + stiprinājumu skrūves. | | | komplekts | 3 | |  |  |
| 11. | Adatvīļu komplekts, 145mm, ne mazāk kā 12 gab. | | | komplekts | 1 | |  |  |
| 12. | Asknaibles 140mm līdz D4 mm, DR | | | gab | 3 | |  |  |
| 13. | Sānu knaibles 160 mm  Sānu knaibles piemērotas 1,6 mm daļēji cietiem kabeļiem. Indukcijas rūdīta  knaibļu virsma. Instruments izgatavots no speciāla tērauda ar matēta hroma  pārklājumu. Divkomponentu rokturis. Atbilst DIN ISO 5749 standartam. | | | gab | 4 | |  |  |
| 14. | Stangu komplekts Comfort set 3gab. 0302180, 2612200, 7002160  Kombinētās stangas: 180 mm  Diagonālās stangas: 160 mm  Stangas ar asiem galiem: 200 mm | | | komplekts | 6 | |  |  |
| 15. | Sprostgredzenu knaibļu komplekts, 4 gab. J1,J2,A1,A2 | | | komplekts | 5 | |  |  |
| 16. | Gaisa pistole NYCA-S | | | Gab. | 4 | |  |  |
| 17. | Gaisa pistole 60 AP, ar garo galu  Gaisa plūsma tiek regulēta ar nolaižamu āķi. Darba spiediens ne mazāk kā 6 bar. Gaisa caurplūde 270 l/min. | | | Gab. | 4 | |  |  |
| 18. | Nazis ar nolaužamu asmeni 18mm slide-lock | | | Gab. | 3 | |  |  |
| 19. | Lokanais magnēts 0,2kg 4x400mm | | | Gab. | 2 | |  |  |
| 20. | Seškanšu komplekts 6kt 1.5-10mm 9gab. | | | komplekts | 6 | |  |  |
| 21. | Triecienadapters F3/4"x1/2" M | | | Gab. | 3 | |  |  |
| 22. | Pāreja pneimoinstrumentiem no 3/4'' uz 1/2'' n. KB 3219 | | | Gab. | 2 | |  |  |
| 23. | drāšu birste 265mm HBG10 (sari 0,30 mm) | | | Gab. | 15 | |  |  |
| 24. | Kaltu un caurumsišu komplekts n.106 | | | Gab. | 4 | |  |  |
| 25. | Instrumentu kaste 19"  Kastes vākā iebūvēti instrumentu nodalījumi:  Izņemams instrumentu plaukts  Iespējams aizslēgt ar piekaramo atslēgu  Metāla aizdare | | | Gab. | 6 | |  |  |
| 26. | Pneimatiskais atskaldāmais āmurs DMH 30 SET  Darba spiediens 6-6,3 bar  • Statīvs 10 mm  • Gaisa patēriņš 280 l/min  • Triecienu ātrums 3000 min.  • Svars 2 kg  • Piemērots apmetuma un flīžu noņemšanai,kā arī sīkiem gropēšanas darbiem. Ergonomiskas formas rokturis ar gumijas pārklājumu  • Komplektā: skavas atspere, 4 kalti, 10 mm šļūtenes uzgalis un šļūtenes skavas, atbilstoši ISO 11148, nipelis 1/4", eļļas pudeles, plastmasas kaste. | | | komplekts | 1 | |  |  |
| 27. | L-veida seškantis 12 mm | | | Gab | 3 | |  |  |
| 28. | L-veida seškantis 14 mm | | | Gab | 3 | |  |  |
| 29. | L-veida seškantis 17 mm | | | Gab. | 3 | |  |  |
| 30. | Triecienmuciņu komplekts 1/2" 10 - 24 mm, 12 gab.  Komplektā ietilpst 1/2" triecienmuciņas un to aksesuāri: īsās sešstūra triecienmuciņas 1/2", 10; 11; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24 mm. 1/2", 67 mm. šarnīra savienojums, 1/2", 125 mm pagarinātājs. Komplektā ar plastmasas kasti glabāšanai. | | | komplekts | 5 | |  |  |
| 31. | Stangas KNIPEKS 250mm D50mm | | | Gab. | 9 | |  |  |
| 32. | HD spanner single-ended 24mm | | | Gab. | 4 | |  |  |
| 33. | HD spanner single-ended 32mm | | | Gab. | 2 | |  |  |
| 34. | Sešstūra muciņa 1/2'' 36mm | | | Gab. | 2 | |  |  |
| 35. | Vīļu komplekts 520WR, ne mazāk kā 5gab.  1112 200 mm C1, 1142 200 mm C1, 1152 SP 200mm C1, 1162 200mm C1, 1552 200mm C2, vīles somā | | | komplekts | 1 | |  |  |
| 36. | Vadu uzgaļu presēšanas stangas 0,5-6mm2, | | | Gab. | 1 | |  |  |
| 37. | Muciņatslēgu komplekts 3/4'', 21 gab. 19 - 50 mm  Komplektā ietilpst 3/4" muciņas un to aksesuāri. Muciņas: 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 28; 41; 46; 50 mm. Reversējams sprūdrats 3/4". Paplašinājumi: 100; 200; 400 mm. T-atslēga/pagarinājums: 450 mm. Komplektā ar plastmasas kasti glabāšanai. | | | komplekts | 2 | |  |  |
| 38. | Veseris 1500g | | | Gab. | 2 | |  |  |
| 39. | L-seškantis 7 mm 950KPL | | | Gab. | 5 | |  |  |
| 40. | | Atslēga ar kvadrātu 1/4 | gab. | | 1 |  | |  |
| 41. | | Atslēga ar kvadrātu 3/4 | gab. | | 1 |  | |  |
| 42. | | Bremžu cauruļu atslēga 10-11mm | Gab. | | 1 |  | |  |
| 43. | | Bremžu cauruļu atslēga 12-13mm | Gab. | | 1 |  | |  |
| 44. | | Bremžu cauruļu atslēga 13-14mm | Gab. | | 1 |  | |  |
| 45. | | Mērlente 5 m/16 mm | gab. | | 2 |  | |  |
| 46. | | Mērlente 3 m/16 mm | gab. | | 4 |  | |  |
| 47. | | Riepu spiediena monometrs, metāla, 0-12 bar | gab. | | 1 |  | |  |
| 48. | | Riepu ventīļa skrūvgriezis 150mm | gab. | | 1 |  | |  |
| 49. | | Areometrs elektrolīta blīvuma kontrolei | gab. | | 1 |  | |  |
| 50. | | Smērvielu pistole ar gumijas šļūteni | gab. | | 2 |  | |  |
| 51. | | Pistole silikonam | gab. | | 2 |  | |  |
| 52. | | Dinamometriska atslēga 40-200 Nm, ½ '' | gab. | | 2 |  | |  |
| 53. | | Aizsargbrilles ar caurspīdīgu stiklu | gab. | | 12 |  | |  |
| 54. | | Aizsargmaska caurspīdīga | gab. | | 5 |  | |  |
| 55. | | Āmurs 600 gr-800gr | gab. | | 4 |  | |  |
| 56. | | Rokas zāģa asmeni metālam | gab. | | 30 |  | |  |
| 57. | | Āmurs 1kg | gab. | | 3 |  | |  |
| 58. | | Zāģis | gab. | | 2 |  | |  |
| 59. | | Lodētājs 100W | gab. | | 2 |  | |  |
| 60. | | Strāvas mērknaibles līdz 600A | gab. | | 1 |  | |  |
| 61. | | Urbis perforatoram DSD+ (300x5 mm) | gab. | | 2 |  | |  |
| 62. | | Urbis perforatoram DSD+ (300x6 mm) | gab. | | 2 |  | |  |
| 63. | | Urbis perforatoram DSD+ (300x8 mm) | gab. | | 2 |  | |  |
| 64. | | Urbis perforatoram DSD+ (300x10 mm) | gab. | | 2 |  | |  |
| 65. | | Urbis perforatoram DSD+ (300x12 mm) | gab. | | 2 |  | |  |
| 66. | | Urbis perforatoram garais DSD+ (300x25 mm) | gab. | | 2 |  | |  |
| 67. | | Urbis perforatoram garais DSD+ (300x32 mm) | gab. | | 2 |  | |  |
| 68. | | Vadu tīrīšanas knaibles (1.5-10mm) | gab. | | 2 |  | |  |
| 69. | | Kabeļu izolācijas nazis | gab. | | 2 |  | |  |
| 70. | | Figūrzāģa asmeņi 4x100mm (kokam) | gab. | | 20 |  | |  |
| 71 | | Tarkšķatslēga ½’’ | gab. | | 4 |  | |  |
| 72 | | Tarkšķatslēga ¼’’ | gab. | | 4 |  | |  |
|  | | Muciņu atslēga,gāra triecienizturīga,metriskā,1/2’-stūru |  | |  |  | |  |
| 73 | | Izm.14mm | gab. | | 5 |  | |  |
| 74 | | Izm.17mm | gab. | | 5 |  | |  |
| 75 | | Izm.19mm | gab. | | 5 |  | |  |
| 76 | | Izm.21mm | gab. | | 5 |  | |  |
| 77 | | Izm.24mm | Gab. | | 5 |  | |  |
| 78 | | Izm.27mm | Gab. | | 5 |  | |  |

**Urbis met. (materiāls HSS-G)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79. | diam. 3,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 15 |  |  |
| 80. | diam. 3,5mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 15 |  |  |
| 81. | diam. 4,2mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 40 |  |  |
| 82. | diam. 5mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 40 |  |  |
| 83. | diam. 6mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 20 |  |  |
| 84. | diam. 7mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 20 |  |  |
| 85. | diam. 8mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 20 |  |  |
| 86. | diam. 9mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 10 |  |  |
| 87. | diam. 6mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 10 |  |  |
| 88. | diam. 6,7mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 10 |  |  |
| 89. | diam. 7mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 10 |  |  |
| 90. | diam. 9mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 10 |  |  |
| 91. | diam. 10mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 10 |  |  |
| 92. | diam. 11,8mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 10 |  |  |
| 93. | diam. 16mm Cilindriskais galenis DIN338 | gab. | 5 |  |  |
|  | **Vītņurbis (materiāls HSS-G) DIN352** |  |  |  |  |
| 94. | M3x0,5 | kompl. | 1 |  |  |
| 95. | M4x0,7 | kompl. | 1 |  |  |
| 96. | M5x0,8 | kompl. | 10 |  |  |
| 97. | M6x1,0 | kompl. | 3 |  |  |
| 98. | M8x1,2 | kompl. | 1 |  |  |
| 99. | M8X1,25 | kompl. | 1 |  |  |
| 100. | M10x1,5 | kompl. | 5 |  |  |
| 101. | M10X1 DIN2181 | kompl. | 5 |  |  |
| 102. | M12X1 DIN2181 | kompl. | 5 |  |  |
| 103. | M12x1,75 | kompl. | 1 |  |  |
| 104. | M12X1,75 kreisais | kompl. | 5 |  |  |
| 105. | M14x2,0 | kompl. | 5 |  |  |
| 106. | M16x2,0 | kompl. | 5 |  |  |
| 107. | M16X1 DIN2181 | kompl. | 2 |  |  |
| 108. | M18x2,5 | kompl. | 1 |  |  |
| 109. | M20x1,5 | kompl. | 5 |  |  |
| 110. | M20x2,5 | kompl. | 2 |  |  |
| 111. | M22x2,5 | kompl. | 1 |  |  |
| 112. | M22x2,5 kreisais | kompl. | 1 |  |  |
| 113. | M24x3,0 | kompl. | 1 |  |  |
| 114. | M27x3,0 | kompl. | 1 |  |  |
| 115. | M27X1,5 DIN2181 | kompl. | 1 |  |  |
| 116. | M30X3,5 | kompl. | 1 |  |  |
|  | **Vītņgrieznis (materiāls HSS-G), DIN13 6g** |  |  |  |  |
| 117. | M3x0,5 | gab. | 1 |  |  |
| 118. | M4x0,7 | gab. | 5 |  |  |
| 119. | M5x0,8 | gab. | 5 |  |  |
| 120. | M6x1,0 | gab. | 5 |  |  |
| 121. | M8x1,2 | gab. | 1 |  |  |
| 122. | M8X1,25 | gab. | 10 |  |  |
| 123. | M10x1,5 | gab. | 10 |  |  |
| 124. | M10X1 | gab. | 5 |  |  |
| 125. | M12X1 | gab. | 5 |  |  |
| 126. | M12x1,75 | gab. | 5 |  |  |
| 127. | M12X1,75 kreisais | gab. | 3 |  |  |
| 128. | M14x2,0 | gab. | 6 |  |  |
| 129. | M16X1 | gab. | 1 |  |  |
| 130. | M16x2,0 | gab. | 6 |  |  |
| 131. | M18x2,5 | gab. | 1 |  |  |
| 132. | M20x1,5 | gab. | 3 |  |  |
| 133. | M20x2,5 | gab. | 1 |  |  |
| 134. | M24x3,0 | gab. | 1 |  |  |
| 135. | M27x3,0 | gab. | 1 |  |  |
| 136. | M30X3,5 | gab. | 1 |  |  |

**Cits instruments un piederumi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 137. | Uzgalis PH-1 | gab. | 10 |
| 138. | Uzgalis PH-2 | gab. | 30 |
| 139. | Disks tērauda griešanai 230x20x22,23 | gab. | 10 |
| 140. | Griezdisks d 125X1x22,23 | gab. | 250 |
| 141. | Slīpēšanas disks 125x6x22,23 | gab. | 30 |
| 142. | Slīplāpu disks 125x22,23 | gab. | 25 |

|  |  |
| --- | --- |
| Piegādes termiņš | Piegāde līdz AS "Daugavpils satiksme" Kārklu ielai 24 Daugavpilī, bezmaksas, maksimāli 3 darba dienu laikā no pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Pretendents ar saviem spēkiem un ar saviem līdzekļiem 10 kalendāro dienu laikā organizē Preces apmaiņu, ražošanas brāķa konstatēšanas gadījumā. |
| Apmaksas noteikumi | 15 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas brīža |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vieta) (datums)

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvāta Prece pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

• apņemas piegādāt Preci atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma dokumentācijas izvirzītajām prasībām un garantē iepirkuma dokumentācijas izpildi, iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami;

• apliecina, ka piekrīt iepirkuma dokumentācijas pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

• apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)

z.v.

**Līguma projekts**

Daugavpilī, 2021.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**AS „Daugavpils satiksme”**, reģ.Nr. 41503002269, turpmāk Pasūtītājs, tās valdes loceklis S.Blagoveščenska personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses, un

**SIA “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**, reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās valdes locekļa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk Piegādātājs, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā, turpmāk – Puse/Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Rokas instrumentu iegāde”, (identifikācijas Nr. ASDS/2021/24) \_\_\_.daļas, rezultātiem, izsakot savu brīvu gribu, bez viltus, spaidiem un maldības, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

1.1. Piegādātājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem Pasūtītāja pēc pasūtījuma apņemas piegādāt rokas instrumentus (turpmāk – Prece) saskaņā ar Līguma 1. pielikumā ietverto tehnisko specifikāciju un cenu.

**2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ**

2.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz \_\_.05.2022. vai Līguma kopējā summa ir sasniegusi Līguma 3.1.punktā minēto kopējo Līguma darījuma summu.

**3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

3.1.Līguma kopējā darījuma summa ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN likme tiks piemērota saskaņā ar spēkā esošo likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”.

3.2.Preces cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces vērtību, personāla algošanu, transportu, nodokļiem un nodevām (izņemot PVN), atļaujām no trešajām personām un citām izmaksām.

3.3.Samaksa par Preci tiek veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Preces piegādes, pieņemšanas līgumā noteiktajā kārtībā un rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu.

3.4. Par rēķina apmaksas datumu uzskatāms attiecīgās summas pārskaitīšanas uz Piegādātāja norēķinu rēķinu datums.

**4. PRECES PASŪTĪŠANA, PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA**

4.1.Preču piegāde notiek pa daļām saskaņā ar Preces pasūtījumu, ko veic Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas norādīta Līguma 8.1.1. apakšpunktā (turpmāk – Pasūtītāja pilnvarotā persona), nosūtot Piegādātājam pasūtījumu (turpmāk - Pasūtījums) uz Piegādātāja pilnvarotās personas e-pasta adresi, norādot Preces daudzumu, piegādes vietu un citu nepieciešamo informāciju.

4.2. Piegādātājs piegādā Preci pasūtījumā norādītajā piegādes vietā, kuru noteikusi Pasūtītāja pilnvarotā persona, **3 (trīs) darba dienu laikā** no pasūtījuma saņemšanas dienas.

4.3.Pēc Preces piegādes Pasūtītāja un Piegādātāja pilnvarotā persona un pārbauda piegādātās Preces daudzuma un kvalitātes atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtījumam un pavadzīmē - rēķinā norādītajam. Atbilstības gadījumā Pasūtītājs paraksta Piegādātāja iesniegto pavadzīmi-rēķinu.

4.4.Ja Prece ir nekvalitatīva vai Līguma 1.pielikumā noteiktajai Preces tehniskajai specifikācijai neatbilstoša, Pasūtītāja pilnvarotā persona neparaksta attiecīgo pavadzīmi - rēķinu par Preces piegādi un 3 (trīs) darba dienu laikā no Preces saņemšanas sagatavo un nosūta pretenziju (reklamācijas aktu) uz Piegādātāja pilnvarotās personas e-pasta adresi, kurā norāda konstatētos Preces trūkumus vai citas neatbilstības Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem.

4.5.Līguma 4.4. apakšpunktā noteiktajā gadījumā Piegādātājs par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš pretenzijā norādītos trūkumus vai apmaina Preci pret jauno un atkārtoti nodrošina Preces piegādi Pasūtītājam.

4.6.Preces piegāde tiek uzskatīta par veiktu, kad Pušu pilnvarotās personas abpusēji parakstījušas Piegādātāja iesniegtās pavadzīmes - rēķinus par Preces piegādi.

**5. PRECES GARANTIJA**

5.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece atbilst Tehniskajā specifikācijā ietvertajam Preces aprakstam, rūpnīcas – izgatavotājas tehniskajiem noteikumiem un kvalitātes standartiem, ko apliecina ražotāja izsniegts sertifikāts.

5.2.Prece jāpiegādā oriģinālā rūpnīcas - izgatavotājas fasējumā. Iepakojumam jānodrošina Preces saglabāšana pilnīgā kārtībā to transportēšanas un glabāšanas laikā. Precei jābūt marķētai ar rūpnīcas-izgatavotājas zīmi un jābūt norādītai informācijai par Preces tehniskajiem rādītājiem un bīstamību latviešu valodā.

5.3.Piegādātājs nodrošina piegādātajai Precei garantijas laiku 12 (divpadsmit) mēnešus, skaitot no

Pušu abpusēji parakstīta Piegādātāja iesniegtās pavadzīmes - rēķina saņemšanas. Garantija attiecas uz izgatavošanas defektiem, bojājumiem, kas radušies transportējot Preci, kā arī uz to, ka prece saglabās savas īpašības garantijas laikā, bet neattiecas uz preču bojājumiem, kas radušies tās nepareizas lietošanas rezultātā. Garantija tiek pagarināta uz to laiku, kurā Prece nebija lietošanā to bojājumu dēļ, vai uz to laiku, kurā Piegādātājs nodrošināja Preces nomaiņu pret kvalitatīvo un nebojāto Preci.

5.4.Garantija tiek piedāvāta uz katra komplekta komplektējošo daļu atsevišķi.

5.5.Līgumā norādītajā garantijas laikā Piegādātājs bez maksas nodrošina Preces nomaiņu un piegādi uz Pasūtītāja pilnvarotās personas norādīto adresi 10 (desmit) kalendāro dienu laikā.

5.6.Pasūtītāja pilnvarotā persona par konstatētajiem Preces bojājumiem un/vai trūkumiem paziņo

Piegādātājam, nosūtot bojājumu pieteikumu uz Piegādātāja pilnvarotās personas elektronisko e-pasta adresi un paziņojot pa tālruni. Pieteikumā norāda īsu Preces bojājumu aprakstu, atrašanās vietu, pieteicēja vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un tālruņa numuru.

Bojājuma pieteikšanas laiku fiksē uz Pasūtītāja atbildīgās personas elektroniskās pasta atskaites par piegādāto elektronisko pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas un tas var kalpot par

pamatu soda sankciju piemērošanai.

5.7. Garantijas termiņš tiek pagarināts uz to laiku, kādā Prece netika ekspluatēta.

**6. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA**

6.1.Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. apmaksāt Piegādātāja iesniegtos rēķinus saskaņā ar Līguma 3.3. apakšpunktu;

6.1.2. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību pieņemt un izskatīt Piegādātāja iesniegtos dokumentus;

6.1.3. informēt Piegādātāja pārstāvi par darba vides risku, nosūtot informāciju uz Līgumā norādītā Piegādātāja pilnvarotās personas e-pasta adresi.

6.2. Piegādātājs apņemas:

6.2.1. nodrošināt Preces piegādi un bojājumu novēršanu / Preces nomaiņu Līgumā paredzētajos termiņos, apjomā un kvalitātē;

6.2.2. savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam nepieciešamos piegādes dokumentus un rēķinus;

6.2.3. ievērot darba drošības, tehnikas un ugunsdrošības noteikumus Līguma izpildes procesā un atbildēt par šo noteikumu neievērošanas sekām Pasūtītāja teritorijā;

6.2.4. instruēt un apmācīt personas, kas tiks nodarbinātas Pasūtītāja teritorijā Līguma izpildes ietvaros, darba aizsardzības jomā pirms Līguma izpildes uzsākšanas.

6.3.Pušu pienākums ir godprātīgi pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības.

6.4.Preces piegādes termiņa neizpildīšanas gadījumā Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (viena puse no procenta) apmērā no nepiegādātās preces vērtības par katru nokavēto dienu. Preces piegādes termiņa kavējuma laikā tiek ieskaitīts viss laika periods, kas pārsniedz Līgumā noteikto preces piegādes termiņu, izņemot laiku, kad Pasūtītāja pilnvarotā persona pārbauda preces atbilstību, līdz brīdim, kad Puses ir abpusēji parakstījušas Preces pavadzīmi-rēķinu par Preces piegādi.

6.5.Par Līgumā noteikto Preces bojājumu novēršanas vai Preces apmaiņas termiņa nokavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (viena puse no procenta) apmērā no Preces vērtības.

6.6.Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Piegādātājam Līguma maksājumu paredzētajos termiņos un Piegādātājs pieprasa no Pasūtītāja maksāt Piegādātājam līgumsodu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5 % (viena puse no procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

6.7.Līguma 6.4., 6.5. un 6.6. punktos noteiktajā gadījumā kopējais kādai no Pusēm piemērojamais līgumsods par saistību neizpildi noteiktajā termiņā nepārsniedz kopumā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās darījuma summas.

6.8.Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Piegādātājam izmaksājamās summas.

6.9.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

**7. NEPĀRVARAMA VARA**

7.1.Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja

šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jauni valsts vai pašvaldības likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

7.2.Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse

rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniedz kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu.

7.3.Ja minēto apstākļu dēļ šis Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Līguma Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies dotā Līguma laušanas rezultātā.

**8. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI**

8.1.Puses nosaka, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās Pušu pilnvarotās personas:

8.1.1. no Pasūtītāja puses \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

8.1.2. no Piegādātāja puses \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr.: \_\_\_\_\_\_\_, mob.tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

8.1.3. Šīm personām ir tiesības attiecīgi pieteikt un pieņemt Pasūtījumus, parakstīt rēķinus un

pavadzīmes, nosūtīt pretenzijas, kā arī risināt citus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. Minētās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus Līgumā un tā pielikumā.

8.3.Visa informācija, kas saistīta ar Līguma izpildi Pušu strīda gadījumā par oficiālu tiks uzskatīta, ja tā noformēta kā rakstveida komunikācija, t.sk., Pušu pilnvaroto personu sarakste, kas veikta izmantojot oficiālus E-pasta adreses.

8.4.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to Piegādātājam. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar šī apakšpunkta nosacījumiem, Piegādātājam nav tiesības celt nekādas pretenzijas un/vai pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar Līguma izbeigšanu.

8.5.Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras

līgumslēdzējas Puses rakstiskas piekrišanas.

8.6.Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku likuma grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.7.Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses rakstiski vienojas. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.8.Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

8.9.Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā tiks izskatīti, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja puses nevarēs vienoties, strīdus izšķirs Latvijas Republikas tiesa saskaņā ar tās likumiem.

8.10. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.11. Šī Līguma saturs, Līguma pielikumi un visa Līguma ietvaros Pušu iegūtā informācija uzskatāma par konfidenciālu, kuru Puses apņemas neizpaust, uzglabāt ar vislielāko rūpību un aizsargāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

**9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

**Piegādātājs: Pasūtītājs:**

SIA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ AS “Daugavpils satiksme”

Adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adrese: 18.novembra 183, Daugavpils, LV-5417

Tālr./fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tālr./fakss: 65433632

Reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Reģ.Nr. 41503002269

Valdes loceklis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/S.Blagoveščenskis