**Iepirkuma dokumentācija**

“Automašīnu riteņu un tiltu ģeometrijas pārbaudes un regulēšanas iekārtas iegāde”, identifikācijas Nr.ASDS/2021/43

#### **Mērķis**

Automašīnu riteņu un tiltu ģeometrijas pārbaudes un regulēšanas iekārtas iegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām.

**Iekārtas apraksts un īpašības.**

1.1. Automašīnu riteņu un tiltu ģeometrijas pārbaudes un regulēšanas iekārta (tālāk tekstā savirzes iekārta) ir paredzēta komerciālo transportlīdzekļu – autobusu, mikroautobusu, vieglo kravas automašīnu, kravas automašīnu un piekabju riteņu un tiltu ģeometrijas pārbaudei un regulēšanai.

1.2. Savirzes iekārta jābūt datorizēta. Iekārtai jāizmanto 3D digitālas kameras mērīšanas tehnoloģiju. Datu pārraide starp mērīšanas kamerām un datoru tiek nodrošināta ar BlueTooth bezvadu komunikāciju.

1.3. Savirzes iekārtas mērījumam jānodrošina augsta precizitāte un atkārtojamība.

1.4. Savirzes iekārtai jāizmanto kā mērījumu bāzi transportlīdzekļa šasijas centrālo ass līniju. Mērīšanas mērķu atbalsti tiek uzstādīti un centrēti uz transportlīdzekļa šasijas priekšā un aizmugurē. Riteņu un tiltu ģeometrija tiek noteikta un regulēta precīzi pret šasijas centrālo ass līniju.

1.5. Lai nodrošinātu precīzu riteņu un tiltu ģeometriju mērīšanu, savirzes iekārtai mērīšanas procesā jānodrošina riteņu diskus svārstību kompensāciju, izmantojot automašīnas ripošanas metodi. Gadījumā, ja kādām transportlīdzeklim ripošana nav iespējama, riteņu diskus svārstību kompensāciju jāveic ar riteņu pacelšanu un rotāciju.

1.6. Savirzes iekārtai jābūt iespēja nodrošināt automašīnas divu stūrējošo tiltu riteņu savērsumu, pirmo un otro stūrējošo tiltu riteņu paralēlismu pārbaudi un regulēšanu.

1.7. Savirzes iekārtai jābūt iespēja nodrošināt autoservisa grīdas slīpuma leņķu mērīšanu ar elektronisko līmeņrādi un attiecīgi veikt transportlīdzekļa mērījumos leņķu korekciju\*. Datu pārraide starp līmeņrādi un datoru tiek nodrošināta ar BluetTooth bezvadu komunikāciju.

\* - opcija, kas iespējams pievienot nākotnē.

1.8. Savirzes iekārtas ierīču uzstādīšana uz transportlīdzekļi un pielāgošanā pirms riteņu un tiltu ģeometrijas mērīšanai jābūt neilgāka par 7 minūtēm.

1.9. Savirzes iekārtas programmatūrai jābūt draudzīgs lietotāja interfeiss un tā jānodrošina katru darba posmu ar detalizētu vizuālu un teksta informāciju par darba izpildi.

Savirzes iekārtas programmatūrai jāstrādā angļu, vācu un krievu valodās.

1.10. Savirzes iekārtas programmatūrā jābūt iespēja izvēlēties dažu transportlīdzekļa tiltu un riteņu konfigurāciju, kā arī iespēja izveidot jaunu transportlīdzekļa tiltu un riteņu konfigurāciju pēc savas vajadzības.

1.11. Savirzes iekārtas mērīšanas atskaites izdruka jābūt labi vizualizēta un viegli lasāma, pat ja transportlīdzekļa tiltu un riteņu konfigurācija ir sarežģīta.

1.12. Savirzes iekārtas mērīšanas kamerām jābūt kompaktām, vieglām un ļoti izturīgām. Kameras izmēri nepārsniedz 10x13x11 cm. Kameras svars nepārsniedz 1 kg.

1.13. Autoservisa mehāniķim jābūt iespēja mērīšanas kameru ātri un vienkārši kalibrēt pēc nepieciešamības.

1.14. Savirzes iekārtas mērīšanas kameras riteņu adapteri jābūt universāliem, lai tos varētu izmantot tērauda un alumīnija riteņu diskiem 14”-22,5” izmēros.

1.15. Savirzes iekārtas grozāmās plāksnes jābūt izgatavotas no stipra un viegla materiāla. Tas svars nepārsniedz 7 kg.

**2. Savirzes iekārtas tehniskā specifikācija:**

**2.1. Riteņu un tiltu ģeometrijas leņķu mērījumi:**

- stūres rata centrālā pozīcija;

- riteņu savērsums (Toe);

- riteņu sagāzums (Camber);

- riteņu pagrieziena ass garenslīpums (Caster);

- riteņu pagrieziena ass šķērsslīpums (KPI);

- riteņu savērsums pagriezienā (Toe in turn);

- riteņu maksimālais pagrieziena leņķis (Max turn);

- riteņu tilta novirze no šasijas centrālās ass līnijas (Sedback);

- riteņu tiltu paralēlisms;

- riteņu tilta nobīde no šasijas centrālas ass līnijas;

- divu stūrējošo tiltu riteņu paralēlisms.

**2.2. Mērīšanas diapazons:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametrs** | **Lielums** |
| Riteņu savērsums (Toe) | ±40 mm/m (2°18’) |
| Riteņu sagāzums (Camber) | ±6° |
| Riteņu pagrieziena ass garenslīpums (Caster) | ±20° |
| Riteņu pagrieziena ass šķērsslīpums (KPI) | ±20° |
| Riteņu maksimāla pagrieziena leņķis (Max turn) | 65° |

**2.3. Mērījumu precizitāte:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametrs** | **Lielums** |
| Riteņu savērsums (Toe) | ±0,2 mm/m (0°01’)\* |
| Riteņu sagāzums (Camber) | ±0°03’\* |

\* Katrai mērīšanas kamerai.

**2.4. Mērīšanas kameras darbības laiks:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametrs** | **Lielums** |
| Darbības laiks, st. | 14 st.\*\* |
| Lādēšanas laiks, st. | 3 st. |

\*\* Ar pilnīgi uzlādētam mērīšanas kameras akumulatoriem.

**3. Savirzes iekārtas komplektācija:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Apraksts** | **Daudz., gab.** |
| Digitālā 3D mērīšanas kamera | 2 |
| Mērīšanas kameru uzlādes ierīce | 1 |
| Mērīšanas kameru universālais riteņu adapteris 14”-22,5” | 4 |
| Atstarojošo mērīšanas mērķu komplekts | 1 |
| Mērīšanas mērķu pašcentrējošs atbalsts ar stiprinājumiem, uzstādīšanai uz transportlīdzekļa šasiju | 2 |
| Stūres rata turētājs | 1 |
| Grozāmā plāksne, uzstādīšanai zem stūrējošiem riteņiem | 4 |
| Adapteru komplekts autobusiem, ar ko stiprina mērīšanas mērķu atbalstus uz autobusa virsbūve priekšā un aizmugurē | 1 |
| Komplekts priekšēja stūrējoša tilta neatkarīgās piekares regulēšanai – grozāmā plāksne ar brīvu kustību uz sāniem – 2 gab. | 1 |
| Magnētisko adapteru komplekts mērīšanas mērķu atbalstu uzstādīšanai uz automašīnas rāmi aizmugurē | 1 |
| Stiprinājumu komplekts mērīšanas mērķu atbalstu uzstādīšanai uz piekabes un puspiekabes šasiju | 1 |
| Programmatūra | 1 |
| Dators portatīvais ar displeju 15,6" | 1 |
| Printeris | 1 |
| Ratiņi aprīkojumu glabāšanai | 1 |
| **Adapteri mērīšanas mērķu atbalstu uzstādīšanai uz kravas automašīnas šasiju priekšā:** |  |
| Adapters priekš MAN TGA, Mercedes Actros, Renault Magnum, Iveco | 2 |
| Adapters priekš Volvo FM, FH | 2 |
| Adapters priekš DAF CF-XF | 2 |
| Adapters priekš jaunai Volvo FH | 2 |
| Adapters priekš DAF Euro6 | 2 |
| Adapters priekš Scania sērijas 4, 5, 6 | 2 |

4. Iekārtas piegādes nosacījumi:

Iekārtas piegāde, uzstādīšana, klienta personālu teorētiskas un praktiskas mācības (AS “Daugavpils satiksme” darbiniekus apmācīt iekārtas lietošanai un apkopei, saskaņā ar iekārtas ekspluatācijas instrukcijām.)

5. Izcelsmes valsts: Eiropas valstis.

**6. Finanšu piedāvājuma noformēšanas prasības.**

6.1. Finanšu piedāvājumam jābūt noformētam uz AS „Daugavpils satiksme” sastādītā finanšu piedāvājuma parauga.

6.2. Pretendentam jāaizpilda visas tukšas Finanšu piedāvājuma parauga ailes.

6.3. Ailē „Uzņēmuma rekvizīti” jāaizpilda: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, banka nosaukums un konta numurs, uzņēmuma tālruņa numurs un e-pasta adrese.

6.4. Ailē „Cena” Pretendentam jānorāda cenu EUR bez PVN. Cena jābūt noapaļota līdz EUR vienai simtdaļai.

6.5. Neparakstītie Finanšu piedāvājumi tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas.

6.6. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā piedāvājuma cena.

**7. Finanšu piedāvājumu iesniegšanas prasības:**

7.1. Pa e-pastu (noskenētā veidā vai parakstītu ar elektronisko parakstu): **info@dsatiksme.lv.**

7.2. Parakstot Finanšu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piedāvātā prece pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, uzņēmumam nav nodokļu parādu un nav uzsākta uzņēmuma maksātnespēja/likvidācija/nav apturēta darbība (AS “Daugavpils satiksme” šo informāciju pārbauda publiskajās datu bāzēs. Ja AS “Daugavpils satiksme” nav iespējas informāciju pārbaudīt publiskajās datu bāzēs, ziņas tiek pieprasītas pretendentam. Pretendentam jāiesniedz oficiālas attiecīgo iestāžu izziņas, kuras izsniegtas ne agrāk kā divas nedēļas pirms AS “Daugavpils satiksme” pieprasījuma). Gadījumā, ja AS „Daugavpils satiksme” konstatē, ka Pretendentam ir nodokļu parādi, AS „Daugavpils satiksme” ir tiesīga izslēgt Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

8. Pretendents nav tiesīgs piesaistīt Apakšuzņēmējus.

9. Iekārtas piegāde līdz AS "Daugavpils satiksme" Kārklu ielai 24 Daugavpilī – bezmaksas

10. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (iesniedzot pilnvaras oriģinālu) šajā iepirkuma procedūrā.

11. Finanšu piedāvājums jāiesniedz: līdz **11.08.2021. plkst. 10.00**. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

12. Iepirkuma komisija var lūgt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši normatīvo aktu un šī Iepirkuma dokumentācijas prasībām. Iepirkuma komisija šīs tiesības izmanto tikai attiecībā uz tiem dokumentiem, kas ir bijuši iekļauti piedāvājumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

13. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.

14. Garantija ne mazāk kā 24 mēneši no darba nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.

15. Apmaksas noteikumi – 15 kalendāras dienas pēc izpildītā darba nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.

16. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

17. Kontaktpersona – AS „Daugavpils satiksme” , ARSD garāžas vadītājs Igors Fomins, tālr.28333756

**Finanšu piedāvājums**

**Iepirkumam “Automašīnu riteņu un tiltu ģeometrijas pārbaudes un regulēšanas iekārtas iegāde”,**

**id. nr. ASDS/2021/43**

|  |
| --- |
| Uzņēmuma rekvizīti |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz | Cena EUR bez PVN |  |  |  |
| 1. | **Automašīnu riteņu un tiltu ģeometrijas pārbaudes un regulēšanas iekārta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(ražotājs)* | Gab. | 1 |  |  |  |  |
| **Līgumcena EUR, bez PVN** |  |  |  |  |
| Apmaksas noteikumi | Preces apmaksas termiņš 15 kalendāras dienas no Preces saņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas brīža. |  |  |  |
| Piegādes izpildes termiņš | Maksimāli 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas brīža. |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (vieta) (datums)

Ar savu parakstu apliecinām, ka piedāvāta Prece pilnīgi atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (Pielikumā Pilnvara) šajā iepirkuma procedūrā.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

• apņemas piegādāt preci atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma dokumentācijas izvirzītajām prasībām un garantē iepirkuma dokumentācijas izpildi, iepirkuma dokumentācijas noteikumi ir skaidri un saprotami;

• apliecina, ka piekrīt iepirkuma dokumentācija pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

• apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (amats, paraksts, v. uzvārds, kontakttālrunis)

 z.v.

**LĪGUMA PROJEKTS**

Daugavpilī *Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums*

**AS ”Daugavpils satiksme”***,* reģistrācijas Nr. 41503002269, juridiskā adrese: 18.Novembra iela 183, Daugavpils, turpmāk – PIRCĒJS, kuru pārstāv tās valdes loceklis S. Blagoveščenskis, pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses un,

**SIA “\_\_\_\_\_\_”**, reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk - PĀRDEVĒJS, kuru pārstāv tās valdes loceklis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Automašīnu riteņu un tiltu ģeometrijas pārbaudes un regulēšanas iekārtas iegāde”, identifikācijas numurs ASDS/2021/43 rezultātiem (turpmāk – iepirkums), izsakot savu brīvu gribu, bez viltus, spaidiem un maldības, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. **Līguma priekšmets**
	1. PĀRDEVĒJS pārdod un piegādā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 gab., (turpmāk - Prece) PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk Preci.
2. **LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA**
	1. PĀRDEVĒJS piegādā Preci līdz adresei: Kārklu iela 24, Daugavpils, Latvija.
	2. PĀRDEVĒJAM jānodrošina Preces piegādi PIRCĒJAM 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
3. **PRECES CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
	1. Kopējā Preces cena **\_\_\_\_\_\_\_ EUR (**\_) bez PVN. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	2. Apmaksa par Preci tiks veikta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas, attiecīga pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz PĀRDEVĒJA norēķinu kontu.
4. **PĀRDEVĒJA UN PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
	1. PĀRDEVĒJS apņemas:
		1. ievērot Latvijas Republikā un Eiropas savienībās spēkā esošos noteikumus un normatīvus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto,
		2. ar saviem spēkiem un par saviem finanšu līdzekļiem nodrošina Preces piegādi saskaņā ar šī Līguma 2.1.punkta nosacījumiem. Transporta pakalpojumi ir iekļauti Preces cenā,
		3. veikt Preces piegādi šī Līguma 2.2.punktā norādītajā laikā. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs piegādāt Preci pirms termiņa, iepriekš saskaņojot piegādes laiku ar PIRCĒJU.
	2. veikt AS “Daugavpils satiksme” darbiniekus apmācību iekārtas lietošanai un apkopei, saskaņā ar iekārtu ekspluatācijas instrukcijām. Preces pieņemšanas – nodošanas akts tiks parakstīts tikai pēc AS “Daugavpils satiksme” darbinieku apmācības veikšanas.
	3. PIRCĒJS apņemas:
		1. pieņemt Preci no PĀRDEVĒJA šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
		2. veikt norēķinus ar PĀRDEVĒJU saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

**5. PRECES PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA**

5.1. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts piegādes datums, kad PIRCĒJS faktiski saņēma Preci un Puses parakstīja pieņemšanas – nodošanas aktu.

5.2. Ja Preces pieņemšanas laikā tiek konstatēta Preces komplektācijas vai kvalitātes neatbilstība, par to tiek sastādīts Defektu akts, saskaņā ar kuru PĀRDEVĒJS apņemas 5 (piecu) kalendāra dienu laikā uz sava rēķina novērst Defektu aktā norādītos trūkumus: piegādāt Preces trūkstošās komplektējošās daļas un/vai apmainīt nekvalitatīvo Preci pret kvalitatīvo.

5.3. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, pusēm jāizskata ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

**6.GARANTIJA**

6.1. Preces garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši tā sākas no brīža, kad Puses ir parakstījušas Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.

6.2. Gadījumā, ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti un trūkumi, tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā atspoguļo atklātos defektus un trūkumus, pieaicinot šī akta sastādīšanai PĀRDEVĒJA un PIRCĒJA pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus. Ja atklātie defekti un trūkumi nav radušies PIRCĒJA vainas dēļ, Puses uzskata sastādīto aktu par neapstrīdamu pierādījumu, pamatojoties uz kuru PĀRDEVĒJS par saviem finanšu līdzekļiem novērš atklātos defektus un trūkumus vai apmaina Preci pret jauno 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc akta sastādīšanas. PĀRDEVĒJS ar saviem spēkiem un par saviem finanšu līdzekļiem piegādā Preci līdz servisa centram un atpakaļ.

6.3. Ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojama. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertīzi ierosināja.

6.4. Garantijas laikā Piegādātājs apņemas ierasties 24 stundu laikā no brīža, kad PIRCĒJS informēja PĀRDEVĒJU (pa faksu vai e-pastu), lai sastādītu attiecīgo aktu atbilstoši līguma 6.2. punkta noteikumiem.

6.5. Garantijās laikā remonts tiek veikts pušu savstarpēji rakstiski saskaņotajā termiņā.

6.6. Garantijas termiņš tiek pagarināts par laiku, kurā Prece nav ekspluatēta sakarā ar konstatēto defektu vai trūkumu novēršanu atbilstoši sastādītam aktam.

**7. PUŠU ATBILDĪBA**

7.1. Puses ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai tiek nepienācīgi pildīti esošā līguma nosacījumi, kā rezultātā viena no pusēm otras puses vainas dēļ cietusi zaudējumus.

7.2. Par Preces nesavlaicīgu piegādi, apmaiņas termiņa nokavēšanu, kā arī Preces nenodošanu saskaņā ar šī līguma noteikumiem, Pircējam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,5% apmērā no kopējas līgumcenas par katru dienu, bet ne vairāk ka 10% no līguma kopējas līgumcenas.

7.3. Par līgumā paredzēto maksājumu termiņu neievērošanu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1 % no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk ka 10% no līguma kopējas līgumcenas.

7.4. Visi ar esošo līgumu saistītie strīdus jautājumi tiek risināti uz pušu savstarpējas vienošanās pamata. Ja šāda vienošanās netiek panākta, strīdus jautājumi tiek risināti Latvijas Republikas tiesu instancēs, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

**8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI**

8.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Līguma puses un darbojas līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

8.2. Ja līgumsaistības netiek izpildītas, pusēm ir tiesības atkāpties no līguma vienpusēja kārtība, brīdinot otru pusi 2 (divas) dienas iepriekš, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

8.3. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tos ir parakstījuši abas puses.

8.4.Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai izpildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

* 1. PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJM savlaicīgi jāinformē vienam otru par tiem apstākļiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt šī Līguma izpildi.
	2. Visos pārējos šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	3. Šis Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, 1 (viens) eksemplārs - PIRCĒJAM, otrs PĀRDEVĒJAM. Puses apliecina, ka personām, kas paraksta šo Līgumu, ir visas likumīgās un nepieciešamās tiesības, pilnvaras un atļaujas slēgt un parakstīt šo Līgumu.

**9.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

**Pircējs Pārdevējs**

**AS “Daugavpils satiksme”** **SIA “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**

Reģ. Nr. 41503002269 Reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jur. adrese:18.Novembra iela 183, Daugavpils Jur.adrese:

Valdes loceklis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S. Blagoveščenskis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_