Publiskā sarunu procedūra

**“****Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī”**

identifikācijas Nr. DŪ-2022/7

**Papildus informācija Nr.1**

 Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtiem jautājumiem publiskās sarunu procedūras “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DŪ-2022/7, ietvaros:

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums:** | **Atbilde:** |
| Izpētot iepirkuma DŪ-2022/7 3.daļas tehnisko specifikāciju tika ievērotas nepilnības būvizstrādājuma aprakstā:1. tehniskās specifikācijas Tabulas Nr.1 “Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecības apjomi” 3.4.punktā rakstīts “Nesaistīta minerālmateriāla pamata kārta, Ev2>150MPa, h-30cm”;
2. būvprojekta rasējumā ŪKT-10 “Seguma konstrukciju atjaunošanas veidi” zīmējumā “Ielas asfalta seguma atjaunošana TIPS 1” seguma konstrukcijas attiecīga kārta aprakstīta ar tādiem pašiem vārdiem “Nesaistīta minerālmateriāla pamata kārta, Ev2>150MPa, h-30cm”.

Lūdzam precizēt Ielas asfalta seguma, Tips 1 pamatkārtai izmantojama nesaistīta minerālmateriāla frakciju. | Precizējam, ka Seguma TIPS 1 “Nesaistīta minerālmateriāla pamata kārta, Ev2>150MPa, h-30cm” jāizveido no divām frakcijām:- Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10cm;- Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=20cm.Precizēta Būvdarbu apjomu 3.4. pozīcija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. | Nesaistīta minerālmateriāla pamata kārta, Ev2>150MPa, h-10cm fr. 0/45, h=10cm  | m² | 186,0 |
| 3.4.2. | Nesaistīta minerālmateriāla pamata kārta, Ev2>150MPa, h-20cm fr. 0/56, h=20cm | m² | 186,0 |

 |

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs *(personīgais paraksts)* /Ē.Limanovskis

Daugavpilī, 2022. gada 12. maijā