Publiskā sarunu procedūra

**“Iekārtu un rezerves daļu piegāde”**

identifikācijas Nr. DŪ 2023/36

## 

Daugavpilī, 2023. gada 23. augustā

**Atbilde uz jautājumu Nr.2**

Iepirkumu komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja iesniegto jautājumu publiskās sarunu procedūras “Iekārtu un rezerves daļu piegāde”, identifikācijas Nr. DŪ 2023/36, ietvaros:

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums:** | **Atbilde:** |
| **7.iepirkuma daļa “Riteņi rotējošam skrēperim KD 16-35964”**  16-07.011 ir pareizs sērijas numurs no faila "KD16 Latvia"  16-07.02 - nav atrodams failā. Varbūt tas ir domāts 16-07.012? Vai arī šo skrāperi nav piegādājis uzņēmums KD Maskinfabrik A/S. | Pieļaujam, ka iekārtas tabuliņā nav atzīmēts cipars “1”, līdz ar ko Pareizais sērijas numurs iespējami ir 16-07.012. |
| **8.iepirkuma daļa “Riepas iežņauga rati rotējošam skrēperim KD 16-35964”**  Vai pastāv iespēja, ka riepas iežņauga rati nav oriģinālie?  Pēc sērijas numura skrāperim KD16 ir rati sekojoša izmēra Ø360/Ø40H7 75 mm  Un tie izskatās šādi: | Pieļaujam, ka iekārtas tabuliņā nav atzīmēts cipars “1”, līdz ar ko Pareizais sērijas numurs iespējami ir 16-07.012.  Garantijas laikā tika uzstādīti citi piedziņas agregāti: ražotājs Transmisie Engineering A/S, Slovakia 2009g., tips EK517 un tips VK 7, Riepas iežņauga rats Maragoni Cushion CUS 457×152×308 BSC. |
| **9.iepirkuma daļa – “Rezerves daļas Šandoru aizvaram KD05.2 “**  Uzgrieznis TG40x7 Bronze, jūs ierakstāt sērijas numuru KD05.2-0- 0104, lūdzu, skatiet sarakstu, kuru es nosūtu pielikumā, sērijas numurs ir nepareizs. Mums ir nepieciešams sērijas numurs, lai atrastu pareizo vārpstas garumu un, ja uzgriežņi ir ar labo vai kreiso TG40x7, tāpēc jums ir jāapstiprina, ka mūsu KD05.2 sērijas numuri ir 05.2-07-016, lūdzu, skatīt pievienotos sarakstus.  Vārpsta (slēģu vārpsta) 1: sērijas numurs KD05.2: ??  Vārpsta (Slēģu vārpsta) 2: sērijas numurs KD05.2: ??  Vārpstas uzgrieznis 1: KD05.2 sērijas numurs: ??  Vārpstas uzgrieznis 2: KD05.2 sērijas numurs: ?? | Esošiem šandoru aizvariem (ražotājs KD Maskinfabrik A/S Dānija, 2008 g.) ir piestiprinātas tabuliņas ar sērijas numuriem 05.2-07.066 un 05.2-07.067.  A metal sign with a hole in it  Description automatically generated  Sērijas numuri sakrīt ar sērijas numuriem KD Maskinfabrik rasējumā. KD Maskinfabrik rasējuma tabulā ir noradīti šandoru aizvaru KD05.2 (05.2-07.066 un 05.2-07.067) rezerves daļu numuri. Tie ir:   1. Uzgrieznis TG40x7 Bronza , tabulas pozīcija Nr.2, produkta numurs KD05.2-0-104; 2. Vārpsta aizvaram TG40x7 AISI304, tabulas pozīcija Nr.15, produkta numurs KD05.2-0-116;     Jūsu pievienotajā sarakstā (PDF. formāta fails “KD05.2KD05.2.Latvia”) nav informācijas par Daugavpils WWTP un nav informācijas par iekārtu ar sērijas numuriem 05.2-07-016 un 05.2-07-017 esamību. Pamatojoties uz iepriekšējas iepirkuma datiem skaidrojām, ka Vārpsta garums ir 1360mm, ar kreiso vītni (LH- Left-Hand Thread). Uzgrieznis ir arī ar kreiso vītni TG40x7. |

Iepirkumu komisija