**Iepirkuma**

**“Rokas instrumentu iegāde”, identifikācijas Nr.SIADS/2023/48,**

**dokumentācija**

1. **Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un kontaktinformācija:**

|  |  |
| --- | --- |
| Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums | SIA „Daugavpils satiksme” |
| Reģ. Nr. | 41503002269 |
| Adrese | 18.Novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417 |
| Tālruņa numurs | 65433632 |
| E-pasta adrese | info@dsatiksme.lv  |
| Darba laiks | pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena |  8:00 – 12:00, 12:45 – 17:00 |
| piektdiena |  8:00 – 12:00, 12:45 – 15:45 |
| Kontaktpersona | SIA „Daugavpils satiksme” TRSD ražošanas inženieris M.Podjavo tālr. +371 22332258, garāžas vadītājs Igors Fomins tālr. +371 28333756 (tehniskajos jautājumos) un iepirkumu speciāliste Tatjana Kraševska, tālr. +371 20027188 (juridiskajos jautājumos) |

1. **Iepirkuma mērķis** – rokas instrumentu iegāde SIA “Daugavpils satiksme” vajadzībām atbilstoši tehniskās specifikācijas (iepirkuma dokumentācijas 1.pielikums) un iepirkuma līguma (iepirkuma dokumentācijas 3.pielikums) prasībām.
2. Iepirkums sadalīts 2 (divās) daļās:

**“A” daļas** kopējā līguma summa – līdz EUR 6 500.00 bez PVN;

**“B” daļas** kopējā līguma summa – līdz EUR 3 500.00 bez PVN.

1. Piedāvājumu var iesniegt vienā vai abās iepirkuma daļās. Pretendentam jāpiedāvā atbilstošās iepirkuma daļas visas preču pozīcijas.
2. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
3. **Līgumu izpildes laiks** – līgums stājas spēkā abu pušu parakstīšanas dienā un darbojas 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz līgumcenas izlietošanai, atkarībā no tā, kurš priekšnosacījums iestājas ātrāk.
4. **Piedāvājumu izvēles kritērijs** – iepirkuma dokumentācijas prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā daļā, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu katrā daļā.
5. **Piedāvājuma iesniegšanas prasības:** pa e-pastu, sūtot piedāvājumu uz info@dsatiksme.lv (noskenētā veidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) ar norādi „Rokas instrumentu iegāde”, identifikācijas Nr.SIADS/2023/48, \_\_\_ (A un/vai B daļai).
6. **Piedāvājums jāiesniedz**: līdz **23.11.2023. plkst. 10.00.** Ja piedāvājums tiks iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un nosūta atpakaļ Pretendentam.
7. Pretendenta paziņojums par labojumu vai atsaukšanu ir jāsagatavo un jāparaksta atbilstoši tiem iepirkuma dokumentācijas noteikumiem, kas attiecas uz Piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu. Uz piedāvājuma attiecīgi atzīmējot “LABOJUMS” vai “ATSAUKŠANA”, un nosūtot pa e-pastu info@dsatiksme.lv.
8. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti:**
	1. Finanšu piedāvājums atbilstoši iepirkuma dokumentācijas 2.pielikumam;
	2. pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija (ja finanšu piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, kā arī, ja līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums).
9. **Prasības finanšu piedāvājuma noformēšanai:** Finanšu piedāvājumam jābūt noformētam pēc SIA „Daugavpils satiksme” parauga (iepirkuma dokumentācijas 2.pielikums), norādot piedāvāto kopējo līgumcenu EUR bez PVN katrā iepirkuma daļā. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visus ar Preču piegādi saistītos izdevumus saskaņā ar iepirkuma dokumentācijas tehnisko specifikāciju (1.pielikums), t.sk., visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus (izņemot PVN 21%) un visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas. Finanšu piedāvājumā visas summas jānorāda *euro* ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.
10. **Pasūtītājs izslēgs pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:**
	1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;
	2. pretendentam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro;*
	3. pretendents nav iesniedzis iepirkuma dokumentācijas 11.punktā pieprasītos dokumentus vai iesniegtie dokumenti nav parakstīti;
	4. pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas un šajā iepirkuma dokumentācijā minētajām prasībām.
11. Iepirkuma komisija publiskajās datu bāzēs pārbauda:
	1. vai pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un neatrodas likvidācijas stadijā;
	2. vai pretendentam Latvijā un ārvalstī (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā kādā valstī pārsniedz 150 *euro*.
12. Ja iepirkuma komisija 14.punktā minēto informāciju nevar saņemt publiskajās datubāzēs, tā pieprasa pretendentam iesniegt kompetentas institūcijas attiecīgu izziņu. Kompetento institūciju izziņas un citus dokumentus iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdot ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms iesniegšanas dienas.
13. Gadījumā, ja tiks konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*, Pasūtītājs nosaka termiņu — 3 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.
14. Iepirkuma komisija var lūgt, lai pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši normatīvo aktu un šī iepirkuma dokumentācijas prasībām. Iepirkuma komisija šīs tiesības izmanto tikai attiecībā uz tiem dokumentiem, kas ir bijuši iekļauti piedāvājumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisija nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
15. Aritmētisko kļūdu konstatēšanas gadījumā, iepirkuma komisija tās izlabo, rakstiski informējot par to pretendentu, nosūtot vēstuli pa e-pastu, kurš ir norādīts ailē „Informācija par pretendentu”.
16. Iepirkuma komisija var izdarīt grozījumus iepirkuma dokumentos.
17. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, SIA „Daugavpils satiksme” ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.
18. Iesniedzot pieteikumu, Pasūtītājs kā pārzinis veiks pieteikumā norādīto datu subjektu personas datu apstrādi iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanai atbilstoši iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām, iepirkuma procesa administrēšanai, uzvarētāja noteikšanai un lēmuma pieņemšanai, informācijas sniegšanai pretendentiem un trešajām personām par iepirkuma rezultātiem. Pasūtītājs atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta nosacījumiem informē par sekojošiem datu apstrādes apstākļiem:
	1. pārziņa datu aizsardzības speciālists: datuaizsardziba@dsatiksme.lv;
	2. personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir nepieciešamo darbību veikšana, lai noslēgtu iepirkuma līgumu un normatīvajos aktos, kas reglamentē iepirkuma organizēšanas kārtību, noteikto pienākumu izpilde;
	3. personas datu apstrādes ietvaros tiks apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs), informācija par pretendenta personāla tehniskām un profesionālām spējam (pieredze, izglītība, zināšanas, kvalifikācija, amats) un to apliecinoši dokumenti; datu subjekta sniegtā cita informācija, izpildot iepirkuma dokumentācijā noteiktās prasības. Prasītājs apstrādā personas datus tikai tādā apjomā, kāds ir noteikts iepirkuma dokumentācijā pievienotajos dokumentos;
	4. personas datu saņēmēju kategorijas: Pasūtītāja pilnvarotie darbinieki iepirkuma procesa organizēšanas un lēmuma pieņemšanas nolūkos; tiesas sūdzības par pieņemtā lēmuma saņemšanas gadījumā; Datu valsts inspekcija sūdzības gadījumā par iespējamo datu aizsardzības prasību pārkāpumu; tiesībaizsardzības iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
	5. personas datu ieguves avoti: iepirkuma pretendents un citas trešās personas, ja vien šādu datu ieguvi paredz normatīvie akti;
	6. automatizēta lēmuma pieņemšana un personas datu nodošana trešajām valstīm vai starptautiskai organizācijai iepirkuma organizēšanas ietvaros nav paredzēta;
	7. datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
	8. Pasūtītājs piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus glabā 10 gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija.
2. Finanšu piedāvājums.
3. Līguma projekts.

Pielikums Nr.1

**Tehniskā specifikācija**

**iepirkumam „Rokas instrumentu iegāde”,**

**identifikācijas Nr.SIADS/2023/48**

1. Iepirkuma priekšmets – rokas instrumentu (turpmāk – Prece) iegāde SIA “Daugavpils satiksme” vajadzībām atbilstoši šādām pozīcijām:

**A daļa:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kombinētās uzgriežņu atslēgas, metriskā sērija, standarta, hroma-vanādija tērauds, C stiprības klase, DIN 3113A** |
| 1 | izm. 4mm |
| 2 | izm. 5mm |
| 3 | izm. 5,5mm |
| 4 | izm. 6mm |
| 5 | izm. 7mm |
| 6 | izm. 8mm |
| 7 | izm. 9mm |
| 8 | Izm. 10mm |
| 9 | izm. 11mm |
| 10 | izm. 12mm |
| 11 | izm. 13mm |
| 12 | izm. 14mm |
| 13 | izm. 15mm |
| 14 | izm. 16mm |
| 15 | izm. 17mm |
| 16 | izm. 18mm |
| 17 | izm. 19mm |
| 18 | izm. 22mm |
| 19 | izm. 24mm |
| 20 | izm. 27mm |
| 21 | izm. 30mm |
| 22 | izm. 32mm |
| 23 | izm. 36mm |
| 24 | izm. 41mm |
|   | **Radziņu uzgriežņu atslēgas, metriskā sērija, standarta, hroma-vanādija tērauds, C stiprības klase, DIN3110** |
| 25 | izm. 4x5mm |
| 26 | izm. 5,5x7mm |
| 27 | izm. 6x7mm |
| 28 | izm. 7x8mm |
| 29 | izm. 8x9mm |
| 30 | izm. 8x10mm |
| 31 | izm. 10x11mm |
| 32 | izm. 13x14mm |
| 33 | izm. 16x18mm |
| 34 | izm. 17x19mm |
| 35 | izm. 20x22mm |
| 36 | izm. 22x24mm |
| 37 | izm. 24x27mm |
| 38 | izm. 30x32mm |
| 39 | izm. 32x36mm DIN895 |
| 40 | izm. 36x41mm DIN895 |
|   | **Atslēgas, C stiprības klase** |
| 41 | Tarkšķatslēga izm.1/2" DIN3122-D12,5 |
| 42 | Tarkšķatslēga izm.1/4" DIN3122-D6,3 |
| 43 | Tarkšķatslēga izm.3/8" DIN3122-D10 |
| 44 | Izm.1/4" komplektā ar muciņām (izm.5,5-14mm, vismaz 11 muciņ.) DIN3124 |
| 45 | Skrūvgalviņas skrūvēm ar iekšējo sešstūri izm.1/2” komplektā ar muciņām (izm.4-19mm) DIN7422 |
| 46 | Atslēga kvadrāta ar pārejas slidošu galviņu 1/2" DIN3122-A12,5 |
| 47 | Atslēga kvadrāta ar pārejas slidošu galviņu 3/8" DIN3122-A10 |
| 48 | Pagarinātājs 1/2” DIN3123-B 12,5 (L 75mm) |
| 49 | Pagarinātājs 1/2” DIN3123-B 12,5 (L 130mm) |
| 50 | Pagarinātājs 1/2” DIN3123-B 12,5 (L 255mm) |
|   | **Plakanais skrūvgriezis** |
| 51 | izm.6,0x100mm |
| 52 |  izm. 3,5x150mm DIN5265B |
| 53 |  izm. 5,5x161mm DIN5265 |
| 54 |  izm. 6,5X75mm DIN5265B |
| 55 |  izm. 6,5X80mm DIN5265 |
| 56 |  izm. 3,5X200mm DIN5265 |
| 57 | izm.1,2x175mmx287 DIN 5265 |
|   | **Krusta skrūvgriezis, DIN5265** |
| 58 | PH 2x100mm |
| 59 |  PH 3x140mm  |
| 60 |  PH 3x80mm  |
| 61 |  PH 3x175mm  |
| 62 |  PH 2X75mm |
| 63 |  PH 1X100mm |
|   | **Muciņu atslēgas, īsās, metriskās, sešstūru, C stiprības klase, DIN3124** |
| 64 |  1/2", d 13mm |
| 65 |  1/2", d 17mm |
| 66 |  1/2", d 19mm |
| 67 | 1/2", d 22mm |
| 68 | 1/2", d 24mm |
|   | **Pāreja uz zemāko izmēru (trieciena uzgriežņu)** |
| 69 | Kvadrāts ½ uz seškanti 14 mm DIN7422 |
| 70 | Kvadrāts ½ uz seškanti 12 mm DIN7422 |
| 71 | Kvadrāts ½ uz seškanti 17 mm DIN7422 |
|   | **Muciņu atslēgas, garas (triecienizturīgas)** |
| 72 |  1", d 38mm |
| 73 |  1", d 41 mm |
| 74 |  1", d 36 mm |
|   | **Muciņas 3/4” uzgriežņu triecienatslēgai, DIN3129** |
| 75 | 3/4”, d 17mm |
| 76 | 3/4”, d 19mm |
| 77 | 3/4”, d 30mm |
| 78 | 3/4”, d 27mm |
| 79 | 3/4”, d 32mm |
| 80 | 3/4”, d 32mm, garā 95mm |
| 81 | 3/4”, d 32mm, garā plānsienu 100mm |
| 82 | 3/4”, d 36mm, garā plānsienu 95mm |
| 83 | 3/4”, d 41mm |
|   | **Muciņu atslēga, garā, triecienizturīgā, metriskā, sešstūru, C stiprības klase, DIN3121** |
| 84 | 1/2", d 17mm |
| 85 | 1/2", d 19mm |
| 86 | 1/2", d 27mm |
| 87 | 1/2", d 36mm |
|   | **Sešstūru atslēgas, īsās, (L-veida tipa), C stiprības klase, DIN911** |
| 88 | izm. 5mm |
| 89 | izm. 6mm |
| 90 | izm. 7mm |
| 91 | izm. 8mm |
| 92 | izm. 10mm |
| 93 | izm. 12mm |
| 94 | izm. 14mm |
| 95 | izm. 17mm |
| 96 | izm. 19mm |
| 97 | L-veida atslēgu komplekts (izm. 3-12mm) |
|   | **Cauruļveida galatslēgas, C stiprības klase, DIN896B** |
| 98 | Cauruļveida galatslēga 4x5mm  |
| 99 | Cauruļveida galatslēga 6x7mm  |
| 100 | Cauruļveida galatslēga 8x10mm  |
| 101 | Cauruļveida galatslēga 10x13mm  |
| 102 | Cauruļveida galatslēga 12x13mm  |
| 103 | Cauruļveida galatslēga 13x14mm  |
| 104 | Cauruļveida galatslēga 14x15mm  |
|   | **Citas atslēgas, C stiprības klase, DIN338** |
| 105 | Dinamometriska atslēga 40-200Nm,1/2" |
| 106 | diam. 2mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 107 | diam. 2,3mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 108 | diam. 2,5mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 109 | diam. 3mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 110 | diam. 3,2mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 111 | diam. 3,3mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 112 | diam. 3,5mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 113 | diam. 4mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 114 | diam. 4,2mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 115 | diam. 4,3mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 116 | diam. 4,5mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 117 | diam. 5mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 118 | diam. 5,2mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 119 | diam. 5,3mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 120 | diam. 5,5mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 121 | diam. 6mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 122 | diam. 6,5mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 123 | diam. 6,7mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 124 | diam. 6,8mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 125 | diam. 7mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 126 | diam. 8mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 127 | diam. 8,2mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 128 | diam. 8,5mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 129 | diam. 9mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 130 | diam. 10mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 131 | diam. 10,2mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 132 | diam. 10,25 mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 133 | diam. 10,8mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 134 | diam. 11mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 135 | diam. 11,8mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 136 | diam. 12mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 137 | diam. 13mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 138 | diam. 14mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 139 | diam. 16mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 140 | diam. 17,5mm Koniskais galenis DIN345 |
| 141 | diam. 18mm Koniskais galenis DIN345 |
| 142 | diam. 19.5mm Koniskais galenis DIN345 |
| 143 | diam. 20mm Koniskais galenis DIN345 |
| 144 | diam. 21mm Koniskais galenis DIN345 |
| 145 | diam. 24mm Koniskais galenis DIN345 |
| 146 | diam. 26,5mm Koniskais galenis DIN345 |
| 147 | Centrējamais urbis d 4mm DIN333  |
| 148 | Centrējamais urbis d 5mm DIN333  |
| 149 | Spirālurbis d 9mm (L 175mm) Cilindriskais galenis DIN340 |
| 150 | diam. 4,8mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 151 | Kronurbis d.32 (darbam ar metālu) |
| 152 | Kronurbis d.35 (darbam ar metālu) |
|   | **Urbis kokam** |
| 153 | Urbis kokam d.18 mm. ar seškantis kātu 9 mm  |
| 154 | Urbis kokam d.16 mm. ar seškantis kātu 9 mm  |
|   | **Vītņurbis (materiāls HSS-G) DIN352** |
| 155 | M3x0,5 |
| 156 | M4x0,7 |
| 157 | M5x0,8 |
| 158 | M6x1,0 |
| 159 | M8x1,0 DIN2181 |
| 160 | M8X1,25  |
| 161 | M10x1,5  |
| 162 | M10X1 DIN2181 |
| 163 | M12X1 DIN2181 |
| 164 | M12x1,75 |
| 165 | M12X1,75 kreisais |
| 166 | M14x2,0 |
| 167 | M16x2,0 |
| 168 | M16X1 DIN2181 |
| 169 | M18x2,5  |
| 170 | M20x1,5 |
| 171 | M20x2,5 |
| 172 | M22x2,5 |
| 173 | M22x2,5 kreisais  |
| 174 | M24x3,0 |
| 175 | M27x3,0 |
| 176 | M27X1,5 DIN2181 |
| 177 | M27X2 DIN2181 |
| 178 | M30X3,5 |
| 179 | M12X1,25  |
|  | **Vītņgrieznis (materiāls HSS-G), DIN13 6g** |
| 180 | M3x0,5 |
| 181 | M4x0,7 |
| 182 | M5x0,8 |
| 183 | M6x1,0 |
| 184 | M8x1,0 |
| 185 | M8X1,25 |
| 186 | M10x1,5 |
| 187 | M10X1,0 |
| 188 | M12X1,0 |
| 189 | M12x1,75 |
| 190 | M12X1,75 kreisais |
| 191 | M14x2,0 |
| 192 |  M16X1,0 |
| 193 | M16x2,0 |
| 194 | M18x2,5 |
| 195 | M20x1,5 |
| 196 | M20x2,5 |
| 197 | M24x3,0 |
| 198 | M27x1,5 |
| 199 | M27x2,0 |
| 200 | M30X3,5 |
| 201 | M12X1,25  |
|   | **Izbīdāms rīvurbis, DIN859** |
| 202 | 21-24mm |
| 203 | 24-27,5mm |
| 204 | 15,5-18mm |
| 205 | 27,5-31,5mm |
| 206 | 31,5-37mm |
| 207 | 37-45mm |
|   | **Cilindriskais rīvurbis, DIN206B** |
| 208 | diam. 5mm |
| 209 | diam. 10mm |
| 210 | diam. 11mm |
| 211 | diam. 12mm |
| 212 | diam. 16mm |
| 213 | diam. 18mm |
| 214 | diam. 20mm |
| 215 | diam. 22mm |
| 216 | diam. 24mm |
| 217 | diam. 26mm |
| 218 | diam. 28mm |
| 219 | diam. 30mm |
| 220 | diam. 32mm |
|   | **Vīles, DIN7261** |
| 221 | Vīle plakana (smalkvīle) 7x30x300mm |
| 222 | Vīle plakana (rūpjvīle) 7x30x300mm |
| 223 | Vīle plakana (smalkvīle) 5x20x200mm |
| 224 | Vīle plakana (smalkvīle) 7,5x35x350mm |
| 225 | Apaļvīle (smalkvīle) 12x300mm |
| 226 | Apaļvīle (rūpjvīle) 12x300mm |
| 227 | Vīle trīsstūrīga (rūpjvīle) 21x300mm |
| 228 | Vīle trīsstūrīga (smalkvīle) 21x300mm |
| 229 | Adatvīle standarta D126 (plakana) |
| 230 | Adatvīles (komplekts) standarta D126  |
| 231 | Dīmanta adatvīle standarta D126 (plakana) |
| 232 | Vīle pusapaļa (rūpjvīle) 30x9x300mm |
| 233 | Vīle pusapaļa (smalkvīle) 30x9x300mm |
| 234 | Vīles rokturis L 140 DIN395  |
| 235 | Apaļvīle 5x200 iecirtums N2 |
|   | **Atslēdznieka instrumenti, DIN1041** |
| 236 | Āmurs 0,5kgx320  |
| 237 | Āmurs 1kgx360  |
| 238 | Āmurs 0,3kgx300  |
| 239 | Āmurs 0,8kgx350 |
| 240 | Āmurs 5 kg |
| 241 | Atslēdznieka āmurs 2 kg |
| 242 | Veseris10kgx1m DIN1042 |
| 243 | Atslēdznieka cirtnis plakans 200mm DIN6453 |
| 244 | Cirtņa universālā rokas aizsardzības ierīce 200mm  |
| 245 | Rokas birste metāla vienrindas, misiņa stieple 0,25mm |
| 246 | Virpošanas plāksnīte trīsstūrveidīga T5 K10 iekš. d 6mm  |
| 247 | Virpošanas plāksnīte piecstūraina T5 K10 iekš. d 6mm  |
| 248 | Virpošanas plāksnīte HB-7035-1 SNMG 190624-SG |
| 249 | Āmura rokturis DIN5111 L 260mm |
| 250 | Āmura rokturis DIN5111 L 280mm |
| 251 | Āmura rokturis DIN5111 L 300mm |
| 252 | Āmura rokturis DIN5111 L 360mm |
| 253 | Vesera rokturis DIN5111 L 900mm |
|   | **Virpotāju griežņi, T5 K10** |
| 254 | Noduršanas izm.16x25x140  |
| 255 | Noduršanas izm. 20x32x170 |
| 256 | Apvirpošanas atliektie izm.16x25x140  |
| 257 | Apvirpošanas atdures atliektie izm.16x25x140  |
| 258 | Izvirpošanas necaurejošiem urbumiem izm.20x20x170 |
| 259 | Izvirpošanas necaurejošiem urbumiem izm.12x12x130 |
| 260 | Apvirpošanas atliektie izm.20x32x170  |
| 261 | Izvirpošanas necaurejošiem urbumiem izm.25x25x200 |
| 262 | Izvirpošanas caurejošiem urbumiem izm.20x20x200 |
| 263 | Izvirpošanas caurejošiem urbumiem izm.20x20x170 |
| 264 | Vītnes iekšējai vītnei izm.20x20x200 |
| 265 | Vītnes ārējai vītnei izm.16x25x140 |
|   | **Citi instrumenti** |
| 266 | Rotācijas centrs konuss N5 |
| 267 | Slīpripa d 150 P40 lapiņu metālam |
| 268 | Aerometrs elektrolīta blīvuma kontrolei |
| 269 | Universāls nazis ar divkomponentu rokturi, asmens 18mm |
| 270 | Mērlente 5m/25mm |
| 271 | Mērlente 3m/16mm |
| 272 | Mērlente 50 m |
| 273 | Mērlente 10 m |
| 274 | Mērlente 30 m |
| 275 | Mērlente 3m/19mm |
| 276 | Sānknaibles izolētas VDE 160mm DIN ISO 5749 |
| 277 | Askniebles 180mm DIN ISO 5749 |
| 278 | Kombinētās plakanknaibles instrumentālais tērauds DIN ISO 5746  |
| 279 | Kombinētās plakanknaibles izolētas VDE DIN ISO 5746 |
| 280 | Knaibles izolācijas noņemšanai DIN ISO 5749 |
| 281 | Knaibles izolācijas noņemšanai ar šķērēm DIN ISO 5749 |
| 282 | Knaibles gredzenu izspiedei DIN 5256 J01x130-140mm  |
| 283 | Knaibles gredzenu izspiedei DIN 5254 A01x130-140mm |
| 284 | Šķēres metālam DIN6438 250x65mm  |
| 285 | Gala galviņu komplekts, kvadrāts 1/4“ + 1/2" (skrūve/uzgrieznis M2 – M20, skrūves (ar iekšējo seškanti) M4 – M18, tarķšatslēga)  |
| 286 | Sviras smēršļirce ar cauruli M10 DIN 1283 |
| 287 | Sviras smēršļirce ar šļūteni M10 DIN 1283 |
| 288 | Stiegrota šļūtene ar slīdošu savienojumu M10  |
| 289 | Pistole hermetikam |
| 290 | Aizsargbrilles ar caurspīdīgu stiklu |
| 291 | Aizsargmaska caurspīdīga |
| 292 | Rokas zāģis metālam 300mm |
| 293 | Rokas zāģa asmeņi metālam 300mm |
| 294 | Meh. zāģa asmeņi metālam izm. 450mm HSS ISO 171100 |
| 295 | Lodētājs 100W |
| 296 | Lodētājs 80W |
| 297 | Lodētājs 30W |
| 298 | Lodalva  |
| 299 | Disks tērauda griešanai 300x3x22,23 |
| 300 | Disks tērauda griešanai 230x2x22,23 |
| 301 | Disks tērauda (sliedes) griešanai 350x4x25.4 |
| 302 | Disks tērauda griešanai disks 230x1,8 |
| 303 | Slipešanas disks 180x7,0  |
| 304 | Dimanta griešanas disks 350x3,2x25,4mm |
| 305 | Diska frēze d 32x0,8 |
| 306 | Griezdisks metālam d 125x1,6  |
| 307 | Atslēga trieciena uzgriežņu patronai S2A |
| 308 | Pašiespīlēšanas patrona vertikālai urbjmašīnai 3-16mm, konuss Nr.2  |
| 309 | Pašiespīlēšanas patrona vertikālai urbjmašīnai 1,5-13mm, konuss Nr.2 |
| 310 | Uzgalis PH-1 DIN3126 |
| 311 | Uzgalis PH-2 DIN3126 |
| 312 | Uzgalis PZ-3 DIN3126 |
| 313 | Rokas triecienskrūvgriezis  |
| 314 | Uzgalis PZ-3 triecienskrūvgriezim |
| 315 | Slīpripa d 125 P40 lapiņu metālam |
| 316 | Slīpripa d 125x6 metālam |
| 317 | Kāta frēze d 4 DIN844B |
| 318 | Kāta frēze d 5 DIN844B |
| 319 | Kāta frēze d 6 DIN844B |
| 320 | Kāta frēze d 8 DIN844B |
| 321 | Kāta frēze d 10 DIN844B |
| 322 | Kāta frēze d 12 DIN844B |
| 323 | Instrumentu komplekts 1/2” – Tarķškatslēga , pagarinājumi, 125mm un 250mm, kardāns, adapteri skrūvgrieža rokturis. Muciņas 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-28-30-32, DIN3120 |
| 324 | Pāreja uz zemāko izmēru (triecienu uzgriežņgriežņu galviņas) piedziņas kvadrāts 3/4“, izejas kvadrāts 1/2"  |
| 325 | Kabeļu nazis nesaliekamais, pilnīgi izolēts 180mm |
| 326 | Birste detaļu mazgāšanai  |
| 327 | Konusa metālkorda pītas grīstes birste 115Xm14 |
| 328 | Darbgalda uzkopšanas birste 280mm |
| 329 | Bīdmērs 150mm DIN 862 |
| 330 | Bīdmērs 250mm |
| 331 | Punktsitis 8x100mm DIN7250 |
| 332 | Triecienmuciņu komplekts 3/4” 19-41mm, ne mazāk kā 13 gab. DIN3129 |
| 333 | Lāpsta ar smailu galu, kāts no izturīga materiāla |
| 334 | Lāpsta, nav asiem stūriem, kāts no izturīga materiāla |
| 335 | Sniega lāpsta, platums ne mazāk kā 55 cm, kāts no alumīnija vai cita izturīga materiāla |
| 336 | Ielas slota ar plastmasas sariem |
| 337 | Lauznis (garums 1.40-1.50m.) |
| 338 | Pusapaļas taisnas knaibles izolētas VDE 200mm DIN ISO 8976 |

**B daļa:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Instrumentu komplekts ¼+3/8+1/2 (ne mazāk ka 170 gab.)Komplektā 1/4 muciņas 4 - 14 mm, E4 - E8, garās muciņas 4 - 10 mm, pagarinātāji 2 gab., dažādas uzgaļu muciņas (TX, PH, PZ, HEX, SL), kardāns, muciņskrūvgriezis, sprūdatslēga, 3/8 muciņas 10 - 19 mm, E10 - E18, garās muciņas 10 - 15 mm,pagarinātājs, kardāns, sprūdatslēga, 1/2 muciņas 10 - 32 mm, E20 - E24, garās muciņas 16 - 22 mm, sveču muciņas (16, 18, 21 mm), pagarinātājs, kardāns, T-rokturis. Komplektā dažādi uzgaļi. L-seškanšu atslēgas komplekts 1 - 5 mm. "Reversējamās sprūdatslēgas ar 72 pakāpju precīzo sazobi ¼"; ½"; 3/8". Komplektā ar plastmasas kasti glabāšanai. |
| 2 | Kombinēto radziņatslēgu komplekts 6-32 mm (ne mazāk kā 20 gab.)Komplektā ietilpst: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm kvalitatīvas hroma vanādija sakausējuma kombinētās radziņatslēgas izgatavotas atbilstoši DIN 3113 Form A /ISO 3318 / ISO 7738 standartiem. |
| 3 | Skavotājs R34E 6 - 14mm, nr.140 skavas PROMetālisks korpuss. Piemērots platajām skavām nr.140 (6 - 14 mm).Drošas fiksācijas funkcija. Trieciena spēka regulēšana. Tērauda korpuss un iekšējās detaļas. |
| 4 | Skrūvgriežu un uzgaļu komplekts, ne mazāk kā 120 gab.Komplektā ietilpst 122 gab. instrumentu: liela uzgaļu izvēle, muciņas, adapteri,skrūvgrieža rokturis, adapteri akumulatora urbjmašīnai. Instrumentus var izmantotar elektriskajiem instrumentiem vai manuāli! |
| 5 | Triecienmuciņu komplekts 1/2" 10 - 24 mm, ne mazāk kā 12 gab.Komplektā ietilpst 1/2" triecienmuciņas un to aksesuāri: īsās sešstūratriecienmuciņas 1/2", 10; 11; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24 mm. 1/2", 67 mm. šarnīra savienojums, 1/2", 125 mm pagarinātājs. Komplektā ar plastmasas kasti glabāšanai. |
| 6 | L-seškanšu komplekts 1,5-10 mm 950/9SM N |
| 7 | Indikators 4610 • Jauda 6-24 V. |
| 8 | Torx tipa triecienmuciņu komplekts 1/2" T30-T80 ne mazāk kā 8-gab• 1xT30, 1xT40, 1xT45, 1xT50, 1xT55, 1xT60, 1xT70, 1xT80 |
| 9 | L-torx komplektsTX8-40 XL garās ar instrumentu turētāju• 967 XL HF TORX® 1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112; 1 x TX 15x123; 1 xTX 20x137; 1 x TX 25x154; 1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224 |
| 10 | Skrūvgriežu komplekts 335/350/355/6 SlipStop, ne mazāk kā 6gab.4x100, 5,5 X125, PH1x80, PH2x100 PZ1x80, PZ2x100 + statīvs + stiprinājumu skrūves. |
| 11 | Adatvīļu komplekts, 145mm, ne mazāk kā 12 gab. |
| 12 | Asknaibles 140mm līdz D4 mm, DR |
| 13 | Sānu knaibles 160 mm Sānu knaibles piemērotas 1,6 mm daļēji cietiem kabeļiem. Indukcijas rūdītaknaibļu virsma. Instruments izgatavots no speciāla tērauda ar matēta hromapārklājumu. Divkomponentu rokturis. Atbilst DIN ISO 5749 standartam. |
| 14 | Stangu komplekts Comfort set 3gab. 0302180, 2612200, 7002160Kombinētās stangas: 180 mmDiagonālās stangas: 160 mmStangas ar asiem galiem: 200 mm |
| 15 | Sprostgredzenu knaibļu komplekts, 4 gab. J1,J2,A1,A2 |
| 16 | Gaisa pistole NYCA-S  |
| 17 | Gaisa pistole 60 AP, ar garo galuGaisa plūsma tiek regulēta ar nolaižamu āķi. Darba spiediens ne mazāk kā 6 bar. Gaisa caurplūde 270 l/min. |
| 18 | Nazis ar nolaužamu asmeni 18mm slide-lock |
| 19 | Lokanais magnēts 0,2kg 4x400mm |
| 20 | Seškanšu komplekts 6kt 1.5-10mm 9gab. |
| 21 | Triecienadapters F3/4"x1/2" M |
| 22 | Pāreja pneimoinstrumentiem no 3/4'' uz 1/2'' n. KB 3219 |
| 23 | Drāšu birste 265mm HBG10 (sari 0,30 mm) |
| 24 | Kaltu un caurumsišu komplekts n.106 |
| 25 | Instrumentu kaste 19" Kastes vākā iebūvēti instrumentu nodalījumi:Izņemams instrumentu plauktsIespējams aizslēgt ar piekaramo atslēguMetāla aizdare |
| 26 | Pneimatiskais atskaldāmais āmurs DMH 30 SETDarba spiediens 6-6,3 bar• Statīvs 10 mm• Gaisa patēriņš 280 l/min• Triecienu ātrums 3000 min.• Svars 2 kg• Piemērots apmetuma un flīžu noņemšanai, kā arī sīkiem gropēšanas darbiem. Ergonomiskas formas rokturis ar gumijas pārklājumu • Komplektā: skavas atspere, 4 kalti, 10 mm šļūtenes uzgalis un šļūtenes skavas, atbilstoši ISO 11148, nipelis 1/4", eļļas pudeles, plastmasas kaste |
| 27 | L-veida seškantis 12 mm |
| 28 | L-veida seškantis 14 mm |
| 29 | L-veida seškantis 17 mm |
| 30 | Triecienmuciņu komplekts 1/2" 10 - 24 mm, 12 gab.Komplektā ietilpst 1/2" triecienmuciņas un to aksesuāri: īsās sešstūra triecienmuciņas 1/2", 10; 11; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24 mm. 1/2", 67 mm. šarnīra savienojums, 1/2", 125 mm pagarinātājs. Komplektā ar plastmasas kasti glabāšanai. |
| 31 | Stangas KNIPEKS 250mm D50mm |
| 32 | HD spanner single-ended 24mm |
| 33 | HD spanner single-ended 32mm |
| 34 | Sešstūra muciņa 1/2'' 36mm |
| 35 | Vīļu komplekts 520WR, ne mazāk kā 5gab. 1112 200 mm C1, 1142 200 mm C1, 1152 SP 200mm C1, 1162 200mm C1, 1552 200mm C2, vīles somā |
| 36 | Vadu uzgaļu presēšanas stangas 0,5-6mm2 |
| 37 | Muciņatslēgu komplekts 3/4'', 21 gab. 19 - 50 mmKomplektā ietilpst 3/4" muciņas un to aksesuāri. Muciņas: 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 28; 41; 46; 50 mm. Reversējams sprūdrats 3/4". Paplašinājumi: 100; 200; 400 mm. T-atslēga/pagarinājums: 450 mm. Komplektā ar plastmasas kasti glabāšanai. |
| 38 | Veseris 1500g |
| 39 | L-seškantis 7 mm 950KPL |
| 40 | Atslēga ar kvadrātu 1/4 |
| 41 | Atslēga ar kvadrātu 3/4 |
| 42 | Bremžu cauruļu atslēga 10-11mm  |
| 43 | Bremžu cauruļu atslēga 12-13mm  |
| 44 | Bremžu cauruļu atslēga 13-14mm  |
| 45 | Mērlente 5 m/16 mm |
| 46 | Mērlente 3 m/16 mm |
| 47 | Riepu spiediena monometrs, metāla, 0-12 bar |
| 48 | Riepu ventīļa skrūvgriezis 150mm |
| 49 | Areometrs elektrolīta blīvuma kontrolei |
| 50 | Smērvielu pistole ar gumijas šļūteni |
| 51 | Pistole silikonam |
| 52 | Dinamometriska atslēga 40-200 Nm, ½ '' |
| 53 | Aizsargbrilles ar caurspīdīgu stiklu  |
| 54 | Aizsargmaska caurspīdīga |
| 55 | Āmurs 600 gr-800gr |
| 56 | Rokas zāģa asmeni metālam |
| 57 | Āmurs 1kg |
| 58 | Zāģis |
| 59 | Urbis perforatoram DSD+ (300x5 mm) |
| 60 | Urbis perforatoram DSD+ (300x6 mm) |
| 61 | Urbis perforatoram DSD+ (300x8 mm) |
| 62 | Urbis perforatoram DSD+ (300x10 mm) |
| 63 | Urbis perforatoram DSD+ (300x12 mm) |
| 64 | Urbis perforatoram garais DSD+ (300x25 mm) |
| 65 | Urbis perforatoram garais DSD+ (300x32 mm) |
| 66 | Vadu tīrīšanas knaibles (1.5-10mm) |
| 67 | Kabeļu izolācijas nazis |
| 68 | Figūrzāģa asmeņi 4x100mm (kokam) |
| 69 | Tarkšķatslēga ½’’ |
| 70 | Tarkšķatslēga ¼’’ |
|   | **Muciņu atslēga,gāra triecienizturīga,metriskā,1/2’-stūru** |
| 71 | Izm.14mm |
| 72 | Izm.17mm |
| 73 | Izm.19mm |
| 74 | Izm.21mm |
| 75 | Izm.24mm |
|   | **Urbis met. (materiāls HSS-G)** |
| 76 | diam. 3,2mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 77 | diam. 3,5mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 78 | diam. 4,2mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 79 | diam. 5mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 80 | diam. 6mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 81 | diam. 7mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 82 | diam. 8mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 83 | diam. 9mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 84 | diam. 6mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 85 | diam. 6,7mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 86 | diam. 7mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 87 | diam. 9mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 88 | diam. 10mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 89 | diam. 11,8mm Cilindriskais galenis DIN338 |
| 90 | diam. 16mm Cilindriskais galenis DIN338 |
|   | **Vītņurbis (materiāls HSS-G) DIN352** |
| 91 | M3x0,5 |
| 92 | M4x0,7 |
| 93 | M5x0,8 |
| 94 | M6x1,0 |
| 95 | M8x1,2 |
| 96 | M8X1,25 |
| 97 | M10x1,5 |
| 98 | M10X1 DIN2181 |
| 99 | M12X1 DIN2181 |
| 100 | M12x1,75 |
| 101 |  M12X1,75 kreisais |
| 102 | M14x2,0 |
| 103 | M16x2,0 |
| 104 | M16X1 DIN2181 |
| 105 | M18x2,5 |
| 106 | M20x1,5 |
| 107 | M20x2,5 |
| 108 | M22x2,5 |
| 109 | M22x2,5 kreisais  |
| 110 | M24x3,0 |
| 111 | M27x3,0 |
| 112 | M27X1,5 DIN2181 |
| 113 | M30X3,5 |
|   | **Vītņgrieznis (materiāls HSS-G), DIN13 6g** |
| 114 | M3x0,5 |
| 115 | M4x0,7 |
| 116 | M5x0,8 |
| 117 | M6x1,0 |
| 118 | M8x1,2 |
| 119 | M8X1,25 |
| 120 | M10x1,5 |
| 121 | M10X1 |
| 122 | M12X1 |
| 123 | M12x1,75 |
| 124 | M12X1,75 kreisais |
| 125 | M14x2,0 |
| 126 |  M16X1 |
| 127 | M16x2,0 |
| 128 | M18x2,5 |
| 129 | M20x1,5 |
| 130 | M20x2,5 |
| 131 | M24x3,0 |
| 132 | M27x3,0 |
| 133 | M30X3,5 |
|   | **Citi instrumenti un piederumi** |
| 134 | Uzgalis PH-1 |
| 135 | Uzgalis PH-2 |
| 136 | Disks tērauda griešanai 230x20x22,23 |
| 137 | Griezdisks d 125X1x22,23 |
| 138 | Slīpēšanas disks 125x6x22,23 |
| 139 | Slīplāpu disks 125x22,23 |

1. Precēm, visām to sastāvdaļām un komplektācijai ir jābūt nelietotām, tajās nedrīkst būt lietotas vai atjaunotas komponentes.
2. Precēm jāatbilst ES direktīvās noteiktajām prasībām un atbilstoši noteiktajiem standartiem.
3. Preču iegāde notiek atsevišķās preču partijās līguma darbības laikā (atbilstoši Pasūtītāja faktiskajai nepieciešamībai un veiktā pasūtījuma apjomam). Apmaksa notiek tikai atbilstoši faktiski iegādātajam Preču daudzumam.
4. Kopējā iegādāto Preču cena nepārsniedz kopējo līgumcenu.
5. Pasūtījuma izpildes termiņš - līdz 3 (trīs) darba dienām no pasūtījuma saņemšanas brīža.
6. Preču piegāde līdz SIA "Daugavpils satiksme" Kārklu ielai 24, Jātnieku ielai 90 un 18.Novembra ielai 183, Daugavpils - bez maksas, neatkarīgi no pasūtījuma apjoma.
7. Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, jāparedz visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā piegādes, piegādāto neatbilstošo preču mainīšanas u.c. neuzskaitītās, bet ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā finanšu risks.
8. Nepieciešamības gadījumā pasūtītājam ir tiesības līguma norādītās summas ietvaros aizstāt viena veida preces ar citām līdzīgām precēm. Pasūtītājam līguma darbības periodā ir tiesības iegādāties citas, specifikācijā neminētās preces, kuras uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nebija iespējams paredzēt.
9. Līguma izpildes laiks: 12 mēneši vai līdz kopējās līguma summas sasniegšanas (atkarībā no tā, kurš priekšnosacījums iestājas ātrāk).

Pielikums Nr.3

***LĪGUMA PROJEKTS***

*Līguma sagatavošanas vieta un datums ir Daugavpils, 2023.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums*

**\_\_\_\_\_ „\_\_\_\_\_\_\_\_\_”,** reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā - **pārdevējs**, kuras vārdā rīkojas tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses un

**SIA „Daugavpils satiksme”**, reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese: 18.novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417, kuras vārdā, pamatojoties uz Statūtiem, rīkojas tās valdes loceklis Sergejs Blagoveščenskis, turpmāk – **Pircējs**, no otras puses, kopā un atsevišķi turpmāk – Puse/es, *pamatojoties uz iepirkuma „Rokas instrumentu iegāde”, id.nr. ASDS/2023/48,* ***\_\_\_ daļas*** rezultātiem (turpmāk – iepirkums), izsakot savu brīvu gribu, bez viltus, spaidiem un maldībasnoslēdz šādu līgumu (turpmāk – līgums):

1. **Līguma priekšmets**

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk **rokas instrumentus** (turpmāk – Prece) atbilstoši finanšu piedāvājumam (līguma pielikums Nr.1) un iepirkuma tehniskajai specifikācijai (līguma pielikums Nr.2), kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2. Preču piegāde tiek veikta atsevišķās piegādes partijās saskaņā ar Pircēja pasūtījumu (atbilstoši Pasūtītāja faktiskajai nepieciešamībai un veiktā pasūtījuma apjomam).

**2.** **LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA**

2.1. Pārdevējs nodrošina Preču piegādi Pircējam līdz adresēm: **Kārklu iela 24, Jātnieku iela 90 vai 18.Novembra iela 183, Daugavpils**.

2.2. Pārdevējs izpilda katru pasūtījumu **3 (trīs) darba dienu** laikā no elektroniski iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas uz e-pastu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.3. Piegādājamās Preces daudzumu, sortimentu, vietu un laiku Puses saskaņo pirms katras konkrētas preces partijas piegādes.

2.4. Pircējam nav pienākums iegādāties visas finanšu piedāvājumā norādītās Preces.

1. **LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
	1. Kopēja līgumcena atbilstoši Pārdevēja iesniegtajam finanšu piedāvājumam sastāda **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_eiro, \_\_\_ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa**. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
	2. Preces vienības cena ir noteikta finanšu piedāvājumā un paliek nemainīga visu līguma izpildes laiku.
	3. Apmaksa par Preci tiek veikta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas un attiecīgas pavadzīmes parakstīšanas brīža.
	4. Apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norēķinu kontu.
2. **PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
	1. Pārdevējs apņemas:
		1. ievērot Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošos noteikumus un normatīvus, kas reglamentē šajā līgumā noteikto;
		2. nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar Pircēja veikto pasūtījumu šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;
		3. novērst visas Pircēja konstatētās neprecizitātes un trūkumus.
	2. Pircējam ir tiesības pieprasīt arī tehniskajā specifikācijā nenorādītus Preču veidus, ja Pārdevējs ir spējīgs nodrošināt šo Preču piegādi kopējās līguma summas ietvaros.
	3. Pircējs apņemas:
		1. saņemt Preci no Pārdevēja šajā līgumā noteiktajā kārtībā;
		2. veikt norēķinus ar Pārdevēju saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
	4. Pircējam ir tiesības:
		1. pieprasīt no Pārdevēja informāciju par līguma izpildes gaitu;
		2. nepieņemt Preces, ja tās ir nekvalitatīvas un neatbilst līgumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
3. **PRECES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, GARANTIJA**
	1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece atbilst tehniskajā specifikācijā ietvertajam Preces aprakstam, rūpnīcas – izgatavotājas tehniskajiem noteikumiem un kvalitātes standartiem, ko apliecina ražotāja izsniegts sertifikāts (ja attiecināms).
	2. Preci jāpiegādā oriģinālā rūpnīcas - izgatavotājas fasējumā. Iepakojumam jānodrošina Preces saglabāšana pilnīgā kārtībā to transportēšanas un glabāšanas laikā. Precei jābūt marķētai ar rūpnīcas-izgatavotājas zīmi un jābūt norādītai informācijai par Preces tehniskajiem rādītājiem un bīstamību latviešu valodā.
	3. Par Preces saņemšanas datumu tiek uzskatīts datums, kad Pircējs faktiski saņēma Preci un abas Puses parakstīja pavadzīmi-rēķinu.
	4. Ja Preces pieņemšanas laikā tiek konstatēta Preces kvalitātes neatbilstība/as, par to tiek sastādīts defektu akts, kuru paraksta abas Puses. Saskaņā ar defektu aktu Pārdevējs apņemas 3 (trīs) kalendāro dienu laikā uz sava rēķina novērst defektu aktā norādītos trūkumus un par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem piegādāt Pircējam kvalitatīvu Preci.
	5. Pārdevējs nodrošina piegādātajai Precei garantijas laiku 12 (divpadsmit) mēnešus, skaitot no Pušu abpusēji parakstītas pavadzīmes - rēķina saņemšanas dienas. Garantija attiecas uz izgatavošanas defektiem, bojājumiem, kas radušies transportējot Preci, kā arī uz to, ka Prece saglabās savas īpašības garantijas laikā, bet neattiecas uz preču bojājumiem, kas radušies tās nepareizas lietošanas rezultātā. Garantija tiek pagarināta uz to laiku, kurā Prece nebija lietošanā to bojājumu dēļ, vai uz to laiku, kurā Pārdevējs nodrošināja Preces nomaiņu pret kvalitatīvo un nebojāto Preci.
	6. Gadījumā, ja Preces garantijas laikā tiek konstatēti defekti, tiek sastādīts defektu akts, kurā atspoguļo atklātos defektus, un Pircējs informē Pārdevēju par atklātiem defektiem, nosūtot attiecīgu paziņojumu ar defektu aktu. Pamatojoties uz paziņojumu un defektu aktu, Pārdevējs uz sava rēķina novērš atklātos defektus 3 (trīs) kalendāro dienu laikā un ar saviem spēkiem un par saviem finanšu līdzekļiem piegādā Preci Pircējam.
	7. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, Pusēm jāizskata ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.
4. **PUŠU ATBILDĪBA**
	1. Puses ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai tiek nepienācīgi pildīti esošā līguma nosacījumi, kā rezultātā viena no Pusēm otras Puses vainas dēļ cietusi zaudējumus.
	2. Par Preces nesavlaicīgu piegādi, Pircējam ir tiesības ieturēt no Pārdevēja līgumsodu 0,5% apmērā no kopējas pasūtītās Preces cenas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējas pasūtītās Preces cenas.
	3. Par līgumā paredzēto maksājumu termiņu neievērošanu, Pārdevējam ir tiesības ieturēt no Pircēja līgumsodu 0,5% apmērā no nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma.
	4. Gadījumā, ja Pārdevējs nav novērsis Preces trūkumus līgumā paredzētajā laikā, tad Pārdevējam var tikt piemērots līgumsods 0,5% apmērā no līguma kopējas Preces cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk ka 10% no kopējas Preces cenas un ieturot to no maksājuma.
	5. Visi ar esošo līgumu saistītie strīdus jautājumi tiek risināti uz pušu savstarpējas vienošanās pamata. Ja šāda vienošanās netiek panākta, strīdus jautājumi tiek risināti Latvijas Republikas tiesu instancēs, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5. **NEPĀRVARAMA VARA**
	1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Puses nav vainojamas. Par nepārvaramās varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi enerģijas padevē, valdības lēmumi un citi ārpus līguma slēdzēju kontroles esoši apstākļi.
	2. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Pusēm nekavējoties rakstveidā jāinformē par šādu apstākļu iestāšanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu zaudējumu veidošanos.
	3. Ierobežojumus, kurus Puses varēja paredzēt iepirkuma laikā un līguma noslēgšanas brīdī, piemēram, ierobežojumi, kas saistīti ar COVID-19, netiek uzskatīti par tādiem, kas dod pamatu līguma termiņa kavējumam vai neizpildei kopumā, ja vien Pārdevējs nepierāda, ka noslēdzot līgumu, tas nevarēja un tam nevajadzēja šos apstākļus paredzēt.
6. **LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANAS NOSACĪJUMI**
	1. Līgums stājas spēkā abu Pušu parakstīšanas dienā un **darbojas 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz kopējās līguma summas sasniegšanas atkarībā no tā, kurš priekšnosacījums iestājas ātrāk.**
	2. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, par to rakstiski brīdinot Pārdevēju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja:
		1. Pārdevējs atkārtoti nenodrošina kvalitatīvu Preču piegādi;
		2. Pārdevējam piemērojamais līgumsoda apmērs ir sasniedzis 10% (desmit procentus) no kopējas līgumcenas;
		3. Pārdevējs pārkāpj vai nepilda būtiskus līgumā paredzētus pienākumus;
		4. Pārdevējs pārtrauc savu darbību, kā juridiska persona, un tam nav tiesību un saistību pārņēmēja;
		5. ir pasludināts Pārdevēja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Pārdevējam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem.
	3. Jebkurai no Pusēm ir tiesības pārtraukt līgumu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot par to otru Pusi, nosūtot paziņojumu otrai Pusei uz tās juridisko adresi vai uz elektronisko pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
	4. Līguma laušana neatbrīvo Puses no savstarpējo saistību izpildes, tai skaitā līgumsoda samaksas, ja tāds būtu aprēķināms.
7. **CITI NOTEIKUMI**
	1. Pienākumi un tiesības, kas nav ietvertas šajā līgumā, tiek regulēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
	2. Ja kāds no līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai tiek mainīti to vadītāji, līgums paliek spēkā un tā nosacījumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējam.
	4. Puses apņemas ievērot no otras Puses saņemtās informācijas konfidencialitāti, neizpaust šādu informāciju trešajām personām, izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Konfidencialitātes nosacījums attiecas uz rakstisku informāciju, kā arī mutisku informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru citu informāciju, neatkarīgi no informācijas nodošanas veida, laika un vietas. Šajā punktā minētajai konfidencialitātes saistībai ir beztermiņa raksturs.
	5. Pircējs, kā pārzinis, veiks Pārdevēja datu subjektu personas datu (paraksttiesīgās personas un kontaktpersonas identificējošās informācijas, kontaktinformācijas, maksājuma datos ietvertās un ar līguma izpildi saistītās informācijas) apstrādi līguma noslēgšanas un izpildes nolūkā. Personas datu sniegšana un apstrāde ir obligāts priekšnoteikums līguma noslēgšanai un izpildei. Neveicot personas datu apstrādi, līguma noslēgšana un izpilde nav iespējama.
	6. Pircējs datu subjekta personas datus glabās 5 (piecus) gadus no saistību pilnīgas izpildes. Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt no Pircēja piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Plašāka informācija par šīs datu apstrādes aspektiem ir pieejama Pircēja privātuma politikā, kas atrodama mājaslapā internetā lejasdaļā (<https://satiksme.daugavpils.lv/privatuma-politika>).
	7. Par līguma grozījumiem vai papildinājumiem Puses vienojas rakstiski.
	8. Puses nozīmē **atbildīgās personas** par līguma izpildes kontroli:
		1. Pircēja atbildīgā persona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
		2. Pārdevēja atbildīgā persona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz \_\_ (\_\_\_\_\_) lapām ar pielikumiem: 1.pielikums “Finanšu piedāvājums” uz \_\_ (\_\_\_\_\_) lapām un 2.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz \_\_ (\_\_\_\_\_) lapām, un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
8. **PUŠU REKVIZĪTI**

**Pircējs Pārdevējs**

|  |  |
| --- | --- |
| SIA „Daugavpils satiksme” 18.Novembra iela 183, DaugavpilsReģ.Nr.41503002269 AS “Luminor bank”, Latvijas filiāle Konts: LV45RIKO0000082016481Tālr. 65433632E-pasts: info@dsatiksme.lv  |  |
| Valdes loceklis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.Blagoveščenskis |  |