

 **PAŠVALDĪBAS**

**SIA**

**“SADZĪVES PAKALPOJUMU**

**KOMBINĀTS”**

Reģ. Nr. 41503002428, Višķu iela 21 k, Daugavpils, LV-5410, tālr./fakss 654-24769, info.tālr. 277-97-277

 e-pasts: spkpsia@gmail.com, info@sadzive.lv,

[www.sadzive.lv](http://www.sadzive.lv/)

Daugavpilī

**17.04.2019.**

**UZAICINĀJUMS
iesniegt piedāvājumu**

**1.Pasūtītājs:**

**Pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”**

Višķu iela 21 K, Daugavpilī, LV-5410

Tālr./fakss: Nr.65424769

e-pasts: spkpsia@gmail.com

mājas lapa: [www.sadzive.lv](http://www.sadzive.lv)

kontaktpersona: Ludmila Sokolovska, tālr.Nr.22001171

**Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums**

**“Plastikāta PVC logu, plastikāta PVC durvju,**

**metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana”**

**Iepirkuma identifikācijas Nr.SPK2019/6**

**2.Iepirkuma priekšmeta apraksts:**

**2.1.“Plastikāta PVC logu, plastikāta PVC durvju, metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana”**,saskaņā ar pielikumu Nr.1.

**3.Piedāvājumu var iesniegt:**

**3.1.**personīgi, vai pa pastu Višķu ielā 21K, Daugavpilī (2.stāvā, kabinetā Nr.1),

**3.2.**pa e-pastu: spkpsia@gmail.com (ieskenētā veidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu),

**3.3.**piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz **2019.gada 2.maija plkst.12:00.**

**4**.**Paredzamā līguma izpildes termiņš:** 1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas brīža.

**5.Veicamo darbu objekts**: Sēlijas iela 18 (pirts Nr.4), Daugavpilī.

**6.Objekta apsekošana:** ja nepieciešams.

**7.Piedāvājumā jāiekļauj:**

* pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);
* pretendents iesniedz:

1. Finanšu piedāvājumu (cena jānorāda euro bez PVN 21%). Cenā jāiekļauj visas izmaksas, tajā skaitā demontēto logu un durvju utilizācija.

**8.Piedāvājuma izvēles kritērijs:**

* finanšu piedāvājums ar viszemāko cenu.

**9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā**: [www.sadzive.lv](http://www.sadzive.lv).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs M.Voitāns

**Pielikums Nr.1**

**17.04.2019. uzaicinājumam iesniegt piedāvājumu,**

 **iepirkuma ID Nr.SPK2019/6**

**Tehniskā specifikācija**

**“Plastikāta PVC logu, plastikāta PVC durvju,**

**metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana**

**Iepirkuma identifikācijas Nr.SPK2019/6**

**1.** Plastikāta PVC logu izgatavošana un uzstādīšana pirts mazgāšanas nodaļā, ģērbtuvēs un uzgaidāmā telpā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Izmēri (cm)** | **Daudzums (gab)** | **Materiāls** | **Prasības** |
| 1. | 1030 x 1340 | 1 | Plastikāts PVC | Jauna neveramā 6-kameru PVC loga bloka (siltumcaurlaidības koeficients ne vairāk kā Uw 1.3 (W/m2K)) ar furnitūru montāža, stikls matēts |
| 2. | 1020 x 1360 | 1 |
| 3. | 1010 x 1320 | 1 |
| 4. | 1020 x 1340 | 1 |
| 5. | 1000 x 1270 | 1 |
| 6. | 1070 x1330 | 1 | Plastikāts PVC | Jauna veramā 6-kameru PVC loga bloka, 1 daļa ar vienu vēršanas pozīciju (siltumcaurlaidības koeficients ne vairāk kā Uw 1.3 (W/m2K)) ar furnitūru montāža, stikls matēts |
| 7. | 1060 x 1300 | 1 |
| 8. | 1350 x 1300 | 1 |
| 9. | 1360 x 1360 | 1 |
| 10. | 1040 x 1310 | 1 |
| 11. | 800 x 850 | 1 |
| 12. | 2495 x 1360 | 1 | Plastikāts PVC | Jauna veramā 6-kameru PVC loga bloka, trīsdalīga konstrukcija, 1 daļa ar 1 vēršanas pozīciju, 2 daļas neveramas, pozīciju (siltumcaurlaidības koeficients ne vairāk kā Uw 1.3 (W/m2K)) ar furnitūru montāža, |
| 13. | 2495 x 1360 | 1 | Jauna neveramā 6-kameru PVC loga bloka (siltumcaurlaidības koeficients ne vairāk kā Uw 1.3 (W/m2K)) ar furnitūru montāža, 3 daļas neveramas |

* Montāžas šuve ietver tvaika aizsardzības barjeru no iekšpuses un siltumizolācijas slāņa aizsardzību no atmosfēras iedarbības (lentas vai alternātīvo tvaika izolācijas materiālu).
* **Palodzes:**

- Iekšējās – PVC (baltas).

- Ārējās – skārds, ne mazāk kā 0,5 mm biezs.

**2.** Durvju izgatavošana:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Izmēri (cm)** | **Daudzums (gab)** | **Materiāls** |
| 1. | 940 x 1970  | 1 | Jauna metāla siltinātā durvju bloka izgatavošana, piegāde, uzstādīšana (min.metāla b=2 mm, siltinājums - min.vate)  |
| 2. | 940 x 1970 | 2 | plastikāta PVC durvis |
| 3. | 950 x 2000 | 2 |
| 4. | 950 x 1970 | 2 |

 - Durvīm jābūt komplektā ar durvju aizvērēju

 - Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

 - Pretendentiem piešķirt analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, ne mazāk kā no trim uzņēmumiem.

Sastādīja:

saimniecības vadītāja L.Sokolovska