apstiprinĀts  
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Sporta pārvalde” vadītājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_J.Stivriņš

Daugavpilī, 2019.gada 3.maijā

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**“Daugavpils Ledus halles ģērbtuves remontdarbi”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iestādes nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” | |
| **Adrese** | Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401 | |
| **Reģ.Nr.** | 90011647754 | |
| **Kontaktpersona**  **(amats, vārds, uzvārds)** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” ēku ekspluatācijas inženieris Ēriks Pavlovskis | |
| **Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts** | Ēriks Pavlovskis mob.26800045, e-pasts: [sport@daugavpils.lv](mailto:sport@daugavpils.lv) | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

**1. Iepirkuma identifikācijas Nr. *DPPISP\_2019\_32N*.**

**2.Iepirkuma priekšmets:** “**Daugavpils Ledus halles ģērbtuves remontdarbi**”

**3. Līguma izpildes termiņš:** 20 darba dienas pēc līguma noslēgšanas

**4. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā**

4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

4.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

4.3. Precīzs Darba apraksts ir noteikts Projektēšanas uzdevumā(pielikums Nr.1).

**5.Paredzamā līgumcena:** līdz 12130.00*euro* bez PVN. **6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā**

6.1. Pretendents sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

6.2 Profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši obligāto apdrošināšanu” prasībām.Būvniecības likuma 13.10.punktam un MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības”.

6.3 Būvprakses sertifikāts: ēku būvdarbu vadīšana. **7.Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām; **8.**Piedāvājums iesniedzams**: līdz 2019. gada 8.maijam plkst. 12:00  
9.**Piedāvājums var iesniegt:9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Stacijas iela 47a, Daugavpilī (1.stāvs 106.kab)9.2.elektroniski (e-pasts: sport@daugavpils.lv)

Pielikumā:

1. Darba apjomu saraksts;
2. Finanšu - tehniskais piedāvājums.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” juriskonsulte

V.Petrova\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Daugavpilī, 2019.gada 3.maijā

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  |
| **Objekta nosaukums:** | | | | **Daugavpils Ledus halles ģērbtuves remontdarbi.** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Būves nosaukums:** | | | | **Daugavpils Ledus halle** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Objekta adrese:** | | | | **Stacijas iela 45A, Daugavpils** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  |
|  | | Būvdarbu nosaukums | | | Mēr- vienība | Daudz. | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | **Ģērbtuves bloks Nr.124-125 ar dušu** | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | **Griesti** | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Griestu gruntešana-mazgašana | | | m2 | 69,30 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Griestu špaktelešana, slipešana | | | m2 | 8,50 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Griestu krāsošāna (Caparol Disbon 404) | | | m2 | 69,30 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | **Sienas** | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Sienu gruntešana-mazgašana | | | m2 | 111,50 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Sienu špaktelešana, slipešana | | | m2 | 12,50 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Sienu krāsošāna (Caparol Disbon 404) | | | m2 | 111,50 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | **Dušu telpa** | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | LTT HPL dušu starpsienas montaža | | | kompl. | 5,00 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | **Durvis** | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Virsmu sagatavošana un špaktelešana | | | m2 | 22,20 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Virsmu krāsošāna | | | m2 | 22,20 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Virsmu pastiprinašana ar nerūsējošā loksne | | | m2 | 0,90 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | **Ģērbtuves bloks Nr.126-127 ar dušu** | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | **Griesti** | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Griestu gruntešana-mazgašana | | | m2 | 70,50 | |
|  | | Griestu špaktelešana, slipešana | | | m2 | 8,50 | |
|  | | Griestu krāsošāna (Caparol Disbon 404) | | | m2 | 70,50 | |
|  | | **Sienas** | | |  |  | |
|  | | Sienu gruntešana-mazgašana | | | m2 | 112,00 | |
|  | | Sienu špaktelešana, slipešana | | | m2 | 12,50 | |
|  | | Sienu krāsošāna (Caparol Disbon 404) | | | m2 | 112,00 | |
|  | | **Dušu telpa** | | |  |  | |
|  | | LTT HPL dušu starpsienas montaža | | | kompl. | 5,00 | |
|  | | **Durvis** | | |  |  | |
|  | | Virsmu sagatavošana un špaktelešana | | | m2 | 22,20 | |
|  | | Virsmu krāsošāna | | | m2 | 22,20 | |
|  | | Virsmu pastiprinašana ar nerūsējošā loksne | | | m2 | 0,90 | |
|  | | **Gērbtuve 123 ar dušu** | | |  |  | |
|  | | **Sienas** | | |  |  | |
|  | | Sienu gruntešana-mazgašana | | | m2 | 48,00 | |
|  | | Sienu špaktelešana | | | m2 | 3,50 | |
|  | | Sienas krāsošāna(Caparol Disbon 404) | | | m2 | 48,00 | |
|  | | **Griesti ar dušu** | | |  |  | |
|  | | Piekaramo griestu plāksnes maiņa (600x600x15mm. F30) | | | m2 | 22,00 | |
|  | | **Dušu telpa-23** | | |  |  | |
|  | | Sienu flīžu demontaža | | | m2 | 2,10 | |
|  | | Sienas hidroizolācija | | | m2 | 2,10 | |
|  | | Sienas flīzešana (20x25cm.) | | | m2 | 2,10 | |
|  | | Dušu starpsienas LTT HPL 10mm. | | | gab. | 2,00 | |
|  | | **Durvis** | | |  |  | |
|  | | Virsmu sagatavošana un špaktelešana | | | m2 | 11,20 | |
|  | | Virsmu krāsošāna | | | m2 | 11,20 | |
|  | | Virsmu pastiprinašana ar nerūsējošā loksne | | | m2 | 0,90 | |
|  | | **Gērbtuve 148 ar dušu** | | |  |  | |
|  | | **Griesti** | | |  |  | |
|  | | Griestu gruntešana-mazgašana | | | m2 | 133,00 | |
|  | | Griestu špaktelešana, slipešana | | | m2 | 8,50 | |
|  | | Griestu krāsošāna | | | m2 | 133,00 | |
|  | | **Sienas** | | |  |  | |
|  | | Sienu gruntešana-mazgašana | | | m2 | 131,00 | |
|  | | Sienu špaktelešana, slipešana | | | m2 | 12,50 | |
|  | | Sienu krāsošāna | | | m2 | 131,00 | |
|  | | **Dušu telpa** | | |  |  | |
|  | | Sienu flīžu nojaukšana | | | m2 | 11,50 | |
|  | | Grīdas flīžu nojaukšana | | | m2 | 3,00 | |
|  | | Sienu ģ/k platnes nojaukšana | | | m2 | 11,50 | |
|  | | Sienu apšuvošana ar ģ/k platniem | | | m2 | 11,50 | |
|  | | Sienu virsmu hidroizolācija | | | m2 | 11,50 | |
|  | | Sienu virsmu flīzešana | | | m2 | 11,50 | |
|  | | Grīdas virsmu flīzešana | | | m2 | 3,00 | |
|  | | Grīdas dušas kanāla-teknes uzstādīšana | | | gb | 4,00 | |
|  | | Dušas sienas maisitāja montāža | | | gb | 4,00 | |
|  | | LTT HPL dušu starpsienas montaža | | | kompl. | 3,00 | |
|  | | **Durvis** | | |  |  | |
|  | | Virsmu sagatavošana un špaktelešana | | | m2 | 6,60 | |
|  | | Virsmu krāsošāna | | | m2 | 6,60 | |
|  | | Virsmu pastiprinašana ar nerūsējošā loksne | | | m2 | 0,30 | |
|  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  |  | |
| 1. Izpildīt būvniecības darbus: **20 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| |  | | --- | | 2.Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības  koordinatoru. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| 3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti būvdarbu apjomu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus. | | | | | | | | | | | | | |
| 5.Būvizmaksu tāmes jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām. Tāmju komplekta sastāvs: | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Lokālā tāme (5. pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17). Lokālās tāmes beigās pievieno virsuzdevumu daļu un peļņu ; | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Būvniecības koptāme (7. pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17). | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Būvdarbu izpilddokumentācija. | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |
| 7.Visi apdares materiāli pirms iebūvēšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju. | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **8**. Izpildīto darbu pieņemšana: pēc darba izpildes tiek sastādīts pieņemšanas-nodošanas akts divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms. Abpusēji parakstīts akts ir pamats rēķina izrakstīšanai un apmaksas veikšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītiem darbiem. | | | | | | | | | | |
| Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes ēku ekspl. inženieris Ē.Pavlovskis | | | | | | | | |

2.Pielikums  
2019.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Tās direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā **„Daugavpils Ledus halles ģērbtuves remontdarbi**”.

**identifikācijas numurs DPPISP\_2019/32N,** piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē . Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(uzņēmuma nosaukums )*apliecina, ka:
   1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
   2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
   3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Apraksts** | **Cena bez PVN** |
| **1.** | **Daugavpils Ledus halles ģērbtuves remontdarbi** |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |