2.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**Iepirkums “Ēkas jumta koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu”**

**Darbu apjoms**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Objekta nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Pretuguns aizsargsastāvs** |
| **Daugavpils pilsētas 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | |
|  | | | | |
| 1. | ēka (bēniņi) | m2 | 303,4 m2 | Antiperēns FAP |
| **Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | |
| 1. | saimniecības ēka | m2 | 84 | Antiperēns FAP |
| **Daugavpils Stropu pamatskola-attistības centrs** | | | | |
| 1. | Pamatskola | m2 | 2287.50 | Antiperēns FAP |
| 2. | Darbnīca | m2 | 182.25 | Antiperēns FAP |
| 3. | Ēdnīca | m2 | 614.25 | Antiperēns FAP |
| 4. | Macību korpus | m2 | 430.50 | Antiperēns FAP |
| 5. | Guļamkorpus Nr.1 | m2 | 731.25 | Antiperēns FAP |
| 6. | Guļamkorpus Nr.2 | m2 | 731.25 | Antiperēns FAP |
| 7. | Garāžas | m2 | 214.50 | Antiperēns FAP |
| 8. | Saimniecības ēka | m2 | 453.00 | Antiperēns FAP |
| 9. | Vasaras estrāde | m2 | 141,50 | Antiperēns FAP |
| **J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija** | | | | |
| 1. | Ventilācijas telpa (4.stāvs) | m2 | 78,10 | Antiperēns FAP |
| **Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | |
| 1. | Saimniecības ēkas | m2 | 80 | Antiperēns FAP |
| **Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”** | | | | |
| 1. | Tautas iela 7, saimniecības ēka | m2 | **880 m2** | Antiperēns FAP |
| 2. | A.Pumpura ielā 17, saimniecības ēka | m2 | **200m2** | Antiperēns FAP |

1. **Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības**

**a.** Uzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums.

**b.** Visiem pielietojamajiem materiāliem un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.

**c.** Uzņēmējs garantē izpildīto darbu atbilstību līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs garantē, ka darbos nebūs nekādu defektu to kvalitātes, materiālu, nepareizu darbu, vai kādu citu iemeslu dēļ.

**d.** Ja darbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

1. **Dokumentācija**

**a.** Nodošanas un pieņemšanas akts.

**b.** Antipirēna (vai analoga) sastāva ekspluatācijas īpašību deklarācija/ atbilstības sertifikāts.

1. **Garantijas**

Garantijas laiks izmantotajām materiāliem, kā arī darbiem ir 36 mēneši pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, kuru laikā Uzņēmējam jānovērš visi slēptie defekti.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis R. Vaišļa