**Apstiprinu**
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“ Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs

\_\_\_\_\_\_\_personiskais paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_A.Pudāns

Daugavpilī, 2019.gada 19.jūnijā

# **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām**

**„Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņa ar piegādi ”**

 **ID Nr.DPPI KSP 2019/52 N**

## **Uzaicinājuma pamatojums:** Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90009547852 |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Elektroinženiere – Snežana Afanasjeva, tālrunis 65476325,mob.29297901 e-pasts snezhana.afanasjeva@daugavpils.lv  |
| **Kontaktpersona juridiskajos jautājumos** | Jurists Ārija Pupiņa – tālrunis 65476474, mob.20026963, e-pasts arija.pupina@daugavpils.lv |
| **Faksa Nr.** | 65476318 |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

**3**. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:

**3.1. 1.DAĻA;**

**3.2. 2.DAĻA;**

**3.3. 3.DAĻA;**

**3.4 .4.DAĻA.**

**4.** Piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.

**5.** Ņemot vērā to, ka Uzaicinājumā iepirkuma priekšmets ir uz četru atsevišķu līgumu noslēgšanas

 tiesībām, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu par katru līgumu atsevišķi. Pasūtītājs lēmumu par

 tiesību piešķiršanu uz līguma slēgšanu var pieņemt attiecībā uz katru līgumu atsevišķi. Līgumi ir

 noslēdzami atsevišķi.

**6.Paredzamā līgumcena:**

 **6.1. 1.DAĻĀ** līdz EUR 1 050,00 bez PVN**;**

 **6.2. 2.DAĻĀ** līdz EUR 3 600,00 bez PVN**;**

 **6.3. 3.DAĻĀ** līdz EUR 210,00 bez PVN**;**

 **6.4. 4.DAĻĀ** līdz EUR 1 240,00 bez PVN**.**

**7.**Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts pievienotajā tehniskajā specifikācijā (2.pielikums un tā pielikumos Nr.1.;2.;3.).

**8.Līgumu izpildes termiņi:**

 **8.1. 1.DAĻĀ** 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;

 **8.2. 2.DAĻĀ** 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;

 **8.3. 3.DAĻĀ** 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;

 **8.4. 4.DAĻĀ** 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

**9. Garantijas termiņš**: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

**10.Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

10.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.

3) nav iesniegti kādi no 11.punktā pieprasītiem dokumentiem.

**11.**  **Pretendenta iesniedzamie dokumenti:**

11.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši pielikumā nr.1 norādītajai

formai (*oriģināls*);

11.2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.

11.3. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

11.4. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 22.panta pirmās daļas regulējuma.

11.5. Pretendenta atlases dokumenti:

11.5.1.Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē ( tikai iepirkuma priekšmeta 1.DAĻĀ) piedalās atbildīgais speciālists, kuram ir tā profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments – elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā (pievienot kopijas).

 11.6. Jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par Pasūtītājam un trešajām personām

 nodarīto zaudējumu 10 % apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas

 sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību no

 iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu( tikai iepirkuma priekšmeta

 1.DAĻĀ).

11.7.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais

 aprīkojums, kas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās

 minētajām prasībām.

 11.8. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai.

 Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501 – 17 „Būvizmaksu

 noteikšanas kārtība” (tikai iepirkuma priekšmeta 1.DAĻĀ); Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā

 visas saistītās izmaksas..

**12**.**Piedāvājums jāievieto** slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

12.1. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

12.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

12.1.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2019/52N.

 12.1.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

**13. Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji** – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

**14.** Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).

**15.** Piedāvājums iesniedzams **līdz 2019.gada 25.jūnijam** plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 2.stāvā, 223.kab.(juristei).

**16.Pielikumi:**

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija ar pielikumiem.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

**Pielikums nr.1**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

 **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

 **Saules iela 5A, Daugavpils**

**„Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņa ar piegādi”**

 **ID Nr.DPPI KSP 2019/52 N**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā „Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņa ar piegādi”

2.apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**Pielikums nr.2**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Tehniskā specifikācija**

**Par Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas**

**aprīkojuma nomaiņu ar piegādi**

1. **Uzdevums**

Nodrošināt Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas

 aprīkojuma nomaiņu ar piegādi

1. **Darbu apjomi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | Darbu nosaukums | **Mērv.** | **Daudz.** | **Piezīmes** |
|  | 1.daļa |  |  |  |
|  | **42.Mezgls. Vienības tilts no Daugavas ielas puses** |  |  |  |
| 1 | Videokamera Dahua SD65F230-HNI (tehniskās prasības pielikums Nr.1) | kompl | 1 |  |
| 2 | Montāžas un uzlādes darbi | kompl | 1 |  |
|  | 2.daļa |  |  |  |
| 1 | Lielās baterijas mobilajam videokamerām STROPS AVS POWER UNIT L – Lielā baterija līdz 144h pelēka krāsa (tehniskās prasības pielikums Nr.2) | kompl | 2 |  |
|  | 3.daļa |  |  |  |
|  | **2.Mezgls. Saules ielā 5, Operatora telpa** |
| 1 | Tastatūra DAHUA NKB1000 (tehniskās prasības pielikums Nr.3) | kompl | 1 |  |
|  | 4.daļa |  |  |  |
|  | **1.Mezgls. Muzeja ielā 6, Serveru telpa** |
| 1 | Servera papildus HDD cietie diski SEAGATE, SkyHawk, 6 TB, 256MB, 7200 rpm, 3,5”, ST6000VX0023 | kompl | 8 |  |

1. **Prasības piedāvājuma sagatavošanā** ir sekojošas:

3.1 Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

3.2.Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

 **4. Precēm un materiāliem**, kas tiks piedāvāti jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī

 tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

1. **Darbu izpildes termiņš:**
2. Daļa: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
3. Daļa: 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
4. Daļa: 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
5. Daļa: 1 (viena) mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
6. **Garantijas termiņš:**
7. Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

1. Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

1. Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

1. Daļa: 2 (divi) gadi no preces nodošanas – pieņemšanas

akta abpusējas parakstīšanas dienas.

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere S. Afanasjeva

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītāja vietnieks A. Džeriņš

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1

**4.Tehniskās prasības:**

**4.1 Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:**

4.1.1 Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa

4.1.2 Matrica: 1/1.9” Exmor CMOS “Starlight”

4.1.3 Izšķirtspēja: 1920(H) x 1080(V), 2 Megapikseļi

4.1.4 Jūtīgums: Krāsas režīmā: 0.002Lux@F1.6,

Melnbaltā rezīmā: 0.0002Lux@F1.6

Īpaši zema apgaismojuma “Star-light” kamera

4.1.5 Kodēšana: H.264 & MJPEG trīs plūsmu kodešāna

4.1.6 Joslas platums: H.264: 56K ~ 8192Kb/s,

MJPEG: 56K ~ 20480Kb/s

4.1.7 Ātrums: Maks. 60kadri/s@720P

un 30kadri/s@1080P izšķirtspēja

4.1.8 Tīkla mijiedarbība: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

4.1.9 PTZ parametri:

30 x optiskā tālummaiņa

Panorāmas/Slīpuma diapozons - Panorāma: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no -20° līdz 90°, ar automātisku pārmetienu 180°

Rokas ātruma regulēšana - Panorāma: no 0.1°/s līdz 300°/s; Slīpums: no 0.1°/s līdz 150°/s

Automātiskā režīma ātrums - Panorāma: 600°/s; Slīpums: 500°/s

PTZ režīms līdz 300 priekšiestatījumiem, automātiska skenēšana, 8 tūres, 5 vadīklas modeļi, automātisks slīpums

Protokoli - Pelco-P/D (Automātiska atpazīšana) un DH-SD

4.1.10 Iebūvētās ieejas/izejas: 7/2 trauksmes

4.1.11 Atbalsts:

ONVIF, PSIA, CGI.

Automātiska sekošana un viedā video sistēma

Viedā telpiskā pozicionēšana ar DH-SD protokolu

Pretaizsvīšana,

Plašs dinamiskais diapozons,

Diena/Nakts(Infra sarkanais filtrs),

Digitāla traucējumu pazemināšana (2D un 3D),

Elektroniska attēla stabilizācija,

Automātiska varavīksne,

Automātisks fokuss,

Funkcijas ROI, AWB, AGC, BLC, POE+

4.1.12 Papildus atmiņa: MicroSD atmiņa, Maks. 128GB

4.1.13 Darba temperatūra: -40ºC ~ 70ºC / mitrums zem 90%

4.1.14 Aizsardzības klase: IP67, IK 10

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.2

Tehniskās prasības Lielajām baterijām mobilajām videokamerām STROPS AVS POWER UNIT L – Lielā baterija līdz 144h pelēka krāsa

|  |  |
| --- | --- |
| Baterijas tips | Litija Jonu |
| Ietilpība | 113,9Ah |
| Spriegums | 14,4V |
| Svars | 10,7kg |
| Izmērs | 36\*19\*22cm |
| Uzlāde | Ar viedo lādētāju – 10V – 16,8V 10A (izejā)Ar kamerā iebūvēto lādētāju – 10V – 16,8V, 7A (izejā) |
| Savietojamība | Savietojams ar STROPS AVS mobilo video novērošanas sistēmu |
| Baterijas sildītāji | Iebūvēti baterijas sildītāji |
| Komunikācijas | 12C, SMBus |
| Korpusa krāsa | Tumši pelēka  |
| Korpusa materiāls | Aluminijs |
| Darba temperatura | No -30 ºC līdz +60 ºC |
| Stiprinājums | Slīdošā sliede ar slēgšanās mehānismu |
| Aizsardzības klase | IP65 |

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.3

**3.Tehniskās prasības tīkla tastatūrai NKB 1000:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametri** | **Vērtības** |
| Tastatūras panelis  | Elektromehaniska |
| Relatīvs mitrums | 10 ~ 90% |
| PTZ kontrole | Joystick (3-Axis twist zoom) |
| LCD ekrāns | 75.2mm×33.85mm |
| Protokols | DVR protokols: DH2; Protokols kontrolē kamera: DH-SD / Pelco D / Pelco-P / Pelco-D1 / Pelco-P et al. |
| Konektors | RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB |
| Barošana | DC12V/1000mA |
| Darbības temperatūra, (°C Min/Max) | -10/+55 |
| Masa, kg | 2.5 |
| Izmērs, mm | 330.0×160.0×37.5 |

**Pielikums nr.3**

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt **Daugavpils pilsētas esošās videonovērošanas sistēmas aprīkojuma nomaiņu ar piegādi „\_\_\_\_\_\_” DAĻĀ” ,** saskaņā ar 2019.gada 19.jūnija Uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
|   |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  |  (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |