apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Daugavpilī, 2019.gada 29.jūlijā

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

 **“Par Ģērbtuves Nr.3 telpas remontu Sporta bāze Kandavas iela 17A, Daugavpilī”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iestādes nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| **Adrese** | Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90011647754 |
| **Kontaktpersona** **(amats, vārds, uzvārds)** |  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” ēku ekspluatācijas inženieris Ēriks Pavlovskis |
| **Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts** | Ēriks Pavlovskis mob.26800045, e-pasts: sport@daugavpils.lv  |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

1. **Iepirkuma identifikācijas Nr. *DPPISP\_2019\_50N*.**

**2.Iepirkuma priekšmets:** “**Par Ģērbtuves Nr.3 telpas remontu Sporta bāze Kandavas iela 17A, Daugavpilī**”

**3. Līguma izpildes termiņš:** 30 darba dienas pēc līguma noslēgšanas

**4. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā**

4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

4.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

4.3. Precīzs Darba apraksts ir noteikts Projektēšanas uzdevumā(pielikums Nr.1).

**5.Paredzamā līgumcena:** līdz 13500.00*euro* bez PVN. **6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā**

 6.1. Pretendents sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 6.2 Profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši obligāto apdrošināšanu” prasībām. Būvniecības likuma 13.10.punktam un MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības”.

 6.3 Būvprakses sertifikāts: ēku būvdarbu vadīšana. **7.Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām; **8.**Piedāvājums iesniedzams**: līdz 2019. gada 2.augustam plkst. 10:00
9.**Piedāvājums var iesniegt:9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Stacijas iela 47a, Daugavpilī (1.stāvs 106.kab)9.2.elektroniski (e-pasts: sport@daugavpils.lv)

Pielikumā:

1. Darbu apjoms;
2. Finanšu - tehniskais piedāvājums.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde”

Sporta pārvalde ēku ekspluatācijas būvinženieris \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ē. Pavlovski

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **1.Pielikums** |
| **DARBA UZDEVUMS** |
| ***BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS*** |
|  |
| **Objekta nosaukums: Ģērbtuves Nr.3 telpas remonts Sport a bāzes Kandavas iela 17A** |
| **Būves nosaukums: Sporta bāze (sporta skola)** |
| **Objekta adrese: Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401** |
|  |  |  |  |  |
| **Nr. p/k** |  | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| **Kods** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|   |   | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 1 | l.c. | Durvju bloka demontāža  | gb. | 5,00 |
| 2 | l.c. | Sienu flīžu apdares nojaukšana  | m2 | 24,00 |
| 3 | l.c. | Grīdlīstu demontāža | m | 16,00 |
| 4 | l.c. | Ķieģeļu starpsienas demontāža (150 mm) | m3 | 5,7 |
| 5 | l.c. | Grīdas flīžu nojaukšana | m2 | 33,00 |
| 6 | l.c. | Betona grīdas demontāža b=100mm  | m2 | 34,00 |
| 7 | l.c. |  Krāsas noņemšana no sienām | m2 | 31,20 |
| 8 | l.c. | Gaismekļu demontāža | gb. | 6,00 |
| 9 | l.c. | Slēdžu demontāža | gb. | 4,00 |
| 10 | l.c. | El.kabeļa demontāža | m | 8,00 |
| 11 | l.c. | Sedpodu demontāža | gb. | 1,00 |
| 12 | l.c. | Pisūara demontāža | gb. | 1,00 |
| 13 | l.c. | Izlietnes demontāža | gb. | 1,00 |
| 14 | l.c. | Dušas maisītāju demontāža | kpl. | 2,00 |
| 15 | l.c. | Kanalizācijas un ūdensvada cauruļvadu demontāža | m | 12,00 |
| 16 | l.c. | Ģrīdas trapa demontāža | gb. | 1,00 |
| 17 | l.c. | Būvgružu izvākšana no objekta un utilizācija | m3 | 10,20 |
|   |   | **Celtniecibas darbi** |   |   |
| 18 | līg.c. | Grīdu betonēšana ar armēšanu 100mm biezumā (C25/30) | m2 | 34,00 |
| 19 | l.c. | Sienu apšuvošana ar ģ/k platniem uz m/karkasa  | m2 | 28,00 |
| 20 | l.c. | 100 mm starpsienu ierīkošana (ģ/k apšuvumu 2 kārtās uz m/karkasa ar akmens vates pildījumu) | m2 | 27,50 |
| 21 | l.c. | PVC durvju bloku (0.7x2,1m)ar ventilac.restes uzstādīšana (tonis:balts) | gb. | 1,00 |
| 22 | l.c. | MDFdurvju bloku uzstādīšana (0,6x2,1m). WC. (tonis:saskaņot ) | gb. | 2,00 |
| 23 | l.c. | MDF durvju bloku uzstādīšana (0,8x2,1m). | gb. | 2,00 |
| 23a | l.c. | Dušu starpsienas LTT HPL 2000x1000x10 mm. montaža | gb. | 1,00 |
| 23b | l.c. | WC starpsienas LTT HPL 1200x500x10 mm. montaža | gb. | 1,00 |
| 24 | l.c. | PVC griestu paneļu montāža ( griestu h=2,45m.) | m2 | 33,00 |
| 25 | l.c. | Ģērbtuves sienu virsmu izlīdzināšana, apmešana h=2,6m | m2 | 31,20 |
| 26 | l.c. | Ģērbtuves sienu virsmu špaktelēšana, krāsošana | m2 | 31,20 |
| 27 | l.c. | Dušas grīdu virsmu hidroizolācija | m2 | 4,00 |
| 28 | l.c. | Dušas telpas sienu virsmu flīzešana ( h=2,4m.) | m2 | 19,20 |
| 29 | l.c. | Dušas telpas sienu virsmu hidroizolācija | m2 | 8,00 |
| 30 | l.c. | WC sienu virsmu flīzešana h=2,4m | m2 | 28,00 |
| 31 | l.c. | Grīdās flīzēšana | m2 | 33,00 |
|   |   | **Santehniskie darbi** |   |   |
| 32 | l.c. | Sēdpodu uzstādīšana | gab. | 1,00 |
| 33 | l.c. | Pisuāra uzstādīšana | gab. | 1,00 |
| 34 | l.c. | Izlietnes ar maisītāju uzstādīšana | kompl. | 1,00 |
| 35 | l.c. | Dušas sienas maisītāja montāža | kompl. | 2,00 |
| 36 | l.c. | Dušas grīdas kanāls-tekne uzstādīšana 800x50mm | kompl. | 2,00 |
| 37 | l.c. | Ūdensvada cauruļu nomaiņa PVC DN16 | m | 9,00 |
| 38 | l.c. | PVC kanalizācijas cauruļu DN100 un DN50 nomaiņa | m | 6,00 |
| 39 | l.c. | Ūdensvada tīkliem pieslēgšana | viet. | 2,00 |
| 40 | l.c. | Kanalizācijas tīkliem pieslēgšana | viet. | 2,00 |
|   |   | **Vēdināšana** |   |   |
| 41 | l.c. | Ventilācijas gaisvadu D150 montaža | m | 8,00 |
| 42 | l.c. | Vent.deflektoru montaža | gab. | 7,00 |
| 43 | l.c. |  WC El.ventilatora uzstādīšana | gab. | 1,00 |
| 44 | l.c. | Ventilācijas gaisvadu pieslēgšana esošiem tīkliem | viet. | 3,00 |
|   |   | **Elektrotehniskie darbi** |   |   |
| 45 | l.c. | Rieva kalšana un aizdarīšana sienās | m | 6,50 |
| 46 | l.c. |  WC El.ventilatora pieslēgšana | gab. | 1,00 |
| 47 | l.c. | Elektrokabeļa montāža | m | 58,00 |
| 48 | l.c. | Gaismekļa montāža | gab. | 6,00 |
| 49 | l.c. | El.slēdža montāža | gab. | 5,00 |
| 50 | l.c. | El.rozetes montāža | gab. | 2,00 |
| 51 | l.c. | El.skapja uzstādīšana | gab. | 1,00 |
| 52 | l.c. | Ugunstraksmes detektoru demontāža un atpakaļ uzstādīšana | gab. | 2,00 |
| 53 | l.c. | Elektroinstalācijas izolācijas mērījumi. | kompl. | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Paredzēta līgumcena- 13500 Euro bez PVN** |  |   |  |
| Būvdarbu izpilddokumentācija, izpildshēmas. |  |
| Elektroinstalācijas pārbaudes akti, atbilstoši MK.noteikumiem Nr.238 6. un 7.pielikumiem |  |
| Izpildīt būvniecibas darbus **30 darba dienu laikā** pēc līguma noslēgšanas. |
|

|  |
| --- |
|  Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru. |

 |
| Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti būvdarbu apjomu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā (piemēram, nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā fasādes noklāšana ar PVC plēvi jeb citu sintētisku materiālu, siltumģeneratoru darbināšana u.c. pasākumi kvalitātes nodrošināšanai) |
| Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus. |
| Būvizmaksu tāmes jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām. Tāmju komplekta sastāvs: |
| 1. Lokālā tāme (5. pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17). Lokālās tāmes beigās pievieno virsuzdevumu daļu un peļņu ; |
| 2. Būvniecības koptāme (7. pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17). |
| **Sagatavoja :** |  |  |  |  |
| Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes ēku ekspl. inženieris | Ē. Pavlovskis |
| 2019.07.29 |  |  |  |  |

 2.Pielikums
2019.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| Pretendents  |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Tās direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā „ Par Ģērbtuves Nr.3 telpas remontu Sporta bāze Kandavas iela 17A, Daugavpilī” **identifikācijas numurs DPPISP\_2019/50N,** piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē . Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(uzņēmuma nosaukums )*apliecina, ka:
	1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
	2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
	3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Apraksts** | **Cena bez PVN** |
| **1.** | Par Ģērbtuves Nr.3 telpas remontu Sporta bāze Kandavas iela 17A, Daugavpilī |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |