**Apstiprinu**  
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“ Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

\_\_\_\_\_\_\_personiskais paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2019.gada 16.oktobrī

# **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz trīs līgumu piešķiršanas tiesībām**

**Satiksmes drošības uzlabošana ielās un nobrauktuves izbūve, Daugavpilī**

**ID Nr.DPPI KSP 2019/84N**

## **Uzaicinājuma pamatojums:** Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” | |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 | |
| **Reģ.Nr.** | 90009547852 | |
| **Kontaktpersona** | Oksana Grigorjeva | |
| Tālruņa Nr. | 65476321, Mob.29800308 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476474 | |
| **Faksa Nr.** | ----------- | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

**3.Iepirkuma priekšmets sadalīts 3(trīs) daļās:**

3.1.iepirkuma priekšmeta 1.daļa „Satiksmes drošības uzlabošana Imantas ielā posmā no Ģimnāzijas ielas līdz ēkai Imantas ielā 27, Daugavpilī”;

3.2.iepirkuma priekšmeta 2.daļa „Satiksmes drošības uzlabošana Jātnieku ielā posmā no Aizpilsētas ielas līdz Smilšu ielai, Daugavpilī”;

3.3.iepirkuma priekšmeta 3.daļa”Nobrauktuves izbūve pie ēkas Višķu ielā 36 no Cialkovska ielas puses, Daugavpilī”.

**4.Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz EUR 15 319,00 bez PVN:

4.1.iepirkuma priekšmeta 1.daļā – līdz EUR 3719,00 bez PVN;

4.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā – līdz EUR 8500,00 bez PVN;

4.3. iepirkuma priekšmeta 3.daļā – līdz EUR 3100,00 bez PVN.

**5.Tehniskā specifikācija:** pielikums nr.2.

**6.Līguma izpildes termiņš visās iepirkuma priekšmeta daļās:** 1(viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.

**7. Piedāvājumu** var iesniegt uz katru (vienu, vairākām vai visām) iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.

**8.** Ņemot vērā to, ka iepirkuma priekšmets ir sadalīts trīs daļās, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par katru daļu atsevišķi. Līgumi ir noslēdzami par katru daļu atsevišķi.

**9.Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

9.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek

piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā

darbība vai pretendents tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu

parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm

pārsniedz 150 *euro*;

3)nav iesniegti kādi no 10.punktā pieprasītiem dokumentiem.

**10. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:**

10.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.

10.2.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

10.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja

piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta

reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas

Republikas Uznēmumu reģistra.

10.4.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas Sistēmas (BIS).

10.5.Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā (2014. – 2018.gadā, ieskaitot 2019.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskajā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā un jābūt vismaz viena objekta pārbūvei, atjaunošanai vai jaunbūvei (objekts-iela, ceļš, autoceļš, laukums u.tml.). Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona,  tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu

Iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

10.6. Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš

paredzēts attiecīgo darbu veikšanai:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Speciālisti  (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

10.7**.** Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ceļu būvdarbu vadīšanu (piestādīt sertifikātu kopijas un CV- sk.pielikumu Nr.4).

10.8. Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus (apliecības vai diploma kopijas un CV- sk.pielikumu Nr.5).

10.9. Jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto zaudējumu 10 % apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

10.10.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

10.11. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai. Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501 – 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās izmaksas.

**11**.**Piedāvājums jāievieto** slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

8.1. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

8.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

8.1.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2019/26N.

8.1.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

**12.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji** – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

**13.Pasūtītājs** 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).

**14**.Piedāvājums iesniedzams **līdz 2019.gada 21.oktobrim** plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 2.stāvā, 223.kab.(juristei).

**15**.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikums Nr.4 CV

**Pielikums nr.1**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

**Saules iela 5A, Daugavpils**

**Satiksmes drošības uzlabošana ielās un nobrauktuves izbūve, Daugavpilī**

**ID Nr.DPPI KSP 2019/84N**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā;

2.apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**Pielikums nr.2**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**1.daļa „Satiksmes drošības uzlabošana Imantas ielā posmā no Ģimnāzijas ielas līdz ēkai Imantas ielā 27, Daugavpilī”**

1. **Uzdevums:** veikt satiksmes drošības uzlabošanu Imantas ielā posmā no Ģimnāzijas ielas līdz ēkai Imantas ielā 27, saskaņā ar shēmu.

**2. Darba apjomi:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p. k.** | **Vienības apraksts** | | **Mērvienība** | | **Daudzums** |
|
|
| **1** | **2** | | **3** | | **4** |
| **1** | **Vispārējie darbi** | | | | |
| 1.1. | Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana  un nojaukšana, izpilduzmērījumu un izpilddokumentācijas veikšana | | kpl. | | 1.00 |
| 1.2. | Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana/nospraušana | | obj. | | 1.00 |
| **2** | **Demontāžas darbi** | | | | |
| 2.1. | Augu zemes noņemšana, aizvešana un izlīdzināšana. | | m3 | | 12.0 |
| 2.2. | Asfalta seguma demontāža | | m3 | | 6.0 |
| 2.3. | Šķembu vai grants maisījuma seguma demontāža | | m3 | | 6.0 |
| 2.4. | Betona apmales demontāža un utilizācija | | m | | 10 |
| 2.5. | Ceļa zīmes demontāža | | gb. | | 3 |
| **3** | **Zemes klātne** | | | | |
| 3.1. | Zemes klātnes ierakuma būvniecība. | | m3 | | 24 |
| 3.2. | Apzaļumošana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena  sēklu maisījumu 15 cm biezumā. | | m2 | | 5 |
| **4** | **Segumu būvniecība** | | | | |
| 4.1. | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4 cm biezumā. | | m2 | | 50.0 |
| 4.2. | Karstā asfalta apakškārtas AC 16 base būvniecība 6 cm biezumā. | | m2 | | 40.0 |
| 4.3. | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata būvniecība 20 cm biezumā. | | m2 | | 40.0 |
| 4.4. | Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā | | m3 | | 16.0 |
| **5** | **Satiksmes aprīkojums** | | | | |
| 5.1. | Betona apmales 100x30x15 cm uzstādīšana uz C30/37 betona (tai skaitā slīpās un šķembu pamats 10 cm biezumā). | | m | | 20 |
| **6.** | **Ceļa zīmju un balstu uzstādīšana vai nomaiņa** | | | | |
| 6.1. | Ceļa zīmes uzstādīšana. | | gb. | | 1 |
| 6.2. | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana. | | gb. | | 1 |
| **7.** | **Horizontālais marķējums** | | | | |
| 7.1. | Ceļa horizontālā apzīmējuma uzklāšana ar mehānismiem (termoplasts vai aukstplasts). | m2 | | 1.5 | |
| **7** | **Pārējie darbi** | | | | |
| 7.1. | Kabeļu aizsargcaurules ar uzmavu uzstādīšana (PE, dalītā, d=110 mm, 750N). | | m | | 26 |
| 7.2. | Citi neuzskaitītie papildus darbi un materiāli | | kompl. | | 1.00 |

**3. Īpašie noteikumi:**

1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
2. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un **tikai** ievērojot **3.4.,** **3.5.** un **3.6.** tehniskās specifikācijas punktus.
3. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
4. Nododot būvdarbus izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts”, kā arī būvdarbu izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāri (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).
5. Nododot būvdarbus, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā.
6. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6. punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs/izpildītājs;
7. Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2019”, „Vispārīgie būvnoteikumi” un atbilstoši ražotāja instrukcijai, ja tie nav aprakstīti būvniecības dokumentācijā vai tos nedefinē kādi citi standarti.
8. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam jāievērtē uzirdinājuma koeficients.
9. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta garuma vai laukuma mērvienība, norādīts gatava - uzmērāma darba daudzums. Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā papildu materiāla daudzums, kas nepieciešams tehnoloģiski pareizai materiālu iestrādei, piemēram, pārlaidumu veidošanai, virāžu būvniecībai.
10. Zemes klātnes ierakuma būvniecība ietver visu nesaistīto minerālmateriālu kārtu izrakšanu, kā arī apmaļu, akmeņu, betona (dzelzsbetona) elementu un citu līdzīgu elementu, kas atrodas paredzētajā ierakuma zonā, demontāžu tai skaitā utilizāciju atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.
11. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu tehniskās dokumentācijas, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
12. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
13. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.
14. Demontāžas darbu rezultātā atgūtais materiāls, kā arī atkritumi, proti, aku vāki un lietus gūlijas (režģis), inženiertīklu caurules, dzelzsbetona izstrādājumi, grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija u.c. būvuzņēmējam/izpildītājam utilizē normativo aktu noteiktajā kārtībā
15. Satiksmes organizācijas shēmas un ceļa zīmju uzstādīšanu norādītajos posmos būvdarbu laikā ir jāizstrādā un nodrošina būvuzņēmējam, kā arī jāsaskaņo darbi ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

**4. Darbu izpildes termiņš:** 1 (mēnesis) no līguma noslēgšanas dienas.

**5. Garantijas laiks:** 3 gadi.

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**2.daļa „Satiksmes drošības uzlabošana Jātnieku ielā posmā no Aizpilsētas ielas līdz Smilšu ielai , Daugavpilī”**

**1.Uzdevums:** veikt satiksmes drošības uzlabošanu Jātnieku ielā posmā no Aizpilsētas ielas līdz Smilšu ielai, saskaņā ar shēmu.

**2. Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p. k.** | **Vienības apraksts** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Vispārējie darbi** | | |
| 1.1. | Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana  un nojaukšana, izpilduzmērījumu un izpilddokumentācijas veikšana | kpl. | 1.00 |
| 1.2. | Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana. | obj. | 1.00 |
| **2** | **Demontāžas darbi** | | |
| 2.1. | Augu zemes noņemšana, aizvešana un izlīdzināšana. | m3 | 33.0 |
| 2.2. | Asfalta seguma demontāža | m3 | 3.50 |
| 2.3. | Šķembu vai grants maisījuma seguma demontāža | m3 | 7.0 |
| 2.4. | Betona apmales demontāža un utilizācija | m | 90.00 |
| **3** | **Zemes klātne** | | |
| 3.1. | Zemes klātnes ierakuma būvniecība. | m3 | 80.00 |
| 3.2. | Apzaļumošana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena  sēklu maisījumu 15 cm biezumā. | m2 | 100.00 |
| **4** | **Segumu būvniecība** | | |
| 4.1. | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4 cm biezumā. | m2 | 190.00 |
| 4.2. | Karstā asfalta apakškārtas AC 16 base būvniecība 6 cm biezumā. | m2 | 150.00 |
| 4.3. | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata būvniecība 15 cm biezumā. | m2 | 150.00 |
| 4.4. | Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā | m3 | 45.00 |
| **5** | **Satiksmes aprīkojums** | | |
| 5.1. | Betona apmales 100x30x15 cm uzstādīšana uz C30/37 betona pamata(tai skaitā slīpās un šķembu pamats 10 cm biezumā). | m | 85.00 |
| 5.2. | Betona apmales 100x22x15 cm uzstādīšana uz C30/37 betona (tai skaitā šķembu pamats 10 cm biezumā). | m | 80.00 |
| 6. | **Ceļa zīmju un balstu uzstādīšana vai nomaiņa** | | |
| 6.1. | Ceļa zīmes Nr. 533 uzstādīšana. | gb. | 2.00 |
| 6.2. | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana. | gb. | 2.00 |
| **7** | **Pārējie darbi** | | |
| 7.1. | Esošās ūdens notekas pārsedzes (t.sk. kapes) regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā blīvējošā materiāla maiņa) | kpl. | 1.00 |
| 7.2. | Citi neuzskaitītie papildus darbi un materiāli | kpl. | 1.00 |

**3. Īpašie noteikumi:**

* 1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

3.2.Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un **tikai** ievērojot **3.4.,** **3.5.** un **3.6.** tehniskās specifikācijas punktus.

3.3.Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

3.4.Nododot būvdarbus izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts”, kā arī būvdarbu izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāri (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).

3.5.Nododot būvdarbus, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā.

3.6.Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6. punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs/izpildītājs;

3.7.Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2019”, „Vispārīgie būvnoteikumi” un atbilstoši ražotāja instrukcijai, ja tie nav aprakstīti būvniecības dokumentācijā vai tos nedefinē kādi citi standarti.

3.8.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam jāievērtē uzirdinājuma koeficients.

3.9.Darbu veidiem, kuriem uzrādīta garuma vai laukuma mērvienība, norādīts gatava - uzmērāma darba daudzums. Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā papildu materiāla daudzums, kas nepieciešams tehnoloģiski pareizai materiālu iestrādei, piemēram, pārlaidumu veidošanai, virāžu būvniecībai.

3.10.Zemes klātnes ierakuma būvniecība ietver visu nesaistīto minerālmateriālu kārtu izrakšanu, kā arī apmaļu, akmeņu, betona (dzelzsbetona) elementu un citu līdzīgu elementu, kas atrodas paredzētajā ierakuma zonā, demontāžu tai skaitā utilizāciju atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.

3.11.Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu tehniskās dokumentācijas, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

3.12.Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.

3.13.Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

3.14.Demontāžas darbu rezultātā atgūtais materiāls, kā arī atkritumi, proti, aku vāki un lietus gūlijas (režģis), inženiertīklu caurules, dzelzsbetona izstrādājumi, grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija u.c. būvuzņēmējam/izpildītājam utilizē normativo aktu noteiktajā kārtībā

3.15.Satiksmes organizācijas shēmas un ceļa zīmju uzstādīšanu norādītajos posmos būvdarbu laikā ir jāizstrādā un nodrošina būvuzņēmējam, kā arī jāsaskaņo darbi ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

**4. Darbu izpildes termiņš:** 1 (mēnesis) no līguma noslēgšanas dienas.

**5. Garantijas laiks:** 3 gadi.

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**3.daļa „Nobrauktuves izbūve pie ēkas Višķu ielā 36 no Cialkovska ielas puses, Daugavpilī”**

**1.Uzdevums:** veikt nobrauktuves izbūvi pie ēkas Višķu ielā 36 no Cialkovska ielas puses, saskaņā ar shēmu.

**2. Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p. k.** | **Vienības apraksts** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Vispārējie darbi** | | |
| 1.1. | Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana,  izpilduzmērījumu un izpilddokumentācijas veikšana | kpl. | 1.00 |
| 1.2. | Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana/nospraušana | obj. | 1.00 |
| **2** | **Demontāžas darbi** | | |
| 2.1. | Augu zemes noņemšana, iekraušana un aizvešana uz Būvuzņēmēja atbertni | m3 | 19.50 |
| 2.2. | Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana | m2 | 21.50 |
| 2.3. | Asfalta seguma zāģēšana, demontāža un utilizācija | m3 | 6.50 |
| 2.4. | Šķembu un/vai grants maisījuma seguma demontāža un utilizācija | m3 | 22.00 |
| 2.5. | Betona apmales BR 100.20.8 demontāža un utilizācija | m | 45.00 |
| 2.6. | Betona apmales BR 100.30.15 demontāža un utilizācija | m | 22.00 |
| **3** | **Zemes klātne** | | |
| 3.1. | Zemes klātnes ierakuma būvniecība. | m3 | 40.00 |
| 3.2. | Apzaļumošana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena  sēklu maisījumu 15 cm biezumā. | m2 | 30.00 |
| **4** | **Segumu būvniecība** | | |
| 4.1. | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4 cm biezumā. | m2 | 70.0 |
| 4.2. | Karstā asfalta apakškārtas AC 22 base/bin būvniecība 8 cm biezumā. | m2 | 50.0 |
| 4.3. | Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība 4 cm biezumā. | m2 | 50.0 |
| 4.4. | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata būvniecība 15 cm biezumā. | m2 | 50.00 |
| 4.5. | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata būvniecība 18 cm biezumā. | m2 | 50.00 |
| 4.6. | Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata būvniecība 22 cm biezumā. | m2 | 50.00 |
| 4.7. | Salizturīgās kārtas būvniecība 20 cm biezumā | m3 | 10.00 |
| 4.8. | Salizturīgās kārtas būvniecība 40 cm biezumā | m3 | 20.00 |
| **5** | **Satiksmes aprīkojums** | | |
| 5.1. | Betona apmales 100x30x15 cm uzstādīšana un C30/37 betona (tai skaitā slīpās un šķembu pamats 10 cm biezumā). | m | 45.00 |
| 5.2. | Betona apmales 100x20x8 cm uzstādīšana uz C30/37 betona (tai skaitā šķembu pamats 10 cm biezumā). | m | 32.00 |
| 6. | **Ceļa zīmju un balstu uzstādīšana vai nomaiņa** | | |
| 6.1. | Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana. | gb. | 1.00 |
| 6.2. | Ceļa zīmes Nr.503 uzstādīšana | gb. | 1.00 |
| 6.3. | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana. | gb. | 1.00 |
| **7** | **Pārējie darbi** | | |
| 7.1. | Citi neuzskaitītie papildus darbi un materiāli | kpl. | 1.00 |

**3. Īpašie noteikumi:**

3.1.Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

3.2.Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un **tikai** ievērojot **3.4.,** **3.5.** un **3.6.** tehniskās specifikācijas punktus.

3.3.Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

3.4.Nododot būvdarbus izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts”, kā arī būvdarbu izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāri (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).

3.5.Nododot būvdarbus, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā.

3.6.Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6. punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs/izpildītājs;

3.7.Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2019”, „Vispārīgie būvnoteikumi” un atbilstoši ražotāja instrukcijai, ja tie nav aprakstīti būvniecības dokumentācijā vai tos nedefinē kādi citi standarti.

3.8.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam jāievērtē uzirdinājuma koeficients.

3.9.Darbu veidiem, kuriem uzrādīta garuma vai laukuma mērvienība, norādīts gatava - uzmērāma darba daudzums. Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā papildu materiāla daudzums, kas nepieciešams tehnoloģiski pareizai materiālu iestrādei, piemēram, pārlaidumu veidošanai, virāžu būvniecībai.

3.10.Zemes klātnes ierakuma būvniecība ietver visu nesaistīto minerālmateriālu kārtu izrakšanu, kā arī apmaļu, akmeņu, betona (dzelzsbetona) elementu un citu līdzīgu elementu, kas atrodas paredzētajā ierakuma zonā, demontāžu tai skaitā utilizāciju atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.

3.11.Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu tehniskās dokumentācijas, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

3.12.Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.

3.13.Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

3.14.Demontāžas darbu rezultātā atgūtais materiāls, kā arī atkritumi, proti, aku vāki un lietus gūlijas (režģis), inženiertīklu caurules, dzelzsbetona izstrādājumi, grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija u.c. būvuzņēmējam/izpildītājam utilizē normativo aktu noteiktajā kārtībā

3.15.Satiksmes organizācijas shēmas un ceļa zīmju uzstādīšanu norādītajos posmos būvdarbu laikā ir jāizstrādā un nodrošina būvuzņēmējam, kā arī jāsaskaņo darbi ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

**4. Darbu izpildes termiņš:** 1 (mēnesis) no līguma noslēgšanas dienas.

**5. Garantijas laiks:** 3 gadi.

**Sagatavoja:**

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Ceļu būvinženieris D.Dubins

**Saskaņoja:**

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Tehniskās nodaļas vadītaja O.Grigorjeva

**Pielikums nr.3**

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt būvdarbus Uzaicinājuma “Satiksmes drošības uzlabaošana ielās un nobrauktuves izbūve, Daugavpilī, id.Nr.DPPI KSP 2019/84N:

1)iepirkuma priekšmeta 1.daļā „Satiksmes drošības uzlabošanu Imantas ielā posmā no Ģimnāzijas ielas līdz ēkai Imantas ielā 27, Daugavpilī”;

2)iepirkuma priekšmeta 2.daļā „Satiksmes drošības uzlabošanu Jātnieku ielā posmā no Aizpilsētas ielas līdz Smilšu ielai, Daugavpilī”;

3)iepirkuma priekšmeta 3.daļā”Nobrauktuves izbūve pie ēkas Višķu ielā 36 no Cialkovska ielas puses, Daugavpilī” ietvaros, saskaņā ar 2019.gada 16.oktobra Uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
|  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Uzaicinājuma “Satiksmes drošības uzlabaošana ielās un nobrauktuves izbūve, Daugavpilī, id. Nr.DPPI KSP 2019/84N, nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**4.pielikums CV VEIDNE**

### CURRICULUM VITAE

**Līguma nosaukums:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Piedāvātais pozīcija projektā:** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uzvārds:  Vārds:  Dzimšanas datums:  Izglītība: |  | |
|  |  |  | |
| Mācību iestāde: | | |  | |
| Datums: no / līdz | | |  | |
| Iegūtais grāds un vai diploms: | | |  | |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| ***Latviešu*** |  |  |  |
| ***Angļu*** |  |  |  |
| ***Vācu*** |  |  |  |
| ***Krievu*** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| 2. | Citas iemaņas: |  |
| 3. | Patreizējais amats: |  |
| 4. | Specializācija: |  |

5. Darba pieredze:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Kompānijas nosaukums:*** |  |  |  |
| ***Adrese:*** |  |  |  |
| ***Datums no / līdz*** |  |  |  |
| ***Amats:*** |  |  |  |
| ***Darba apraksts:*** |  |  |  |

6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Darba izpildes gads*** | ***Valsts, kompānija*** | ***Amats*** | ***Klients, darba apraksts*** |
|  |  |  |  |

7. Cita saistīta informācija: -

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Līdz** |
| \* | \* |

\* provizoriskie dati

kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie līguma *„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”* izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

|  |
| --- |
| <Darba devēja nosaukums> |
| <Reģistrācijas numurs> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Parkasttiesīgās personas paraksts> |