**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

“ Virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

* Visām iekārtām un precēm CE marķējums
* Cenā jāiekļauj piegādes un uzstādīšanas izmaksas
* Iekārtu instrukcija latviešu valodā
* Attēliem ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir apraksts

| **N.****p.****k.** | **Preces****nosaukums** | **Preces apraksts**  | **Skaits** | **Attēls**  | **Iestāde/adrese** | **EUR\*** par vienu vienību | **EUR\*** par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektriskā gaļas maļamā mašīna MMM 22Maxima, vai analogs | Darba jauda: līdz 220 kg/st. No nerūsējoša tērauda, ar reversu, Jauda: 1,1 kW ( 230 V) Gabarītizmēri: 440/240/460 mm reste d.4 mm, reste 8 mm, 2 nažiuzgalis desu veidošanai | 3 | https://unisko.lv/image/cache/catalog/maxima-meat-mincer-mmm22-500x500.jpg | 1. pirmsskolas izglītības iestāde, Stacijas iela 45Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, Gaismas ielā 95. pirmsskolas izglītības iestāde, Stāvu iela 41 |  |  |
|  | Elektriskais sakņu griezējs ar 8 diskiem un disku turētāju komplektā,Mahima, Nīderlande vai analogs | Elektriskais sakņu griezējs svaigas un vārītas produkcijas griešanai;Divu lielumu atveres produktu ielādei;Korpuss: metāla (pārtikas alumīnijs) Diski: nerūsējošais tērauds Jauda,kW : 0.55 Spriegums,V : 230 VDarba jauda kg/stundā: līdz 300 kgGabarītizmēri, mm: 540/290/400 ( H)Disku skaits: 8:1 - Disks rīvēšanai 3 mm 2 - Disks rīvēšanai 4 mm 3 - Disks rīvēšanai 7 mm 4 – Disks-nazis 2 mm5 – Disks-nazis 4 mm6 - Disks kubiņiem D 10 mm (8 mm)7 - Disks nazis E 10 mm (8 mm)8 - Disks fri 10 mm ( 8 mm)Nerūsējošā tērauda disku turētājs 18 diskiem | 6 | **Darzenu_AKCIJA_darzenu smalcinatais**disku%20turetajs-500x500 | 32. pirmsskolas izglītības iestāde, Malu iela 728. pirmsskolas izglītības iestāde, Liepājas iela 3724. pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja iela 920. pirmsskolas izglītības iestāde, Inženieru iela 1613. pirmsskolas izglītības iestāde, 18.Novembra iela 853. pirmsskolas izglītības iestāde, Raipoles iela 8 |  |  |
|  | Kartupeļu mizotājs ar caurspīdīgu vāku Maxima DPP 15 Deluxe vai analogs | Tehniskie dati:Darba jauda: līdz 300 kg/st; • Mizotāja darba kamera pilnībā izpildīta no abrazīvu saturošiem segmentiem; • Ar vadības pulti, ar caurspīdīgu vāku; • Taimeris: 2-3 min; • Iekraušanas apjoms: 15 kg; • Jauda: 0,75 kW; Darba spriegums: 230V; • Gabarītizmēri: 410/550/1060 mm;  | 1 | KartupeÄ¼u mizotÄjs DPP 15  | 27. pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104A |  |  |
|  | Elektriskā plīts, ar plauktu,ar 6 čuguna sildvirsmām, ASE-60, vai analogs | Iekārta pilnībā izgatavota no nerūsējošā tērauda Sildvirsmas un 2 nerūsējošā tērauda sānu virsmasveido vienoto darba virsmu.Zem sildvirsmām ir izņemama netīrumu paplāte. Sildvirsmas izmēri: 295/417 mm Regulējams termostats ar 4 pozīcijām.Jauda,kW: 18.00 , 380 (trīs fazes)Sildvirsmas uzsilšanas laiks: 30 minGabarītizmēri, mm - 1262 /850 /860(h)Gabarītizmēri ar papildus sānu paneļiem 1475/850/860(h)Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda | 1 | **IMG_2932** | 9. pirmsskolas izglītības iestāde, Parādes iela 15b |  |  |

Bottom of Form

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs: V.Losevs