2.pielikums

JAUNĀ REDAKCIJĀ

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums

**„Drukas, datortehnikas, iesiešanas un demonstrācijas iekārtu piegāde Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestādei”**

**Iepirkuma identifikācijas Nr.** D27.PII2021/4

**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Prasības | Detalizēts preces apraksts atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām | Cena par 1(vienu) vienību EUR bez PVN |
| **1.daļa Drukas iekārtas** | | | | |
| 1. | Daudzfunkciju krāsu lāzeprinteris | Krāsu lāzerprinteris/kopētājs/skeneris  Drukas ātrums: vismaz 18lpp/min  Abpusēja apdruka DUPLEX: ir  Drukāšanas formāts: ne mazāks kā A4  Drukas izšķirtspēja: vismaz 2400x600dpi  Skenēšanas izšķirtspēja: vismaz 19200x19200dpi  Toneru skaits: 1melns,3krāsu  Maksimālais lapu padeves daudzums: vismaz 150lpp  Displejs: ir  Pieslēgumi: vismaz USB, Wi-Fi |  |  |
| **2.daļa Datortehnika** | | | | |
| 1. | Portatīvais dators | Ekrāna izmērs: vismaz 14”  Ekrāna izšķirtspēja: vismaz 1920x1080(Full HD)  Ekrāna tips: LED GLARE vai ekvivalents  Displejs: Skārienjūtīgs,  IPS vai ekvivalents  Svars: ne vairāk kā 1,72kg  Procesora veiktspēja saskaņā ar cpubenchmark.net mājaslapā publicēto vidējo testa rezultātu ir vismaz 7500 punkti pēc Passmark Performance Test CPU Mark rezultātiem.  Procesora kodoli: vismaz 4  Procesora takts frekvence: ne mazāk kā1.00 GHz  Procesora TurboBoost frekvence: ne mazā kā 3,60 GHz  Procesora Threads: vismaz 8  Procesora kešatmiņa: ne mazāk kā 6MB  Operatīvā atmiņa: vismaz 8GB  Operatīvās atmiņas tips: DDR4 vai labāks  Operatīvās atmiņas frekvence: 3200MHz vai labāk  Cietais disks:vismaz SSD 256GB  Video kartes modulis: vismaz Intel UHD Graphics vai labāks  Operetājsistēma: Window 10Home x64 vai jaunāka  Pieslēgvietas:vismaz austiņas, mikrofonam COMBO, 2x USB 3.0, 1x USB Type C, 1x HDMI, SD karšu lasītājs, Bluetooth, Wi Fi 5 vai labāks  Iebūvēta web-kamera: ir  Klaviatūras valoda: ENG  Klaviatūras apgaismojums: ir  Akumulators: 40Wh vai labāks |  |  |
| **3.daļa Iesiešanas iekārta** | | | | |
| 1. | Iesiešanas iekārta | Formāts; vismaz A4  Perforācijas veids: vismaz manuāls  Jābūt Ergonomiskām perforācijas rokturim  perforācijas sistēma: vismaz vertikāla  Spēj dokumentu vienlaicīgi perforēt un novietot uz spirāles  Iesiešanas veids: vismaz plastmasas spirāle  Spirāles diametrs: ne mazāks kā 38mm  Maksimālais iesieto lapu skaits: vismaz 300  Caurumu izciršanas jauda: vismaz 17lpp (80g/m²)  Iekārtas korpuss ir izgatavots no metāla  Regulējamas vadulas iesienamā dokumenta centrēšanai un malu izlīdzināšanai  Svars: ne vairāk kā 6,9kg  Izmērs: ne vairāk kā 456x396x130mm |  |  |
| **4.daļa Demonstrācijas iekārtas** | | | | |
| 1. | Digitālā fotokamera | Megapikseļu skaits: vismaz 20,6MP  Attēla sensora izmērs: ½.3” vai labāks  Sensora tips: CMOS vai ekvivalents  Attēlu formāti: vismaz JPEG, RAW  Maksimālā attēla izšķirtspēja:ne mazā kā 5184x3888 pixels  Nekustīga attēla tveršanas izšķirtspēja: vismaz  5184 x 3888n5184 x 3456n5120 x 2880n3648 x 2736n2592 x 1944n2048 x 1536n1920 x 1080n640 x 480  Attēla stabilizētājs: ir  Kopējais megapikseļu skaits: vismaz 21,14MP  Digitālā tālummaiņa: vismaz 4x  Optiskā tālummaiņa: vismaz 90x  Fokusa garums: 3,9-351mm vai labāks  Auto fokusēšanas (AF)režīmi: vismaz centra svērtais,nepārtrauktais,sejas noteikšana,single, spot autofokuss  Fokusa pielāgošana: vismaz automātisks/manuāls  Ātrākais kameras ekspozīcijas laiks: ne sliktāks par 1/2000s  Lēnākais kameras ekspozīcijas laiks: ne vairāk kā 30s  Zibspuldzes režīmi: vismazAuto, Aizpildīt, Uzspiests, Sarkano acu efekta samazināšana, Lēnā sinhronizācija  Video izšķirtspēja: vismaz  640 x 360,640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080  Video ierakstīšana: ir  Maksimālā video izšķirtspēja: vismaz 1920x1080  HD veids: vismaz Full HD  Atbalstītie video formāti: vismaz MOV  Iebūvēts mikrofons: ir  Maksimālais atmiņas kartes izmērs: ne mazāks par 32GB  Izvelkams ekrāns: ir  Displejs: LCD vai ekvivalents  Displeja diagonāle: ne mazāk kā 7,62cm (3’’)  Kameras displeja izšķirtspēja: vismaz920000pikseļi  Kameras skatu meklētājs: vismaz elektronisks  Pieslēgumi: vismaz Micro USB, HDMI  Kameras sižetu režīmi :vismaz Bērni, Uguņošana, Ainava, Nakts portrets, Pasākumiem (iekštelpās), Pet, Portrets, Sniegs, Sporta, Saulriets  Baltas krāsas balanss: vismaz Auto, Mākoņains, Dienas gaisma, Fluorescentisks, Uzkaršanas lampa, Manuāls  Baterijas tips: LB-070 vai ekvivalents  Baterijas spriegums: ne mazāks kā 7,4V  Izmēri: ne vairāk kā 138,7x118,5x103,5mm  Svars: ne lielāks par 777g |  |  |
| 2. | Digitālā fotokamera | HD veids: vismaz Full HD  Maksimālā video izšķirtspēja: vismaz 1920x1080pikseļi  Maksimālais kadru ātrums: vismaz 30fps  Atbalstītie video formāti: vismaz AVI  Video izšķirtspēja: vismaz320 x 240,640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080  Atbalstītie video režīmi vismaz240p,480p,720p,1080p  Ekrāna formāts: vismaz 16:9  Megapikseļu skaits: ne mazāks kā 24MP  Nepārtrauktās filmēšanās režīms ir  Attēla formāti: vismaz JPEG  Displeja diagonāle: vismaz 6,86cm (2.7”)  Izvelkams ekrāns: nē  Iebūvēts mikrofons: ir  Ekspozīcijas tips:vismaz Auto  Digitālā tālummaiņa: vismaz 4x  Attēla stabilizētājs: ir  Pieslēgumi: vismaz USB 2.0  Maksimālais atminas kartes apjoms: ne mazāks par 32GB  Atbalstītās Windows operētājsistēmas: vismaz  Windows 10,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64  Baterijas jauda: ne mazā kā 550 mAh  Video ierakstīšanas laiks: vismaz 29h  Svars: ne liekāks par 130g  Izmēri: ne lielāks par 24x105x63mm  Krāsa: zila vai dzeltena  Paredzēti lietošanai 6-7gadu vecuma bērniem |  |  |
|  |  |  | Kopā euro bez PVN |  |