

**PAŠVALDĪBAS**

**SIA**

**“SADZĪVES PAKALPOJUMU**

**KOMBINĀTS”**

Reģ. Nr. 41503002428, Višķu iela 21 k, Daugavpils, LV-5410, tālr./fakss 654-24769, info.tālr. 277-97-277

e-pasts: [spkpsia@gmail.com](mailto:spkpsia@gmail.com), [info@sadzive.lv](mailto:info@sadzive.lv),

[www.sadzive.lv](http://www.sadzive.lv/)

Daugavpilī

**11.03.2021.**

**UZAICINĀJUMS  
iesniegt piedāvājumu**

**1.Pasūtītājs.**

**Pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”**

Višķu iela 21 K, Daugavpilī, LV-5410

Tālr.Nr.:65424769

e-pasts: [spkpsia@gmail.com](mailto:spkpsia@gmail.com)

mājas lapa: [www.sadzive.lv](http://www.sadzive.lv/)

kontaktpersona: Ludmila Sokolovska, tālr.Nr.22001171

**Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums**

**“ Siltummezglu iekārtu tehniskā un profilaktiskā apkalpošana un mehāniskās ventilācijas sistēmu tehniskā apkope”**

**Iepirkuma identifikācijas Nr.SPK2021/4**

**2.Iepirkuma priekšmeta apraksts:**

**2.1.** Siltummezglu iekārtu tehniskā un profilaktiskā apkalpošana saskaņā ar pielikumu Nr.1.

**2.2.** Mehāniskās ventilācijas sistēmu tehniskā apkope saskaņā ar pielikumu Nr.2.

**3.Piedāvājumu var iesniegt:**

**3.1.** personīgi, vai pa pastu Višķu ielā 21K, Daugavpilī ( 2.stāvā, kabinētā Nr.1),

**3.2.** elektroniskā veidā uz pa e-pasta adresi: [spkpsia@gmail.com](mailto:spkpsia@gmail.com), iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu,

**3.3.** piedāvājuma iesniegšanas termiņs līdz **2021.gada 18.marta plkst.10:00**.

**4**.**Paredzamā līguma izpildes termiņš:** 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas brīža.

**5.Piedāvājumā jāiekļauj:**

**5.1.**pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

**5.2.**pretendents iesniedz:

**5.2.1.**cik uzņēmumā ir nodarbināti atbilstoši sertificēti un diplomēti speciālisti šādās jomās:

**5.2.1.1.**siltumapgādes un ventilācijas būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā;

**5.2.1.2.**ūdens apgādes un kanalizācijas sitēmu būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā;

**5.2.1.3.**Ecco Energo granulu apkures sistēmu ekspluatācijā un montāžā;

**5.2.2.**Ugunsdrošības apmācības sertifikātu.

**5.2.3.**Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas specializēta sertifikācijas centra sertifikātus: Elektroietaišu sertifikāts, Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude, Elektroietaišu izbūve.

**5.2.4.**Finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro bez PVN 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.

**6.Izvēles kritērijs:** finanšu piedāvājums ar viszemāko cenu .

**7.Informācija par rezultātiem:** Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: [www.sadzive.lv](http://www.sadzive.lv/).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs J.Tukāne

**Pielikums Nr.1**

**11.03.2021. uzaicinājumam, iepirkuma identifikācijas Nr.SPK2021/4**

**Siltummezglu iekārtu saraksts**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p/k** | **Objekta adrese** | **Iekārtas apraksts** |
| 1. | Siltummezgls Stacijas ielā 63, Daugavpilī ( pirts Nr.1) | Apkures procesors ECL 310 ar sensoriem, siltumenerģijas skaitītājs, cirkulācijas sūknis, karstā ūdens siltummainis 498.2 kW, vārsts ar elektro piedziņu, un el.līnijām, sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts, mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju |
| 2. | Siltummezgls Tautas ielā 60, Daugavpilī ( pirts Nr.2 ). | Apkures procesors RVD 135 ar sensoriem, siltumenerģijas skaitītājs, cirkulācijas sūknis, karstā ūdens siltummainis 200-400 kW, vārsts ar elektro piedziņu, un el.līnijām, sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts, mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju |
| 3. | Sēlijas ielā 18, Daugavpilī ( pirts Nr.4). | Granulu un katlumāja kontrolieri ST -37 programmēšana, granulu katla mehāniskās daļas agregāti servisa apkope, vadības kontroliera OVENTROP ar sensoriem programmēšana, regulējoša elektropiedziņas ar vārsta servisa apkope, granulu padeves slīpais šneks, cirkulācijas sūknis |
| 4. | Imantas iela 3/5, Daugavpilī | Apkures procesors RVD 135 ar sensoriem, siltumenerģijas skaitītājs, cirkulācijas sūknis, karstā ūdens siltummainis 200-400 kW, vārsts ar elektro piedziņu, un el.līnijām, sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts, mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju |
| 5. | Višķu ielā 21 K, Daugavpilī | Vadības termostats ar sensoriem, elektrokatls “Galan” ar elektrisko sadali, cirkulācijas sūknis, sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts, mēraparātu komplekts |

**Pielikums Nr.2**

**11.03.2021. uzaicinājumam, iepirkuma identifikācijas Nr.SPK2021/****4**

**Mehāniskās ventilācijas sistēmu saraksts**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stacijas ielā 63, Daugavpilī | PN-1/1402m3/sf,245PA  Ris1900 VNR EKO 3,0  Plakšņu rekuperators  Pieplūdes ventilators ar EC motoru 0,49 Kw  M-5 klases filtrs nosūcei – 1.gab.  F7 klases filtrs pieplūdei – 1.gab. |
| 2. | Stacijas ielā 63, Daugavpilī | PN-2/1123 m3/sf, 210 PA  Ris1200 VWR EKO 3,0  Plakšņu rekuperators  Pieplūdes ventilators ar EC motoru 0,43 Kw  M-5 klases filtrs nosūcei – 1.gab.  F7 klases filtrs pieplūdei – 1.gab. |
| 3. | Stacijas ielā 63, Daugavpilī | PN-3/930 m3/sf, 210 PA  RNS 1200 VNR EKO 3,0  Plakšņu rekuperators  Pieplūdes ventilators ar EC motoru 0,43 Kw  M-5 klases filtrs nosūcei – 1.gab.  F7 klases filtrs pieplūdei – 1.gab. |
| 4. | Stacijas ielā 63, Daugavpilī | PN-4 Amber 1PP-300 Gaisa apstrādes iekārta  320/320 m3/sf, 160/150 PA  F6 filtri pieplūde  F8 filtri nosūcet |

Sastādīja:

Saimniecības vadītāja L.Sokolovska