**SASKAŅOTS:**

Daugavpils pilsētas pašvaldības

policijas priekšnieks

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A.Linkevičs

# Daugavpilī, 2021.gada 23.aprīlī

**ZIŅOJUMS**

# Daugavpils pilsētas pašvaldības policija

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**“Vissezonas virsjaku izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām”**

**Identifikācijas numurs DPPP2021/6-N**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības policija | |
| Adrese | Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401 | |
| Reģ.nr. | **90002067001** | |
| Kontaktpersona | Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vecākais inspektors Andris Bivka, tālrunis: 654 23123, m.t.: +37127896318; e-pasts: [police@daugavpils.lv](mailto:police@daugavpils.lv) | |
| **Faksa nr.** | 654 21500 | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena  Piektdiena | No 08.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00 |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums:** 15.04.2021.
2. **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** izvēlēties pretendentu, kas spēj izgatavot un piegādāt formas tērpa vissezonas virsjakas.
3. **Piedāvājuma iesniegšanas termiņš**: līdz 2021. gada 05.maijam plkst. 13:00. personiski pēc adreses Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, iesniedzot Dežurdaļā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisku parakstu uz e-pastu: [police@daugavpils.lv](mailto:police@daugavpils.lv).

**5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 45 (četrdesmit piecas) dienas no līguma noslēgšanas dienas.**

**6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā**  
6.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;  
6.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;  
6.3. Pretendents jebkurā brīdī pēc pieprasījuma var iesniegt Pasūtītājam nepieciešamo materiālu izvērtēšanai.  
6.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).   
6.5. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *eur;*6.6. Izstrādājumu modeļiem jābūt pieejamiem iegādei vismaz 3 gadu*s*;   
6.7. Pasūtītās preces jāpiegādā uz piegādātāja rēķina pēc adreses Muzeja iela 6, Daugavpils; 6.8. Pretendents iesniedzot piedāvājumu, piekrīt nosacījuma, ka piedāvājums spēkā ir līdz 2021.gada 30 novembrim.

6.9. Preces jāpiegādā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.   
**7.** **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā**

7.1. Pretendenta sagatavots pieteikums dalībai cenu aptaujā (1.pielikums)  
7.2. Pretendenta sagatavots finanšu/tehniskais piedāvājums – izmaksas norādamas bez PVN (3.pielikums)

**8.** **Piedāvājuma izvēles kritērijs:**8.1. piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;  
8.2. ja 2 vai vairākiem pretendentiem absolūti vienādi Finanšu piedāvājumi, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām, tad Pasūtītājam ir tiesības veikt Pretendentu piedāvājumu tehnisko izpēti (pieredze, materiālu izvērtēšana, darba spēka izvērtēšana);  
8.3. piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto preču paraugi, ja tie nepieciešami preču atbilstības novērtēšanai un pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar pasūtītājam pierādīt preču atbilstību.

**9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai Daugavpils domes tīmekļa vietnē par konkrēto tirgus izpēti.** Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

**10. Paziņojums par rezultātiem:** lēmums tiks ievietots Daugavpils pilsētas domes tīmekļa vietnē <https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/normativajos-aktos-nereglamentetie-iepirkumi> 2(divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

**11. Līgums tiks noslēgts gadījumā, ja Pasūtītājam būs pieejami nepieciešami finanšu līdzekļi. (Cenu aptaujas rezultāti dod priekšroku izraudzītajam Pretendentam izgatavot un piegādāt vissezonas virsjakas līdz tekošā gada beigām )**

**12.** Izraudzītajam pretendentam **5 (piecu) kalendāro dienu laikā** no līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi (gadījumā ja līgumu paraksta elektroniski ar drošu elektronisku parakstu, tad nosūta uz Pasūtītāja e-pastu: [police@daugavpils.lv](mailto:police@daugavpils.lv)). Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai cenu aptaujā *(veidlapa)*;

2. Tehniskā specifikācija;

3. Finanšu tehniskais piedāvājums *(veidlapa)*.

**Atbildīgā persona**:

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vecākais inspektors \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *A.Bivka*

Daugavpilī, 2021.gada 23.aprīlī

1.pielikums

Ziņojumam

“Vissezonas virsjaku izgatavošana un piegāde

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām”

identifikācijas Nr. DPPP2021/6-N

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

**“Vissezonas virsjaku izgatavošana un piegāde**

**Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām”**

**identifikācijas Nr. DPPP2021/6-N**

Komersants

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr.

tālr.,fakss e-pasts

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

Bankas rekvizīti

tā direktora [*vadītāja, valdes priekšsēdētāja*] ar paraksta tiesībām [*vārds, uzvārds*]

personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties aptaujā “Vissezonas virsjaku izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām”piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.

1. apliecina, ka:
   1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
   2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
   3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

Ziņojumam

“Vissezonas virsjaku izgatavošana un piegāde

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām”

identifikācijas Nr. DPPP2021/6-N

**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Virsjakas elements | Virsjakas prasību apraksts |
| 2.1. | Piegriezums | Taisna silueta, garums - zem gurna līnijas. |
| 2.2. | Virsdrānas audums | Melnas krāsas matēts audums (**nespīdīgs**) ar „GORE-TEX” tipa vai ekvivalentu materiālu, blīvums 210g/m²±20g/m², ūdens drošs, ar tvaiku caurlaides membrānu.Ūdens necaurlaidība – minimāli 100 kPa. Piezīme: lai sasniegtu pilnīgu ūdensnecaurlaidību, kostīmam ir speciāla konstrukcija un tehnoloģija, vīles līmē ar speciālo lenti (100% PTFE vai ekvivalents, 22±2 mm) un iekārtu. |
| 2.3. | Aizdare | Jakas priekšdaļas aizdare ar traktora tipa 7-8 mm rāvējslēdzēju visā garumā: 77±2cm, kas darbojās abos virzienos. Rāvējslēdzēju nosedz ar divām aizdarsloksnēm, kas savstarpēji iestrādātas jakas priekšpusē un nostiprinātas ar 5 spiedpogām. Spiedpogas virsējā aizdarsloksnē iestrādātas detaļas apakšējā auduma kārtā (uz aizvērtas jakas vizuāli nav redzamas spiedpogas). Spiedpogas apakšējā aizdarsloksē caursistas abām aizdarsloksnes auduma kārtām. Spiedpogu diametrs 1,5±0,2cm (mērot virsējās aizdarsloksnes redzamo spiedpogas metāla daļas diametru). Rāvējslēdzējs iestrādāts jakas priekšpusē 2,5±0,5cm attālumā no aizsargjoslas. Aizdarsloksnes (vienāda garuma gan virsējā, gan apakšējā) – 80 – 82cm garas un 7,0±0,5cm platas (apakšējo aizdarsloksni mērot pilnā platumā, bez nolocījuma). Attālums starp divām augšējām spiedpogām – 7,0 līdz 8,0cm (mērot starp spiedpogu centriem), starp pārējām spiedpogām: 23 ±1cm. Iekšējai aizdarsloksnei pretī spiedpogām ir uzlocīta 1,0±0,2cm aizdarloksnes mala un nolocījums nostiprināts ar nostiprinājuma vīlēm (pretī spiedpogām); apakšējā stūrī uzlocījums piešūts. Augšējā daļā, zem rāvējslēdzēja ir figūrveida aizdarsloksne – 14,0±1,0cm garumā, 5,5±0,5cm platumā (platākajā vietā; platākā vieta atrodas detaļas augšējā trešdaļā; tālāk detaļa uz jakas leju sašaurinās).Visas detaļas nošūtas ar 1,0-2,0mm nošuvi. Rāvējslēdzēja nošuves platums – 0,5±0,2cm. |
| 2.4. | Krūšu kabatas | Jakai ir divas horizontālas iegrieztas krūšu kabatas ar 15±1cm gariem spirālveida mitrumizturīgiem rāvējslēdzējiem un pārlokiem. Pārloku izmēri: platums 15±1cm (pilnībā nosedz rāvējslēdzēju) augstums 5,0±0,5cm (mērot bez iekantējuma).Pārloki nostiprinās ar līplenti – 14.0x1.0±0,5cm. Pārloks nošūts ar 1.0-2.0mm nošuvi un piešūts ar dubultnošuvi1.0-2.0mm un 7.0-9.0mm. Pārloka galiem – nostiprinājuma vīles – 1.0±0.1cm. Atstarojoša materiāla iekantējums pārloka apakšējā malā 2-3mm. Kabatas maisaudums (no pamatauduma) piestiprinās pie priekšdaļas ar apdares vīli 17.0x15.0±1.0cm (kabatas platums 15.0±1.0cm un kabatas dziļums 17.0±1.0cm, dziļumu mērot no rāvējslēdzēja vidus daļas). Attālums starp plecu vīli (pie apkakles) un pārloku – 21.0±1.0cm, starp aizdarsloksni un pārloku – 2.5±0.5 cm, starp aizdarsloksni un kabatas nošuvi – 2.5±0.5 cm. |
| 2.5. | Uzraksti | Jakas kreisajā priekšpusē 1.0 – 1.5cm virs kabatas pārloka  Uzraksts: Uzdrukāts , atstarojošs  DAUGAVPILS  PAŠVALDĪBAS  POLICIJA  Uzraksta vārda “DAUGAVPILS”garums – 8.2 ±0.1cm.Vārdu “PAŠVALDĪBAS” un “POLICIJA” garums – 8.2 ±0.2cm. Burtu augstums vārdiem “DAUGAVPILS” un “PAŠVALDĪBAS” – 1.0±0.1cm (bez garumzīmēm), burtu augstums vārdam “POLICIJA” – 2.1±0.1cm. Uzraksts izvietots trīs rindās, centrēts. Fonts “Arial”, treknrakstā (bold).  Jakas labajā priekšpusē 1.0 – 1.5cm virs kabatas pārloka piešūta līplentas (velkro) mīkstā pamatne. Lentas garums 7.0±0.5cm, platums 2.0±0.2cm, līplenta melnā krāsā. |
| 2.6. | Iekškabata | Krūšu daļā kreisā pusē zem aizdarsloksnes atrodas (18.0±1.0cm no apkakles augšējās malas) vertikāla iekškabata ar spirālveida rāvējslēdzēju – 17.0±1.0cm. Kabata nošūta ar 1.0-2.0mm nošuvi. Kabatas audums – PES 100%. |
| 2.7. | Piedurknes | Iešūtas divvīļu piedurknes. Piedurknēs un sānu vīlē iestrādātas 30cm±1cm garas (15±1cm garas uz katru pusi no paduses vīles) ventilācijas atveres ar 5-6mm mitrumizturīgu spirālveida rāvējslēdzēja aizdari un fiksētu aizdares klapi no priekšas uz aizmuguri, iekšpusē iešūts tīklveida poliestera audums. Piedurknes vīles nošūtas ar 1.0-2.0mm nošuvi. Piedurkņu garums no pleca vīles – 70.0±2.0cm. Piedurkņu apakšmalas platums -18.0±1.0cm. Piedurkņu apakšmala nošūta ar 1.0-2.0mm nošuvi un 2.5±0.5 cm nošuvi. Uz katras piedurknes uzšūta kabata - 15.0x15.0±1.0cm. Virs katras kabatas atrodas kabatai atbilstoša garuma pārloks (klapīte) 5.0±0.5 cm platumā (mērot bez iekantējuma), kas piešūts 1.0±0.5cm virs kabatas ar dubultnošuvi1.0-2.0mm un 7.0-9.0mm. Pārloks atrodas 10.0±1.0cm attālumā no plecu vīles. Pārloks piestiprinās pie kabatas ar divām spiedpogām 11.0±0.5 cm viena no otras (mērot starpiestrādāto spiedpogu centriem). Spiedpogas pārlokā iestrādātas uz apakšējās auduma kārtas. Kabatas un pārloka augšējie stūri nostiprināti ar nostiprinājuma vīli. Atstarojoša materiāla iekantējums pārloka apakšējā malā 2-3mm. Kabatām ir slīpleņķa (45˚, 2.0±0.5cm) stūri.  Uz kreisās piedurknes kabatas uzšūta liplentes velkro pamatne (mīkstā daļa); izmērs atbilstošs Daugavpils pašvaldības policijas emblēmas izmēram. Emblēmas otrā pusē (pa visu emblēmas laukumu) piešūta liplentes asā daļa emblēmas stiprināšanai pie jakas. Emblēma izgatavota no melnas krāsas dublēta mīksta auduma. Emblēmas izmēri – platums ir 9.0±0.5cm, augstums ir 10.0±0.5cm. Emblēma izšūta ar gaismu akumulējošiem diegiem (diegu pamatkrāsa balta, tumsā uzraksts izstaro gaismu). Ģerbonī izmantoti gaismu akumulējoši diegi (diegu pamatkrāsa balta, ieejot tumsā – izstaro gaismu), karmīnsarkanas (PANTONE 202C) krāsas diegi un melnas krāsas diegi. Emblēmas malas apšūtas ar gaismu akumulējošu diegu (diegu pamatkrāsa balta, tumsā izstaro gaismu), izšūtās maliņas platums 2.5 – 3mm.Emblēmas kvalitāti nodrošina ražošanas procesā izmantotie kvalitatīvie poliestera un gaismu akumulējoši diegi, kas saglabā savas īpašības (krāsu, struktūru, spīdumu) pēc vairākkārtējas izstrādājuma kopšanas.  Kabatas augšējās malas nošūtas ar 1.5±0.5cm nošuvi, pārējās malas piešūtas ar 1.0-2.0mm nošuvi. Piedurknēs ir iešūtas trikotāžas vai flīsa auduma aproces (garums – 18.0±1.0cm) ar izgriezumu pirkstam (tos var lietot arī kā puspirkstaiņus), kas tiek piešūtas iekšpusē 10.0±1.0cm no piedurknes gala. |
| 2.8. | Uzpleči | Uz pleca vīlēm uzšūti uzpleči – 13.0±1.0cm x4.0±0.5cm ar spiedpogām (diametrs – 1.5±0,2cm), uzpleča garums līdz spiedpogas vidum 11±1cm. Uzpleča viens gals iestrādāts piedurknes vīlē, otrs izstrādāts trīsstūra formā. Uzplečos spiedpogas piestrādātas uz apakšējās auduma kārtas. Zem pleca vīlē iestrādātās spiedpogas (uzpleča nostiprināšanai),iestrādāta auduma papildkārta, spiedpogas apakšējās daļas nostiprināšanai. Auduma papildkārta piešūta pie izstrādājuma. Uzpleči nošūti ar 1.0-2.0mm nošuvi. |
| 2.9. | Apkakle | Iešūta atlokāmā apkakle – 54.0x9.0±2.0cm (apkakles garums no vietas, kur sākas rāvējslēdzējs). Apkakles mala nošūta ar 1.0-2.0mm nošuvi. Apkakles muguras daļas ārējā pusē ir kabata – 28.0x9.0±2cm. Zem apkakles spirālveida 5-6mm rāvējslēdzējs (26.0±1.0cm) kapuces pieslēgšanai. Kapuci var salocīt apkakles kabatā un ieslēgt ar 3 cilpām 2.0x4.0±0.5 cm, kuru galos spiedpogas (diam. 1.5±0.2cm). Uz kabatas galiem – nostiprinājuma vīles – 1.0±0,1 cm. Apkakles priekšpusē ārējās malas galos kabatiņas 4.5x9.0±1.0cm kapuces galu ievietošanai, kabatiņās iešūta līplentas cietā daļa, kapuces galu nostiprināšanai. |
| 2.10. | Kapuce | Kapuces iekšdaļā iešūta nolocīta sloksne ar gumijas auklu, auklas ierobežotājiem un plastmasas uzgaļiem platuma regulēšanai, auklas attālums no nadziņa priekšdaļas 7-9cm. Kapuces gali 8.5±0.5cm plati, lai ērti var ievietot apkakles kabatiņās. Uz kapuces galiem piešūta līplentas mīkstā daļa. Atstarojoša materiāla iekantējums 2-3mm kapuces nadziņa ārējā malā pa vidu (15±1cm). Visas kapuces vīles nošūtas ar 1.0-2.0mm nošuvi. |
| 2.11. | Jostas daļa | Jostas daļā uzšūtas trīs siksnas cilpas – 8.0x2.0±0.5cm (attālums no apkakles vīles (vieta, kur piešūts kapuces rāvējslēdzējs) – 55.0±2.0cm) ; 1 siksnas cilpa muguras centrā, 2 cilpas uz sānu vīlēm. Cilpas nošūtas ar 1.0-2.0mm nošuvi. Cilpas piešūtas ar nostiprinājuma vīli. |
| 2.12. | Apakšmala | Virsjakas apakšmalas nolocījumā starp nošuvēm gumijas aukla ar auklas ierobežotājiem un plastmasas uzgaļiem, platuma regulēšanai. Apakšmala nošūta ar dubultnošuvi 1.0-2.0mm un 2-3cm. Nolocījumā abās pusēs sānu vīlēm metāla actiņas auklas iziešanai 3.5±0.5cm attālumā viena no otras (mērot starp centriem) un fiksatora stiprinājuma cilpa, kas iešūta jakas apakšmalas vīlē. |
| 2.13. | Iekšdaļa | Jakas iekšdaļa:  1) iekšējā apakšmala apstrādāta ar zemapmali no pamatauduma – 13.0±1.0cm augstumā;  2) aizdares iekšdaļa apstrādāta ar zemapmali no pamatauduma – 5.0±0.5cm platumā (apakšā), 4.0±0.5 cm – plecu vīlē;  3)odere- tīklveida poliestera audums.  4)Papildus izgatavota odere ar piedurknēm, kas ievietojama jakā ar rāvējslēdzēja aizdari visā garumā (izņemot apakšējo malu). Vestes pamatdaļa no flīsa auduma vai ekvavilenta (blīvums 250-290g/m²), piedurknes no dubulta oderes auduma, kurā iestrādāts sintepons. Viena oderes kārta nostepēta ar sinteponu. Piedurknes gali piestiprināti pie jakas pamatnes ar divu pogu un cilpiņu palīdzību. |
| 2.14. | Mugura | Mugurdaļas garums vidusdaļā no apkakles vīles – 80±2cm gatavā veidā. Sāna vīles garums no apakšējās malas līdz piedurknes vīlei (padusē)– 48.0±1.0cm. Pleca garums – 17.0±1.0cm. |
| 2.15. | Uzraksti uz muguras | Jakas mugurdaļā 16 ±1 cm no kakla izgriezuma (vietā, starp jakas kapuces rāvēju un jakas pamataudumu)  Uzraksts: Uzdrukāts, atstarojošs  DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS  POLICIJA  Uzraksts izvietots divās rindās.  Augšējā rindā izvietoti vārdi “DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS”, apakšējā rindā izvietots vārds “POLICIJA”.  Burtu izmēri (bez garumzīmēm) – DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS – augstums 2.2±0.1cm, burta elementa platums 0.5±0.1cm, abu vārdu kopējais garums – 26.0±0.5cm. Atstarpe starp vārdiem 1.0 ± 0.2cm.  Burtu izmēri vārdam POLICIJA – augstums 5.5±0.3cm, burta elementa platums 1.0 ± 0.1cm, vārda garums – 26.0±0.5cm.  Atstarpe starp pirmās un otrās rindas vārdiem 1.5±0.2cm.  Fonts “Arial”, treknrakstā (bold). |

**Pasūtījums tiek veikts pēc nepieciešamības ar nosacījumu, ka minimāls pasūtījums ir 10 gab.**

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vecākais inspektors A.Bivka

3.Pielikums

Ziņojumam

“Vissezonas virsjaku izgatavošana un piegāde

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām”

identifikācijas Nr. DPPP2021/6-N

**FINANŠU tehniskais PIEDĀVĀJUMS**

**“Vissezonas virsjaku izgatavošana un piegāde**

**Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām”**

**identifikācijas Nr. DPPP2021/6-N**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai  Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401 |
| Pretendents,  Reģ.Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Iepazinušies ar tirgus izpētes **“ Vissezonas virsjaku izgatavošana un piegāde**

**Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām”,** ID Nr.DPPP2021/6-N prasībām, piedāvājam izgatavot un piegādāt vissezonas virsjakas par šādu summu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Priekšmets un apraksts** | **Daudzums (gab.)** | **Cena EUR bez PVN** |
| **1.** | **Vissezonas virsjakas skice/attēls:**  **Vissezonas virsjakas apraksts:** | **1** |  |
| **PVN 21%:** | | |  |
| **Kopā ar PVN:** | | |  |

Mēs apliecinām, ka:

* Spēsim izgatavot un piegādāt izstrādājumus 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā (cenu aptaujā);
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.
* Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/vieta/ \_\_\_\_\_\_\_\_/datums/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/amats/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/paraksts/