apstiprinĀts  
Daugavpils Individuālo sporta veidu skolas direktore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_A.Titova

Daugavpilī, 2021.gada 28.jūlijā

Nr. DISVS2021/15

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**DISVS ložu šaušanas un biatlona nodaļas ieroču remonta darbi**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola |
| **Adrese** | Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 40900021067 |
| **Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos** | Direktors Anna Titova, tālr. 65425346, mob.26793252  e-pasts: [disvs@daugavpils.lv](mailto:disvs@daugavpils.lv) |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Atbildīga persona Dmitrijs Vasiļjevs, tālr.26033296  e-pasts: [disvs@daugavpils.lv](mailto:disvs@daugavpils.lv) |

**2. Iepirkuma priekšmets:** DISVS ložu šaušanas un biatlona nodaļas ieroču remonta darbi;

**3. Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 1200,00

**4. Līguma izpildes termiņš:** 2021.gada 30.oktobris

**5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā**

5.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir speciālā atļauja par šaujamieroču un speciālo līdzekļu remontam;

5.3. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).

5.5. Pretendentam nav tiesību mainīt piedāvāto pakalpojuma aprakstu;

**6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā**

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

**7.Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

**8.**Piedāvājums iesniedzams**: līdz 2021.gada 30.jūlijam, plkst.12.00**

**9.**Piedāvājumu var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.302)

9.2.elektroniski (e-pasts: [disvs@daugavpils.lv](mailto:disvs@daugavpils.lv))

**10.Paziņojums par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.

**1.pielikums aptaujai**

“**DISVS ložu šaušanas un biatlona nodaļas**

**ieroču remonta darbi”**

identifikācijas Nr.*DISVS2021/15*

**Tehniskā specifikācija**

**Veicamā darba uzdevumi:** DISVS ložu šaušanas un biatlona nodaļas ieroču remonta darbi;

**Pasūtījuma izpildināšana:** 2021.gada 30.oktobris

**Piegāde:** bezmaksas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Apraksts** | **Mērvienība** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | Ložu šaušanas nodaļai ieroču remonta darbi | **Pneimatiskie ieroči kalibra 4,5mm /Steyr, Anshutz, IŽ-46/**   * Sprūda mehānisma atsperu nomaiņa; * Belžņa nomaiņa * Gumijas blīvju gredzenu nomaiņa/gaisa balonā, pistoles gaisa reduktorā, pistoles aizslēga mehānismā/; * Ieroča mēlītes nospiediena regulēšana /ne mazāk par 500g/; * Lodītes lidojuma ātruma regulēšana – 130-150m/s robežās; * Ieroča piešaušana un lodītes partijas/kalibra/atlase atbilstoši vismazākajai diametra trāpījumu grupai; * Pistole IŽ-46 gumijas blīvgredzenu nomaiņa, pneimatiskā cilindra remonts, visu atsperu un gaisa vārstu nomaiņa, starpsprūda nomaiņa   **Mazkalibra ieroči kalibra 5,6mm / pistoles MCM, TOZ-35, IŽ-35, PARDINI, HAEMMERLI, WALTHER/**   * Sprūda mehānisma regulēšana, atsperu nomaiņa /kuras zaudējušas elastību/; * Atgriezējmehānisma vadstieņu ar atgriezējatsperēm nomaiņa pistolēs MCM, belžņu nomaiņa; * Pistoļu TOZ-35 aizslēgu remonts, ortopēdiskā pistoles roktura pielāgošana šāvēja individuālajām vajadzībām; * Plaisu aizmetināšana pistoļu HAEMMERLI, WALTHER aizslēgos, kaujas atsperu nomaiņa; * Visu ieroču stobra kanāla attīrīšana no svina nogulsnēm. | 15 gab.  15 gab. |
| **2.** | Biatlona nodaļai ieroču remonta darbi | **Mazkalibra ieroči kalibra 5.6 mm Anschutz, “Biatlon 7-2”, “Biatlon 7-3”, „Biatlon 6“.**   * Sprūda mehānisma atsperu nomaiņa un regulēšana * Atgriezējmehanīsma nomaiņa * Lajdnes pielāgošana šāvēja individuālajām vajadzībām * Aizslēgu remonts * Aptvēru maiņa un remonts | 12 gab. |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Individuālo sporta veidu skolas metodiķe J.Dedele

**2.Pielikums**

“**DISVS ložu šaušanas un biatlona nodaļas**

**ieroču remonta darbi”**

identifikācijas Nr.*DISVS2021/15*

2021.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Piedāvājam piegādāt DISVS ložu šaušanas un biatlona nodaļas ieroču remonta darbus par šādu cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils Individuālo sporta veidu skolai,  Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401 |
| Pretendenta nosaukums,  Reģ. Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Apraksts** | **Mērvienība** | **Cena bez PVN** |
| **1.** | Ložu šaušanas nodaļai ieroču remonta darbi | **Pneimatiskie ieroči kalibra 4,5mm /Steyr, Anshutz, IŽ-46/**   * Sprūda mehānisma atsperu nomaiņa; * Belžņa nomaiņa * Gumijas blīvju gredzenu nomaiņa/gaisa balonā, pistoles gaisa reduktorā, pistoles aizslēga mehānismā/; * Ieroča mēlītes nospiediena regulēšana /ne mazāk par 500g/; * Lodītes lidojuma ātruma regulēšana – 130-150m/s robežās; * Ieroča piešaušana un lodītes partijas/kalibra/atlase atbilstoši vismazākajai diametra trāpījumu grupai; * Pistole IŽ-46 gumijas blīvgredzenu nomaiņa, pneimatiskā cilindra remonts, visu atsperu un gaisa vārstu nomaiņa, starpsprūda nomaiņa   **Mazkalibra ieroči kalibra 5,6mm / pistoles MCM, TOZ-35, IŽ-35, PARDINI, HAEMMERLI, WALTHER/**   * Sprūda mehānisma regulēšana, atsperu nomaiņa /kuras zaudējušas elastību/; * Atgriezējmehānisma vadstieņu ar atgriezējatsperēm nomaiņa pistolēs MCM, belžņu nomaiņa; * Pistoļu TOZ-35 aizslēgu remonts, ortopēdiskā pistoles roktura pielāgošana šāvēja individuālajām vajadzībām; * Plaisu aizmetināšana pistoļu HAEMMERLI, WALTHER aizslēgos, kaujas atsperu nomaiņa; * Visu ieroču stobra kanāla attīrīšana no svina nogulsnēm. | 15 gab  15 gab. |  |
| **2.** | Biatlona nodaļai ieroču remonta darbi | **Mazkalibra ieroči kalibra 5.6 mm Anschutz, “Biatlon 7-2”, “Biatlon 7-3”, „Biatlon 6“.**   * Sprūda mehānisma atsperu nomaiņa un regulēšana * Atgriezējmehanīsma nomaiņa * Lajdnes pielāgošana šāvēja individuālajām vajadzībām * Aizslēgu remonts * Aptvēru maiņa un remonts | 12 gab. |  |
| **Kopā:** | | |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

* Līguma izpildes termiņš **līdz 2021.gada 30.oktobrim**;
* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |