**Pielikums Nr. 2**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

“ Veļas mazgājamo mašīnu piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm”

* Visām iekārtām un precēm CE marķējums
* Cenā jāiekļauj piegādes un uzstādīšanas izmaksas
* Iekārtu instrukcija latviešu valodā
* Attēliem ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir apraksts

| **N.**  **p.**  **k.** | **Preces**  **nosaukums** | **Preces apraksts** | **Skaits** | **Attēls** | **Iestāde/adrese** | **EUR** par vienu vienību bez PVN | **EUR**  par visu apjomu bez  PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Veļas mazgājamā mašīna** | * Iekraušanas veids: [frontālais](https://www.rdveikals.lv/categories/lv/219/sort/1/filter/0_0_0_134263/page/1/Ve%C4%BCas-ma%C5%A1%C4%ABnas.html) * Maksimālā veļas ietilpība: ne mazāk kā 9 kg * Centrifūgas ātrums: ne mazāk kā 1400 apgr./min * Enerģijas patēriņa klase: minimāli A+ * Mazgāšanas klase: A * Centrifūgas klase: A * Ātrā mazgāšanas funkcija * Atliktais starts * Aizsardzība pret ūdens noplūdēm * TwinDos + CapDosing mazgāšanas līdzekļa dozēšana | 1 | miele.jpg | Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja iela 9 |  |  |
|  | **Veļas mazgājamā mašīna ar žāvētāja funkciju** | * Iekraušanas veids: [frontālais](https://www.rdveikals.lv/categories/lv/219/sort/1/filter/0_0_0_134263/page/1/Ve%C4%BCas-ma%C5%A1%C4%ABnas.html) * Maksimālā veļas ietilpība: ne mazāk kā 8 kg * Centrifūgas ātrums: ne mazāk kā 1200 apgr./min * Enerģijas patēriņa klase: minimāli A+ * Mazgāšanas klase: A * Centrifūgas klase: A * ar veļas žāvētāju * Ātrā mazgāšanas funkcija * Atliktais starts * Aizsardzība pret ūdens noplūdēm | 1 | AQD1172D 697J EU/ B N | Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja iela 9 |  |  |
|  | **Veļas mašīna**  **Electrolux EW6F429B vai analogs** | Mašīnas ietilpība vismaz 9 kg,  Iekraušanas veids – frontālais,  Centrifūgas ātrums – ne mazāk kā 1200 apgr./ min,  Izmēri (augstums x platums x dziļums) cm: 85 x 59,6 x 63,  enerģijas patēriņa klase – D,  elektroniska un skārienjutīga vadība,  LCD displejs,  15 programmas,  Ni-chrom sildelements. | 1 | EW6F429B | Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestāde, Smilšu iela 100 |  |  |

Bottom of Form

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs: V.Losevs