**Pielikums Nr. 2**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

“ Veļas mazgājamo mašīnu piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm”

* Visām iekārtām un precēm CE marķējums
* Cenā jāiekļauj piegādes un uzstādīšanas izmaksas
* Iekārtu instrukcija latviešu valodā
* Attēliem ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir apraksts

| **N.****p.****k.** | **Preces****nosaukums** | **Preces apraksts**  | **Skaits** | **Attēls**  | **Iestāde/adrese** | **EUR** par vienu vienību bez PVN | **EUR**par visu apjomu bezPVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Veļas mazgājamā mašīna**  | * Iekraušanas veids: [frontālais](https://www.rdveikals.lv/categories/lv/219/sort/1/filter/0_0_0_134263/page/1/Ve%C4%BCas-ma%C5%A1%C4%ABnas.html)
* Maksimālā veļas ietilpība: ne mazāk kā 9 kg
* Centrifūgas ātrums: ne mazāk kā 1400 apgr./min
* Enerģijas patēriņa klase: minimāli A+
* Mazgāšanas klase: A
* Centrifūgas klase: A
* Ātrā mazgāšanas funkcija
* Atliktais starts
* Aizsardzība pret ūdens noplūdēm
* TwinDos + CapDosing mazgāšanas līdzekļa dozēšana
 | 1 | miele.jpg | Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja iela 9 |  |  |
|  | **Veļas mazgājamā mašīna ar žāvētāja funkciju** | * Iekraušanas veids: [frontālais](https://www.rdveikals.lv/categories/lv/219/sort/1/filter/0_0_0_134263/page/1/Ve%C4%BCas-ma%C5%A1%C4%ABnas.html)
* Maksimālā veļas ietilpība: ne mazāk kā 8 kg
* Centrifūgas ātrums: ne mazāk kā 1200 apgr./min
* Enerģijas patēriņa klase: minimāli A+
* Mazgāšanas klase: A
* Centrifūgas klase: A
* ar veļas žāvētāju
* Ātrā mazgāšanas funkcija
* Atliktais starts
* Aizsardzība pret ūdens noplūdēm
 | 1 | AQD1172D 697J EU/ B N | Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja iela 9 |  |  |
|  | **Veļas mašīna** **Electrolux EW6F429B vai analogs** | Mašīnas ietilpība vismaz 9 kg,Iekraušanas veids – frontālais,Centrifūgas ātrums – ne mazāk kā 1200 apgr./ min,Izmēri (augstums x platums x dziļums) cm: 85 x 59,6 x 63,enerģijas patēriņa klase – D,elektroniska un skārienjutīga vadība,LCD displejs, 15 programmas, Ni-chrom sildelements.  |  1  | EW6F429B | Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestāde, Smilšu iela 100 |  |  |

Bottom of Form

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs: V.Losevs