2.pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Uzaicinājumam

**“Kravas furgona noma Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra “Jaunība” pulciņa “Jaunie Kartingisti’’ vajadzībām ”, id.Nr.DPIP2022/8N**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POZĪCIJAS** | **PAMATPRASĪBAS** | **PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS** |
| Nomas līguma termiņš | Līdz 2022.gada 1.novembrim |  |
| **Automašīnas marka un modelis** | **Kravas furgons** Pilna masa – **līdz 3,5 tonnas**Max kravas telpas tilpums - **līdz 14 m3**Max kravas telpas augstums – **ne mazāk kā 2005 mm**Motora jauda – **ne mazāk kā 139 kW**Ierikota navigācijas sistēmaAprīkots ar sakabes āķi |  |
| Izlaides gads, tehniskais stāvoklis | Ne vecāks par 2020.gadu |  |
| Piegādes vieta |  |  |
| Reģistrācija  | Reģistrācija CSDD ar derīgu Tehniskās apskates uzlīmi un OCTA |  |
| Piegādes termiņš | Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas |  |
| Degvielas veids | Dīzeļdegviela |  |
| Transmisija | 5 - automātiskā |  |
| Bremžu sistēma | ABS + elektroniskā stabilitātes kontrole |  |
| Sēdvietas | Līdz 3 |  |
|  |  |  |
| Stūre | Stūre ar regulējamu augstumu un attālumuStūres pastiprinātājs |  |
| Atslēga | Signalizācija un centrālā atslēga ar distances pulti |  |
| Spoguļi  | Regulējami, apsildāmi un elektriski nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi |  |
| Durvis | Bīdāmās durvis kreisajā un labajā pusēBagāžas nodalījumam divviru (dalītas) durvis |  |
| Drošības aprīkojums | Vadītāja un pasažiera drošības spilveniDrošības jostas visām sēdvietāmNepiesprādzētas drošības jostas atgādinājuma signāls priekšējām sēdvietām |  |
| Drošības komplekts | Ugunsdzēšamais aparāts. Avārijas trijstūris. Drošības veste. Medicīniskā aptieciņaStandarta rezerves ritenis |  |
| Riepas | Atbilstoši sezonas (ziemas un vasaras) riepu komplekti  |  |
| Gaismas | LED dienas gaitas lukturi un miglas lukturiAutomātiskie dienas gaitas lukturi |  |
|  | Kruīza kontrole, ātruma ierobežotājs |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POZĪCIJAS** | **PAMATPRASĪBAS** | **PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS** |
| Nomas līguma termiņš | Līdz 2022.gada 1.novembrim |  |
| **Kravas piekabe ar tentu** | DivasuCeltspēja – **līdz 750 kg**  |  |

**NOMAS MAKSA**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Nomas maksa mēnesī** |
| Summa |  |
| PVN 21% |  |
| Summa ar PVN 21% |  |

Pirms līguma noslēgšanas Pasūtītājam ir tiesības veikt transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa pārbaudi un tās atbilstību iepirkuma nosacījumu prasībām kompetentā iestādē/servisā vai izmantojot eksperta pakalpojumu. Ja minētajā pārbaudē tiek konstatēti transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa trūkumi vai neatbilstība iepirkuma nosacījumu prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts un Pretendents atmaksā Pasūtītājam pārbaudes izmaksas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(amata nosaukums) (paraksts) (paraksta atšifrējums)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 2022.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |