2.pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

“ Elektriskā katla piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādei”

* Visām iekārtām un precēm CE marķējums
* Cenā jāiekļauj piegādes un uzstādīšanas izmaksas
* Iekārtu instrukcija latviešu valodā
* Attēliem ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir apraksts

| **N.**  **p.**  **k.** | **Preces**  **nosaukums** | **Preces apraksts** | **Skaits** | **Attēls** | **Iestāde/adrese** | **EUR\*** par vienu vienību |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Elektriskais katls**  **KPEM -100/9 T**  **vai analogs** | Tilpums – 60 litri  no nerūsējoša tērauda  Uzsildīšanas sistēma - tvaika apvalks.  Uzsildīšanas laiks: 45 min  Sildelementu skaits: 3 gab.  Jauda: 9 kW  Elektrības spriegums: 380 v  Tvertnes diametrs: 425 mm  Gabarītizmēri: 641x1015x1030mm  Svars: 95 kg | 1 |  | Daugavpils 12.pirmsskolas izglītības iestāde,  Muzeja iela 10. |  |  |

Bottom of Form

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs: V.Losevs