**2.pielikums**

**Liftu, cēlējplatformu tehniskā apkalpošana, plānoto un avārijas remontdarbu veikšana**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Tehniskās apkopes ietvaros ir jāveic:
2. Veikt lifta tehnisko apkopi saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr. 195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”.
3. Norīkot atbildīgo personu par liftu tehnisko stāvokli un elektromehāniķi liftu tehnisko apkopju veikšanai.
4. Veikt liftu tehniskās apkopes saskaņā ar liftu pasē noteikto liftu tehniskās apkalpošanas darbu izpildes grafiku.
5. Uzturēt kārtībā mašīntelpas, šahtas bedres un lifta iekārtas elektroinstalāciju līdz galvenajam svirslēdzim.
6. Sagatavot liftus gadskārtējai pārbaudei un piedalīties tajā. Pārbaudes negatīva rezultāta gadījumā veikt pasākumus problēmas novēršanai par saviem līdzekļiem 10 dienu laikā.
7. Veikt diennakts avārijas apkalpošanu un nodrošināt operatīvu avārijas dienesta personāla ierašanos pasažieru evakuācijai no lifta kabīnes 40 minušu laikā pēc izsaukuma saņemšanas pa izpildītāja norādīto tālruni.
8. Pēc pasūtītāja pieteikuma 4 stundu laikā novērst iekārtu apstāšanās iemeslus tehnisku bojājumu gadījumos, ja tam nav nepieciešama speciālu komplektējošo daļu piegāde.
9. Pēc pasūtītāja pieteikuma novērst iekārtu apstāšanās iemeslus tehnisku bojājumu gadījumos, ja tam ir nepieciešama speciālu komplektējošo daļu piegāde, pušu saskaņotajā laikā, vai Tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādītajos termiņos, ja veicamais darbs jau tajā ir atrunāts.
10. Veikt liftu agregātu (elektriskie dzinēji, elektroniskās vadības plates, troses, kabīnes un šahtas durvis, kabīnes sienu paneļi, šahtas un kabīnes elektroinstalācija, pretsvara un kabīnes piekare, ātruma ierobežotājs, kabīnes ķērājierīce u.c.) remontu un nomaiņu pēc izmaksu saskaņošanas ar pasūtītāju, atbilstoši pretendent piedāvājumam.
11. Atslēgt liftu, ja tiek pārkāpti tā drošas ekspluatācijas noteikumi, par to paziņojot pasūtītājam.
12. Veikt vajadzīgos ierakstus lifta tehniskās apkopes žurnālā.

**Objektu saraksts:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.**  **k.** | **Iestādes nosaukums un adrese** | **Pacēlāja vai lifta nosaukums** | **Pakalpojuma nosaukums** |
| 1 | 24.pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja ielā 9, Daugavpils | Lifts S001  Rel.3Schindler 3100  pasažieru | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu*,*kā arī saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 2 | 12.vidusskola, Kauņas ielā 8, Daugavpils | Pasažieru lifts, Schindler S5300,  tips S001;  Invalīdu pacēlājs  Tehnovers IP-02 | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu, kā arī lifta un pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
|  | 12.vidusskola, Jelgavas ielā 30A, Daugavpils | Pacēlājs A5000 | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu, kā arī lifta un pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 3 | 13.pirmsskolas izglītības iestāde, 18. Novembra ielā 85, Daugavpils | Mazais kravas lifts  BKG 100kg | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu, kā arī saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 4 | 11.pamatskola, Arhitektu ielā 10, Daugavpils | Hidrauliskais  pasažieru lifts  4 CL 022038;  Invalīdu pacēlājs HIRO-350, id.Nr. 76048;  Invalīdu pacēlājs HIRO-350, id.Nr. 76049 | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu, kā arī lifta un pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 5 | 6.vidusskola, Komunālā ielā 6, Daugavpils | Costruttore: EP Elevatori Premontati  ViaQuerseto, 27-59100 PRATO – ITALIA  PRODOTTO: MONTASCALE  MODELLO: STEPPER  TIPO: CURVILINEO  CAPIENZA: 1 PERSONA  PORTATA: 225 KG  ANNO DI COSTRUZIONE: 2016  MATRICOLA: S 6963 | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 6 | 10.vidusskola, Tautas ielā 11,Daugavpils | Invalīdu pacēlājs  SASSIN | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 7 | 3.pirmsskolas izglītības iestāde, Raipoles ielā 8, Daugavpils | Vertikālais invalīdu pacēlājs VTPM-1040 | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 8 | Centra vidusskola, Kandavas ielā 17, Daugavpils | Invalīdu pacēlājs  HIRO-350 | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 9 | 5.pirmsskolas izglītības iestāde, Stāvā ielā 41, Daugavpils | Vertikāla tipa invalīdu pacēlājs VTPM-1040M ar celtspēju 250kg. | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 10 | 16. vidusskola, Aveņu ielā 40, Daugavpils | Paceļamā platforma VTPM-1040M invalīdiem ratiņos;  Kravas pacēlājs  BKG 100.45/0  Kravas pacēlājs  BKG 100.45/0 | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju  Kravas pacēlāja tehniskā apkope saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 11 | Daugavpils Stropu pamatskola -attīstības centrs, Abavas iela 1, Daugavpils | Pacēlājs  Lehnerliftboy  300 kg;  Pacēlajs  Lehnerliftboy  300 kg;  Invalīdu pacēlājs  Lehnerliftboy  300 kg;  Invalīdu pacēlājs  Lehner 225kg  Invalīdu pacēlājs  Ganser Mashinen Gmbh model GTL 20 (*guļamkorpusā*)  300 kg  Kravas pacēlejs  (ēdnīcā)200kg;  Platform lift A5 Cibes A5000 400kg, 2.stāvi;  Platform lift A5 Cibes A5000 400kg, 2.stāvi | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 12 | Daugavpils valsts ģimnāzija; Cietokšņa ielā 33 | Vertikālais invalīdu pacēlājs CIBES A5000, 400kg  Vertikālais invalīdu pacēlājs Barduva RB150, 400kg | Pacēlāju apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 13 | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija; Marijas ielā 1 | Platform lift A5 Cibes A5000 400kg, 5cilv.;  Invalīdu pacēlājs  TRACK MOBILE STAIRCLIMBER T09 “ROBY” 130kg | Pacēlāju apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 14 | 28.PII; Liepājas ielā 37 | Invalīdu pacēlājs  „Vimec V64” | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 15 | Saskaņas pamatskola; Parādes ielā 7 | Vertikālais invalīdu pacēlājs  Cibes: A5000  400 kg  Invalīdu pacēlājs  Extrema LOGIC | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 16 | Daugavpils tehnoloģiju vidusskola – licejs; Tautas ielā 59 | paceļamā platforma VTPM-1040M | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 17 | 15.vidusskola, Valkas ielā 4A, Daugavpils | Invalīdu pacēlājs VTMP 2000 M | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 18 | Mihoelsa iela 4, Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs | Inval.lifts Motala Hissar AB 400 kg | Lifta apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukcijas |
| 19. | 15.vidusskola, 18.Novembra  ielā 197v, Daugavpils | Pasažieru lifts Klemann 630kg | Lifta apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukcijas |