2.pielikums

Cenu aptaujai, Identifikācijas Nr. 3VSK/2022-3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

**1.daļa - Frezēšanas iekārtas Stepkraft ar aksesuāriem un palīgierīcēm**

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums | CNC iekārta D3/420 Construction Kit, Stepcraft |
| Tehniskā specifikācija | Tehniskie parametri:- Komplektā ar visām darbam nepieciešamajām sastāvdaļām (Instrumenti, piemēram, frēzēšanas motors, 3D drukas galviņa u.c. NAV iekļauti piegādes komplektācijā un ir jāpasūta atsevišķi!)- Integrēta modulāra vadības elektronika vienkāršai savienošanai ar datoru, izmantojot USB vai paralēlo interfeisu- 2A Sanyo Denki soļu motori- Y-ass, ko darbina divi soļu motori- All-Steel Motion System™ no rūdīta tērauda, ​​kas pazīstams no STEPCRAFT Q sērijas- 4-sliežu rullīšu vadība- Lietošanai gatavi kāpurķēžu veltņi, nav nepieciešama priekšslodzes regulēšana- Augstas izturības profili uz visām asīm optimālam spēku sadalījumam un īpaši augstai vērpes stingrībai- igus® Energy ķēdes uz visām asīm- Standarta Ø 43 mm instrumentu turētājs ļauj izmantot trešo pušu ierīces (ja nepieciešams, ar adapteri)- Optimizēta, integrēta iespīlēšanas sistēma (spīlēšanas stieņi) līdz 15 mm bieziem plākšņu materiāliem- igus® precīzijas vītņotās skrūves- Y ass ar silikona blīvējumu, lai aizsargātu pret netīrumiem- Divi T-veida slotis Z asī, lai piestiprinātu papildu piederumus- Iekārtas galds izgatavots no nodilumizturīga HPL (standarta), pēc izvēles pieejams ar alumīnija T-slot darba virsma vai vakuuma galdu (MDF vai PE)- Līdz septiņiem šķērsstieņiem gar Y asi ārkārtīgi precīzai un vienmērīgi stingrai mašīnas gultnei- Viegli kopjamas un nodilumizturīgas virsmas (pulverkrāsošana, anodēšana)- 5 gadu ražotāja garantija- Vispārējie izmēri (X,Y,Z): 443 mm x 600 mm x 546 mm- Pārvietošanās (X,Y,Z): 298 x 415 x 132 mm- Stiprināšanas laukums (X,Y): 316 x 499 mm- Atkārtotas pozicionēšanas kļūda: +/- 0,04 mm- Tehniskā iekārtas izšķirtspēja: 0,001875 mm- Svars: 16.5 kg |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums | Vadības programma UCCNC |
| Tehniskā specifikācija | - RS274 un M kodu izpilde- līdz 100 kHz darbība- G54 / G59 ofsetā un G52 / G92 pagaidu ofsetā- 3D instrumenta simulācija- iespējama lietotāja pielāgota izvēlneSistēmas nodrošinājums:- dators ar 1.6 GHz procesoru- 1 GB RAM- cietais disks ar vismas 16 GB brīvu vietu- Windows XP, 7, 8 und 8.1 (32 vai 64 bitu versija)Piegādes komplektācija:- CD ar programmatūru, instrukciju un parauga failiem- UC100 sistēmas plate- UCCNC programmatūras licences (pa e-pastu)- USB kabelis- STEPCRAFT paralēli modulis |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums |  Frēzēšanas motors MM-800, Stepcraft |
| Tehniskā specifikācija | Tehniskie dati:- jauda 800 W- tukšgaitas apgriezieni 7000 - 25 000 min- canga 3.175 mm- instrumenta stiprinājuma vieta 43 mm- svars 1,6 kgPiegādes komplektācija:- instruments kartona kastē- canga 3.175 mm- instrukcija |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums |  Universāls putekļu uzsūkšnas adapteris D3-sērijai, Stepcraft |
| Tehniskā specifikācija | Piemērots visiem frēzēšanas motoriem ar 43 mm stiprinājumu.Sūkšanas kurpe ir piestiprināta ar četriem neodīma magnētiemAutomātiskā augstuma kompensācija 47,8 mm (Z virziens)Piegādes komplektācija:- Putekļu uzsūkšnas adapteris (magnētisks)- Pilnīgs vadīšanas mehānisms- Nosūkšanas šļūtene 2 m |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums |  Instrumenta augstuma sensors TS-32, Stepcraft |
| Tehniskā specifikācija | Tehniskā specifikācija:- diametrs 32 mm- augstums 33 mm- mērītāj slēdža diametrs 8 mm- slēdža tipa: atvērts vai aizvērts- izgatavots no alumīnija- kabeļa garums 2,0 m- svars 95 gr |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums |  Frēžu komplekts "Wood", Stepcraft |
| Tehniskā specifikācija | Komplektā:1x end mill double-flute upcut 3 mm2x end mill double-flute upcut 2 mm2x end mill double-flute upcut 1 mm1x end mill spiral toothed upcut 3 mm2x end mill spiral toothed upcut 2 mm2x end mill spiral toothed upcut 1 mm |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

**2.daļa: Mayku FormBox** - kompakts galda vakuuma formētājs

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums | Mayku FormBox |
| Tehniskā specifikācija | Tehniskie parametri:**Mayku FormBox** - kompakts galda vakuuma formētājsLiešanas materiāls: Betons, ģipss, jesmonīts, ziepju masa, silikons, šokolāde, želeja, vaska.**Komplektā:**Mayku FormBox;20 gab. caurspīdīgas un 20 gab. baltas formēšanas loksnes;1 kg liešanas masa;3 dažādi demo paraugi formēšanai. |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

**3.daļa: M-1034DX 3-/4-diegu overloks; M 280D šūjmašīna - izšūšanas mašīna; PROGRAMMNODROŠINĀJUMS PE DESIGN PLUS 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums | M-1034DX 3-/4-DIEGU OVERLOKS  |
| Tehniskā specifikācija | Nogriež, sašuj un apmetina ar cilpdūrienu gan parasta auduma, gan trikotāžas auduma malu ar 3 vai 4 diegiem:* šūšanas ātrums līdz 1300 dūrieni/minūtē;
* ērta diegu ievēršana cilpotājos;
* diferenciāla auduma padeve trikotāžas, adītu un plānu audumu apstrādei;
* ierullētas malas dūriens;
* šauras malas dūriens zīda apstrādei;
* ērti nolaižams augšējais nazis;
* izmantojamas šujmašīnu adatas;
* noņemams brīvās rokas panelis cilindrveida detaļu apstrādei.
 |
| Daudzums | 2 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums | M280D ŠUJMAŠĪNA-IZŠŪŠANAS MAŠĪNA  |
| Tehniskā specifikācija | Izšūšanas mašīna Brother M280D ar krāsainu LCD skārienjūtīgu informācijas ekrānu 82 x 45 mm, automātisku diega ievēršanu adatā, diegu apgriešanu un USB portu zīmējumu ievadei. Paplašināta darba virsma – 160×105 mmIzšūšanas mašīnas režīmā:* 100mm x 100mm izšūšanas laukums
* 125 ieprogrammēti izšūšanas dizaini, t.sk.**45 Disney dizaini**
* Vienkārša, automātiskā diega ievēršana
* Augšējā un apakšējā diega sensors
* Automātiska diegu apgriešana
* Dizainu kombinēšanas iespēja
* Izšūšanas dizainu nolasīšana no USB zibatmiņas vai tieši no datora
* Zīmējuma pagriešana ar soli par 1, 10 , 90 grādiem
* Zīmējuma izmēra maiņa (90 – 120)%
* Mašīnas ātrums līdz 400 dūrieni/minūtē
* Sava dūriena veidošana uz ekrāna
* Plašs piederumu klāsts
* Iespēja izšūt savus zīmējumus, kas veidoti ar PE Design programmu

Šujmašīnas režīmā: * Vairāk kā 140 dūrieni , t.sk. parastie darba dūrieni, dekoratīvie dūrieni, satīna dūrieni, krustdūrieni.
* 4 alfabēta veidi
* 10 automātiski pogcaurumi
* Uzlabots 7 punktu auduma transportieris
* Liela darba virsma
* Šūšanas atslēgšanas poga adatas vai pēdiņu maiņas gadījumā
* Garāks apakšējo zobiņu bloks labākai auduma virzībai
* Pagarināta pēdiņa ar lēzenu pacēlumu auduma biezumu maiņas labākai pārvarēšanai
* Diegu apgriešanas funkcija

Šujmašīnas komplektācija:* zigzag pēdiņa J (uz mašīnas)
* Monogrammu pēdiņa N
* Overloka dūriena pēdiņa G
* Rāvējslēdzēja pēdiņa I
* Neredzamā dūriena pēdiņa R
* Pēdiņa pogas piešūšanai
* Pogcauruma pēdiņa
* Izšūšanas pēdiņa Q
* Adatu komplekts
* Dubultā adata
* Spolīte uz (mašīnas)
* Uztīta diega (balts) spolīte
* Spolītes klipsis
* Vīļu ārdītājs
* Šķērītes
* Birstīte tīrīšanai
* Pogcauruma actiņu caurduris
* Skrūvgriezis
* Diskveida skrūvgriezis
* Papildus spoles turētājs
* Spoles piespiedējs liels
* Spoles piespiedējs vidējs
* Spoles piespiedējs mazs
* Spolītes uzmava maza izmēra diega spolēm
* Spolītes turētājs (uz mašīnas)
* Tīkliņš birstošiem diegiem
* Pedālis
* Izšūšanas rāmja komplekts 10 x 10cm
 |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums | **PROGRAMMNODROŠINĀJUMS PE DESIGN PLUS 2** |
| Tehniskā specifikācija | Pamata programmnodrošinājums izšūšanas dizainu veidošanai.* auto redaktora funkcija
* failu imports: .pes; .phc; .dst;.exp; .pcs; .hus; .vip; .shv; .jef; .sew; .csd; .pec; .xxx
* failu eksports: .pes
* Vektora attēla imports: wmf ;.emf; .svg
* rāmju izmēra izvēle līdz 240 x 360mm
* fotodūriens
* 40 alfabēta veidi
* reālistiska izveidotā izšuvuma pirmsapskate
* iespēja importēt 13 dažādus formātus
 |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

Apliecinām, ka:

* spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu piegādes līgumu izpildē,
* nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un piegādāt tehniskās specifikācijās norādītās preces,
* apņemamies (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt precu piegādi pēc piedāvājumā norādītājām cenām. Piedāvātās cenas ir galīgas un netiks paaugstinātas līguma izpildes laikā,
* saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)